~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 10.12||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|13|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|3|050207|0|
~C|01#||ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS|3608.87|050802|0|
~D|01#|01TLL00100\1\2500\02AVV00003\1\917.79\02TMM00002\1\1258.36\02WEE00001\1\20.32\02PMM00002\1\71.67\02ZMM00003\1\17.22\|
~C|01TLL00100|m2|LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS|0.22|050802|0|
~D|01TLL00100|ME00300\1\0.005\MK00100\1\0.01\TP00200\1\0.002\|
~T|01TLL00100|DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.|
~C|02#||SANEAMIENTO|250739.49|050802|0|
~D|02#|Subcapt02.1\1\1\Subcapt02.2\1\1\SUBCAPT02.3\1\1\SUB02.04\1\1\|
~C|02.01#||LIMPIEZA DE PATIOS|10359.84|050802|0|
~D|02.01#|NP02.001\1\8\|
~C|02.02#||REPOSICION DE PIEZAS ROTAS ARQUETAS Y POZOS|11970.8|050802|0|
~D|02.02#|NP02.04.04\1\8\NP02.04.05\1\18\|
~C|02.03#||REPOSICION COLECTORES ROTOS|53344.87|050802|0|
~D|02.03#|02.03.01\1\1\|
~C|02.03.01#||RED. DE AGUAS PLUVIALES|53344.87|050802|0|
~D|02.03.01#|NP02.05.01.03\1\798\NP02.05.01.04\1\318.82\NP02.05.01.05\1\78.84\|
~C|02AVV00003|m3|EXCAVACION EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA|0.42|050802|0|
~D|02AVV00003|ME00400\1\0.018\TP00200\1\0.007\|
~T|02AVV00003|DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.|
~C|02PMM00002|m3|EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M|3.21|050802|0|
~D|02PMM00002|ME00400\1\0.13\TP00200\1\0.064\|
~T|02PMM00002|DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.OO M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.|
~C|02TMM00002|m3|TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS|1.5|230806|0|
~D|02TMM00002|ME00300\1\0.02\MK00100\1\0.1\|
~T|02TMM00002|DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.|
~C|02WEE00001|m2|ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS|5.27|050802|0|
~D|02WEE00001|CE00100\1\0.15\CM00200\1\0.002\CM00300\1\0.008\TO00400\1\0.215\TP00200\1\0.081\WW00W00\1\1.25\|
~T|02WEE00001|DE ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS,REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.MEDIDO LA SUPERFICIE DE ENTIBACION UTIL.|
~C|02ZMM00003|m3|EXC.ZANJAS,TIERRAS C.BLANDA,M.MECANICOS,PROF.MAX.4.00M|1.65|050802|0|
~D|02ZMM00003|ME00400\1\0.05\TP00200\1\0.056\|
~A|02ZMM00003|mecanicos\|
~T|02ZMM00003|DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES, ENTIBACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AGUAS SI FUESE NECESARIO. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.|
~C|03#||CIMENTACION|682729.86|310100|0|
~D|03#|03ACC00011\1\96023.5\03CPS00316\1\0\03CPS00317\1\0\03CPS00318\1\0\03ERT00001\1\191.36\03ERM00002\1\902.09\03HAA00021\1\0\03HAW00116\1\111.3\03HAL00004\1\1321\03HAZ00008\1\65.67\03WSS00001\1\2774.47\03WSS00013\1\0\03WSS00131\1\780.64\03WWW00001\1\2715.29\09IJJ00500\1\0\09ISS00500\1\0\09TPP00500\1\0\09IPP00010\1\0\NP09IPP00011\1\1660.86\NP09IPP00022\1\199.75\NP09IPP00024\1\103\NP09IPP00025\1\1\NP09IPP00026\1\286\NP09IPP00027\1\357.8\NP09IPP00028\1\2973\NP09IPP00029\1\2973\NP09IPP00030\1\730\NP09IPP00031\1\2973\NP09IPP00032\1\233.5\NP09IPP00033\1\190.32\NP09IPP00034\1\81\NP09IPP00035\1\157\NP09IPP00036\1\3034.83\NP09IPP00037\1\5946\|
~C|03ACC00011|kg|ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTACION|0.47|050802|0|
~D|03ACC00011|CA00320\1\1.08\CA01700\1\0.005\TO00600\1\0.011\WW00W00\1\0.05\|
~T|03ACC00011|DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.|
~C|03CPS00316|m|PILOTE "IN SITU" CPI-8, HA-30/F/15/IIa-Qa, DIAM. 45CM|26.09|050802|0|
~D|03CPS00316|MC00100\1\0.015\MP00600\1\1\ME00300\1\0.006\MB00200\1\0.056\MK00100\1\0.03\TP00200\1\0.059\TP00100\1\0.017\TO00600\1\0.072\MP00270\1\0.087\CA00320\1\7.587\GW00100\1\0.1\CH03150\1\0.215\|
~A|03CPS00316|de hormigon\|
~T|03CPS00316|DE PILOTE  IN SITU  CPI-8 EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLANDA O MEDIA DE HORMIGON HA-30/F/15/IIA-QA ARMADO CON ACERO B 500 S Y CONSISTENCIA FLUIDA, DE DIAMETRO 45 CM. EJECUTADO MEDIANTE BARRENADO; INCLUSO EL DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS; Y RETIRADA DE SOBRANTES; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA LA PLATAFORMA DE APOYO DEL EQUIPO.|
~C|03CPS00317|m|PILOTE "IN SITU" CPI-8, HA-30/F/15/IIa-Qa, DIAM. 55CM|32.9|050802|0|
~D|03CPS00317|MK00100\1\0.05\MC00100\1\0.02\MP00600\1\1\MB00200\1\0.061\ME00300\1\0.01\GW00100\1\0.1\MP00270\1\0.102\CH03150\1\0.315\CA00320\1\8.947\TO00600\1\0.105\TP00100\1\0.022\TP00200\1\0.086\|
~A|03CPS00317|de hormigon\|
~T|03CPS00317|DE PILOTE  IN SITU  CPI-8 EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLANDA O MEDIA DE HORMIGON HA-30/F/15/IIA-QA ARMADO CON ACERO B 500 S Y CONSISTENCIA FLUIDA DE DIAMETRO 55 CM. EJECUTADO MEDIANTE BARRENADO; INCLUSO EL DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS; Y RETIRADA DE SOBRANTES; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA LA PLATAFORMA DE APOYO DEL EQUIPO.|
~C|03CPS00318|m|PILOTE "IN SITU" CPI-8, HA-30/F/15/IIa-Qa, DIAM. 65CM|39.96|050802|0|
~D|03CPS00318|GW00100\1\0.1\TP00200\1\0.086\TP00100\1\0.022\TO00600\1\0.105\MP00600\1\1\MP00270\1\0.125\MK00100\1\0.05\ME00300\1\0.01\MB00200\1\0.067\CH03150\1\0.431\CA00320\1\10.467\MC00100\1\0.02\|
~A|03CPS00318|de hormigon\|
~T|03CPS00318|DE PILOTE  IN SITU  CPI-8, EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLANDA O MEDIA DE HORMIGON HA-30/F/15/IIA-QA ARMADO CON ACERO B 500 S Y CONSISTENCIA FLUIDA DE DIAMETRO 65 CM. EJECUTADO MEDIANTE BARRENADO Y RETIRADA DE SOBRANTES; INCLUSO EL DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA LA PLATAFORMA DE APOYO DEL EQUIPO.|
~C|03ERM00002|m2|ENCOFRADO DE MADERA EN MURO DE CONTENCION|7.41|050802|0|
~D|03ERM00002|CE00100\1\0.15\TO00400\1\0.321\TP00100\1\0.161\WW00W00\1\1.25\CM00200\1\0.004\CM00300\1\0.001\CW00600\1\0.4\|
~T|03ERM00002|DE ENCOFRADO DE MADERA EN MURO DE CONTENCION, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO,APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|03ERT00001|m2|ENCOFRADO METALICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS|6.55|050802|0|
~D|03ERT00001|CM00200\1\0.001\CM00300\1\0.001\CM00600\1\0.076\CW00600\1\0.3\WW00W00\1\1.5\TO00400\1\0.268\TP00100\1\0.147\|
~T|03ERT00001|DE ENCOFRADO METALICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|03HAA00021|m3|HORMIGON HA-30/P/20/IIA-Qa EN VIGAS ZUNCHO|37.3|050802|0|
~D|03HAA00021|CH03105\1\1.03\MV00100\1\0.2\TP00100\1\0.107\TP00200\1\0.161\|
~T|03HAA00021|DE HORMIGON HA-30/P/20/IIA-QA EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.|
~C|03HAL00004|m3|HORMIGON HA-30/B/40/IIa-Qa EN LOSAS|36.83|050802|0|
~D|03HAL00004|CH03105\1\1.03\TO001000\1\0.028\TP00200\1\0.215\|
~T|03HAL00004|DE HORMIGON HA-30/B/40/IIA-QA EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|03HAW00116|m3|HORMIGON HA-30/F/20/IIa-Qa, cem. MR EN MUROS DE CONTENCION|38.09|050802|0|
~D|03HAW00116|MV00100\1\0.3\CH03105\1\1.03\TP00100\1\0.161\TP00200\1\0.161\|
~T|03HAW00116|DE HORMIGON HA-30/F/15/IIA-QA, CEM. MR EN MUROS DE CONTENCION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 15 MM. Y CONSISTENCIA FLUIDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.|
~C|03HAZ00008|m3|HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS|36.54|050802|0|
~D|03HAZ00008|CH03105\1\1.03\MV00100\1\0.13\TP00100\1\0.07\TP00200\1\0.145\|
~T|03HAZ00008|DE HORMIGON HA-30/B/20/IIA+QA EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|03WSS00001|m2|CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, 5 CM. ESP. MEDIO|1.96|050802|0|
~D|03WSS00001|CH00100\1\0.054\TO001000\1\0.028\TP00200\1\0.04\|
~T|03WSS00001|DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 CM. DE ESPESOR MEDIO EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM., CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|03WSS00013|m3|RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN TRASDOSADO|9.65|050802|0|
~D|03WSS00013|AG00100\1\1.1\TP00200\1\0.376\|
~T|03WSS00013|DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN TRASDOSADO, INCLUSO EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|03WSS00131|m3|SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL|6.22|230806|0|
~D|03WSS00131|AW00200\1\1.12\GW00100\1\0.1\ME00300\1\0.03\MR00400\1\0.09\|
~T|03WSS00131|DE SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|03WWW00001|m2|LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACION|0.52|050802|0|
~D|03WWW00001|TP00200\1\0.017\XI01100\1\1.111\|
~T|03WWW00001|DE LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.|
~C|04#||ESTRUCTURAS|854454.13|050802|0|
~D|04#|05ACS00100\1\24869.04\05ACJ00040\1\44438.76\05ACW00001\1\4176.27\05FPA00160\1\34.58\05FBB00021\1\9204\05HAC00015\1\500009.87\05HAM00010\1\9770.4\05HEM00201\1\3134.57\05HET00001\1\1292.22\05HEM00101\1\815.88\05HEM00225\1\416.3\05HET00020\1\1047.96\05HED00101\1\7979.2\05HED00051\1\1339.96\05WAL00100\1\75.1\05HEM00321\1\4428.28\05HHJ00103\1\510.72\05HHM00115\1\766.73\05HHL00103\1\241.18\05HHP00103\1\698.26\NP05HHJ00110\1\42\NP05HHJ00111\1\258.98\NP05HHJ00112\1\160\|
~C|04CCP00001|m.|TUBERIA PVC SANITARIA LISA D=160 mm.|14.65|050802|0|
~D|04CCP00001|SC00800\1\1.01\TO01900\1\0.447\TO02100\1\0.141\WW00300\1\4\WW00W00\1\2\|
~A|04CCP00001|colgar\saneamiento\colector\cola\pieza\desviacion\metal\abrazadera\union\gris\liso\medio\pvc\instalacion\especial\color\auxiliar\|
~T|04CCP00001|DE COLECTOR COLGADO DE PVC., PRESION 4KG/CM2.DE 160MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04EAP00025|u|ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M. DE PROFUND|79.91|050802|0|
~D|04EAP00025|CH04120\1\0.11\ATC00100\1\2.67\FL01300\1\0.176\MK00100\1\0.289\SA00700\1\0.3\TP00200\1\1.424\WW00300\1\1\AGM00500\1\0.094\|
~T|04EAP00025|DE ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04EAP00027|u|ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M. DE PR. TAPA REVESTIDA|81.33|050802|0|
~D|04EAP00027|MK00100\1\0.289\SA00701\1\0.3\FL01300\1\0.176\WW00300\1\1\CH04120\1\0.11\AGM00500\1\0.094\ATC00100\1\2.67\TP00200\1\1.409\|
~T|04EAP00027|DE ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5  REVESTIDA DE SOLERÍA ENMARCADA CON ACERO INOXIDABLE Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04EAP00030|u|ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 DE P. TAPA FUND.DUCTIL|104.89|050802|0|
~D|04EAP00030|MK00100\1\0.45\ATC00100\1\3.2\TP00200\1\2.199\WW00300.\1\1\SA00700\1\0.45\AGM00500\1\0.113\FL01300\1\0.21\CH04120\1\0.147\|
~T|04EAP00030|DE ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA TRÁFICO PEATONALCON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04EAP00035|u|ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 DE P. TAPA HORM. REV.SOLERÍA|107.3|050802|0|
~D|04EAP00035|MK00100\1\0.45\ATC00100\1\3.2\TP00200\1\2.199\WW00300\1\1\AGM00500\1\0.113\FL01300\1\0.21\CH04120\1\0.147\SA00705\1\0.45\|
~T|04EAP00035|DE ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 REVESTIDA POR SOLERÍA ENMARCADA DE ACERO INOXIDABLE  Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04EAW02100|u|ARQUETA DE BOMBEO PREFABRIC.150X70X95cm|178.76|050802|0|
~D|04EAW02100|TO02100\1\0.569\TP00200\1\0.554\SA01200\1\1\CH04020\1\0.195\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\AA00200\1\0.065\MK00100\1\0.5\SA00700\1\0.4\|
~A|04EAW02100||
~T|04EAW02100|DE ARQUETA DE BOMBEO PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 150X70X95 CM. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HM-20 N/MM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, LECHO DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO, CON CERCO DE PERFIL L 50:5, CONEXION DE TUBOS, INCLUSO EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO TIERRAS,  RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.|
~C|04ECP00650|m.|TUBERIA PVC SANITARIA LISA D=125 mm.|11.26|050802|0|
~D|04ECP00650|TO01900\1\0.338\TO02100\1\0.141\WW00300\1\4\WW00W00\1\2\SC00600\1\1.01\|
~A|04ECP00650|medio\union\liso\diametro\pieza\colector\saneamiento\abrazadera\colgar\desviacion\pvc\auxiliar\instalacion\gris\especial\color\metal\|
~T|04ECP00650|TUBERÍA DE SANEAMIENTO  DE PVC LISO COLOR GRIS, DE DIÁMETRO 125 MM. Y CON UNIÓN POR ENCOLADO; COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS S/ CASO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO  Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00675|m.|TUBERIA PVC SANITARIA LISA D=200 mm.|18.37|050802|0|
~D|04ECP00675|SC01000\1\1.01\TO01900\1\0.451\TO02100\1\0.169\WW00300\1\5\WW00W00\1\2\|
~A|04ECP00675|desviacion\colector\cola\pieza\diametro\liso\medio\metal\union\color\abrazadera\auxiliar\especial\gris\instalacion\colgar\pvc\|
~T|04ECP00675|TUBERÍA DE SANEAMIENTO COLGADO DE PVC LISO COLOR GRIS, DE DIÁMETRO 200 MM. Y CON UNIÓN POR ENCOLADO; COLGADO S/ CASO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO  Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00700|m.|TUBERIA PVC SANITARIA LISA D=75 mm.|10.7|050802|0|
~D|04ECP00700|TO01900\1\0.338\TO02100\1\0.141\WW00300\1\4\WW00W00\1\2\SC00300\1\1.01\|
~A|04ECP00700|medio\union\liso\diametro\pieza\colector\saneamiento\abrazadera\colgar\desviacion\pvc\auxiliar\instalacion\gris\especial\color\metal\|
~T|04ECP00700|TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC SANITARIO LISO COLOR GRIS, DE DIÁMETRO 75 MM. Y CON UNIÓN POR ENCOLADO; COLGADO S/ CASO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00710|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 200mm|22.22|050802|0|
~D|04ECP00710|TP00100\1\0.09\AA00300\1\0.12\ATC00100\1\0.1\MK00100\1\0.04\MR00200\1\0.16\TO01900\1\0.056\TP00200\1\0.67\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\SC01000\1\1.01\|
~A|04ECP00710|pvc\areno\color\auxiliar\rio\union\tubo\elastico\compacto\junta\nivel\tapa\relleno\colocacion\rigidez\saneamiento\zanja\colector\lateral\pared\diametro\riñones\compresor\medio\teja\|
~T|04ECP00710|COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA ; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00725|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 250mm|29.35|050802|0|
~D|04ECP00725|SC01100\1\1.01\WW00W00\1\1\WW00300\1\1.5\MR00200\1\0.18\MK00100\1\0.05\AA00300\1\0.15\ATC00100\1\0.12\TP00100\1\0.102\TP00200\1\0.801\TO01900\1\0.067\|
~A|04ECP00725|rigidez\colocacion\riñones\medio\teja\pared\colector\nivel\rio\areno\lateral\compacto\excavacion\compresor\tapa\elastico\tubo\junta\pvc\auxiliar\zanja\saneamiento\color\union\|
~T|04ECP00725|COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA; CON UN DIÁMETRO250 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00735|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 300mm|40.74|050802|0|
~D|04ECP00735|SC01200\1\1.01\WW00W00\1\1\AA00300\1\0.16\WW00300\1\2\MR00200\1\0.2\MK00100\1\0.08\ATC00100\1\0.15\TP00100\1\0.113\TP00200\1\1.015\TO01900\1\0.085\|
~A|04ECP00735|compresor\saneamiento\colocacion\riñones\medio\colector\teja\lateral\relleno\areno\diametro\excavacion\rigidez\zanja\tapa\nivel\compacto\elastico\tubo\union\pvc\rio\auxiliar\color\junta\|
~T|04ECP00735|COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE  PARED  DE COLOR TEJA ; CON UN DIÁMETRO 300 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00750|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 400m|47.11|050802|0|
~D|04ECP00750|WW00W00\1\1\WW00300\1\2\TP00200\1\1.015\TO01900\1\0.085\MR00200\1\0.2\MK00100\1\0.08\ATC00100\1\0.15\AA00300\1\0.16\TP00100\1\0.113\SC01250\1\1.01\|
~A|04ECP00750|compresor\saneamiento\colocacion\riñones\medio\colector\teja\lateral\relleno\areno\diametro\excavacion\rigidez\zanja\tapa\nivel\compacto\elastico\tubo\union\pvc\rio\auxiliar\color\junta\|
~T|04ECP00750|COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA , CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04ECP00775|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 500mm|55.44|050802|0|
~D|04ECP00775|WW00W00\1\1\WW00300\1\2\TP00200\1\1.015\TO01900\1\0.085\MR00200\1\0.2\MK00100\1\0.08\ATC00100\1\0.15\AA00300\1\0.16\TP00100\1\0.113\SC01275\1\1.01\|
~A|04ECP00775|compresor\saneamiento\colocacion\riñones\medio\colector\teja\lateral\relleno\areno\diametro\excavacion\rigidez\zanja\tapa\nivel\compacto\elastico\tubo\union\pvc\rio\auxiliar\color\junta\|
~T|04ECP00775|COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA , CON UN DIÁMETRO 500 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|04EEE00001|u|SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1.00X1.00 M. Y PROF.1.50 M|226.69|050802|0|
~D|04EEE00001|MK00100\1\0.4\WW00300\1\10\TP00200\1\0.285\AGM00500\1\0.541\SA00700\1\1.21\FL01300\1\1.046\ATC00100\1\8\ME00400\1\0.56\CH04020\1\0.486\|
~A|04EEE00001|ladrillo\|
~T|04EEE00001|DE SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS DE 1.00X1.00 M Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, CODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE FIBROCEMENTO SANITARIO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.|
~C|04EEE00105|u|SUMIDERO SIFONICO PVC. SALIDA DE DIAM. 125 MM|21.22|050802|0|
~D|04EEE00105|WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.25\SS00305\1\1\|
~T|04EEE00105|DE SUMIDERO SIFONICO DE PVC. CON SALIDA DE 125 MM. DE DIAMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.|
~C|04EPP00100|u|POZO DE REGISTRO,DIAM 1.2M.,PROFUND. 2.00M|241.2|050802|0|
~D|04EPP00100|CH04120\1\0.471\WW00300\1\4\AGM00500\1\0.479\ATC00100\1\8\ME00400\1\0.56\MK00100\1\0.4\SW00700\1\1\TP00200\1\0.294\UA00700\1\6\FL01300\1\1.003\|
~T|04EPP00100|DE POZO DE REGISTRO DE 1.2 M DE DIAMETRO Y 2.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR PATES DE HIERRO 30 MM. DE DIAMETRO, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04EPP00110|u|POZO DE REGISTRO,DIAM 1.2M.,PROFUND. 2.00M|241.2|050802|0|
~D|04EPP00110|CH04120\1\0.471\WW00300\1\4\AGM00500\1\0.479\ATC00100\1\8\ME00400\1\0.56\MK00100\1\0.4\SW00700\1\1\TP00200\1\0.294\UA00700\1\6\FL01300\1\1.003\|
~T|04EPP00110|DE POZO DE REGISTRO DE 1.2 M DE DIAMETRO Y 2.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR PATES DE HIERRO 30 MM. DE DIAMETRO, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|04WAA00001|u|ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO|419.93|230806|0|
~D|04WAA00001|SW01100\1\1\|
~T|04WAA00001|DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO DE PLUVIALES, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.|
~C|04WAA00002|u|ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO|419.93|230806|0|
~D|04WAA00002|SW01100\1\1\|
~T|04WAA00002|DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO FECALES, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.|
~C|04WCP00300|m|CANALETA H-POLIMERO H=143 mm|28.69|050802|0|
~D|04WCP00300|CH04020\1\0.052\SS00500\1\1\SW00610\1\1\TO00100\1\0.113\TP00200\1\0.053\|
~A|04WCP00300||
~T|04WCP00300|CANALETA DE HORMIGÓN POLÍMERO PARA RECOGIDA DE AGUAS DE 143 MM DE ALTURA PARA CARGAS LIGERAS Y MEDIAS: ZONAS PEATONALES, SALIDA DE GARAJES, JARDINES, SIN PENDIENTE INCORPORADA, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20, AYUDA DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  |
~C|05#||ALBAÑILERIA|2130661.42|050802|0|
~D|05#|06LPC00001\1\2842.46\06DTD00001\1\34.5\06LPM00001\1\406.24\06PCI00330\1\1049.84\06PCI00360\1\1677.43\06PCI00340\1\5565.31\06PCI00370\1\323.55\06PIC00400\1\153.27\06PCI00380\1\15\10TWW01000\1\1011.44\06WWT00300\1\14\06WWT00200\1\229.19\06WWT00060\1\0\06WWT00100\1\309.95\06WPP00100\1\829.9\05HHJ00200\1\1383.81\06BHH00020\1\0\06BMA00100\1\466.52\06PI00200\1\0\06PI00300\1\0\06PI00400\1\0\06PIC00500\1\8\06PEH00100\1\169\06PEH00200\1\432\06PIC00300\1\5660.7\06PCI00310\1\6581.9\06PCI00320\1\7553.45\06PCI00350\1\4040.37\NP06PCI00351\1\2861.51\NP06PCI00352\1\912.53\NP06PCI00353\1\2199.22\NP06PCI00354\1\2835.98\NP06PCI00355\1\798.6\06PEH00300\1\917.41\06PEH00400\1\692.71\NP06PCI00356\1\169\NP06PCI00357\1\432\NP06PCI00358\1\25.62\NP06PCI00359\1\91\NP06PCI00361\1\21046.27\NP06PCI00362\1\3798.74\NP06PCI00363\1\46\NP06PCI00364\1\20\NP06PCI00365\1\1\NP06PCI00366\1\1\NP06PCI00367\1\2018.34\|
~C|05ACJ00040|kg|ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNION SOLDADA|0.92|050802|0|
~D|05ACJ00040|CA01400\1\1.08\TA00200\1\0.011\TO01600\1\0.011\WW00300\1\0.06\WW00W00\1\2\|
~T|05ACJ00040|DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275JR EN VIGAS, MEDIANTE UNION SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA,PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAV. MEDIDO EL PESO NOMINAL.|
~C|05ACS00100|kg|ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES EMPRESILLADOS|0.67|050802|0|
~D|05ACS00100|TA00200\1\0.011\WW00W00\1\0.08\CA01400\1\1.08\WW00300\1\0.06\TO01600\1\0.011\|
~T|05ACS00100|DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S275JR EN SOPORTES EMPRESILLADOS UNIDOS MEDIANTE SOLDADURA, INCLUSO CORTE, ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, PRESILLAS CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS. MEDIDO EL PESO NOMINAL.|
~C|05ACW00001|kg|ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACION|1.12|050802|0|
~D|05ACW00001|CA00320\1\0.388\CA00700\1\0.692\TO02100\1\0.025\TP00200\1\0.024\WW00W00\1\0.1\|
~T|05ACW00001|DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO BARRAS  DE ACERO B 500 S DE 20MM. Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM. DE DIAMETRO , INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.|
~C|05FBB00021|m2|FORJ.RETICULAR CON BLOQUES PERM. POLIESTER,SOP.HOR. HA-25|23.16|050802|0|
~D|05FBB00021|WW00300\1\1\WW00W00\1\1\TP00100\1\0.295\TO02100\1\0.236\TO00600\1\0.129\MV00100\1\0.15\CM00600\1\0.07\CM00200\1\0.003\CH02921\1\0.185\CE00200\1\0.01\CB00400\1\2\CA00520\1\1.32\CA00320\1\9.36\CM00300\1\0.003\|
~T|05FBB00021|DE FORJADO RETICULAR FORMADO POR NERVIOS DE HORMIGON HA-25/B/15/I ARMADO CON ACERO B 500 S, RETICULA SISTEMA RETIBLOCK DE POLISUR O EQUIVALENTE DE CANTO 30+5 CM, INTEREJE DE 76*76 CM, ANCHO DE NERVIO 16 CM, ALIGERAMIENTO CON BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60*60*3, MACIZADO DE CAPITELES, NERVIO PERIMETRAL, REFUERZO DE HUECOS Y ANCLAJES DE SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y APEOS; CONSTRUIDO SEGUN EHE, EFHE Y NTE/EHR. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.|
~C|05FPA00160|m2|FOR.PLAC.ALVEO.c=30;HA-30/P/20|24.8|050802|0|
~D|05FPA00160|O01OA090\1\0.25\E05HFE020\1\0.3\MG00100\1\0.055\CV00500\1\1\CH02921\1\0.052\CA10620\1\1.1\WW00W00\1\1\WW00300\1\2\|
~T|05FPA00160|DE FORJADO DE PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CANTO 25+5CM., CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. HA-30/20/P/IIA,  ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPLEMENTARIOS, ZUNCHOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO, ARMADURA DE REPARTO 15X330X6, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUDIDO SEGUN EF-96, NTE-EHU E INDICACIONES DEL FABRICANTE, EHE-98. MEDIDO DE FUERA A FUERA.|
~C|05HAC00015|kg|ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S|0.47|050802|0|
~D|05HAC00015|CA00320\1\1.08\CA01700\1\0.005\TO00600\1\0.011\WW00W00\1\0.05\|
~T|05HAC00015|DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES;PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.|
~C|05HAM00010|kg|ACERO B 500 S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS|0.41|050802|0|
~D|05HAM00010|CA00520\1\1.15\CA01700\1\0.001\TO00600\1\0.006\|
~T|05HAM00010|DE ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS FABRICADAS CON ALAMBRES CORRUGADOS B-500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL, INCLUYENDO EN LA VALORACION LA P.P. DE SOLAPES.|
~C|05HED00051|m2|DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON P.METALICOS|0.71|050802|0|
~D|05HED00051|TP00100\1\0.053\|
~T|05HED00051|DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS DE HORMIGON PARA REVESTIR, ENCOFRADOS CON PANELES METALICOS, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA Y REPARACION. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HED00101|m2|DESENCOFRADO ELEM. HORM.VISTO ENC. CON MADERA|1.76|050802|0|
~D|05HED00101|TO00400\1\0.027\TP00100\1\0.103\|
~T|05HED00101|DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS DE HORMIGON VISTO, ENCOFRADOS CON MADERA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA Y REPARACION. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HEM00101|m2|ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS, PARA REVESTIR|3.32|050802|0|
~D|05HEM00101|CE00200\1\0.01\CM00200\1\0.004\CM00300\1\0.003\CW00600\1\0.35\TO00400\1\0.067\TP00100\1\0.107\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.4\|
~T|05HEM00101|DE ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS, PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HEM00201|m2|ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGON VISTO|12.34|050802|0|
~D|05HEM00201|WW00400\1\0.4\WW00300\1\0.5\TP00100\1\0.085\TO00400\1\0.197\CW00600\1\0.4\CM00300\1\0.003\CM00900\1\0.3\|
~T|05HEM00201|DE ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGON VISTO INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD,ESTANQUIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HEM00225|m2|ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PARA HORMIGON VISTO|6.18|050802|0|
~D|05HEM00225|TP00100\1\0.107\CM00300\1\0.003\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.4\CM00900\1\0.3\CW00600\1\0.4\TO02100\1\0.215\|
~T|05HEM00225|DE ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PARA HORMIGON VISTO INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD,ESTANQUIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HEM00321|m2|ENCOFRADO CON SISTEMA MODULAR METÁLICO FORRADO CON TABLERO FENÓL|10.65|050802|0|
~D|05HEM00321|CE00300\1\0.075\CE00400\1\0.01\CM00450\1\0.005\CM00300\1\0.01\CM00200\1\0.065\CW00600\1\0.35\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\TO00400\1\0.175\TP00100\1\0.053\|
~T|05HEM00321|DE ENCOFRADO CON SISTEMA MODULAR METÁLICO, FORRADO CON MADERAS DE PINO MACHIEMBRADAS SOBRE PANELES CON 6 USOS MÁXIMO, EN MUROS, SOPORTES, ZUNCHOS O LOSAS, PARA HORMIGÓN VISTO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME Y DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HET00001|m2|ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR|2.84|050802|0|
~D|05HET00001|CM00600\1\0.1\CW00600\1\0.3\TO00400\1\0.107\TP00100\1\0.053\WW00300\1\0.3\|
~T|05HET00001|DE ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HET00020|m2|ENCOFRADO METALICO EN MUROS, PARA REVESTIR|5.01|050802|0|
~D|05HET00020|CM00300\1\0.002\CM00400\1\0.05\CW00600\1\0.3\TO00400\1\0.161\TP00100\1\0.081\WW00300\1\0.8\WW00W00\1\0.4\|
~T|05HET00020|DE ENCOFRADO METALICO EN MUROS, PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P.DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.|
~C|05HHJ00103|m3|HORMIGON HA-30 EN JACENAS|40.58|050802|0|
~D|05HHJ00103|MV00100\1\0.3\TO02100\1\0.107\TP00100\1\0.321\CH03120\1\1.03\|
~T|05HHJ00103|DE HORMIGON HA-30/B/20/IIA EN JACENAS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA PLASTICA;ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|05HHJ00200|m3|HORMIGON VISTO|40.89|050802|0|
~D|05HHJ00200|CH03120\1\1.03\MV00100\1\0.3\TO02100\1\0.113\TP00100\1\0.338\|
~T|05HHJ00200|DE HORMIGON VISTO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS PARA LA ELABORACION DE PETOS, CUELGUES Y MUROS DE ESTRUCTURA; ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCIONES EHE, ARMADO CON BARRAS CORRUGADAS S/ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, ENCOFRADO A DOS CARAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO Y  BERENGENOS EN ARISTAS Y GOTERONES;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|05HHL00103|m3|HORMIGON HA-30 EN LOSAS|40.65|050802|0|
~D|05HHL00103|CH03120\1\1.03\MV00100\1\0.3\TO02100\1\0.107\TP00100\1\0.321\WW00W00\1\0.5\|
~T|05HHL00103|DE HORMIGON H-30/B/20/IIA EN LOSAS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA PLASTICA;ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0.25 M2.|
~C|05HHM00115|m3|HORMIGON HA-30 CON CEMENTO BLANCO EN MUROS|39.86|050802|0|
~D|05HHM00115|CH03125\1\1.03\WW00W00\1\1\MV00100\1\0.15\TP00100\1\0.28\|
~A|05HHM00115||
~T|05HHM00115|DE HORMIGON HA-30/B/15/I, BLANCO, EN MUROS, SOPORTES Y PILARES PARA DEJAR VISTO, CON ARIDO RODADO DE 15 MM.,TAMAÑO MAXIMO, CEMENTO BL II Y CONSISTENCIA BLANDA; ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH, DETALLES DE PROYECTO, POSTERIOR REPASO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|05HHP00103|m3|HORMIGON HA-30 EN PILARES|39|050802|0|
~D|05HHP00103|CH03120\1\1.03\MV00100\1\0.2\TP00100\1\0.321\|
~T|05HHP00103|DE HORMIGON H-30/B/20/IIA EN PILARES, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA PLASTICA;ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EH-91 Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|05WAL00100|m|APOYO LOSA DE HORMIGÓN SOBRE JUNTA DE NEOPRENO|9.49|050802|0|
~D|05WAL00100|WW00W00\1\1\XT13800\1\0.006\XJ00010\1\1\TO00400\1\0.153\TP00200\1\0.077\|
~T|05WAL00100|DE APOYO DE LOSAS DE HORMIGÓN SOBRE JUNTAS DE NEOPRENO DE 25 CM ANCHO Y 4 CM ESPESOR, COLOCADO SOBRE MÉNSULA, COBIJADO CON POLIESTIRENO DE 25 KG/M3. DE DENSIDAD Y COLOCACIÓN DE PAPEL KRAFT PARA IMPEDIR EL CONTACTO ENTRE HORMIGONES, INCLUSO NIVELACIÓN Y POSTERIOR RESANADO DE JUNTA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|06#||CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS|840205.92|050802|0|
~D|06#|07HAW00100\1\0\07IW00100\1\747.24\83113hfb0b0\1\0\07HAF01000\1\1392.02\09ISS00520\1\1084.89\07HAW00200\1\0\NP06.05\1\155.1\07HAW00300\1\301.45\09IJJ00100\1\126.2\09TPP00033\1\0\07HTF00100\1\192\09WWW00200\1\64\09WWW00300\1\141\09WWW00100\1\88501.2\NPPC5\1\11489.42\NP06.15\1\242.92\NP06.14\1\451.76\NP06.151\1\11667.24\NP06.16\1\17\NPPC 06.01\1\244\NP06.19\1\1697.86\|
~C|06BHH00020|m2|FABRICA 15 CM. DE ESP. CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON|9.07|050802|0|
~D|06BHH00020|FB00600\1\12.875\TO00100\1\0.225\TP00100\1\0.088\AGM00800\1\0.007\WW00300\1\1\KA00850\1\0.02\|
~T|06BHH00020|DE FABRICA DE 15 CM. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CON P.P. DE ARMADURA TIPO MURFOR SEGUN ESPECIFICACIONES FABRICANTE Y LLAVES DE ANCLAJE ENTRE HOJAS; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB-10, RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.|
~C|06BMA00100|m2|FABRICA 20 CM. ESP. DE BLOQUE HORMIGON CON REFUERZOS H.ARMADO|25.85|050802|0|
~D|06BMA00100|TP00100\1\0.197\AGM00800\1\0.01\FB01000\1\12.875\TO00100\1\0.338\CH03120\1\0.4\|
~T|06BMA00100|DE FABRICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO LIGERO DE HORMIGON,  RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO FORMANDO ESTRUCTURURA PORTANTE Y FORMACION DE DINTEL, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS ; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB-11, NTE/FFB-13, RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.|
~C|06DTD00001|m2|TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM. DE ESPESOR|5.49|050802|0|
~D|06DTD00001|TP00100\1\0.09\AGM00500\1\0.019\FL00300\1\0.037\TO00100\1\0.18\|
~T|06DTD00001|DE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|06LPC00001|m2|CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M-40 (1:6)|8.37|050802|0|
~D|06LPC00001|TP00100\1\0.122\TO00100\1\0.245\AGM00800\1\0.031\FL01300\1\0.068\|
~T|06LPC00001|DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.|
~C|06LPM00001|m2|FABRICA 1PIE L/PERFORADO,T-PEQUEÑO REVESTIR,M-40 (1:6)|15.65|050802|0|
~D|06LPM00001|AGM00800\1\0.072\FL01300\1\0.137\TO00100\1\0.422\TP00100\1\0.212\|
~T|06LPM00001|DE FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.|
~C|06PCI00310|M2|TRAS.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 13 MM ESP.FINAL 7.2 CM.SEP.MON60CMLR|24.76|050802|0|
~D|06PCI00310|FP01800\1\0.87\TO00900\1\0.35\TP00100\1\0.3\WW00300\1\2.7\WW00W01\1\1.05\XT15000\1\0.9\FP02301\1\1\FP02400\1\2\|
~T|06PCI00310|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 13 MM. DE ESPESOR,  CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, ESTRUCTURA SIMPLE REFORZADA EN H, DE ESPESOR FINAL DE 7.2 CM, (13+13/46-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00320|M2|TRAS.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 13 MM ESP.FINAL 7.2 CM.SEP.MON60CM H|23.29|050802|0|
~D|06PCI00320|FP01800\1\0.84\TO00900\1\0.264\TP00100\1\0.41\WW00300\1\1.9\WW00W01\1\0.9\FP02301\1\1\FP02400\1\2\|
~T|06PCI00320|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR DOBLE PANELL DE CARTON-YESO YP DE 13 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, ESTRUCTURA SIMPLE REFORZADA EN H, DE ESPESOR FINAL DE 7.2 CM  (13+13/46), AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00330|m2|TAB.CARTON-YESO YP 4 PLAC. 13 MM ESP.FINAL 12,2CM.SEP.MON40CM LR|37.37|050802|0|
~D|06PCI00330|FP02900\1\1\FP01800\1\1.5\TO00900\1\0.394\TP00100\1\0.451\WW00300\1\1.4\WW00W01\1\0.5\FP02400\1\4\XT15000\1\0.8\|
~T|06PCI00330|DE TABIQUE FORMADO POR CUATRO PANELES DE CARTON-YESO YP DE 13 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 70MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 70MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 70MM, DE ESPESOR FINAL DE 12,20 CM (13+13/70/13+13-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00340|m2|TAB.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 15 MM ESP.FINAL 12 CM.SEP.MON40CM LR|35.2|050802|0|
~D|06PCI00340|FP02500\1\1\FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.394\TP00100\1\0.451\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.5\FP02600\1\2\XT15000\1\0.9\|
~T|06PCI00340|DE TABIQUE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 15 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 90MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 90MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 90MM, DE ESPESOR FINAL DE 12 CM  (15/90/15-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00350|M2|TRAS.SEM.CARTN-YESO YP 1 PLAC. 15 MM ESP.FINAL 3.1|14.85|050802|0|
~D|06PCI00350|FP02200\1\1\FP01800\1\0.65\TO00900\1\0.25\TP00100\1\0.27\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.15\FP02600\1\1\|
~T|06PCI00350|DE TRASDOSADO SEMIDIRECTO FORMADO POR UN PANEL DE CARTON-YESO YP DE 15 MM DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO:REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN OMEGA ANCLADA A LA FABRICA SEPARADAS 40CM, COLOCACION DE MAESTRAS ENTRE LINEAS DE MODULACION TANTO EN LA PARTE SUPERIOR COMO EN LA INFERIOR, DE ESPESOR FINAL DE 3,1 CM  (15/16), AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES (RECIBIDO DE TUBO DE TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00360|m2|TAB.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 15 MM ESP.FINAL 10 CM.SEP.MON40CM LR|34.29|050802|0|
~D|06PCI00360|FP02900\1\1\FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.394\TP00100\1\0.451\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.5\FP02600\1\2\XT15000\1\0.9\|
~T|06PCI00360|DE TABIQUE  FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 15 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 70MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 70MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 70MM, DE ESPESOR FINAL DE 10 CM  (15/70/15-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00370|m2|TAB.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 15 MM ESP.FINAL 15,5CM.SEP.MON40CM LR|36.09|050802|0|
~D|06PCI00370|FP02800\1\1\FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.394\TP00100\1\0.451\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.5\FP02600\1\2\XT15000\1\0.9\|
~T|06PCI00370|DE TABIQUE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 15 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 125MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 125MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 125MM,  DE  ESPESOR FINAL DE 15,5 CM  (15/125/15-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PCI00380|ud|FORMACION DE ARMARIO EN ASEO CON TAB. CARTON-YESO|156.98|050802|0|
~D|06PCI00380|FP02900\1\1\FP01800\1\0.9\TO00900\1\0.535\TP00100\1\0.535\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.8\FP06000\1\1\|
~T|06PCI00380|UD FORMACION DE ARMARIO EN ASEO, CONSTITUIDO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 15 MM. DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 10 CM, (15/70/15), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 70MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 70MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 70MM,  SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. CRITERIO DE MEDICION SERÁ LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|06PEH00100|u|PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GRIS TRIAN. SECCION 0.25 M2|189.08|050802|0|
~D|06PEH00100|ATC00100\1\3.5\TO00100\1\0.564\FW00600\1\1\|
~T|06PEH00100|DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GRIS TRIAN. SECCION 0.25 M2 Y DIMENSIONES SEGUN DETALLES DE PROYECTOS, RECIBIDAS CON TACOS HILTI ACERO INOXIDABLE S/ CALCULO, RESINA EPOXI, JUNTA NEOPRENO, RECIBIDO EN FRENTE DE FORJADO, EJECUTADA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|06PEH00200|u|PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GRIS TRIAN. SECCION 0,10 M2|162.42|050802|0|
~D|06PEH00200|ATC00100\1\3\TO00100\1\0.423\FW00700\1\1\|
~T|06PEH00200|DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GRIS TRIAN. SECCION 0.10 M2 Y DIMENSIONES SEGUN DETALLES DE PROYECTOS, RECIBIDAS CON TACOS HILTI ACERO INOXIDABLE S/ CALCULO, RESINA EPOXI, JUNTA NEOPRENO, RECIBIDO EN FRENTE DE FORJADO, EJECUTADA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|06PEH00300|ML|PIEZA PREFABRICADA DE BORDE FORJADO|98.47|050802|0|
~D|06PEH00300|TO00100\1\0.6\ATC00100\1\0.65\FW00751\1\1\PI00300\1\0.11\CA01100\1\7.5\TO01600\1\0.75\TP00100\1\0.65\U39AF004\1\0.25\|
~T|06PEH00300|DE PIEZA PREFABRICADA DE BORDE FORJADO DE 1.50 M DE ALTURA, DE HORMIGÓN PREFABRICADO , COLOCACIÓN SEGUN DETALLES DEL FABRICANTE CON SISTEMA DE COGIDA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDA DE ALBAÑILERIA, REPASO , REJUNTADO DE JUNTA Y SELLADO DE LAS MISMAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|06PEH00400|ML|PIEZA PREFABRICADA DE BORDE FORJADO Y CUBIERTA|93.97|050802|0|
~D|06PEH00400|TO00100\1\0.5\ATC00100\1\0.55\FW00752\1\1\PI00300\1\0.11\CA01100\1\7.5\TO01600\1\0.75\TP00100\1\0.55\U39AF004\1\0.2\|
~T|06PEH00400|DE PIEZA PREFABRICADA DE BORDE FORJADO DE 2.00 M DE ALTURA, DE HORMIGÓN PREFABRICADO , COLOCACIÓN SEGUN DETALLES DEL FABRICANTE CON SISTEMA DE COGIDA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDA DE ALBAÑILERIA, REPASO , REJUNTADO DE JUNTA Y SELLADO DE LAS MISMAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|06PI00200|u|CABINA ASEOS|299.81|050802|0|
~D|06PI00200|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.6\WW00W00\1\1.15\KW08080\1\1.05\WW00300\1\1\|
~T|06PI00200|DE CABINA DE ASEOS, FORMADA POR  PLACA MACIZA DE RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O SIMILAR DE 13MM DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BISELADOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUSO PUERTA ABLATIBLE DEL MISMO MATERIAL, EN COLOR Y TEXTURAS A DEFINIR,  ESTRUCTURA ESTABILIZADORA, PINZAS Y PIES REGULABRES TODO  DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR DE ACERO INOXIDABLE, CIERRE CON INDICADOR LIBRE-OCUPADO Y DESBLOQUEO DE EMERGENCIA, POMO INTERIOR Y EXTERIOR EN PUERTA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES S/PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|06PI00300|u|CABINA ASEOS MINUSVALIDOS|476.96|050802|0|
~D|06PI00300|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.6\WW00W00\1\1.15\KW08090\1\1.05\WW00300\1\1\|
~T|06PI00300|DE CABINA DE ASEOS PARA MINUSVALIDOS, FORMADA POR  PLACA MACIZA DE RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O SIMILAR DE 13MM DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BISELADOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUSO PUERTA CORREDERA DEL MISMO MATERIAL, EN COLOR Y TEXTURAS A DEFINIR,  ESTRUCTURA ESTABILIZADORA, PINZAS Y PIES REGULABRES TODO  DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR Y GUIAS DE PUERTA CORREDERA  DE ACERO INOXIDABLE, CIERRE CON INDICADOR LIBRE-OCUPADO Y DESBLOQUEO DE EMERGENCIA, POMO INTERIOR Y EXTERIOR EN PUERTA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES S/PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|06PI00400|u|CABINA VESTUARIOS|329.95|050802|0|
~D|06PI00400|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.7\WW00W00\1\1.15\KW08100\1\1.05\WW00300\1\1\|
~T|06PI00400|DE CABINA DE VESTUARIOS, FORMADA POR  PLACA MACIZA DE RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O SIMILAR DE 13MM DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y BISELADOS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUSO PUERTA ABLATIBLE DEL MISMO MATERIAL, EN COLOR Y TEXTURAS A DEFINIR,  ESTRUCTURA ESTABILIZADORA, PINZAS Y PIES REGULABRES TODO  DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR DE ACERO INOXIDABLE, CIERRE CON INDICADOR LIBRE-OCUPADO Y DESBLOQUEO DE EMERGENCIA, POMO INTERIOR Y EXTERIOR EN PUERTA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES S/PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|06PIC00300|M2|TRAS.CARTON-YESO YP 1 PLAC. 15 MM ESP.FINAL 6.1 CM.SEP.MON60CM|20.64|050802|0|
~D|06PIC00300|FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.3\TP00100\1\0.25\WW00300\1\3.5\WW00W01\1\0.9\FP02301\1\1\FP02600\1\1\|
~T|06PIC00300|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR UN PANEL DE CARTON-YESO YP DE 15 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, DE ESPESOR FINAL DE 6.1 CM  (15/46),  INCLUSO P.P. PERFILERIA DE ARRIOSTRAMIENTO A FABRICA, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES (RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PIC00400|m2|TAB.CARTON-YESO YP 2 PLAC 15 MM ESP.FINAL 10CM.MON40CM LR.RF-60|39.25|050802|0|
~D|06PIC00400|XT15000\1\0.9\FP03500\1\2\WW00W01\1\0.5\WW00300\1\1.5\TP00100\1\0.451\TO00900\1\0.394\FP01800\1\0.89\FP02900\1\1\|
~T|06PIC00400|DE TABIQUE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP PLADUR FOC HASTA ALCANZAR UNA RESISTENCIA AL FUEGO RF-60  DE 15 MM. DE ESPESOR , CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 70MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 70MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 70MM, DE ESPESOR FINAL DE 10 CM (15/70/15/LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|06PIC00500|u|CABINAS SOLDADORES|354.24|050802|0|
~D|06PIC00500|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.7\WW00W01\1\1.15\KW08300\1\1.05\WW00300\1\1\|
~T|06PIC00500|DE CABINA DE SOLDADORES, FORMADA POR  CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO, CON LOS CANTOS MATADOS, INCLUSO PUERTA ABLATIBLE DEL MISMO MATERIAL,  ESTRUCTURA ESTABILIZADORA, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR, POMO INTERIOR Y EXTERIOR EN PUERTA, PINTADO FORMADO POR LIMPIEZA DE OXIDO, IMPRIMACION PARA GALVANIZADO  Y DOS MANOS DE COLOR, AYUDAS DE ALBAÑILERIA;TODO SEGUN CARACTERISTICAS Y DISEÑOS EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|06WPP00100|ml|FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO|4.51|050802|0|
~D|06WPP00100|AGM00500\1\0.015\FL00300\1\0.01\FL00500\1\0.01\TO00100\1\0.171\TP00100\1\0.085\|
~T|06WPP00100|DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6). MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.|
~C|06WWT00060|m2|EMPALOMADO 25CM. ALT.MEDIA,TABICONES Y T.RASILLON|10.8|050802|0|
~D|06WWT00060|FL00400\1\0.019\FL01500\1\4.24\ATC00100\1\0.5\AGM00800\1\0.01\|
~T|06WWT00060|DE EMPALOMADO DE 25 CM. DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES  SEPARADOS 1.00 M DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7CM Y TABLERO DE RASILLON RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGUN DETALLES EN PLANOS; MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.|
~C|06WWT00100|m2|EMPALOMADO 100CM. ALT.MEDIA,TABICONES Y T.RASILLON|16.98|050802|0|
~D|06WWT00100|FL00200\1\0.038\FL01500\1\4.24\ATC00100\1\0.85\AGM00800\1\0.02\|
~T|06WWT00100|DE EMPALOMADO DE 100 CM. DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES SEPARADOS 1.00 M DE LADRILLO GAFA Y TABLERO DE RASILLON RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO SOLERA DE MORTERO CON MALLA DE GALLINERO, INCLUSO P.P DE FORMACION DE ESCALERAS PARA SUBIDA A ESCENARIO; MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.|
~C|06WWT00200|m2|FORMACION EMPALOMADO PARA GRADAS DE 30CM. ALT. MEDIA, TAB Y T.RA|16.92|050802|0|
~D|06WWT00200|FL00400\1\0.019\FL01500\1\4.24\ATC00100\1\0.7\AGM00800\1\0.01\CH02921\1\0.077\CA00520\1\0.99\|
~T|06WWT00200|DE FORMACION DE EMPALOMADO SOBRE LOSA INCLINADA PARA LA ELABORACION DE GRADAS DE 30 CM. DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES SEPARADOS 1.00 M DE LADRILLO HUECO DOBLE Y TABLERO DE RASILLON RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. CAPA DE COMPRESION CON MALLAZO #15.15.6; TODO SEGUN DETALLES EN PLANOS;  MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.|
~C|06WWT00300|m2|FORMACION DE ESCALERAS CON TABICONES Y T.RASILLON|9.71|050802|0|
~D|06WWT00300|FL00400\1\0.01\FL01500\1\4.24\ATC00100\1\0.45\AGM00800\1\0.01\|
~T|06WWT00300|FORMACION DE PELDAÑOS DE ESCALERA EN GRADAS, FORMADO POR TABICONES SEPARADOS 1.00 M DE LADRILLO HUECO DOBLE 7CM  Y TABLERO DE RASILLON PARA FORMACION DE PELDAÑEADO RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGUN DETALLES EN PLANOS; MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.|
~C|07#||REVESTIMIENTOS|2009632.65|050802|0|
~D|07#|10AAL00004\1\0\10AAL00101\1\0\10CEE00003\1\1766.96\10CEE00004\1\122.38\10CEE00006\1\0\10PAP00001\1\0\10SES00031\1\0\10ST0030\1\0\10SMS00001\1\607.3\10TWW00011\1\2625.71\10TWW00101\1\0\10TWW00001\1\0\10WWW00101\1\0\10WWW00102\1\0\10WWW00103\1\0\10WWW00104\1\1163.6\10WWW00106\1\609.77\10WWW00105\1\0\10WWW00108\1\0\10WWW00109\1\0\10WWW00110\1\0\10WWW01253\1\0\10WWW00111\1\231.85\10WWW00112\1\1797.9\10WWW00113\1\598.8\15PPP00500\1\0\10WWW00107\1\99.32\10WWW00200\1\259.77\15PSS05000\1\380.45\10WWW00105J\1\0\NPFP080\1\311.4\NPPCR07.13\1\3556.66\NPPCR07.14\1\1990.26\NP10AAL000041\1\4612.07\NP07.22\1\19497.35\NP07.23\1\7315.75\NP07.25\1\1011.4\NP07.26\1\6373.99\NP07.38\1\12816.71\NP07.81\1\2794.31\NP07.29\1\512\NP07.41\1\1130.18\NP07.31\1\356.4\NP07.32\1\438.56\NP24.03\1\192\NP07.48\1\10900.78\NP07.35\1\760.68\NP07.36\1\890.89\NPPC 07.01\1\548.8\NPPC 07.02\1\530.26\NPPC 07.51\1\1015.17\NPFP002\1\87\|
~C|07HAF01000|m2|AJARDINAMIENTO PARA PATIOS|31.59|050802|0|
~D|07HAF01000|TO00700\1\0.056\AG00200\1\0.05\UJ08000\1\0.15\XI02700\1\1.515\QW00100\1\0.1\AGM00500\1\0.041\AA00300\1\0.03\QW00900\1\1.1\ATC00100\1\0.55\|
~T|07HAF01000|AJARDINAMIENTO PARA PATIOS FORMADO POR CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 10 CM. DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACION,  MATERIAL ANTIRRAICES, CAPA DE GRAVA, ARENA, TIERRA VEGETAL DE PLANTACION CON UN ESPESOR MEDIO DE 40 CM Y PLANTACIONES VARIAS; TODO SEGUN DETALLES EN PLANOS; SEGUN NTE/QAA, NBE-QB-90. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.|
~C|07HAW00100|m2|CUBIERTA VEGETAL|41.03|050802|0|
~D|07HAW00100|ATC00400\1\0.2\XW01100\1\1\XI03000\1\1\XI03100\1\1\XW01200\1\1\UJ02100\1\1\UJ08000\1\0.08\XI03101\1\0.53\XI03102\1\0.02\|
~T|07HAW00100|DE CUBIERTA VEGETAL SISTEMA JARDIN DE INTEMPER O SIMILAR FORMADO POR FIELTRO SINTETICO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER FELTEMPER-300, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FORMADA CON LAMINA DE POLI(CLORURO DE VINILO)PLASTIFICADO RHENOFOL CG 1,2MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS  RESISTENTE A RAICES,  MEMBRANA DRENTEMPER 500 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, FIELTRO SINTETICO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER FELTEMPER 150,   CAPA DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y ABONADA EN RELLENO DE ZONAS AJARDINADAS PARA UN ESPESOR APROXIMADO DE 8CM Y PLANTACIONES DE ESPECIES APROPIADAS PARA CUBIERTAS VEGETALES LIGERAS;  INCLUSO P.P. DE SOLAPES DE MEMBRANAS  IMPERMEABILIZANTE Y FIELTROS, ENCUENTROS CON CAZOLETAS Y PARAMENTOS VERTICALES,  PERFILES REMATES CHAPOLAM RH CG 1,2D 102CM Y PIEZAS ESQUINA/RINCON DE PVC; TODO EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS; SEGUN NTE/QAA, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.|
~C|07HAW00200|ml|JUNTA DE DILATACION PARA CUBIERTA VEGETAL|5|050802|0|
~D|07HAW00200|XI04000\1\0.03\ATC00100\1\0.25\TO00700\1\0.056\WW00W00\1\1\|
~T|07HAW00200|DE JUNTA DE DILATACION EN FALDON PARA CUBIERTA ECOLOGICA EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y S/DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE  PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; SEGUN NTE/QAA, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.|
~C|07HAW00300|ml|JUNTA ESTRUCTURAL PARA FORJADOS|5.01|050802|0|
~D|07HAW00300|XI05000\1\0.03\ATC00100\1\0.25\TO00700\1\0.056\WW00W01\1\1\|
~T|07HAW00300|DE JUNTA DE DILATACION ESTRUCTURAL PARA FORJADOS EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y S/DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE  PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; SEGUN NTE/QAA, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.|
~C|07HTF00100|m2|FALDON AZ.TRANS.S/HORMIG.10CM. 1 MEMB.BETUN|17.07|050802|0|
~D|07HTF00100|ATC00100\1\0.295\TO00700\1\0.056\XI02700\1\1.515\XI01800\1\1.111\WW00W01\1\1\TP00200\1\0.152\QW00100\1\0.1\AGM00500\1\0.041\FL00500\1\0.037\|
~T|07HTF00100|DE FALDON DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA, CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULACION, MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO DE4 MM. DE ESPESOR, CON ARMADURA DE POLIETILENO, CAPA DE MORTERO DE PROTECCION; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.|
~C|07IW00100|m2|CUBIERTA DE PANEL ZINC ENGATILLADO PARA LUCERNARIOS|49.95|050802|0|
~D|07IW00100|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.479\RL10000\1\1.05\RW50000\1\2.5\ATC00100\1\0.5\QW00560\1\0.7\|
~T|07IW00100|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  CUBIERTA CON CHAPA DE ZINC, CON SISTEMA DE JUNTA ALZADA ANGULAR DE RHEINZINK O SIMILAR, CON DESPIECE INCLINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; RIELES METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, ASLAMIENTOS TERMICOS MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 CM,   ENTABLADO DE 24MM EN MADERA TRATADA EXTERIOR, CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON BORDES PLEGADOS,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO PARA SU PROTECCION SEGUN DETALLES EN PLANOS, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, CANALONES, ELEMENTOS DE REMATE Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; TODO SEGUN DETALLES EN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|08#||CARPINTERIA DE MADERA|425394.12|050802|0|
~D|08#|11WWW00100\1\0\11WWW00101\1\0\11WWW00102\1\0\11WWW00103\1\0\11WWW00104\1\0\11WWW00104B\1\0\11MAB00151\1\0\NP08.01\1\506.78\NP08.02\1\114.59\NP08.03\1\113.32\NP08.04\1\47.38\NP08.05\1\345.07\NP08.06\1\41.49\NP08.07\1\35.33\NP08.08\1\113.82\NP08.09\1\124.74\NP08.10\1\319.02\|
~C|08CAB01000|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30RQ302|38870.49|050802|0|
~D|08CAB01000|IC06702\1\1\TO01400\1\3.381\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\200\WW00W00\1\7\|
~T|08CAB01000|DE BOMBA DE CALOR AIRE AGUA, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F., MODELO 30RQ302, DOTADO DE 5 COMPRESORES SCROLL, 5 ETAPAS, REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD FRIGORÍFICA 275,1 KW CONDICIONES EUROVENT (7/12ºC, 35ºC), CAPACIDAD CALORÍFICA 302,5 KW CONDICIONES EUROVENT (40/45ºC, 7ºC 80%HR), EER EUROVENT 2,6, COP INSTANTÁNEO 2,76, RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL INTEGRADO (A.R.I) 4.68, CON MÓDULO HIDRÓNICO CON BOMBA DOBLE DE BAJA PRESIÓN (PRESIÓN DISPONIBLE 85 KPA), VERSIÓN EUROPACK SUPERSILENCIOSA, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EN ALETAS (OPCIÓN 3 A), BRIDAS VICTAULIC, TARJETA DE COMUNICACIONES CCN/JBUS, CONTROL ELECTRÓNICO PRODIALOG PLUS, RESISTENCIA ANTICONGELACIÓN EN EVAPORADOR, VENTILADORES FLYING BIRD DE BAJO NIVEL SONORO, INSTALADA SOBRE AMORTIGUADORES Y BANCADA EN CUBIERTA, CONEXIÓN PARA MÁQUINA VIRTUAL CON IGUALACIÓN DE TIEMPO DE COMPRESORES, SENSOR DE TEMPERATURA EN COLECTOR DE IMPULSIÓN, INCLUSO CONEXIÓN FLEXIBLE EN TUBERÍAS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL TÉCNICO DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAB01100|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30RQ522|57340.54|050802|0|
~D|08CAB01100|IC06705\1\1\TO01400\1\3.381\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\200\WW00W00\1\7\|
~T|08CAB01100|DE BOMBA DE CALOR AIRE AGUA, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F., MODELO 30RQ522, DOTADO DE 8 COMPRESORES SCROLL, 8 ETAPAS, REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD FRIGORÍFICA 464,9 KW CONDICIONES EUROVENT (7/12ºC, 35ºC), CAPACIDAD CALORÍFICA 551,1 KW CONDICIONES EUROVENT (40/45ºC, 7ºC 80%HR), EER EUROVENT 2.42, COP INSTANTÁNEO 2,76, RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL INTEGRADO (A.R.I) 3.85, CON  MÓDULO HIDRÓNICO CON BOMBA DOBLE DE BAJA PRESIÓN (PRESIÓN DISPONIBLE 89 KPA), VERSIÓN EUROPACK SUPERSILENCIOSA, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EN ALETAS (OPCIÓN 3 A), BRIDAS VICTAULIC, TARJETA DE COMUNICACIONES CCN/JBUS, CONTROL ELECTRÓNICO PRODIALOG PLUS, RESISTENCIA ANTICONGELACIÓN EN EVAPORADOR, VENTILADORES FLYING BIRD DE BAJO NIVEL SONORO, INSTALADA SOBRE AMORTIGUADORES Y BANCADA EN CUBIERTA, CONEXIÓN PARA MÁQUINA VIRTUAL CON IGUALACIÓN DE TIEMPO DE COMPRESORES, SENSOR DE TEMPERATURA EN COLECTOR DE IMPULSIÓN, INCLUSO CONEXIÓN FLEXIBLE EN TUBERÍAS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL TÉCNICO DEL FABRICANTE.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAB01125|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH040|6400.96|050802|0|
~D|08CAB01125|IC06707\1\1\TO01400\1\2.247\TO02100\1\1.402\TP00200\1\3.375\WW00300\1\180\WW00W00\1\7\|
~T|08CAB01125|DE BOMBA DE CALOR AQUASNAP AIRE-AGUA, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F., MODELO 30 RA/RH 040, DOTADA DE COMPRESORES SCROLL, REFRIGERANTE R407C, CAPACIDAD FRIGORÍFICA 39 KW (35ºC, 19ºC BH), CAPACIDAD CALORÍFICA 38 KW (6ºC BH, 21ºC), CONTROL POR MICROPROCESADOR, BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA, UNIDAD INTERIOR COLOCADA EN FALSO TECHO SOBRE AMORTIGUADORES, EMBOCADURA A CONDUCTOS, UNIDAD EXTERIOR COLOCADA SOBRE AMORTIGUADORES , INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA CON TUBERÍAS DE COBRE AISLADAS Y PROTEGIDAS SOBRE CANALETA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, DOTADA DE CONTROL DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN, UNIDAD COMPLETA, AJUSTADA PARA EL CAUDAL NOMINAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAB01150|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH 100|16038.82|050802|0|
~D|08CAB01150|IC06709\1\1\TO01400\1\2.247\TO02100\1\1.402\TP00200\1\3.375\WW00300\1\180\WW00W00\1\7\|
~T|08CAB01150|DE BOMBA DE CALOR AQUASNAP AIRE-AGUA, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F., MODELO 30 RA/RH 100, DOTADA DE COMPRESORES SCROLL, REFRIGERANTE R407C, CAPACIDAD FRIGORÍFICA 97 KW, CAPACIDAD CALORÍFICA 115 KW, CONTROL POR MICROPROCESADOR, BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA, UNIDAD INTERIOR COLOCADA EN FALSO TECHO SOBRE AMORTIGUADORES, EMBOCADURA A CONDUCTOS, UNIDAD EXTERIOR COLOCADA SOBRE AMORTIGUADORES , INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA CON TUBERÍAS DE COBRE AISLADAS Y PROTEGIDAS SOBRE CANALETA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, DOTADA DE CONTROL DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN, UNIDAD COMPLETA, AJUSTADA PARA EL CAUDAL NOMINAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAB01175|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH 120|18124.98|050802|0|
~D|08CAB01175|IC06710\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\180\WW00W00\1\7\|
~T|08CAB01175|DE BOMBA DE CALOR AQUASNAP AIRE-AGUA, MARCA CARRIER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA D.F., MODELO 30 RA/RH 120, DOTADA DE COMPRESORES SCROLL, REFRIGERANTE R407C, CAPACIDAD FRIGORÍFICA 115 KW, CAPACIDAD CALORÍFICA 116 KW, CONTROL POR MICROPROCESADOR, BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA, UNIDAD INTERIOR COLOCADA EN FALSO TECHO SOBRE AMORTIGUADORES, EMBOCADURA A CONDUCTOS, UNIDAD EXTERIOR COLOCADA SOBRE AMORTIGUADORES , INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA CON TUBERÍAS DE COBRE AISLADAS Y PROTEGIDAS SOBRE CANALETA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, DOTADA DE CONTROL DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN, UNIDAD COMPLETA, AJUSTADA PARA EL CAUDAL NOMINAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01000|m2|CANALIZACIÓN DE AIRE  DE IMPULSIÓN Y RENOVACIÓN REALIZADO CON PL|14.47|050802|0|
~D|08CAD01000|XT11605\1\1.2\TO02100\1\0.394\WW00300\1\1.2\|
~T|08CAD01000|DE CANALIZACIÓN DE AIRE  DE IMPULSIÓN Y RENOVACIÓN REALIZADO CON PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS DE 25 MM., I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, S/NTE-ICI-22. MEDIDA LA SUPERFICIE COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01100|m|CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 250 mm AISLADO|12.5|050802|0|
~D|08CAD01100|IC80805\1\1\TO02100\1\0.282\WW00300\1\1\|
~T|08CAD01100|DE CONDUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE 250 MM DE DIÁMETRO, DE ALUMINIO Y POLIÉSTER MULTICAPAS, CON AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO REVESTIDA INTERIORMENTE DE ALUMINIO MICROPERFORADO, TIPO PHONI-FLEX DE FRANCE-AIR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON PLENUMS Y CONDUCTOS DE IMPULSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01125|m|CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 150 mm AISLADO|10.03|050802|0|
~D|08CAD01125|IC80810\1\1\TO02100\1\0.282\WW00300\1\1\|
~T|08CAD01125|DE CONDUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE 150 MM DE DIÁMETRO, DE ALUMINIO Y POLIÉSTER MULTICAPAS, CON AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO REVESTIDA INTERIORMENTE DE ALUMINIO MICROPERFORADO, TIPO PHONI-FLEX DE FRANCE-AIR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON PLENUMS Y CONDUCTOS DE IMPULSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01126|u|REJILLA DE RETORNO DE DOBLE DIRECCION 600x600 mm|64.2|050802|0|
~D|08CAD01126|IC55005\1\1.2\WW00W00\1\1\TO02100\1\0.141\TO01400\1\0.085\|
~T|08CAD01126|DE REJILLA DE RETORNO DE TIPO FIJA PARA FALSO TECHO EN DOS DIRECCIONES, MARCA SCHAKO O SIMILAR, DE DIMENSIONES 600 X 600 MM FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO. LAMAS FIJAS EN DOS DIRECCIONES. DISEÑADA PARA PLACA ARMSTRONG, SE UTILIZA PARA RETORNO DE AIRE. ACABADO PINTADO EN BLANCO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01150|m|CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 70 mm AISLADO|7.95|050802|0|
~D|08CAD01150|TO02100\1\0.282\WW00300\1\1\IC80815\1\1\|
~T|08CAD01150|DE CONDUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE 70 MM DE DIÁMETRO, DE ALUMINIO Y POLIÉSTER MULTICAPAS, CON AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO REVESTIDA INTERIORMENTE DE ALUMINIO MICROPERFORADO, TIPO PHONI-FLEX DE FRANCE-AIR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON PLENUMS Y CONDUCTOS DE IMPULSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01201|u|DIFUSOR DE TECHO ROTACIONAL|120.19|050802|0|
~D|08CAD01201|IC28002\1\1\WW00300\1\4\WW00W00\1\2\TO02100\1\0.113\TO01400\1\0.282\|
~T|08CAD01201|DE DIFUSOR ROTACIONAL RADIAL MARCA SHAKO MODELO DQJA SQ Z 500 O SIMILAR, PARA INCORPORAR A FALSO TECHO DE 600 MM. COMPUESTO POR DIFUSOR INTEGRADO EN PLACA CUADRADA, EN ACERO LACADO RAL 9010, DOTADA DE LAMAS DEFLECTORAS. PLENUM EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON BOCA DE CONEXIÓN LATERAL CIRCULAR DE 250 MM DE DIÁMETRO. REGULACIÓN DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA, COMPROBADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01234|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 800X400 MM|38.09|050802|0|
~D|08CAD01234|TO01400\1\0.111\WW00W00\1\1\IC55007\1\1\|
~T|08CAD01234|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 800X400MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN  ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01235|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 700X300 MM|32.67|050802|0|
~D|08CAD01235|TO01400\1\0.113\WW00W00\1\1\IC55010\1\1\|
~T|08CAD01235|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 700X300MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01250|u|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 600X200 MM|29.85|050802|0|
~D|08CAD01250|TO01400\1\0.113\WW00W00\1\1\IC55015\1\1\|
~T|08CAD01250|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 600X200 MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01255|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 400X300 MM|28.11|050802|0|
~D|08CAD01255|TO01400\1\0.113\WW00W00\1\1\IC55020\1\1\|
~T|08CAD01255|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 400X300MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01260|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 300X200 MM|24.79|050802|0|
~D|08CAD01260|TO01400\1\0.113\WW00W00\1\1\IC55025\1\1\|
~T|08CAD01260|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 400X200MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01265|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 500X200 MM|28.71|050802|0|
~D|08CAD01265|TO01400\1\0.113\WW00W00\1\1\IC55030\1\1\|
~T|08CAD01265|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 500X200MM FORMADA POR LAMAS FIJAS CONFIGURADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LLUVIA ASÍ MISMO INCORPORA TELA METÁLICA POSTERIOR Y MARCO DE MONTAJE CON GARRAS DE ANCLAJE. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA EN LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CAD01270|u|REJILLA DE RETORNO DE DOBLE DIRECCION LINEAL DE 1 M|54.04|050802|0|
~D|08CAD01270|WW00W00\1\1\TO02100\1\0.141\TO01400\1\0.085\IC55035\1\1.2\|
~T|08CAD01270|DE REJILLA DE RETORNO DE TIPO FIJA PARA FALSO TECHO EN DOS DIRECCIONES, MARCA SCHAKO O SIMILAR, DE 1 METRO DE LONGITUD TIPO LINEAL, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO. LAMAS FIJAS EN DOS DIRECCIONES. DISEÑADA PARA PLACA ARMSTRONG, SE UTILIZA PARA RETORNO DE AIRE. ACABADO PINTADO EN BLANCO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01275|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 3025*125|510.27|050802|0|
~D|08CAD01275|TO02100\1\0.394\WW00300\1\1.2\IC28445\1\1\|
~T|08CAD01275|DE UNIDAD MULTITOBERA MARCA SCHAKO, MODELO WGA-V/ASK 3025*125 EQUIPADA CON 10 TOBERAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE DE D=45 MM X METRO, DISPUESTAS EN UNA HILERA, CON DISPOSITIVO ROTULAR SEMIESFÉRICO MOVILIDAD EN UN ÁNGULO SÓLIDO DE 45 º, MONTADAS SOBRE BASTIDOR DE PERFIL DSX FABRICADO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL DEF Y TOBERAS EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR BLANCO RAL 9010, 9005 O 9006. INCLUYE PLENUM DE EXPANSIÓN EN CHAPA DE ACERO DE H=285 MM CON UNA BOCA DE CONEXIÓN LATERAL DE DIÁMETRO 198 MM. POTENCIA SONORA 20.5 DB(A). MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01280|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 16025*225|3744.39|050802|0|
~D|08CAD01280|TO02100\1\0.388\WW00300\1\1.2\IC28447\1\1\|
~T|08CAD01280|DE UNIDAD MULTITOBERA MARCA SCHAKO MONTADA EN ZONA 1 DE CAFETERÍA, MODELO WGA-V/ASK 16025*225 EQUIPADA CON 10 TOBERAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE DE D=45 MM X METRO, DISPUESTAS EN UNA HILERA, CON DISPOSITIVO ROTULAR SEMIESFÉRICO MOVILIDAD EN UN ÁNGULO SÓLIDO DE 45 º, MONTADAS SOBRE BASTIDOR DE PERFIL DSX FABRICADO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL DEF Y TOBERAS EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR BLANCO RAL 9010, 9005 O 9006. INCLUYE PLENUM DE EXPANSIÓN EN CHAPA DE ACERO DE H=285 MM CON UNA BOCA DE CONEXIÓN LATERAL DE DIÁMETRO 198 MM. POTENCIA SONORA 34 DB(A). MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAD01285|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 14025*225|3276.01|050802|0|
~D|08CAD01285|TO02100\1\0.388\WW00300\1\1.2\IC28449\1\1\|
~T|08CAD01285|DE UNIDAD MULTITOBERA MARCA SCHAKO MONTADA EN ZONA 2 DE CAFETERÍA, MODELO WGA-V/ASK 14025*225 EQUIPADA CON 10 TOBERAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE DE D=45 MM X METRO, DISPUESTAS EN UNA HILERA, CON DISPOSITIVO ROTULAR SEMIESFÉRICO MOVILIDAD EN UN ÁNGULO SÓLIDO DE 45 º, MONTADAS SOBRE BASTIDOR DE PERFIL DSX FABRICADO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL DEF Y TOBERAS EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR BLANCO RAL 9010, 9005 O 9006. INCLUYE PLENUM DE EXPANSIÓN EN CHAPA DE ACERO DE H=285 MM CON UNA BOCA DE CONEXIÓN LATERAL DE DIÁMETRO 198 MM. POTENCIA SONORA 37 DB(A). MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01000|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42JW009|687.96|050802|0|
~D|08CAF01000|IC34702\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01000|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42JW009 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 9050 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  11200 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
|
~C|08CAF01100|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42JW016|799.48|050802|0|
~D|08CAF01100|IC34705\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01100|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42JW016 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 16 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  31 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN,, CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01125|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH020|1011.6|050802|0|
~D|08CAF01125|IC34710\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01125|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH020 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 17.8 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  35.5 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01150|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH030|1151.93|050802|0|
~D|08CAF01150|IC34715\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01150|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH030 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 31.5 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  56 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL, VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01175|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH033|1272.04|050802|0|
~D|08CAF01175|IC34725\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01175|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH033 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 37.8 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  66 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL, VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01200|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH037|1323.81|050802|0|
~D|08CAF01200|IC34735\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01200|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH037 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 42.7 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  50 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN,  VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01225|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH057|1509.49|050802|0|
~D|08CAF01225|IC34740\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01225|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH057 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 50 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE 91.5 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01250|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42FMH058|1966.66|050802|0|
~D|08CAF01250|IC34745\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01250|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42FMH058 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE58.3 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE 96 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01275|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42JW005|813.8|050802|0|
~D|08CAF01275|TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\IC34747\1\1\|
~T|08CAF01275|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42JW005 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 3.05 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  4.17 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01300|u|FANCOIL DE CONDUCTOS 42JW009|884.75|050802|0|
~D|08CAF01300|TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.409\TP00200\1\3.382\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\IC34749\1\1\|
~T|08CAF01300|DE INTERIOR TIPO FAN COIL DE CONDUCTOS DE 2 TUBOS 42JW009 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 9.05 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  11.20 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01400|u|FANCOIL CASETTE 42GWC008|785.24|050802|0|
~D|08CAF01400|IC34750\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01400|DE INTERIOR TIPO FAN COIL CASSETTE DE 2 TUBOS 42GWC008 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE  4 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  5.5 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN,Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01425|u|FANCOIL CASETTE 42GWC010|1060.03|050802|0|
~D|08CAF01425|IC34752\1\1\TO01400\1\2.25\TO02100\1\1.404\TP00200\1\3.377\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01425|DE INTERIOR TIPO FAN COIL CASSETTE DE 2 TUBOS 42GWC010 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 5.9 KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  8.5 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN,VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, Y CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01450|u|FANCOIL CASETTE 42GWC004|748.99|050802|0|
~D|08CAF01450|IC34755\1\1\TO01400\1\2.254\TO02100\1\1.408\TP00200\1\3.381\WW00300\1\150\WW00W00\1\7\|
~T|08CAF01450|DE INTERIOR TIPO FAN COIL CASSETTE DE 2 TUBOS 42GWC004 DE CARRIER, PARA UNA CAPACIDAD FRIGORÍFICA DE 2.4KW Y UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DE  3.8 KW, CON FILTRO EN LA ASPIRACIÓN,VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULAS DE TRES VIAS PROPORCIONAL , VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE PRESIÓN, CONEXIÓN MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DIN 2440 I/ P.P. DE DESAGÜE DE DIÁMETRO 25 MM. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA, COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01500|u|CAJA DE VENTILACIÓN FRANCE AIR MODELO RECTIL AIR 225-4M|523.41|280206|0|
~D|08CAF01500|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00W00\1\3\IC34780\1\1\|
~T|08CAF01500|DE CAJA DE VENTILACIÓN MARCA FRANCE AIR MODELO 225-4M CON UN CAUDAL DE 1680 M3/H Y UNA POTENCIA ABSORBIDA DE 600 W. INCLUSO CONEXIONADO CON RED DE CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DE AIRE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAF01525|u|CAJA DE VENTILACIÓN FRANCE AIR MODELO RECTIL AIR 200-4M|467.03|280206|0|
~D|08CAF01525|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00W00\1\3\IC34795\1\1\|
~T|08CAF01525|DE CAJA DE VENTILACIÓN MARCA FRANCE AIR MODELO 200-4M CON UN CAUDAL DE 1090 M3/H Y UNA POTENCIA ABSORBIDA DE 300 W. INCLUSO CONEXIONADO CON RED DE CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DE AIRE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAR00185|u|SISTEMA DE MEDICION DE LA INSTALACION|1619.89|050802|0|
~D|08CAR00185|IC61550\1\1\WW00300\1\10\WW00400\1\10\TO01400\1\3.649\TA00200\1\1.805\|
~T|08CAR00185|DE SISTEMA DE MEDICION D ELA INSTALACIÓNCOMPUESTO POR LA MENOS, POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE MEDICIÓN, EN BASE A LA ITE 02.12 DEL RITE: - COLECTORES DE RETORNO: UN TERMÓMETRO. - VASOS DE EXPANSIÓN CERRADOS. UN MANOMETRO. - CIRCUITOS SECUNDARIOS DE DISTRIBUICIÓN DE UN FLUIDO PORTADOR: UN TERMOMETRO DISPUESTO EN LA IMPULSIÓN Y OTRO EN EL RETORNO. - BOMBAS: UN TERMOMETRO PARA LECTURA DIFERENCIAL. - BATERIAS DE TRASNFERENCIAS TERMIVCAS DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: INSTALAR PUJNTOS DE MEDIDA A UTILIZAR CON INSTRUMENTAL PORTATIL O SENSORES FIJOS. - VALVULAS AUTOMATICAS DE REGULACAIÓN: TOMAS PARA LA MEDIDA DE LA PERDIDA DE PRESIÓN EN VALVULAS D EDIAMETRO MAYOR DE DN 50.
- RESUPERADORES DE CALOR: TERMOMETROS DISPUESTOS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS FLUIDOS. - UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: UN TERMOMETRO DE CAPILAR DISPUESTOS A LA ENTRADA DEL AIRE DE RETORNO Y OTRO A LA SALIDA DEL AIRE DE IMPULSIÓN, EN UNIDADES DE MÁS DE 3 M3/S. - TERMOMETRO EN LA TOMA DE AIRE EXTERIOR. - DISPOSITIVOS PARA EL REGISTRO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES DE CALOR Y FRÍO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CAV00031|m|CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.1".ROSCADAS|10.29|050802|0|
~D|08CAV00031|ATC00400\1\0.25\IC68100\1\1\XT03900\1\1\WW00300\1\2.1\WW00W00\1\0.9\|
~T|08CAV00031|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 33.7 MM. DIAM. EXT. (1") Y 3.25 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO;CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00033|m|CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM. 1 1/2",ROSCADAS|13.74|050802|0|
~D|08CAV00033|IC68300\1\1\XT04500\1\1\WW00300\1\3.1\WW00W00\1\1.4\ATC00400\1\0.3\|
~T|08CAV00033|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 48.3 MM. DIAM. EXT. (1 1/2") Y 3.25 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00037|m|CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2",SOLDADAS|19.89|050802|0|
~D|08CAV00037|IC68400\1\1\XT04700\1\1\WW00300\1\2.6\ATC00400\1\0.5\WW00W00\1\2.4\|
~T|08CAV00037|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 60.3 MM. DIAM. EXT. (2") Y 3.65 MM. DE ESPESOR, UNIONES SOLDADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00038|m|CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2 1/2",SOLDADAS|23.92|050802|0|
~D|08CAV00038|ATC00400\1\0.6\XT05000\1\1\IC68500\1\1\WW00300\1\3.6\WW00W00\1\2.9\|
~T|08CAV00038|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 76.1 MM. DE DIAM. EXT. (2 1/2") Y 3.65 MM. DE ESPESOR, UNIONES SOLDADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00039|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. .DIN-2440 3"|13.4|050802|0|
~D|08CAV00039|IC69982\1\1\IC68705\1\0.5\XT05300\1\1\TO01400\1\0.169\|
~A|08CAV00039|accesorio\negro\aislar\coquilla\soldadura\tuberia\lana\acero\estructura\manguito\te\estirado\vidrio\|
~T|08CAV00039|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 32 Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00042|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. .DIN-2440 3 1/2"|19.25|050802|0|
~D|08CAV00042|IC68705\1\0.5\TO01400\1\0.564\IC69990\1\1\XT05300\1\1\|
~A|08CAV00042|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|08CAV00042|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 3 1/2" Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00045|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. .DIN-2440 5"|21.76|050802|0|
~D|08CAV00045|IC68705\1\0.5\TO01400\1\0.564\IC69992\1\1\XT05650\1\1\|
~A|08CAV00045|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|08CAV00045|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 5" Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CAV00046|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. .DIN-2440 6"|22.72|050802|0|
~D|08CAV00046|IC68705\1\0.5\TO01400\1\0.564\IC69995\1\1\XT05600\1\1\|
~A|08CAV00046|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|08CAV00046|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 6" Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CCA00015|u|VASO DE EXPANSION DE 50 LITROS|71.24|050802|0|
~D|08CCA00015|IC76600\1\1\ATC00200\1\0.3\WW00W00\1\4\WW00300\1\12\ATC00400\1\0.6\|
~T|08CCA00015|DE VASO DE EXPANSION CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE, DE 50L. DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,HOMOLOGADO POR MI.;CONSTRUIDO E INSTALADO SEGUN IT.IC. Y NTE/ICR-16. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CCA00027|u|PUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION|169.46|050802|0|
~D|08CCA00027|IC08325\1\1\TO01400\1\0.079\WW00W00\1\2\|
~T|08CCA00027|DE PUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE TAMAÑO 1 1/4", FORMADO POR CUATRO (4) VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA, UNA (1) VÁLVULA ANTIRRETORNO DE DOBLE CLAPETA, Y UN (1) FILTRO EN Y CON CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Ó 316, CON P.P. DE UNIONES, PICAJES, Y CONEXIONES SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, MONTADA, CONECTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CCA00029|u|SISTEMA LLENADO AUTOMATICO|57.55|050802|0|
~D|08CCA00029|IC08327\1\1\TO01400\1\0.136\WW00W00\1\2\|
~T|08CCA00029|DE SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE LOS CIRCUITOS DE AGUA, CONSISTENTE EN UNA VÁLVULA DE DOS VÍAS CON ACTUADOR ELECTROMECÁNICO OPERADO POR UN PRESOSTATO SITUADO EN EL CIRCUITO DE AGUA, EL CUAL DETECTA CAÍDAS DE PRESIÓN POR FUGAS DE AGUA. CON P.P. DE UNIONES, PICAJES, Y CONEXIONES SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, MONTADA, CONECTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CCA00100|u|GRUPO DE BOMBEO DELCIRCUITO 1|3696.71|050802|0|
~D|08CCA00100|IC09702\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00100|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 61 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 30 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM-6532-11.0, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCA00115|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 2|2138.85|050802|0|
~D|08CCA00115|IC09700\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00115|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 25 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 24 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 5025-4.0, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CCA00120|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 3|1725.99|050802|0|
~D|08CCA00120|IC09705\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00120|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE  33 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 11 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 4020-2.2, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCA00125|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 4|3534.77|050802|0|
~D|08CCA00125|IC09710\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00125|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 120 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 19 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 8025-11.0T, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCA00130|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 5|1943.71|050802|0|
~D|08CCA00130|IC09715\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00130|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 62 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 10 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 8016-3.0, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCA00140|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 6|2964.39|050802|0|
~D|08CCA00140|IC09720\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00140|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 118 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 15 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 10020-7.5, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCA00150|u|GRUPO DE BOMBEO DEL CIRCUITO 7|2761.51|050802|0|
~D|08CCA00150|IC09725\1\2\WW00W00\1\2\TO01400\1\5.632\|
~T|08CCA00150|DE GRUPO DE BOMBEO DE AGUA PARA UN CAUDAL DE AGUA DE 114 M3/H, PARA UNA PERDIDA DE CARGA DE 14 M.C.A., FORMADO POR DOS UNIDADES DE BOMBAS MARCA SEDICAL, MODELO SNM 8020-7.5, TIPO ON-LINE DE ROTOR SECO, UNA FUNCIONANDO Y LA OTRA EN RESERVA. EN MONTAJE EN EXTERIOR, SOBRE FORJADO PREPARADO PARA ZONA DE MAQUINAS, CON CUERPO, RODETE Y EJE TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MOTOR DOTADO DE PROTECCIÓN IP55 O SUPERIOR. VÁLVULAS DE CORTE, COMPENSADORES, FILTROS EN Y Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN, SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. INCLUSO P.P. DE CONEXIONES HIDRÁULICAS, DE DESAGÜE, Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE MONTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO|
~C|08CCV00121|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. DIN-2440 3/8" ROSCADAS|6.32|050802|0|
~D|08CCV00121|IC67800\1\1\IC68705\1\0.2\XT03500\1\1\TO01400\1\0.169\|
~A|08CCV00121|tuberia\lana\aislar\coquilla\estirado\acero\te\vidrio\instalacion\negro\estructura\manguito\accesorio\|
~T|08CCV00121|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN 2440 DE DIAM. EXT. (3/8") Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIRDIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. |
~C|08CCV00122|m|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. DIAM. 3/4",ROSCADAS|9.79|050802|0|
~D|08CCV00122|ATC00400\1\0.25\IC68000\1\1.01\XT03800\1\1\WW00300\1\1.6\WW00W00\1\0.9\|
~T|08CCV00122|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 26.9 MM. DIAM. EXT. (3/4") Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CCV00124|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR.DIN-2440 1/2"|6.21|050802|0|
~D|08CCV00124|IC67905\1\1.01\IC68705\1\0.2\XT03600\1\1\TO01400\1\0.169\|
~A|08CCV00124|aislar\coquilla\estirado\soldadura\tuberia\vidrio\lana\acero\estructura\manguito\instalacion\te\accesorio\|
~T|08CCV00124|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 1/2" Y 1.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CCV00126|m.| CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR..DIN-2440 1 1/4"|12.16|050802|0|
~D|08CCV00126|IC68125\1\1\IC68705\1\0.4\XT04200\1\1\TO01400\1\0.394\|
~A|08CCV00126|coquilla\aislar\estirado\soldadura\tuberia\vidrio\lana\acero\estructura\manguito\instalacion\te\accesorio\|
~T|08CCV00126|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 1 1/4" Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CCV00195|m|T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"|22.98|050802|0|
~D|08CCV00195|IC68700\1\1\IC68705\1\0.5\XT03300\1\1\TO01400\1\0.564\|
~A|08CCV00195|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|08CCV00195|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADO, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 114.3 MM. DIAM. EXT. (4") Y 4.5 MM. ESPESOR, UNIONES MEDIANTE BRIDAS DE ACERO SOLDADAS A TUBERIA Y TORNILLERIA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CCV00200|m.|T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 5"|27.13|050802|0|
~D|08CCV00200|IC68705\1\0.5\TO01400\1\0.564\IC68800\1\1\XT03300\1\1\|
~A|08CCV00200|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|08CCV00200|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADO, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040 DE 139.2 MM. DIAM. EXT. (5") Y 4.5 MM. ESPESOR, UNIONES MEDIANTE BRIDAS DE ACERO SOLDADAS A TUBERIA Y TORNILLERIA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08CVE00010|u|ASPIRADOR ESTATICO METALICO ACER. INOXIDABLE|47.44|050802|0|
~D|08CVE00010|AGM00500\1\0.01\ATC00200\1\0.15\WW00400\1\1\IC03550\1\1\|
~T|08CVE00010|DE ASPIRADOR ESTATICO REALIZADO CON PIEZAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE, RECIBIDO SOBRE CONDUCTO CON PERFILES ESTANCOS Y AMORTIGUADORES DE RUIDO, SELLADO INDICACIONESDEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CVE00051|u|EXTRACTOR AIRE,T/CUBIERTA,CENTRF.1/8CV.800M3/H.5MM.C.A|342.69|050802|0|
~D|08CVE00051|IC39700\1\1\WW00300\1\6\ATC00400\1\2\ATC00200\1\0.2\WW00400\1\4\|
~A|08CVE00051||
~T|08CVE00051|DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE, TIPO DE CUBIERTA, FORMADO POR VENTILADOR CENTRIFUGO DE TRANSMISION DIRECTA, CON MOTOR DE 1/8 CV.,TRIFASICO Y UN RODETE PARA UN CAUDAL DE 800 M3/H A 1500 R.P.M. Y UNA P.E. DE 5 MM.C.A., ALOJADO ENVOLVENTE DE ALUMINIO QUE INCLUYE: BASE DE APOYO DE 50X50CM., PIEZAS LATERALES PARA FIJACION DEL CONJUNTO MOTO-VENTILADOR Y CAPERUZA DE PROTECCION CON UN DIAM. DE 50 CM CABLEADO Y CONEXIONES ELECTRICAS; INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTE, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08CWW00500|u|PUNTOS DE VENTEO DE LA INSTALACION|58.77|050802|0|
~D|08CWW00500|IF00095\1\1\TO01400\1\0.225\WW00W00\1\2\|
~T|08CWW00500|DE  PUNTOS DE VENTEO DE LA INSTALACIÓN, SITUADOS EN LA PARTE MÁS ELEVADA DE LA MISMA, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CWW00900|u|INSTALACION ELECTRICA DE CLIMATIZACION|7408.65|050802|0|
~D|08CWW00900|IE03815\1\1\Actividad ACT0010\1\79.883\WW00W00\1\1500\TO02100\1\79.883\WW00300\1\1500\|
~T|08CWW00900|DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, CONSISTENTE EN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A MAQUINARIA DESDE CUADRO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL, INCLUIDO ESTE CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS, BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTORES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ZONA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TIRADA DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN ENTRE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES, SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE  INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CWW00950|u|SISTEMA CONTROL INSTALACION|8169.53|050802|0|
~D|08CWW00950|IV09200\1\1\Actividad ACT0010\1\0.04\WW00W00\1\0.5\TO02100\1\0.02\WW00300\1\0.3\|
~T|08CWW00950|DE SISTEMA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CONSISTENTES EN UNA UNIDAD CPU XCL 5010 PARA EXCEL 500LON, INCLUSO MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES XFL 524B, REGULADORES XL50 SIN PANTALLA LIBREMENTE PROGRAMABLE, BLOQUES TERMINALES DO AM/XSL514, MÓDULOS CONVERTIDORES, MÓDULOS DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS DE LA FAMILIA EXCEL 500 LONMARK, MÓDULOS DE LA FAMILIA EXCEL LONMARK DE 12 ENTRADAS DIGITALES, BLOQUES TERMINALES AI, AO, DI, MÓDULOS CONECTOR LON, MÓDULO CONVERTIDOR DE 2 SALIDAS ANALÓGICAS A 8 SALIDAS DIGITALES, CUADRO ELÉCTRICO AM CE808 PARA SUBESTACIÓN PARA UBICACIÓN DE LOS CONTROLADORES, TRAFO 100 VA, BASE DE ENCHUFE, BORNAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, 1 CUADRO ELÉCTRICO AM CE108 PARA SUBESTACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CONTROLADORES, TRAFO 100 VA, BASE DE ENCHUFE, BORNAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, 1 CUADRO ELÉCTRICO AM CE 662 PARA SUBESTACIÓN Y UBICACIÓN CONTROLADORES, TRAFO 63 VA, BASE DE ENCHUFE, BORNAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. MARCA HONEYWELL O SIMILAR, SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08CWW01010|u|SOFTWARE Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL|4609.21|050802|0|
~D|08CWW01010|IV09505\1\1\Actividad ACT0010\1\10.645\TO05000\1\8.52\WW00W00\1\300\TO02100\1\10.645\WW00300\1\100\|
~T|08CWW01010|DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL CONSISTENTE EN PROGRAMACIÓN DE IMAGENES Y FICHEROS EN LA UNIDAD CENTRAL Y DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA, TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN DE LAS SUBESTACIONES, PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USUSARIO FINAL, PERIODO DE GARANTÍA DURANTE UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA FINAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y LOS CURSO DE FORMACIÓN DEL USUSRIO FINAL.|
~C|08ECB00150|m|BANDEJA PVC 60X400mm S/TECN|26.07|050802|0|
~D|08ECB00150|IE14050\1\1\IE14250\1\1\IE14450\1\1\IE14550\1\1\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.195\TO00100\1\0.008\|
~T|08ECB00150|DE BANDEJA DE CANALIZACIÓN PERFORADA DE PVC, DE DIMENSIONES 60X400 MM. UNEX66400 O EQUIVALENTE, CON CUBIERTA, INCLUSO UN SOPORTE POR ML. UNIONES ENTRE TRAMOS, PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00151|M|BANDEJA PVC 60X200mm S/TECN|12.24|050802|0|
~D|08ECB00151|IE14000\1\1\IE14200\1\1\IE14400\1\1\IE14550\1\2\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00100\1\0.014\TO00100\1\0.104\|
~C|08ECB00200|m|BANDEJA PERFORADA PVC 500X100mm|28.67|050802|0|
~D|08ECB00200|IE14100\1\1\IE14300\1\1\IE14500\1\1\IE14550\1\2\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00100\1\0.014\TO00100\1\0.008\|
~T|08ECB00200|DE BANDEJA PERFORADA DE PVC, DE DIMENSIONES 500X100 MM. UNEX66520 O EQUIVALENTE, CON CUBIERTA, INCLUSO P.P. DE TORNILLOS, SOPORTE ANGULARANCLADO MEDIATE ESPÁRRAGO M-12 Y TUERCO M-12 DE ACERO GALVANIZADO.  UNIONES ENTRE TRAMOS, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00250|m|BANDEJA PERFORADA PVC 600X100mm|33.69|050802|0|
~D|08ECB00250|IE14150\1\1\IE14350\1\1\IE14500\1\1\IE14550\1\2\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.014\TO00100\1\0.104\|
~T|08ECB00250|DE BANDEJA PERFORADA DE PVC, DE DIMENSIONES 600X100 MM. UNEX66620 O EQUIVALENTE, CON CUBIERTA, INCLUSO P.P. DE TORNILLOS, SOPORTE ANGULARANCLADO MEDIATE ESPÁRRAGO M-12 Y TUERCO M-12 DE ACERO GALVANIZADO.  UNIONES ENTRE TRAMOS, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00300|u|CAJA DE DERIVACIÓN 150X150 CRADY|11.97|050802|0|
~D|08ECB00300|IE12850\1\1\WW00300\1\0.25\WW00W00\1\0.25\ATC00400\1\0.25\|
~T|08ECB00300|DE CAJA DE DERIVACIÓN DYBOX O EQUIVALENTE, DE 150X150 MM, PARA DERIVACIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DESDE CANALETA A PUNTO DE CONEXIÓN, INCLUYENDO BORNAS DE CONEXIÓN, INSTALADA ADOSADA A BANDEJAS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ECB00500|m.|BANDEJA 100x400 mm.|50.61|050802|0|
~D|08ECB00500|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.197\IE14005\1\1\IE14405\1\1\IE14555\1\1\|
~T|08ECB00500|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 100X400 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00515|m.|BANDEJA 100x300 mm.|45.15|050802|0|
~D|08ECB00515|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.172\IE14006\1\1\IE14205\1\1\IE14206\1\2\IE14406\1\1\IE14556\1\1\|
~T|08ECB00515|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 100X300 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00525|m.|BANDEJA 60x100 mm.|20.14|050802|0|
~D|08ECB00525|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.155\IE14007\1\1\IE14407\1\1\IE14557\1\1\|
~T|08ECB00525|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 60X100 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.                    |
~C|08ECB00535|m.|BANDEJA 60x300 mm.|23.96|050802|0|
~D|08ECB00535|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.146\IE14408\1\1\IE14559\1\1\IE14008\1\1\|
~T|08ECB00535|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 60X300 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00545|m.|BANDEJA 60x200 mm.|21.07|050802|0|
~D|08ECB00545|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.141\IE14009\1\1\IE14409\1\1\IE14560\1\1\|
~T|08ECB00545|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 60X200 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB00560|m.|BANDEJA PVC.|17.22|050802|0|
~D|08ECB00560|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.141\IE14200\1\1\IE14400\1\1\IE14550\1\2\|
~T|08ECB00560|DE BANDEJA DE CANALIZACIÓN PERFORADA DE PVC, DE DIMENSIONES 60X200 MM. UNEX66200 O EQUIVALENTE, CON CUBIERTA, INCLUSO UN SOPORTE POR ML. UNIONES ENTRE TRAMOS, PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECB11250|m|BANDEJA PERFORADA PVC 300X100mm|33.92|050802|0|
~D|08ECB11250|IE14151\1\1\IE14351\1\1\IE14500\1\1\IE14550\1\2\WW00300\1\0.5\WW00W01\1\0.5\ATC00400\1\0.014\TO00100\1\0.105\|
~T|08ECB11250|DE BANDEJA PERFORADA DE PVC, DE DIMENSIONES 600X100 MM. UNEX66620 O EQUIVALENTE, CON CUBIERTA, INCLUSO P.P. DE TORNILLOS, SOPORTE ANGULARANCLADO MEDIATE ESPÁRRAGO M-12 Y TUERCO M-12 DE ACERO GALVANIZADO.  UNIONES ENTRE TRAMOS, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00102|m|CIRCUITO MONOFASICO 3COND.1.5MM2. EMPOTRADO|1.29|050802|0|
~D|08ECC00102|WW00W01\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE01900\1\3.03\IE11900\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.025\WW00300\1\0.3\|
~T|08ECC00102|DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00103|m|CIRCUITO MONOFASICO 2.5MM2. ESO7Z1-KAS|1.84|050802|0|
~D|08ECC00103|Actividad ACT0010\1\0.027\WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.3\ATC00100\1\0.03\IE11905\1\1.01\IE02050\1\3.03\|
~T|08ECC00103|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINA AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00104|m|CIRCUITO MONOFASICO 4MM2. ESO7Z1-KAS|1.78|050802|0|
~D|08ECC00104|WW00W01\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE02100\1\3.03\IE12000\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.027\WW00300\1\0.3\|
~T|08ECC00104|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00105|m|CIRCUITO MONOFASICO 6MM2. ESO7Z1-KAS|2.03|050802|0|
~D|08ECC00105|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.027\IE12100\1\1.01\ATC00100\1\0.03\IE02200\1\3.03\|
~T|08ECC00105|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE TRES CONDUCTORES DE 6 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00106|m|CIRCUITO MONOFASICO 10MM2. ESO7Z1-KAS|2.76|050802|0|
~D|08ECC00106|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.027\ATC00100\1\0.03\IE02400\1\3.03\IE12200\1\1.01\|
~T|08ECC00106|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE TRES CONDUCTORES DE 10 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC. , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00109|m|CIRCUITO MONOFASICO 1.5MM2. ESO7Z1-KAS+|1.47|050802|0|
~D|08ECC00109|WW00W01\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE11905\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.027\WW00300\1\0.3\IE01902\1\3.03\|
~T|08ECC00109|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS+ DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC. , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00110|m|CIRCUITO MONOFASICO 2.5MM2. ESO7Z1-KAS+|1.84|050802|0|
~D|08ECC00110|Actividad ACT0010\1\0.027\WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.3\ATC00100\1\0.03\IE11905\1\1.01\IE02050\1\3.03\|
~T|08ECC00110|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS+ DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.
|
~C|08ECC00125|ml|CIRCUITO MONOFASICO 2COND.1.5MM2. SUPERFICIAL|1.72|050802|0|
~D|08ECC00125|IE12500\1\1.01\WW00W01\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.056\IE01900\1\2.02\ATC00100\1\0.01\WW00300\1\0.6\|
~T|08ECC00125|DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE DOS CONDUCTORES DE 1.5MM2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 13 MM. DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00150|m|CIRCUITO MONOFASICO 2.5MM2. RZ1KAS|1.76|050802|0|
~D|08ECC00150|Actividad ACT0010\1\0.027\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\ATC00100\1\0.03\IE02050\1\3.03\|
~T|08ECC00150|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 2X 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00215|m|CIRCUITO TRIFASICO.1.5MM2.ESO7Z1-KAS|1.48|050802|0|
~D|08ECC00215|WW00W00\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE01900\1\5.03\IE11905\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.027\WW00300\1\0.3\|
~T|08ECC00215|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00217|m|CIRCUITO TRIFASICO 2.5MM2. ESO7Z1-KAS|2.34|050802|0|
~D|08ECC00217|Actividad ACT0010\1\0.027\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\ATC00100\1\0.03\IE11905\1\1.01\IE02050\1\5.03\|
~T|08ECC00217|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS  DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00219|m|CIRCUITOTRIFASICO 4MM2. ESO7Z1-KAS|2.22|050802|0|
~D|08ECC00219|WW00W00\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE02100\1\5.03\IE12005\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.027\WW00300\1\0.3\|
~T|08ECC00219|DE CIRCUITOTRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE 4 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00220|m|CIRCUITO TRIFASICO 6MM2. ESO7Z1-KAS|3.61|050802|0|
~D|08ECC00220|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.027\ATC00100\1\0.03\IE12300\1\1.01\IE02200\1\5.03\|
~T|08ECC00220|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE  6 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00221|m|CIRCUITO TRIFASICO 16MM2.ESO7Z1-KAS|5.45|050802|0|
~D|08ECC00221|WW00W00\1\0.5\ATC00100\1\0.03\IE02600\1\5.03\IE12400\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.027\WW00300\1\0.3\|
~T|08ECC00221|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE ESO7Z1-KAS DE  16 MM2. DE SECCION NOMINAL,  AISLADO CON TUBO DE PVC.  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08ECC00400|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X4MM2 RZ1-KAS|2.14|050802|0|
~D|08ECC00400|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.029\ATC00100\1\0.03\IE02100\1\5.05\|
~T|08ECC00400|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 4 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00405|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X6MM2 RZ1-KAS|2.7|050802|0|
~D|08ECC00405|WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.029\ATC00100\1\0.03\IE02300\1\5.05\|
~T|08ECC00405|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 6 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00410|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X10MM2 RZ1-KAS|4.15|280206|0|
~D|08ECC00410|WW00W01\1\0.6\Actividad ACT0010\1\0.085\IE02500\1\5.05\WW00300\1\0.7\|
~T|08ECC00410|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 10 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00415|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X35 RZ1-KAS|11.52|280206|0|
~D|08ECC00415|IE02700\1\1.01\IE03100\1\4.04\Actividad ACT0010\1\0.113\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.2\|
~T|08ECC00415|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 35 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00420|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X70 RZ1-KAS|20.59|280206|0|
~D|08ECC00420|WW00300\1\2\WW00W01\1\2\Actividad ACT0010\1\0.141\IE03400\1\3.03\IE03100\1\2.02\|
~T|08ECC00420|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 70 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00425|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X25 RZ1-KAS|8.41|280206|0|
~D|08ECC00425|Actividad ACT0010\1\0.113\WW00300\1\1.2\WW00W00\1\1\IE02700\1\1.01\IE02900\1\4.04\|
~T|08ECC00425|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 25 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00430|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X95 MM2 RZ1-KAS|62.16|050802|0|
~D|08ECC00430|IE03500\1\5.05\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.197\|
~T|08ECC00430|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 95 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00435|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X120 MM2 RZ1-KAS|53.65|050802|0|
~D|08ECC00435|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.197\IE03505\1\4.04\|
~T|08ECC00435|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 120 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00440|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X150 MM2 RZ1-KAS|41.41|050802|0|
~D|08ECC00440|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.197\IE03700\1\5.05\|
~T|08ECC00440|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X150 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00445|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X240/120 MM2 RZ1-KAS|69.63|050802|0|
~D|08ECC00445|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.197\IE03710\1\4.04\IE03505\1\1\|
~T|08ECC00445|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 240 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00450|m|CIRCUITO TRIFÁSICO 4X50MM2 RZ1-KAS|17.34|050802|0|
~D|08ECC00450|Actividad ACT0010\1\0.169\IE03250\1\4.04\WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.09\WW00300\1\1.5\IE02900\1\1.01\|
~T|08ECC00450|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 50 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00455|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X16MM2 RZ1-KAS|5.66|280206|0|
~D|08ECC00455|WW00W01\1\0.6\Actividad ACT0010\1\0.085\WW00300\1\0.7\IE02700\1\5.05\|
~T|08ECC00455|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 16 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00460|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X6MM2 RZ1-KAS+|2.7|050802|0|
~D|08ECC00460|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.029\ATC00100\1\0.03\IE02300\1\5.05\|
~T|08ECC00460|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 6 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS(+), COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00462|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X10MM2 RZ1-KAS+|4.15|280206|0|
~D|08ECC00462|WW00W00\1\0.6\Actividad ACT0010\1\0.085\WW00300\1\0.7\IE02500\1\5.05\|
~T|08ECC00462|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 10 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS+, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00465|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X35 RZ1-KAS+|11.52|280206|0|
~D|08ECC00465|Actividad ACT0010\1\0.113\WW00300\1\1.5\WW00W00\1\1.2\IE02700\1\1.01\IE03100\1\4.04\|
~T|08ECC00465|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 35 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS+, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00467|m|CIRCUITO TRIFÁSICO 4X50MM2 RZ1-KAS+|17.34|050802|0|
~D|08ECC00467|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.09\WW00300\1\1.5\IE03250\1\4.04\IE02900\1\1.01\|
~T|08ECC00467|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 50 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS+, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00470|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X25 RZ1-KAS+|8.41|280206|0|
~D|08ECC00470|Actividad ACT0010\1\0.113\WW00300\1\1.2\WW00W00\1\1\IE02900\1\4.04\IE02700\1\1.01\|
~T|08ECC00470|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 25 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS+, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08ECC00475|m|CIRCUITO TRIFASICO 4X2.5MM2 RZ1-KAS|2.29|050802|0|
~D|08ECC00475|WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.029\ATC00100\1\0.03\IE02050\1\5.05\|
~T|08ECC00475|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL RZ1-KAS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08EDS00100|u|CUADRO PROTECCION ASCENSOR|292.01|050802|0|
~D|08EDS00100|Actividad ACT0010\1\2.254\WW00W01\1\5\WW00300\1\12\ATC00400\1\0.03\IE09100\1\2\IE10300\1\1\IE07200\1\1\|
~T|08EDS00100|DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ASCENSORES EN ARMARIO M.G 400X550X220 MM, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, MONTADO, CONEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADAE INSTALADA.|
~C|08ELL00001|u|PUNTO DE LUZ SENCILLO|7.95|050802|0|
~D|08ELL00001|Actividad ACT0010\1\0.225\IE01900\1\8\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\ATC00100\1\0.18\IE05200\1\1\IE11000\1\1\IE11900\1\4.04\|
~T|08ELL00001|DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO , EMPOTRADO O SUPERFICIAL S/ CASO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. , INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ELL00002|u|PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO|14.78|050802|0|
~D|08ELL00002|WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.36\IE01900\1\24\IE05200\1\2\IE07600\1\2\IE11900\1\8.08\Actividad ACT0010\1\0.367\WW00300\1\0.6\|
~A|08ELL00002||
~T|08ELL00002|DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ELL00004|u|PUNTO DE LUZ ESTANCO EMPOTRADO|6.71|050802|0|
~D|08ELL00004|IE11900\1\3.03\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.154\IE05200\1\1\ATC00100\1\0.18\IE01900\1\6\IE11000\1\1\|
~A|08ELL00004||
~T|08ELL00004|DE PUNTO DE LUZ ESTANCO INSTALADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55 , EMPOTRADO O SUPERFICIAL S/ CASO  INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD,EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ELL00014|u|PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO|20.48|050802|0|
~D|08ELL00014|WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.36\IE01900\1\24\IE05200\1\2\IE076177\1\2\IE11900\1\8.08\Actividad ACT0010\1\0.367\WW00300\1\0.6\|
~T|08ELL00014|DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO INSTALADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55 , EMPOTRADO  O SUPERFICIAL S/ CASO Y AISLADO CON TUBO DE PVC., INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ELW00001|u|PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO|22.76|050802|0|
~D|08ELW00001|ATC00100\1\0.6\Actividad ACT0010\1\0.564\WW00W01\1\2\WW00300\1\1\IE05200\1\1\IE01900\1\40\IE11900\1\20.2\|
~T|08ELW00001|DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08EPP00003|u|ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM|51.66|050802|0|
~D|08EPP00003|CH04020\1\0.03\AGM00500\1\0.005\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\Actividad ACT0010\1\0.282\IE11600\1\1\FL01300\1\0.032\CA01600\1\3.5\ATC00200\1\2.5\CA00220\1\3.5\|
~T|08EPP00003|DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM. FORMADA POR FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6; TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.|
~C|08EPP00005|u|PICA DE PUESTA A TIERRA|67.57|050802|0|
~D|08EPP00005|Actividad ACT0010\1\0.029\ATC00200\1\2.5\IESOLALU\1\1\WW00300\1\3\IE11300\1\1\TA00200\1\0.394\|
~T|08EPP00005|DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, UNIDO CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA,  INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|08EPP00152|m|CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 35 MM2|22.34|050802|0|
~D|08EPP00152|Actividad ACT0010\1\0.169\TP00200\1\0.113\IESOLALU\1\1\WW00300\1\10\IE03800\1\0.95\|
~T|08EPP00152|DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMINAL, INIEMDOLO MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A CADA ZAPATA O LOSA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-4 Y REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXION HASTA LA ULTIMA PICA. 
|
~C|08EPP00515|u|PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE|121.73|050802|0|
~D|08EPP00515|WW00W01\1\0.5\ATC00200\1\2.5\Actividad ACT0010\1\2.254\WW00300\1\0.3\IESOLALU\1\1\IE11300\1\1\IE11400\1\1\IE03800\1\6.15\|
~T|08EPP00515|DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON ARQUETA DE 38X50X25,   FORMADA POR CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 E HILERA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE GRAFITO 2MTS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-61 Y REBT, DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00500|u|CAJA MODULAR 2RED+2SAI+RJ EMPOTRADA|22.61|050802|0|
~D|08ETT00500|Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01702\1\1\IE01704\1\1\IE01705\1\1\IE01707\1\1\IE01709\1\1\IE01500\1\1\|
~T|08ETT00500|DE CAJA MODULAR PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR ROJO PARA SAI Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ45 CON POSIBLE AMPLIACIÓN DE 2 CONECTORES MÁS, PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00515|u|TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A.|19.24|050802|0|
~D|08ETT00515|IE05200\1\1\WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.3\IE11900\1\5.05\IE02050\1\15\IE01400\1\1\ATC00100\1\0.21\Actividad ACT0010\1\0.338\|
~T|08ETT00515|DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE SECCION NOMINAL SEGÚN PLANOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE DIAMETRO ADECUADO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00525|u|TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A.|15.04|050802|0|
~D|08ETT00525|WW00300\1\0.3\IE12100\1\3.03\WW00W01\1\0.5\Actividad ACT0010\1\0.338\IE02200\1\9\ATC00100\1\0.15\IE01700\1\1\IE05200\1\1\|
~T|08ETT00525|DE TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA EMPOTRADA DE 25 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE SECCION NOMINAL SEGÚN PLANOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. DE DIÁMETRO ADECUADO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-51 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00545|u|CUADRO ESTANCO IP55|133.64|050802|0|
~D|08ETT00545|WW00W01\1\0.5\IE02050\1\9\IE12500\1\3.03\Actividad ACT0010\1\0.282\TP00200\1\0.029\WW00300\1\1.6\IE01715\1\4\IE01716\1\1\IE10300\1\1\IE10800\1\1\IE09100\1\1\|
~T|08ETT00545|DE CUADRO ESTANCO IP 55 EQUIPADO CON: CUATRO TOMAS TIPO SCHUKO F+N+T DE 16A. A 230V. CON TAPA Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 2X10A. Y TOMA TIPO CETAC 3F+N+T DE 25A. A 400V. CON TAPA Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE 4X25A. PROTECCIÓN DIFERENCIAL GENERAL 4X40A. 30 MA.,INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00555|u|CAJA MODULAR 2RED+4SAI+RJ|58.57|050802|0|
~D|08ETT00555|WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01705\1\1\IE01710\1\1\IE01720\1\1\IE01725\1\1\IE01730\1\1\IE01735\1\1\|
~T|08ETT00555|DE CAJA MODULAR PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 4 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR ROJO PARA SAI Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ45 CON POSIBLE AMPLIACIÓN DE 2 CONECTORES MÁS, PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00560|u|CAJA MODULAR 4RED EMPOTRADA|28.54|050802|0|
~D|08ETT00560|WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01707\1\1\IE01712\1\1\IE01725\1\2\|
~T|08ETT00560|DE CAJA MODULAR PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 4 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00575|u|CAJA MODULAR 2RED+2GELEC|30.6|050802|0|
~D|08ETT00575|WW00300\1\0.3\Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01706\1\1\IE01711\1\1\IE01720\1\1\IE01725\1\1\IE01726\1\1\|
~T|08ETT00575|DE CAJA MODULAR PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR VERDE PARA GRUPO ELECTRÓGENO , PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00580|u|CAJA MODULAR 2RED+2SAI+RJ SUPERFICIAL|42.09|050802|0|
~D|08ETT00580|Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01711\1\1\IE01720\1\1\IE01725\1\1\IE01735\1\1\IE01701\1\1\|
~T|08ETT00580|DE CAJA MODULAR SUPERFICIAL PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR ROJO PARA SAI Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ45 CON POSIBLE AMPLIACIÓN DE 2 CONECTORES MÁS, PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08ETT00585|u|ACOMETIDA A MÁQUINA|8.1|050802|0|
~D|08ETT00585|Actividad ACT0010\1\0.338\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\|
~T|08ETT00585|ACOMETIDA DE CONEXIONADO Y TERMINACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A DIFERENTES MÁQUINAS INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, SOPORTE, EMPALME....,MEDIDA LA UNIDAD COMPELTAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08ETT00590|u|TOMA PARA TARJETA DE CONTROL|40.47|050802|0|
~D|08ETT00590|Actividad ACT0010\1\0.423\TA00200\1\0.423\IV04500\1\1\|
~T|08ETT00590|DE TOMA PARA TARJETA DE CONTROL COLOCADA EN PUERTAS DE AULAS, INCLUIDO CABLEADO, CONEXIONADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08ETT00595|u|ACOMETIDA A EXTRACTORES|8.1|050802|0|
~D|08ETT00595|Actividad ACT0010\1\0.338\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\|
~T|08ETT00595|ACOMETIDA DE CONEXIONADO Y TERMINACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A EXTRACTORES, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, SOPORTE, EMPALME....,MEDIDA LA UNIDAD COMPELTAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08ETT00597|u|TOMA PROYECTOR|14.86|050802|0|
~D|08ETT00597|Actividad ACT0010\1\0.338\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01400\1\1\|
~T|08ETT00597|ACOMETIDA DE CONEXIONADO Y TERMINACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A PROYECTORES DE AULAS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, SOPORTE, EMPALME, .....MEDIDA LA UNIDAD COMPELTAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08ETT00599|u|CAJA MODULAR 4RED SUPERFICIAL|18.24|050802|0|
~D|08ETT00599|Actividad ACT0010\1\0.338\IE11900\1\5.05\IE05200\1\1\IE01800\1\15\ATC00100\1\0.21\WW00W01\1\0.5\IE01704\1\1\IE07115\1\1\IE01717\1\2\IE01709\1\1\IE01701\1\1\|
~T|08ETT00599|DE CAJA MODULAR SUPERFICIAL PARA 4 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR PLACA PARA ALBERGAR AUTOMÁTICO Y DIFERENCIAL CON TAPA PROTECTORA, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR ROJO PARA SAI Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ45 CON POSIBLE AMPLIACIÓN DE 2 CONECTORES MÁS, PRECLABEADA EN FÁBRICA INCLUSO PUENTES PARA EL AUTOMÁTICO O DIFERENCIA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08EWC00100|u|CUADRO CP1|6768.31|280206|0|
~D|08EWC00100|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00W01\1\1\IE31440\1\1\|
~T|08EWC00100|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00125|u|CUADRO CP2|5946.44|280206|0|
~D|08EWC00125|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00300\1\1\IE34550\1\1\|
~T|08EWC00125|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP2, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00150|u|CUADRO CP3|5947.47|280206|0|
~D|08EWC00150|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00W01\1\10\IE34535\1\1\|
~T|08EWC00150|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP3, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00165|u|CUADRO CP4|6785.08|280206|0|
~D|08EWC00165|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31440\1\1\|
~T|08EWC00165|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP4, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00170|u|CUADRO CP5|2974.08|280206|0|
~D|08EWC00170|Actividad ACT0010\1\3.377\WW00400\1\1\IE34525\1\1\|
~T|08EWC00170|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP5, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00180|u|CUADRO CP6|1140.54|280206|0|
~D|08EWC00180|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE34520\1\1\|
~T|08EWC00180|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP6, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00195|u|CUADRO CP7|1168.72|280206|0|
~D|08EWC00195|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE34515\1\1\|
~T|08EWC00195|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP7, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00200|u|CUADRO CP8|858.73|280206|0|
~D|08EWC00200|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE34500\1\1\|
~T|08EWC00200|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP8, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00210|u|CUADRO CP9|1698.51|280206|0|
~D|08EWC00210|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE34495\1\1\|
~T|08EWC00210|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP9, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00215|u|CUADRO CSP1|9765.68|280206|0|
~D|08EWC00215|Actividad ACT0010\1\3.377\WW00400\1\1\IE34485\1\1\|
~T|08EWC00215|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRARTIPO CSP1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00225|u|CUADRO CP10|10308.55|280206|0|
~D|08EWC00225|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31475\1\1\|
~T|08EWC00225|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP10, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00230|u|CUADRO CP11|4920.36|280206|0|
~D|08EWC00230|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31450\1\1\|
~T|08EWC00230|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP11, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00245|u|CUADRO CP12|1663.42|280206|0|
~D|08EWC00245|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31325\1\1\|
~T|08EWC00245|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP12, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00250|u|CUADRO CP13|6785.08|280206|0|
~D|08EWC00250|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31440\1\1\|
~T|08EWC00250|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP13, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00265|u|CUADRO CP14|1232.25|280206|0|
~D|08EWC00265|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31435\1\1\|
~T|08EWC00265|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP14, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00270|u|CUADRO CP15|1208.42|280206|0|
~D|08EWC00270|Actividad ACT0010\1\2.814\WW00400\1\1\IE31435\1\1\|
~T|08EWC00270|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP15, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00285|u|CUADRO CP16|1204.85|280206|0|
~D|08EWC00285|Actividad ACT0010\1\2.814\WW00400\1\1\IE31430\1\1\|
~T|08EWC00285|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP16, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00290|u|CUADRO CP17|1204.85|280206|0|
~D|08EWC00290|Actividad ACT0010\1\2.814\WW00400\1\1\IE31425\1\1\|
~T|08EWC00290|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP17, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00295|u|CUADRO CP18|1204.85|280206|0|
~D|08EWC00295|Actividad ACT0010\1\2.814\WW00400\1\1\IE31420\1\1\|
~T|08EWC00295|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP18, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00300|u|CUADRO CP19|1177|280206|0|
~D|08EWC00300|Actividad ACT0010\1\0.839\WW00400\1\1\IE31415\1\1\|
~T|08EWC00300|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP19, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00305|u|CUADRO CP20|1036.09|280206|0|
~D|08EWC00305|Actividad ACT0010\1\0.839\WW00400\1\1\IE31405\1\1\|
~T|08EWC00305|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP20, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00310|u|CUADRO CP21|2186.82|280206|0|
~D|08EWC00310|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31400\1\1\|
~T|08EWC00310|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CP21, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00315|u|CUADRO CT0|10387.46|280206|0|
~D|08EWC00315|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00400\1\1\IE31395\1\1\|
~T|08EWC00315|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CT0, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00320|u|CUADRO CPT0|988.36|280206|0|
~D|08EWC00320|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31385\1\1\|
~T|08EWC00320|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT0, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00325|u|CUADRO CPT1|5787.56|280206|0|
~D|08EWC00325|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31375\1\1\|
~T|08EWC00325|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00330|u|CUADRO CPT2|2944.12|280206|0|
~D|08EWC00330|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31365\1\1\|
~T|08EWC00330|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT2, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00335|u|CUADRO CPT3|4840.68|280206|0|
~D|08EWC00335|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31350\1\1\|
~T|08EWC00335|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT3, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00340|u|CUADRO CPT4|1631.64|280206|0|
~D|08EWC00340|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31325\1\1\|
~T|08EWC00340|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT4, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00345|u|CUADRO CPT5|2493.2|280206|0|
~D|08EWC00345|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31315\1\1\|
~T|08EWC00345|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR CPT5, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00350|u|CUADRO CPT6|4099.51|280206|0|
~D|08EWC00350|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31305\1\1\|
~T|08EWC00350|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT6, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00355|u|CUADRO AULA TIPO 1|460.77|280206|0|
~D|08EWC00355|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31300\1\1\|
~T|08EWC00355|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR AULA TIPO 1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00360|u|  CUADRO AULA TIPO 3|747.87|280206|0|
~D|08EWC00360|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31295\1\1\|
~T|08EWC00360|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR AULA TIPO 3, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00365|u|CUADRO AULA TIPO 4|459.35|280206|0|
~D|08EWC00365|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31285\1\1\|
~T|08EWC00365|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR AULA TIPO 4, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00370|u|CUADRO DESPACHO TIPO 1|724.12|280206|0|
~D|08EWC00370|Actividad ACT0010\1\2.254\WW00400\1\1\IE31275\1\1\|
~T|08EWC00370|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR DESPACHO TIPO 1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00375|u|CUADRO DESPACHO TIPO 2|381.47|280206|0|
~D|08EWC00375|Actividad ACT0010\1\1.126\WW00400\1\1\IE31250\1\1\|
~T|08EWC00375|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR DESPACHO TIPO 2, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00380|u|CUADRO LABORATORIO TIPO 1|765.08|280206|0|
~D|08EWC00380|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31215\1\1\|
~T|08EWC00380|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR LABORATORIO TIPO 1, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00384|u|CUADRO LABORATORIO TIPO 2|610.05|280206|0|
~D|08EWC00384|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31200\1\1\|
~T|08EWC00384|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR LABORATORIO TIPO 2, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00390|u|CUADRO LABORATORIO TIPO 4|764.7|280206|0|
~D|08EWC00390|Actividad ACT0010\1\1.127\WW00400\1\1\IE31175\1\1\|
~T|08EWC00390|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR LABORATORIO TIPO 4, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00395|u|CUADRO LABORATORIO TIPO 5|728.22|280206|0|
~D|08EWC00395|Actividad ACT0010\1\1.126\WW00W01\1\1\IE31150\1\1\|
~T|08EWC00395|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR LABORATORIO TIPO 5, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00397|u|C.P.LABORATORIO|6538.09|280206|0|
~D|08EWC00397|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00W01\1\1\IE31100\1\1\|
~T|08EWC00397|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR C.P. LABORATORIO, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08EWC00400|u|C.G.B.T.|28793.84|280206|0|
~D|08EWC00400|Actividad ACT0010\1\4.504\WW00W00\1\1\IE31000P\1\1\IE31005\1\1\|
~T|08EWC00400|DE CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN , C.G.B.T., PROTECCIÓN ELECTRICO, INCLUIDO BATERÍA DE CONDENSADORES PARA COMPENSACIÓN DE LA ENERGIA, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08FAA00100|u|ACOMETIDA AGUA SANITARIA -90 MM.POLIET|981.27|050802|0|
~D|08FAA00100|ATC00200\1\1\IF31650\1\1\|
~T|08FAA00100|DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA SANITARIA FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 90MM DE ESPESOR PARA USO ALIMENTARIO , BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, LLAVES DE PASO TIPO GLOBO, VÁLVULA ANTIRETORNO , TAPA DE REGISTRO EXTERIOR, GRIFO DE PRUEBAS Y CONTADOR,  EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.|
~C|08FAA00200|u|ACOMETIDA RED DE FLUXORES -125 MM.POLIET|981.27|050802|0|
~D|08FAA00200|ATC00200\1\1\IF31650\1\1\|
~T|08FAA00200|DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PARA  AGUA SANITARIA PARA RED DE FLUXORES FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 125 MM DE ESPESOR PARA USO ALIMENTARIO , BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, LLAVES DE PASO TIPO GLOBO, VÁLVULA ANTIRETORNO, TAPA DE REGISTRO EXTERIOR, GRIFO DE PRUEBAS Y CONTADOR,  EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.|
~C|08FAC00150|u|CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE2 1/2"|788.08|050802|0|
~D|08FAC00150|ATC00100\1\0.8\IF07200\1\1\IF12600\1\1\IF24400\1\1\IF30000\1\2\TO01900\1\1.966\WW00300\1\12\WW00W01\1\5\|
~T|08FAC00150|DE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 2 1/2". DE CALIBRE, INSTALADO EN CAMARA DE 2.2X0.8X0.8 M INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FAC00155|u|CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 4"|963.13|050802|0|
~D|08FAC00155|TO01900\1\1.966\WW00300\1\12\IF30000\1\2\IF12700\1\1\IF07300\1\1\ATC00100\1\0.8\IF24500\1\1\WW00W01\1\5\|
~T|08FAC00155|DE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 4" DE CALIBRE, INSTALADO EN CAMARA DE 2.50X0.8X0.9 M INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FCP00100|m.|TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2"|8.7|050802|0|
~D|08FCP00100|TO01900\1\0.113\P17PA070\1\1.1\P17PP130\1\0.3\P17PP060\1\0.3\P17PP200\1\0.1\ATC00200\1\0.03\|
~T|08FCP00100|DE CANALIZACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO SANITARIO DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 20 ATMÓSFERA DE PRESIÓN MÁXIMA, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA BAJO TECHO, CALORIFUGADA, GRAPAS, INCLUSO P.P. DE LLAVES DE CORTE DE DIAMETRO NECESARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-20. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08FCP00200|m.|TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"|7.65|050802|0|
~D|08FCP00200|TO01900\1\0.113\P17PA040\1\1.1\P17PP030\1\0.3\P17PP210\1\0.1\P17PP100\1\0.3\ATC00200\1\0.03\|
~T|08FCP00200|DE CANALIZACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO SANITARIO DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 20 ATMÓSFERA DE PRESIÓN MÁXIMA, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA BAJO TECHO, CALORIFUGADA, GRAPAS, INCLUSO P.P. DE LLAVES DE CORTE DE DIAMETRO NECESARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-20. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08FCP00300|m.|TUBERÍA POLIETILENO 96/100 mm.|16.2|050802|0|
~D|08FCP00300|TO01900\1\0.113\P17PA100\1\1.1\P17PP140\1\0.3\P17PP075\1\0.3\P17PP210\1\0.1\ATC00200\1\0.03\|
~T|08FCP00300|DE CANALIZACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO SANITARIO DE 96/100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 20 ATMÓSFERA DE PRESIÓN MÁXIMA, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA BAJO TECHO, CALORIFUGADA, GRAPAS, INCLUSO P.P. DE LLAVES DE CORTE DE DIAMETRO NECESARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-20. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08FCP00325|m.|TUBERÍA POLIETILENO DN110 mm.|36.6|050802|0|
~D|08FCP00325|TO01900\1\0.113\P17PA100\1\1.1\P17PP146\1\0.3\P17PP076\1\0.3\P17PP216\1\0.1\ATC00200\1\0.03\|
~A|08FCP00325|comercial\densidad\sanitario\vivienda\norma\caliente\ramal\interior\diametro\tuberia\colocacion\frio\polietileno\local\superficie\pieza\alto\maximo\proteccion\instalacion\especial\presion\|
~T|08FCP00325|DE TUBERÍA DE POLIETILENO SANITARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 1 MPA DE PRESIÓN MÁXIMA, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES, PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN RAMALES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 M., Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08FCP00350|m.|TUBERÍA POLIETILENO DN125 mm.|36.6|050802|0|
~D|08FCP00350|TO01900\1\0.113\P17PA100\1\1.1\P17PP146\1\0.3\P17PP076\1\0.3\P17PP216\1\0.1\ATC00200\1\0.03\|
~A|08FCP00350|comercial\densidad\sanitario\vivienda\norma\caliente\ramal\interior\diametro\tuberia\colocacion\frio\polietileno\local\superficie\pieza\alto\maximo\proteccion\instalacion\especial\presion\|
~T|08FCP00350|DE TUBERÍA DE POLIETILENO SANITARIO, DE 125 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 1 MPA DE PRESIÓN MÁXIMA, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES, PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN RAMALES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 M., Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08FGD00002|u|EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA|33.41|280206|0|
~D|08FGD00002|TO01900\1\0.197\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\IF08100\1\1\IF08600\1\1\IF26900\1\1\|
~A|08FGD00002||
~T|08FGD00002|DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA DUCHA DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRUCETAS CROMADAS, UNIONES,SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE 1.50 M Y DESAGUE SIFONICO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38,IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FGL00003|u|EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD|42.38|280206|0|
~D|08FGL00003|IF22600\1\2\WW00W01\1\1\TO01900\1\0.253\IF14500\1\1\IF07800\1\1\WW00300\1\1\IF16700\1\1\|
~A|08FGL00003||
~T|08FGL00003|DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA, PARA LAVABO, DE LATON CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON DESAGUE AUTOMATICO Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO SEGUN NTE/IFC-38,IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FGL00008|u|EQUIPO GRIFERIA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA|20.01|280206|0|
~D|08FGL00008|WW00W01\1\1\IF09200\1\1\IF16700\1\1\IF30500\1\1\TO01900\1\0.282\WW00300\1\1\|
~A|08FGL00008||
~T|08FGL00008|DE EQUIPO DE GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVABO DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRUCETAS CROMADAS, CAÑO CENTRAL VALVULA DE DESAGUE, ENLACES Y TAPON; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38, IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FGW00002|u|EQUIPO GRIFERIA PUNTO RIEGO EN P.VERTICAL 1ª CALIDAD|11.06|280206|0|
~D|08FGW00002|IF12900\1\1\TO01900\1\0.113\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~A|08FGW00002||
~T|08FGW00002|DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FGW00008|u|EQUIPO GRIFERIA PILETA-LAVADERO CAL.MEDIA|19.31|280206|0|
~D|08FGW00008|IF08900\1\1\IF30600\1\1\TO01900\1\0.113\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~A|08FGW00008||
~T|08FGW00008|DE EQUIPO DE GRIFERIA MEZCLADORA PARA PILETA LAVADERO DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRUCETAS CROMADAS, CAÑO CENTRAL Y VALVULA DE DESAGUE CON TAPON; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38, IFF-30E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FGW00061|u|EQUIPO FLUXOME. INODORO 3/4" DE 1.2 A 10 ATMS|80.61|280206|0|
~D|08FGW00061|WW00W01\1\1\WW00300\1\1\IF10400\1\1\TO01900\1\0.338\|
~A|08FGW00061||
~T|08FGW00061|DE EQUIPO DE FLUXOMETRO DE LATON CROMADO PARA INODORO DE PRESION COMPRENDIDA ENTRE 1.2 Y 10 ATMS.,DE 3/4", LLAVE DE CORTE Y TUBO DE DESCARGA, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-31 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FIC00100||ASEO TIPO 1|332.09|280206|0|
~D|08FIC00100|IF52500\1\8\IF52525\1\1\IF52550\1\3\TO01900\1\0.28\WW00300\1\10\|
~T|08FIC00100|DE  INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO, TIPO 1,  DE FONTANERÍA DE: RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, EJECUTADO  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISTINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 8 LAVABOS / PILETAS, UN URINARIOS - INODOROSOS Y 3 FLUXORES, INCLUSO  P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES,   DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00150||ASEO TIPO 2|657.51|280206|0|
~D|08FIC00150|IF52500\1\9\IF52525\1\5\IF52550\1\8\TO01900\1\0.225\WW00300\1\0.4\|
~T|08FIC00150|DE. INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO TIPO 2 DE FONTANERÍA DE RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISITINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 9 LAVABOS / PILETAS, 5 URINARIOS/INODOROSOS Y 8 FLUXORES, I/P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES Y  DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE,EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00175||ASEO TIPO 3|679.26|280206|0|
~D|08FIC00175|IF52500\1\10\IF52525\1\2\IF52550\1\8\IF52575\1\3\TO01900\1\0.223\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00175|DE. INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO TIPO 3 DE FONTANERÍA DE RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISITINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 10 LAVABOS / PILETAS, 1 URINARIO/INODOROSO, 3 DUCHAS Y 8 FLUXORES, I/P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES Y  DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00190||ASEO TIPO 4|303.25|280206|0|
~D|08FIC00190|IF52500\1\5\IF52525\1\1\IF52550\1\4\TO01900\1\0.225\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00190|DE. INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO TIPO 4 DE FONTANERÍA DE RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISITINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 5 LAVABOS / PILETAS, 1 URINARIO/INODOROSO Y 4 FLUXORES, I/P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES Y  DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC.MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00195||ASEO TIPO 5|452.04|280206|0|
~D|08FIC00195|IF52500\1\6\IF52550\1\8\TO01900\1\0.225\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00195|DE INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO TIPO 5 DE FONTANERÍA DE RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISITINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 6 LAVABOS / PILETAS,  Y 8 FLUXORES, I/P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES Y  DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC.MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00200||ASEO TIPO 6|329.5|280206|0|
~D|08FIC00200|IF52500\1\4\IF52550\1\6\TO01900\1\0.225\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00200|DE INSTALACIÓN COMPLETA PARA ASEO TIPO 6 DE FONTANERÍA DE RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE DISITINTOS DIÁMETROS, SEGÚN NORMAS BÁSICAS PARA LAS  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGÜES DE P.V.C. HASTA 4 LAVABOS / PILETAS,  Y 6 FLUXORES, I/P.P. DE RED INTERIOR O ASCENDENTES Y  DESAGÜES HASTA BAJANTE O ARQUETA, INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC.MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00400||CAFETERIA|115.06|280206|0|
~D|08FIC00400|IF52750\1\2\IF52775\1\2\TO01900\1\0.558\WW00300\1\1\|
~T|08FIC00400|DE INSTALACIÓN  INTERIOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE POLIETILENO Y DESAGÜESCON TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS, INCLUSO BOTES SIFÓNICOS, Y CONEXIONES AL MISMO, ASÍ COMO CONEXIONES A ARQUETA,  PARA  BARRA DE CAFETERÍA CON 4 TOMAS REALIZADA EN TUBERIA DE POLIETILENO DE DIFERENTES SECCIONES , LLAVE DE CORTES EN CADA UNA DE LAS ZONAS HÚMEDAS Y EN ENTRADA Y SALIDA DE CALENTADOR DE AGUA, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC. INCLUSO CONEXIÓN AL MONTANTE DE ABASTECIMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.|
~C|08FIC00600||PUNTO DE CONSUMO EN TALLERES|30.7|280206|0|
~D|08FIC00600|IF52500\1\1\TO01900\1\0.282\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00600|DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA TOMA DE AGUA UBICADA EN TALLERES REALIZADA CON TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO  PARA LA RED DE AGUA FRIA , CON TUBERÍAS DE PVC PARA LA RED DE DESAGÜE Y SIFÓN INDIVIDUAL, TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,  INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC.MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FIC00700||PUNTO DE CONSUMO EN CUBIERTA|30.7|280206|0|
~D|08FIC00700|IF52500\1\1\TO01900\1\0.282\WW00300\1\15\|
~T|08FIC00700|DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA TOMA DE AGUA UBICADA EN CUBIERTA REALIZADA CON TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO  PARA LA RED DE AGUA FRIA , CON TUBERÍAS DE PVC PARA LA RED DE DESAGÜE Y SIFÓN INDIVIDUAL, TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,  INCLUIDAS VÁLVULAS Y LLAVES DE CORTE, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TALES COMO APERTURA DE REGOLAS, CALOS, RECIBIDO DE TUBOS, ETC.MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA SIN APARATOS SANITARIOS.|
~C|08FSD00002|u|PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO|19.02|050802|0|
~D|08FSD00002|ATC00100\1\0.25\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\IF24100\1\1.02\TO01900\1\0.085\|
~A|08FSD00002||
~T|08FSD00002|DE PLATO DE DUCHA PARA REVESTIR, EN CHAPA DE ACERO ESPECIAL ESMALTADA CON PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO DE 0.70X0.70 M INSTALADA SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-28 O 29, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FSI00051|u|INODORO DE FLUXOMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO|113.29|050802|0|
~D|08FSI00051|IF10500\1\1\WW00W01\1\1\WW00300\1\1.5\TO01900\1\0.676\IF15900\1\1.02\IF01500\1\1\ATC00100\1\0.085\IF17200\1\1\|
~A|08FSI00051||
~T|08FSI00051|DE INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, FORMADO POR, TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VALVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-31 E ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FSL00195|u|LAVABO PARA ENCIMERA PORC.VITRIF. BLANCO|36.24|050802|0|
~D|08FSL00195|WW00W01\1\1\WW00300\1\1.2\ATC00100\1\0.085\IF17800\1\1.02\TO01900\1\0.338\|
~T|08FSL00195|DE LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0.60X0.50M., REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23,INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FSW00001|u|PILETA VERTEDERO PORC.VITRIF. 0.35X0.50M. BLANCO|60.67|050802|0|
~D|08FSW00001|ATC00100\1\0.065\WW00W01\1\1\WW00300\1\1.2\TO01900\1\0.253\IF24700\1\1\IF17200\1\1\IF23900\1\1.02\|
~A|08FSW00001||
~T|08FSW00001|DE PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO, FORMADA POR PILETA DE 0.35X0.50 M, TORNILLOS DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE, REJA CROMADA Y ALMOHADILLA DE GOMA INSTALADA SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FSW00071|u|URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORC.VITRIF. BLANCO|53.82|050802|0|
~D|08FSW00071|WW00300\1\1.2\WW00W01\1\1\TO01900\1\0.169\IF29500\1\1.02\ATC00100\1\0.085\|
~A|08FSW00071||
~T|08FSW00071|DE URINARIO MURAL CON SEPARADORES Y SIFON INCORPORADOS, DE PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO, DE0.45X0.30X0.70 M ROCIADOR INTEGRAL, MANGUITO DE ALIMENTACION, TAPON DE LIMPIEZA Y JUEGO DE TORNILLOS Y GANCHOS DE SUSPENSION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-31 E ISS-31, INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FTC00651|u|CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100L|115.98|050802|0|
~D|08FTC00651|WW00W01\1\1\ATC00100\1\0.4\IF06100\1\1\TO01900\1\0.225\WW00300\1\3\|
~A|08FTC00651||
~T|08FTC00651|DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 100L. DE CAPACIDAD, CON 1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08FW5000|u|INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ESTANQUE|397.96|230806|3|
~C|08KBC00122|u|INSTALACIÓN DE CONEXIONADO Y CABLEADO LEMENTOS DE CONTROL|7441.73|050802|0|
~D|08KBC00122|IV06280\1\1425\08ECB00151\1\50\08ECB00150\1\50\08ECB00200\1\50\08ECB00250\1\50\08ECB00300\1\50\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\TA00200\1\21.297\Actividad ACT0010\1\21.3\TP00100\1\7.982\IV06281\1\1\|
~T|08KBC00122|DE INSTALACIÓN DE CONEXIONADO Y CABLEADO LEMENTOS DE CONTROL DE LOS PUNTOS ANALOGICOS Y DIGITALES  CON LA CENTRAL DE CONTROL, BAJO TUBO DE PVC PROTEGIDO EN FALSOS TECHOS O EMPOTRADOS EN PARED, RÍGIDO EN ZONAS VISTAS,O BANDEJAS INCLUYENDO PIEZAS DE SUJECCIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN  Y DE PASO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA,  INSTALADO SEGUN INDICACIÓN FABRICANTE .MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08KCP01000|u|PUESTO DE CONTROL CENTRAL|3665.42|050802|0|
~D|08KCP01000|IV09205\1\1.15\IV09325\1\1.15\IV09335\1\1.15\IV09405\1\1.15\TO05000\1\4.258\Actividad ACT0010\1\21.301\WW00W00\1\50\TO02100\1\13.31\WW00300\1\40\|
~T|08KCP01000|DE PUESTO DE CONTROL CENTRAL, CONSISTENTE EN UN ORDENADOR PC, CON PROCESADOR PENTIUM IV, 2,0 MHZ, RAM 256 MB, DISCO DURO 30 GB, DISQUETERA 3 1/2", CD-ROM 40X, MONITOR SVGA 17", TECLADO EXPANDIDO 109 TECLAS (ESPAÑOL), RATÓN ETC.., IMPRESORA DE INYECCIÓN HP-DESJJET 840 C, INTERFACE BNA PARA CONEXIÓN DE C-BUS A LA RED, PAQUETE DE SOFT BÁSICO EBI INCLUYENDO EL DRIVER DE COMUNICACIONES. MARCA HONEYWELL O SIMILAR, SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE  INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08KDD00010|u|MODULO ALCATEL 2 RJ45 CAT6 Y ACCESORIO INCL 45º CORTINILLA|22.7|050802|0|
~D|08KDD00010|ATC00400\1\0.125\IV05041\1\1\IV05040\1\1\WW00W00\1\0.25\WW00300\1\0.25\TP00100\1\0.067\|
~T|08KDD00010|DE TOMA DOBLES DE VOZ DATOS EN MONTAJE PARA EMPOTRADO DE SUPERFICIE, INCLUYENDO DOS CONECTORES RJ-45 DE CATEGORÍA 6, SEGÚN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION INCLUSO CAJILLO, MARCO Y PLACA, MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.      |
~C|08KDD00020|u|PANEL ALCATEL 24 RJ45 CATEGORIA 6|103.19|050802|0|
~D|08KDD00020|ATC00400\1\0.25\IV05070\1\1\WW00W00\1\1\WW00300\1\1\TP00100\1\0.128\|
~T|08KDD00020|DE PANEL ALCATEL 24 RJ45 CATEGORIA 6, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION Y REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08KDD00030|u|REPARTIDOR DE PLANTA VOZ Y DATOS 2400 pares|653.03|050802|0|
~D|08KDD00030|IV05045\1\1\WW00300\1\15\WW00W00\1\15\Actividad ACT0010\1\2.287\TA00200\1\1.396\TP00100\1\0.119\|
~T|08KDD00030|REPARTIDOR DE PLANTA DE VOZ Y DATOS, CON REGLETAS TIPO 110 PARA VOZ Y PANELES 110/RJ45 PARA DATOS DE CATEGORÍA 6,PANEL DE FIBRA OPTICA, PASAHILOS Y LATIGUILOS, CONEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL HASTA 2400 PARES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08KDD00040|u|ARMARIO RACK 19" DE 42U|543.77|050802|0|
~D|08KDD00040|IV05000\1\1\IV05010\1\30\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\TA00200\1\2.037\Actividad ACT0010\1\4.073\TP00100\1\0.254\|
~T|08KDD00040|DE ARMARIO RACK DE 19" DE 42 U., ESTRUCTURA METÁLICA, PUERTA FRONTAL DE CRISTAL, CERRADURA, LATERALES DESMONTABLES, PUERTA TRASERA, VENTILACIÓN Y REGLETAS SCHUKOS,  MAGNETOTERMICO 2X16A, MONTADO Y CABLEADO, CONEXIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. ALC-NEXANS O EQUIVALENTE, INSTALADO SEGÚN LA NTE-IAM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO. 
|
~C|08KDD00045|u|REGLETA ELECTRICA 19" 1 U EQUIPADA 7 ENCHUFES Y TERMICO|37.7|280206|0|
~D|08KDD00045|IV05005\1\1\Actividad ACT0010\1\0.085\|
~T|08KDD00045|DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA ELECTRICA DE 19" 1UNIDAD EQUIPADA CON 7 ENCHUFES SCHUKO, MAGNETOTERMICO DE 2X16A,  2 MTS DE CABLE Y CLAVIJA SCHUKO MACHO. MARCA HIMEL O EQUIVALENTE., CONEXIONADO, MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN DETALLE DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08KDD00065|u|LATIGUILLOS DE 3m RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6|6.75|050802|0|
~D|08KDD00065|IV05050\1\1\WW00W00\1\0.25\WW00300\1\0.25\Actividad ACT0010\1\0.05\TP00100\1\0.044\|
~T|08KDD00065|LATIGUILLOS DE 3 M RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT, SEGÚN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION, PARA EL PUESTO DE ORDENADOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00070|m|CABLE EAP 101P CAT3 0,405 mm|2.03|050802|0|
~D|08KDD00070|IV05022\1\1\WW00W00\1\0.25\WW00300\1\0.25\Actividad ACT0010\1\0.05\TP00100\1\0.044\|
~T|08KDD00070|DE CABLE EAP 101P CAT3 0,405 MM TELEFONÍA DE 100 PARES CATEGORÍA 3, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00085|m|CABLE ALCATEL F.O. GIGALITE III 12/50/125 ARMADO DIELECTRICO|5.14|050802|0|
~D|08KDD00085|IV05030\1\1\WW00W00\1\0.125\WW00300\1\0.125\Actividad ACT0010\1\0.043\TP00100\1\0.033\|
~T|08KDD00085|DE MANGUERA DE FIBRA ÓPTICA  MODELO OM3 12/50/125 O EQUIVALENTE CON RECOMENDACIONES IEC, CON PROTECCIÓN MECÁNICA, VERSIÓN LIBRE DE HALOGENOS Y HUMOS, ANTES DE CONECTARSE SE DEJARÁ LIBRE 5 M. DE CABLE, INCLUSO ACCESORIOS DIGITAIL, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONADO Y PROTEGIDO EN BUFFERS CON GEL. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.       |
~C|08KDD00100|ml|CANALIZACION DE VOZ DATOS|1.75|050802|0|
~D|08KDD00100|IE14000\1\0.015\IE14050\1\0.001\IE14200\1\0.015\IE14250\1\0.001\WW00300\1\0.125\WW00W00\1\0.125\ATC00400\1\0.025\TO00100\1\0.028\IV05021\1\0.5\|
~T|08KDD00100|DE CANALIZACIÓN DE VOZ-DATOS, Y CABLEADO DEL TIPO UTP DE 4 PARES CATEGORÍA 6, SEGUN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION, DESDE EL CUADRO POR PLANTA A PUESTO DE TRABAJO 2 LÍNEAS VOZ-DATOS INCLUYENDO BANDEJA PLASTICO, TUBO DE PVC CX. MEDIDO LA LONGITUD EJECUTADA.  |
~C|08KDD00165|u|LATIGUILLOS DE 2m RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6|5.75|050802|0|
~D|08KDD00165|IV05055\1\1\WW00W00\1\0.25\WW00300\1\0.25\Actividad ACT0010\1\0.05\TP00100\1\0.044\|
~T|08KDD00165|LATIGUILLOS DE 2 M RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT, SEGÚN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION, PARA EL PARCHEO DE DATOS EN EL RACK. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00170|u|LATIGUILLOS DE 2m RJ45/100 CATEGORÍA 5|4.66|050802|0|
~D|08KDD00170|WW00W00\1\0.25\WW00300\1\0.25\Actividad ACT0010\1\0.05\TP00100\1\0.044\IV05058\1\1\|
~T|08KDD00170|LATIGUILLOS DE 2 M 110/RJ45 CATEGORÍA 5, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT, SEGÚN STANDAR ISO/IEC 11801 2ª EDICION, PARA EL PARCHEO DE VOZ EN EL RACK. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  |
~C|08KDD00200|u|BANDEJA FIBRA OPTICA HASTA 24 CONEX. SC|33.3|050802|0|
~D|08KDD00200|IV05180\1\1\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.215\TP00100\1\0.107\|
~T|08KDD00200|DE INSTALACIÓN DE  BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PARA 24 ADAPTADORES SC, TOTALMENTE EQUIPADA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00250|u|PANEL 19" 100 PARES 110 COMPLETO|39.14|050802|0|
~D|08KDD00250|IV05200\1\1\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.2\TP00100\1\0.107\|
~T|08KDD00250|DE INSTALACIÓN  DE PANEL DE 19" DE 1 U EQUIPADA CON DOS REGLETAS 110 DE 50 PARES, INCLUSO CONEXIÓNADO, PEQUEÑOS MATERIAL Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08KDD00300|u|PANEL GUIA LATIGUILLOS HORIZONTAL 19" 1 U TIPO CAJON CON TAPA|15.59|050802|0|
~D|08KDD00300|IV05250\1\1\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.2\TP00100\1\0.067\|
~T|08KDD00300|DE PANEL GUIA LATIGUILLOS HORIZONTAL 19" 1 U TIPO CAJON CON TAPA PARA EL GUIADO HORIZONTAL DE LOS LATIGUILLOS, CONEXIONADO, AYUDAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00350|u|ACOPLADOR DE FIBRA OPTICA SC|2.63|050802|0|
~D|08KDD00350|IV05350\1\1\WW00300\1\0.125\WW00W00\1\0.125\ATC00400\1\0.013\TP00100\1\0.006\|
~T|08KDD00350|DE INSTALACION DE ACOPLADOR DE FIBRA OPTICA SC , CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00400|u|CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA SC PEGADO|8.35|050802|0|
~D|08KDD00400|IV05400\1\1\WW00300\1\0.125\WW00W00\1\0.125\ATC00400\1\0.01\TP00100\1\0.006\|
~T|08KDD00400|DE INSTALACION DE CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA SC PEGADO, CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00450|u|REGLETA KRONE 10 PARES|4.59|050802|0|
~D|08KDD00450|IV05450\1\1\WW00300\1\0.1\WW00W00\1\0.1\ATC00400\1\0.01\TP00100\1\0.006\|
~T|08KDD00450|DE INSTALACIÓN DE REGLETA KRONE DE 10 PARES CON CORTE Y PRUEBA, INCLUSO CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KDD00500|u|DOCUMENTACION Y PRUEBAS|378|230806|0|
~D|08KDD00500|P\1\600\|
~T|08KDD00500|PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO DE: PLANOS Y DIBUJOS DE LA INSTALACIÓN.  PRUEBAS DE LAS TOMAS RJ45 CATEGORIA 6. PRUEBAS EN 1ª Y 2ª VENTANA DE LA FIBRA ÓPTICA. PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CABLE MULTIPAR. 
MEDIDA LAS PRUEBAS REALIZADAS Y DOCUMENTACION ENTREGADA.
.|
~C|08KDD00600|ml|BANDEJA REJIBAND 300X60|24.89|050802|0|
~D|08KDD00600|IE14162\1\1\IE14500\1\1\IE14550\1\2\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\ATC00400\1\0.014\TO00100\1\0.105\|
~T|08KDD00600|DE BANDEJA TIPO REJIBAND GALVANIZADA, DE DIMENSIONES 300X60 MM. O EQUIVALENTE, INCLUSO P.P. DE TORNILLOS, SOPORTE ANGULAR ANCLADO MEDIATE ESPÁRRAGO M-12 Y TUERCO M-12 DE ACERO GALVANIZADO.  UNIONES ENTRE TRAMOS, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08KDD00650|ml|CANALIZACION CON TUBO PVC COARR. REFORZADO A TOMA|3.33|050802|0|
~D|08KDD00650|IE12300\1\1.1\TO00100\1\0.105\ATC00400\1\0.014\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.5\|
~T|08KDD00650|DE  TUBO COARRUGADO REFORZADO NECESARIO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS CABLES DE 4 PARES ENTRE LA TOMA DE USUARIO Y LA BANDEJA REJIBAND, LA SECCIÓN DE ESTOS TUBOS VIENE DEFINIDA EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y COMO ES LÓGICO ESTA DEFINICIÓN ESTA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE CABLES QUE DISCURRAN POR EL TUBO. MARCA PEMSA O EQUIVALENTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08KSX00300|m|CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M50|1.5|050802|0|
~D|08KSX00300|IE12300\1\1.01\IE12890\1\0.25\ATC00400\1\0.01\|
~A|08KSX00300||
~T|08KSX00300|DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M50 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08KSX00315|m|CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M40|1.11|050802|0|
~D|08KSX00315|IE12890\1\0.25\ATC00400\1\0.01\IE12305\1\1\|
~T|08KSX00315|DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M40 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08KSX00325|m|CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M32|0.91|050802|0|
~D|08KSX00325|IE12890\1\0.25\ATC00400\1\0.01\IE12310\1\1.01\|
~T|08KSX00325|DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M32 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08KSX00350|m|CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M20|0.69|050802|0|
~D|08KSX00350|IE12890\1\0.25\ATC00400\1\0.01\IE12350\1\1.1\|
~T|08KSX00350|DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M20 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|08KTA00151|u|PLACA EXTERIOR VIDEO-PORTERO ELECTRONICO,UN PULSADOR|229.63|050802|0|
~D|08KTA00151|IV01000\1\1\IV02500\1\1\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\ATC00100\1\0.1\ATC00400\1\0.25\|
~T|08KTA00151|DE PLACA EXTERIOR DE VIDEO-PORTERO ELECTRONICO, DE UN PULSADOR CON AMPLIFICADOR INCORPORADO, LUZ EN TARJETERO Y MICRO ALTAVOZ HABLA-ESCUCHA, INSTALADO CON ALIMENTADOR ESTABILIZADO, INCLUSO COLOCACION,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KTC00451|m|CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRONICO|2.92|050802|0|
~D|08KTC00451|ATC00100\1\0.05\ATC00400\1\0.05\IE11900\1\1.01\KW04800\1\1.1\WW00300\1\0.2\WW00W00\1\1\|
~T|08KTC00451|DE CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRONICO INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA PLACA EXTERIOR HASTA LA ULTIMA CAJA DE DERIVACION.|
~C|08KTC01001|m|CABLE EAP 26 PARES CAT3 0,405 mm|2.96|050802|0|
~D|08KTC01001|ATC00400\1\0.095\WW00300\1\0.25\WW00W00\1\0.25\IV02421\1\1.01\|
~T|08KTC01001|DE CABLE TELEFONICO EAP DE 26 PARES, CATEGORIA 3,  MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, FORMADO POR CABLE DE UN PAR DE 0,405 MM. DE DIAM, INCLUSO COLOCACION Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  |
~C|08KTW00651|u|ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONIA 1.10X0.70 M|173.7|050802|0|
~D|08KTW00651|ATC00100\1\0.5\ATC00400\1\0.5\IV01150\1\1\WW00300\1\2\WW00W00\1\1\|
~T|08KTW00651|DE ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONIA DE 1.10X0.70 M INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IAT-10. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KTW00754|u|ARMARIO DE BASE PARA TELEFONIA 130X120CM. SEMIEMPOTRADO|317.2|050802|0|
~D|08KTW00754|ATC00100\1\0.5\ATC00400\1\0.5\IV01180\1\1\WW00300\1\2\WW00W00\1\1\|
~T|08KTW00754|DE ARMARIO DE BASE PARA TELEFONIA DE 130X120CM. SEMI EMPOTRADO, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IAT-13. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08KTW01010|u|PUNTO INTERCONEXION TELEFONICO 10 PAR.|8.01|050802|0|
~D|08KTW01010|IV03010\1\1\IV03100\1\0.2\TA00200\1\0.103\TO02000\1\0.356\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\|
~T|08KTW01010|DE PUNTO DE INTERCONEXION TELEFONICO PARA RED DE TELEFONIA BASICA, FORMADO POR REGLETA DE INSERCION DE CORTE Y PRUEBA DE 10 PARES Y SOPORTE DE ALUMINIO EN FORMA DE U, EN REGISTRO PRINCIPAL DEL RITI, INCLUSO MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08KVA00005|u|EQUIPO DE CAPTACION PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL Y TORRETA|91.45|050802|0|
~D|08KVA00005|ATC00100\1\0.5\ATC00400\1\0.6\IE02200\1\9\IP00200\1\2\IP11900\1\6\IV00080\1\1\IV00090\1\1\IV00095\1\1\IV00100\1\9\WW00300\1\5\WW00W00\1\1\|
~T|08KVA00005|DE EQUIPO DE CAPTACION PARA UHF-VHF Y FM, CON GANANCIA DE 14 DB. FORMADO POR MASTIL DE 6 M DE ALTURA Y TORRETA DE 1 M, DE ACERO GALVANIZADO; PLACA DE ANCLAJE; ANTENAS; CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABECERA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALABAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08KVA00051|u|EQUIPO DE CABECERA PARA TV Y FM TERR. 50 DB. (AMPL.Y DISTR.)|317.88|050802|0|
~D|08KVA00051|ATC00100\1\0.3\ATC00400\1\2\IV00010\1\9\IV00020\1\1\IV00030\1\1\IV00040\1\1\IV00050\1\1\WW00300\1\1\WW00W00\1\2\|
~T|08KVA00051|DE EQUIPO DE CABECERA PARA PROCESADO DE SEÑALES TV Y FM TERRESTRE (AMPLIFICACION Y DISTRIBUCION) FORMADO POR AMPLIFICADORES MONOCANALES DE 50 DB DE GANANCIA, PARA 9 CANALES DE TV Y UNO DE FM, INCLUSO ARMARIO DE PROTECCION, COLOCACION, CONEXION, AJUSTE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08KVC00300|m|CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI.|0.76|050802|0|
~D|08KVC00300|ATC00400\1\0.01\IV00100\1\1\WW00W00\1\0.25\|
~T|08KVC00300|DE CABLE COAXIAL DE EXPANSION FISICA, DE ATENUACION 30 DB/100 M EN LA BANDA DE FI, PARA FORMACION DE RED DE DISTRIBUCION, DISPERSION E INTERIOR DE USUARIO DE SEÑAL DE TV Y FM TERRESTRE Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CONEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08KVW00020|u|DERIVADOR DE TV/FM/FI, 4 SALIDAS.|6.79|050802|0|
~D|08KVW00020|ATC00400\1\0.1\IV00130\1\1\WW00W00\1\0.5\|
~T|08KVW00020|DE DERIVADOR DE CUATRO SALIDAS PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), INCLUSO P.P. DE RESISTENCIAS DE CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08KVW00600|u|TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI, EMPOTRADA.|4.09|050802|0|
~D|08KVW00600|ATC00400\1\0.1\IV00200\1\1\WW00W00\1\1\|
~T|08KVW00600|DE TOMA DE USUARIO (BAT) PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), FORMADA POR MECANISMO DE TOMA SEPARADORA FINAL, INCLUSO COLOCACION EN CAJA DE REGISTRO Y CONEXION. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08MAA00185|u|ASCENSOR 8 PERSONAS 1.00M/SEG 2PAR. M.AUT.SIMPLE|12326.22|050802|0|
~D|08MAA00185|ATC00100\1\16\ATC00400\1\135\IM01600\1\1\IM02200\1\1\WW00300\1\100\WW00W01\1\100\|
~T|08MAA00185|DE ASCENSOR PARA 8 PERSONAS (CARGA NOM. 630KG, ACC. INVALIDOS) 2 PARADAS, 7.00M. RECORRIDO,VELOCIDAD 1.00 M/S., MANIOBRA AUTOMATICA SIMPLE, FORMADO POR: MAQUINA LATERAL, DE TRACCION POR ADHERENCIACION MOTOR REDUCTOR Y FRENO AUTOMATICO, CABINA, CON PUERTAS AUTOMATICAS, DE CHAPA DE ACERO PLASTIFICADA, PUERTAS, FRENTE, PASAMANOS Y RODAPIE DE ACERO INOX., SUELO DE GOMA ANTIDESLIZANTE,MEDIO ESPEJO, ILUMINACION INDIRECTA, GUIAS, CABLES, CONTRAPESOS, SISTEMA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS DE PISOS DE 0.80M. ANCHO, AUTOMATICAS, SEÑALIZACION Y PULSADORES, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INST. SEGUN RGTO. DE APARATOS ELEVADORES E INSTR. TECNICAS COMPLEM. ITC, MIE-AEM-1.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MAA00850|u|ASCENSOR 12 PERSONAS 1.00M/SEG 3PAR. M.AUT.SIMPLE|14003.22|050802|0|
~D|08MAA00850|WW00400\1\100\WW00300\1\100\IM02200\1\1\IM01600\1\1\ATC00100\1\16\ATC00400\1\135\|
~A|08MAA00850|equipo\ayudas de albañi\|
~T|08MAA00850|DE ASCENSOR PARA 12 PERSONAS (CARGA NOM. 1200KG, ACC. INVALIDOS)3 PARADAS, 9.00M. RECORRIDO,VELOCIDAD 1.00 M/S., MANIOBRA AUTOMATICA SIMPLE, FORMADO POR: MAQUINA LATERAL, DE TRACCION POR ADHERENCIACION MOTOR REDUCTOR Y FRENO AUTOMATICO, CABINA, CON PUERTAS AUTOMATICAS, DE CHAPA DE ACERO PLASTIFICADA, PUERTAS, FRENTE, PASAMANOS Y RODAPIE DE ACERO INOX., SUELO DE GOMA ANTIDESLIZANTE,MEDIO ESPEJO, ILUMINACION INDIRECTA, GUIAS, CABLES, CONTRAPESOS, SISTEMA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS DE PISOS DE 1.00 M ANCHO, AUTOMATICAS, SEÑALIZACION Y PULSADORES, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INST. SEGUN RGTO. DE APARATOS ELEVADORES E INSTR. TECNICAS COMPLEM. ITC, MIE-AEM-1.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MBE00400|u|GRUPO PRESIÓN AFS Q=110 l/min|1219.6|050802|0|
~D|08MBE00400|IM02900\1\1\IF29900\1\3\IF27400\1\2.5\IF31300\1\1\WW00300\1\30\WW00W01\1\15\ATC00100\1\1.5\TO01900\1\5.635\|
~T|08MBE00400|DE GRUPO DE PRESION PARA 7000L/H DE CAUDAL Y 67 M.C.A. DE PRESION TOTAL, COLOCADO EN ASPIRACION DE DEPOSITO, FORMADO POR UNA ELECTROBOMBA Y UN TANQUE DE PRESION DE 600L; DE CHAPA DE ACERO GALV.,HOMOLOGADO POR EL MI. Y TIMBRADO A 10 KG/CM2., INSTALADO CON CANALIZ. ACERO GALV. DE 40MM (1 1/2")DE DIAM. INTER. VALVULA DE RETENCION Y VALVULAS DE COMPUERTA, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA PRESION Y DEL CAUDAL, Y ELECTRICOS EN CUADRO MANDO, INTERRUPTOR GENERAL Y FUSIBLES, INCLUSO P.ESPECIALES,MANGUITOS ANTIVIBR., CONEXIONES FONTANERIA Y ELEC. PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-29. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

|
~C|08MBE00450|u|GRUPO PRESIÓN FLUXORES Q=180 l/min|2396.56|050802|0|
~D|08MBE00450|IM03300\1\1\WW00300\1\40\WW00W01\1\20\IF31400\1\1\IF30000\1\3\IF27500\1\2.5\ATC00100\1\1.8\TO01900\1\6.762\|
~T|08MBE00450|DE GRUPO DE PRESION PARA RED DE FLUXORES PARA 180L/MIN DE CAUDAL Y 82 M.C.A. DE PRESION TOTAL, COLOCADO EN ASPIRACION DE DEPOSITO, FORMADO POR DOS ELECTROBOMBAS Y UN TANQUE DE PRESION DE 1000L; DE CHAPA DE ACERO GALV., HOMOLOGADO POR EL MI. Y TIMBRADO A 10 KG/CM2., INSTALADO CON CANALIZ. ACERO GALV. DE 50 MM.(2") DE DIAM. INTER. VALVULA DE RETENCION Y VALVULAS DE COMPUERTA, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA PRESION Y DEL CAUDAL, Y ELECTRICOS EN CUADRO MANDO, INTERRUPTOR GENERAL Y FUSIBLES, INCLUSO P.ESPECIALES, MANGUITOS ANTIVIBR., CONEXIONES FONTANERIA Y ELEC. PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-29. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|08MBW00015|u|GRUPO PRESION 96700L/H 90M.C.A. CONTRA INCENDIOS|7869.09|050802|0|
~D|08MBW00015|WW00W00\1\40\WW00300\1\70\IP12400\1\3\IP13000\1\1\IP12700\1\1\IM04800\1\1\IC67500\1\3\IC67100\1\2\ATC00100\1\3.5\ATC00400\1\16\IP12100\1\2\|
~T|08MBW00015|DE GRUPO DE PRESION PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PARA UN CAUDAL DE 96700L/H. Y 90M.C.A.PRESION TOTAL, FORMADO POR ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE 60CV. Y OTRA AUXILIAR (JOCKEY) DE 4CV.,CALDERIN DE MEMBRANA EXPANSORA; COLECTOR DE IMPULSION VALVULAS DE RETENCION DE CLAPETA Y DE COMPUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE, AMBAS DE HIERRO FUNDIDO, CON BRIDAS Y CONTRABRIDAS; INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA PRESION Y DEL CAUDAL; Y ELECTRICOS EN ARMARIO CON INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES Y ALARMA PARA DEMANDA DE ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA DE LAS BOMBAS, BAJO NIVEL DEL DEPOSITO DE AGUA Y FALLO DE MOTOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, MONTAJE Y AYUDAS DE ALB.INST.S/NBE-CPI Y NTE/IPF-29. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MBW00061|u|EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 1.00HP|498.51|050802|0|
~D|08MBW00061|IM00600\1\1\WW00W00\1\30\WW00300\1\50\TO01900\1\3.381\IF27500\1\2\ATC00100\1\1.5\IM05000\1\1\|
~A|08MBW00061|equipo\|
~T|08MBW00061|DE EQUIPO PARA ELEVACION DE AGUAS SUCIAS, PARA UN CAUDAL DESDE 3000L/H, CON UNA ALTURA MANOMETRICA DE 10.0MCA A 25000L/H. CON 3.50MCA., FORMADO POR ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.0HP., TRIFASICA, CON PASO DE 50MM., CON BRIDAS; INTERRUPTOR AUTOMATICO DE NIVEL; GUARDAMOTOR, TUBERIA IMPULSION DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM., DIAMETRO HASTA EXTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO CONEXIONES ELECTRICAS Y A TUBERIAS, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MBW00115|u|EQUIPO ELEV. AGUAS FECALES BOMBA SUMERGIBLE 0.75HP|417.36|050802|0|
~D|08MBW00115|WW00W00\1\20\IF27500\1\3\IM00900\1\1\IM05000\1\1\TO01900\1\2.254\WW00300\1\20\ATC00100\1\1\|
~A|08MBW00115|equipo\|
~T|08MBW00115|DE EQUIPO PARA ELEVACION DE AGUAS FECALES, PARA UN CAUDAL DESDE 3000L/H, CON UNA ALTURA MANOMETRICA DE 8 MCA A 24000L/H. CON 3 MCA., FORMADO POR ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 0.75 HP., MONOFASICA, CON PASO DE 50 MM., A ROSCA; INTERRUPTOR AUTOMATICO DE NIVEL; GUARDAMOTOR, TUBERIA DE IMPULSION DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM., DIAMETRO HASTA EXTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO CONEXIONES ELECTRICAS Y A TUBERIAS, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MDA00071|u|GRUPO DEPOSITO COLOCADO|214.31|050802|0|
~D|08MDA00071|M10000\1\4\WW00300\1\30\WW00W01\1\15\ATC00100\1\0.5\TO01900\1\2.254\|
~A|08MDA00071||
~T|08MDA00071|DE GRUPO DE DEPÓSITO COLOCADO BATERIAPARA RDE FLUXORES, FORMADO POR 4 DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO AGUA CONSUMO HUMANO DE 600L; INSTALADO CON CANALIZ. PÑOLIETILENO DE DIAM. VARIOS VALVULA DE RETENCION Y  S, INCLUSO P.ESPECIALES, MANGUITOS ANTIVIBR., CONEXIONES FONTANERIA  PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-29, SOBRE CAPA DE ARENA PARA SUNIVELACIÓN
. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MDA00171|u|GRUPO DEPOSITO COLOCADO|170.62|050802|0|
~D|08MDA00171|M10000\1\3\WW00300\1\22.5\WW00W01\1\11.25\ATC00100\1\0.5\TO01900\1\2.254\|
~T|08MDA00171|DE GRUPO DE DEPÓSITO COLOCADO BATERIA, FORMADO POR 3 DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO AGUA CONSUMO HUMANO DE 600L; INSTALADO CON CANALIZ. PÑOLIETILENO DE DIAM. VARIOS VALVULA DE RETENCION Y  S, INCLUSO P.ESPECIALES, MANGUITOS ANTIVIBR., CONEXIONES FONTANERIA  PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-29, SOBRE CAPA DE ARENA PARA SUNIVELACIÓN
. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08MDI00100|u|DEPOSITO DE AGUA DE 70 M3|8249.73|050802|0|
~D|08MDI00100|IF50000\1\1\ATC00100\1\6\TO01900\1\3.381\|
~T|08MDI00100|DE INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 75 M3 DE CAPACIDAD EFECTIVA NOMINAL, CONSTRUIDO CON  FIBRA DE VIDRIO CON REFUERZOS ESTRUCTURALES DE FIBRA DE CARBONO CON TAPA DEL MISMO MATERIAL, INCLUSO LLAVES DE CORTE ESFERA , TUBERIAS DE  CONEXIÓN, GRIFO DE LATON, REGULADOR DE NIVEL, CONECTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08MWE00100|u|GRUPO ELECTROGENO EMN-800|36774.59|280206|0|
~D|08MWE00100|Actividad ACT0010\1\9.017\WW00W00\1\50\WW00300\1\48\IM09000\1\1\|
~T|08MWE00100|DE GRUPO ELECTRÓGENO EMN-800 CONSTITUCIÓN AUTOMÁTICA DE 800 KVA 640 KW POTENCIA MÁXIMA EN SERVICIO DE EMERGENCIA FORMADO POR: MOTOR DIESEL "MAN" TIPO D2842LE213, DE 673 KW A 1500 RPM CON REGULADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, REFIGERADO POR AGUA, ARRANQUE ELÉCTRICO, ALTERNADOR TRIFÁSICO "LEROY SOMER" DE 800 KVA TENSION 400/230 V, FRECUENCIA 50 HZ SIN ESCOBILLAS CON REGULACIÓN ELECTRONICA DE TENSION TIPO AREP R448, CUADRO AUTOMÁTICO AUT-MP10E, CARGADOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS, DOS BATERIAS DE 12 V  230 AH, DEPOSITO COMPBUSTIBLE DE 990 L CON INDICADOR DE NIVEL, RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO.  MONTADO SOBRE BANCADAS METALICAS CON ANTIVIBRATORIOS DE SOPORTE MAQUINARIA, EL CUADRO AUT-MP10DR INCLUYE PROTECCIONES QUE CUANDO ACTUAN DESCONECTAN LA CARGA Y PARAN EL GRUPO ELECTRÓGENO, -BAJA PRESIÓN DE ACEITE, -ALTA TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE, -SOBREVELOCIDAD Y BAJA VELOCIDAD DEL MOTOR DIESEL, -TENSIÓN DE GRUPO FUERA DE LIMITE, BLOQUEO AL FALLAR EL ARRANQUE, SOBREINTENSIDAD DEL ALTERNADOR. EL CUADRO INCLUYE ALARMAS PREVENTIVAS CUANDO:-AVERIA DEL ALTERNADOR DE CARGA DE BATERIAS, -AVERIA DEL CARGADOR ELECTRONICO DE BATERIAS, -BAJA Y ALTA TENSIÓN DE BATERIAS, -BAJO NIVEL DE GASOLEO. LOS APARATOS DE MEDIDA SE VISUALIZAN A TRAVÉS DE UN DISPLAY, MEDIDAS ANALÓGICOS, ANALIZADOR DIGITAL DE REDES ELÉCTRIC CON TRES DISPLAY, SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, PULSADOR DE PARA DE EMERGENCIA. SILENCIADOR CRÍTICO DE ESCAPE DE 40 DB (A) DE ATENUACIÓN Y TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE SALIDA DEL MOTOR, SILENCIADOR DE ENTRADA DE AIRE TIPO SVR30 180X168X120 MM CON UNA ATENUACIÓN DE 30 DB(A) CON MALLA DE PROTECCIÓN ANTIPAJAROS, SOPORTE DE APOYO DEL SILENCIADOR AL SUELO, MARCO DE TUBO ACERO INOXIDABLE Y PERSIANA DEL MISMO MATERIA, PROTECCIÓN AL EXTERIOR CONTRA LA LLUVIA. SILENCIADOR DE SALIDA DE AIRE SV30. INSTALADA , CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO CON LOS PERMISOS DE INDUSTRIA INCLUIDOS.|
~C|08MWE00200|u|CONMUTADOR DE POTENCIA RED GRUPO qc2-700|2433.31|280206|0|
~D|08MWE00200|Actividad ACT0010\1\4.507\WW00W00\1\50\WW00300\1\24\IM09100\1\1\|
~T|08MWE00200|DE CONMUTACIÓN DE POTENCIA DE RED-GRUPO TIPO  QC2-700 INCLUYENDO: DOS CONTACTORES TETRAPOLARES DE 700 A CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONEXIONES INTERNAS DE POTENCIA Y MANDO. FUSIBLES DE PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE MANDO, SELECTOR DE CONTROL TRES POSICIONES, EQUIPO DE CONTROL DE CONMUTACIÓN CON-2000 QUE EFECTUA LA DETECCIÓN TRIFÁSICA DE FALLO DE RED CON TENSIÓN MÍNIMA O DESEQUILIBRIO DE FASE, ARMARIO METÁLICO, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIA LA UNIDAD INSTALAD Y FUNCIONANDO.|
~C|08MWE00250|u|CONMUTADOR DE POTENCIA RED GRUPO QC2-110|803.83|280206|0|
~D|08MWE00250|Actividad ACT0010\1\3.381\WW00W00\1\50\WW00300\1\24\IM09150\1\1\|
~T|08MWE00250|DE CONMUTACIÓN DE POTENCIA DE RED-GRUPO TIPO  QC2-110 INCLUYENDO: DOS CONTACTORES TETRAPOLARES DE 110 A CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONEXIONES INTERNAS DE POTENCIA Y MANDO. FUSIBLES DE PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE MANDO, SELECTOR DE CONTROL TRES POSICIONES, EQUIPO DE CONTROL DE CONMUTACIÓN CON-2000 QUE EFECTUA LA DETECCIÓN TRIFÁSICA DE FALLO DE RED CON TENSIÓN MÍNIMA O DESEQUILIBRIO DE FASE, ARMARIO METÁLICO, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIA LA UNIDAD INSTALAD Y FUNCIONANDO.|
~C|08PIC00013|m|CANALIZACION SUPERFICIAL A.NEGRO ESTIRADO DIAM. 1"|9.61|050802|0|
~D|08PIC00013|ATC00100\1\0.11\ATC00400\1\0.2\IC68000\1\1.01\PE00200\1\0.09\PI00300\1\0.06\WW00300\1\1.5\WW00W00\1\1\|
~A|08PIC00013||
~T|08PIC00013|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 26.9 MM. DIAM. EXT. (1") Y 2.65 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO;P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08PIC00014|m|CANALIZACION SUPERFICIAL A.NEGRO ESTIRADO DIAM. 1 1/4"|10.22|050802|0|
~D|08PIC00014|WW00300\1\2\WW00W01\1\1\PI00300\1\0.06\IC68100\1\1.01\ATC00100\1\0.11\ATC00400\1\0.2\PE00200\1\0.09\|
~T|08PIC00014|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 33.7 MM. DIAM. EXT. (1 1/4") Y 3.25 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO;P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08PIC00015|m|CANALIZACION SUPERFICIAL A.NEGRO ESTIRADO DIAM. 1 1/2"|12.77|050802|0|
~D|08PIC00015|WW00300\1\2.5\ATC00100\1\0.15\WW00W00\1\1.2\PI00300\1\0.09\PE00200\1\0.14\IC68200\1\1.01\ATC00400\1\0.22\|
~A|08PIC00015||
~T|08PIC00015|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 42.4 MM. DIAM. EXT. (1 1/2") Y 3.25 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO;P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08PIC00017|m|CANALIZACION SUPERFICIAL A.NEGRO ESTIRADO DIAM. 2"|14.84|050802|0|
~D|08PIC00017|PI00300\1\0.11\WW00300\1\3.5\WW00W01\1\1.5\IC68400\1\1.01\PE00200\1\0.18\ATC00400\1\0.25\ATC00100\1\0.155\|
~T|08PIC00017|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 60.3 MM. DIAM. EXT. (2") Y 3.65 MM. DE ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO;P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08PIC00019|m|CANALIZACION SUPERFICIAL A.NEGRO ESTIRADO DIAM. 3"|26.34|050802|0|
~D|08PIC00019|WW00W01\1\3.5\WW00300\1\4\PI00300\1\0.13\PE00200\1\0.23\IC68600\1\1.01\ATC00100\1\0.155\ATC00400\1\0.55\|
~T|08PIC00019|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 88.9 MM. DIAM. EXT. (3") Y 4.05 MM. DE ESPESOR, (3") UNIONES SOLDADAS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACION CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO;P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|08PID00006|u|DETECTOR OPTICO DE HUMOS|23.44|280206|0|
~D|08PID00006|WW00W01\1\1\Actividad ACT0010\1\0.169\IP03100\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00006|DE DETECTOR IONICO DE HUMOS, CONSTRUIDO CON PLASTICO TERMORRESISTENTE, FORMADO POR ZOCALO INTERCAMBIABLE CON PILOTO DE ALARMA Y BORNES DE CONEXION Y DE SALIDA PARA PILOTO REMOTO; EQUIPO CAPTADOR COMPUESTO POR DOS CAMARAS IONIZADAS CON ISOTOPO RADIACTIVO DE AMERICIO 241 CON RADIACIONES ALFA < DE 1 MICROCURIO, TENSION DE ALIMENTACION A 24VCC., HOMOLOGADO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,CONEXIONES Y MONTAJE, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-48. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00020|u|DETECTOR OPTICO ALGORITMICO|34.12|280206|0|
~D|08PID00020|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP03105\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00020|DE DETECTOR DE HUMOS NOTIFIER O SIMILAR, SEGÚN NORMA UNE EN 54-7:2001, DISPONE DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  CE Y MARCA DE CALIDAD AENOR. UNIDAD ALGORÍTMICA DIRECCIONABLE QUE GESTIONA UN SENSOR ÓPTICO DE HUMOS. SU FUNCIÓN ES LA DE TOMAR MEDIDAS DE LA LUZ QUE DISPERSAN LAS PARTÍCULAS DE HUMO, EVALUAR SU DENSIDAD Y PORCENTAJE DE INCREMENTO EN TIEMPO Y ENVIAR A LA CENTRAL UNA INFORMACIÓN YA ANALIZADA Y PROMEDIADA PARA QUE ESTA TOME LA DECISIÓN DE ALARMA SIEMPRE QUE SE ALCANCEN LOS PARÁMETROS PROGRAMADOS EN CADA CASO. DOTADO CON: TECNOLOGÍA COMPARTIDA CON LA CENTRAL (INTELIGENCIA DISTRIBUIDA). DISEÑO DE VENTILACIÓN NATURAL, QUE FACILITA LA CAPTACIÓN DE HUMOS LENTOS. ALGORITMOS DE COMPENSACIÓN (AJUSTE AUTOMÁTICO DE SENSIBILIDAD). AUTOAISLADOR DEL EQUIPO INCORPORADO. SALIDA PARA ALARMA REMOTA. CONEXIÓN A 2 HILOS. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO: 2 MA EN REPOSO Y 5 MA EN ALARMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00022|u|DETECTOR OPTICO-TERMICO ALGORITMICO|32.12|280206|0|
~D|08PID00022|WW00W01\1\1\IP03110\1\1\Actividad ACT0010\1\0.167\WW00300\1\1\|
~T|08PID00022|DE DETECTOR MULTISENSOR CON DOBLE TECNOLOGÍA, DE HUMO Y CALOR, FABRICADO POR AGUILERA ELECTRÓNICA SEGÚN NORMAS UNE EN 54-7:2001 Y UNE EN 54-5:2001, DISPONE DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  CE Y MARCA DE CALIDAD AENOR. UNIDAD ALGORÍTMICA DIRECCIONABLE QUE GESTIONA UN SENSOR ÓPTICO DE HUMOS Y OTRO DE CALOR.EL SENSOR ÓPTICO TOMA MEDIDAS DE LA LUZ QUE DISPERSAN LAS PARTÍCULAS DE HUMO Y SU INCREMENTO, AL TIEMPO QUE EL DE CALOR LO HACE DE LAS VARIACIONES TÉRMICAS. AMBAS MEDICIONES SON ANALIZADAS Y ENVIADAS A LA CENTRAL PARA QUE ESTA TOME LA DECISIÓN DE ALARMA SI SE ALCANZAN LOS PARÁMETROS PROGRAMADOS PARA CADA CASO. DOTADO CON. TECNOLOGÍA COMPARTIDA CON LA CENTRAL (INTELIGENCIA DISTRIBUIDA). DISEÑO DE VENTILACIÓN NATURAL, QUE FACILITA LA CAPTACIÓN DE HUMOS LENTOS. ALGORITMOS DE COMPENSACIÓN (AJUSTE AUTOMÁTICO DE SENSIBILIDAD). AUTOAISLADOR DEL EQUIPO INCORPORADO. SALIDA PARA ALARMA REMOTA. CONEXIÓN A 2 HILOS. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO: 2 MA EN REPOSO Y 5 MA EN ALARMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00062|u|CENTRAL ANALOGICA DE 8 BUCLES|1800.81|050802|0|
~D|08PID00062|IP08600\1\2\ATC00100\1\0.6\ATC00400\1\10\IP01415\1\1\WW00W00\1\20\IP02605\1\2\|
~T|08PID00062|DE CENTRAL MODULAR MICROPROCESADA ANALÓGICA ALGORÍTMICA, FABRICADA POR AGUILERA ELECTRÓNICA O SIMILAR, SEGÚN LA NORMAS EUROPEAS UNE-EN 54-2 Y UNE-EN 54-4, DISEÑADA PARA PODER ADAPTAR EL SISTEMA SEGÚN LAS NECESIDADES DE CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. FORMADA POR: BUS DE CONEXIÓN CON POSIBILIDAD DE CONECTAR DE 1 A 4 TARJETAS DE CONTROL DE LÍNEA CON MICROPROCESADOR INDEPENDIENTE. CADA TARJETA CONTROLA DOS BUCLES ANALÓGICOS BIDIRECCIONALES, CON CAPACIDAD DE 125 EQUIPOS CADA UNO, A LOS QUE SE CONECTAN LOS DETECTORES, PULSADORES, MÓDULOS DE MANIOBRAS, DE CONTROL Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA INSTALACIÓN. LA CAPACIDAD DE CONTROL DE LA CENTRAL SE ELEVA A 1000 EQUIPOS, QUE DEPENDIENDO DEL TIPO PUEDE SIGNIFICAR EL CONTROL DE MÁS DE 3000 PUNTOS INDEPENDIENTES. CABE RECORDAR QUE PARA CADA 250 EQUIPOS LA CENTRAL DISPONE DE UN MICROPROCESADOR INDEPENDIENTE. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA INDEPENDIENTE DE 27,2 VCC 4 A, PREVISTA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA CENTRAL Y LA INSTALACIÓN. CARGADOR DE BATERÍAS DE EMERGENCIA. LA CENTRAL DISPONE DE CAPACIDAD PARA ALOJAR EN SU INTERIOR DOS BATERÍAS DE 12V / 17 AH. MÓDULO CPU, DONDE SE PERSONALIZA LA INSTALACIÓN, SE PROGRAMAN LAS MANIOBRAS DE SALIDAS Y SE GESTIONA LA INFORMACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SON: MEMORIA DE EVENTOS NO VOLÁTIL, CON CAPACIDAD PARA 4000 EVENTOS. INDICADORES LUMINOSOS Y AVISADOR ACÚSTICO LOCAL, PARA PRESENTACIÓN DE ESTADOS GENERALES DE SERVICIO, ALARMA, AVERÍA, DESCONEXIÓN, TEST, ALIMENTACIÓN Y ESTADO DE MANIOBRAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS INCORPORADAS DE EVACUACIÓN (SALIDA VIGILADA), ALARMA, PREALARMA Y AVERÍA. PUERTOS DE COMUNICACIONES RS-232 Y RS-485 INDEPENDIENTES PARA CONEXIÓN A SISTEMAS DE CONTROL TANTO DE AGUILERA ELECTRÓNICA COMO DE TERCERAS EMPRESAS. PUERTO DE IMPRESORA SERIE INCORPORADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00065|u|MODULO DE SALIDA-ENTRADA DE ACTIVACION|30.41|280206|0|
~D|08PID00065|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP02650\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00065|DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE FABRICADA POR AGUILERA ELECTRÓNICA O SIMILAR SEGÚN NORMA PREN 54-18:2003 QUE GESTIONA UNA SALIDA CON RELÉ LIBRE DE TENSIÓN PARA ACTIVAR UNA MANIOBRA Y UNA ENTRADA QUE CONFIRMA QUE ÉSTA SE HA REALIZADO. SI LA MANIOBRA NO FUESE CONFIRMADA EN UN TIEMPO PROGRAMADO, LA CENTRAL INDICARÁ ESTA SITUACIÓN. ESPECIAL PARA ACTUAR SOBRE CONTROL DE VÁLVULAS MOTORIZADAS, COMPUERTAS Y PUERTAS CORTAFUEGOS CUANDO SE QUIERE TENER CONFIRMACIÓN DE QUE LA MANIOBRA SE HA REALIZADO. PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LE DESCONECTA DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE CORTOCIRCUITO EN SU INTERIOR. CONEXIÓN A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAÍBLES. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO REPOSO/ALARMA: 1.5 MA. MONTADO EN CAJA DE ABS DE 105 X_82_X 25MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00067|u|MODULO DOS ENTRADAS|25.32|280206|0|
~D|08PID00067|WW00W01\1\1\Actividad ACT0010\1\0.169\IP02680\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00067|DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE FABRICADA POR AGUILERA ELECTRÓNICA SEGÚN NORMA PREN 54-18:2003, QUE GESTIONA LA INFORMACIÓN DE DOS ENTRADAS DIGITALES. APTO PARA PERSONALIZAR DOS EQUIPOS, DEFINIR SU UBICACIÓN Y LOS CAMBIOS DE ESTADO EN CADA UNO DE ELLOS. PERMITE EL CONTROL INDEPENDIENTE EN CADA ENTRADA Y SUS CONTACTOS SON SELECCIONABLES NORMALMENTE ABIERTO O NORMALMENTE CERRADO. PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LE DESCONECTA DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE CORTOCIRCUITO EN SU INTERIOR. CONEXIÓN A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAÍBLES. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO REPOSO/ALARMA: 2.6 MA. MONTADO EN CAJA DE ABS DE 105 X_82_X 25MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00070|u|MODULO OCHO ENTRADAS|29.23|280206|0|
~D|08PID00070|WW00W01\1\1\Actividad ACT0010\1\0.165\IP02685\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00070|DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE FABRICADA POR AGUILERA ELECTRÓNICA SEGÚN NORMA EN 54-18:2003 QUE GESTIONA LA INFORMACIÓN DE OCHO ENTRADAS DIGITALES. CON CAPACIDAD PARA PERSONALIZAR HASTA OCHO EQUIPOS, IDENTIFICAR SU UBICACIÓN E INFORMAR DE LOS CAMBIOS DE ESTADO QUE SE GENEREN EN CADA UNO DE ELLOS. CADA ENTRADA PUEDE SER SELECCIONADA PARA CONTACTO ABIERTO O CERRADO. PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LE DESCONECTA DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE CORTOCIRCUITO EN SU INTERIOR. CONEXIÓN A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAÍBLES. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO: 1,2?A EN REPOSO Y 1,2MA CON LAS OCHO ENTRADAS ACTIVADAS. MONTADO EN CAJA DE ABS DE 105 X_82_X 25MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00079|u|PANEL DE CONTROL DE EXTINCION|226.67|280206|0|
~D|08PID00079|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP02675\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00079|DE DESARROLLADO Y FABRICADO POR AGUILERA ELECTRÓNICA O SIMILAR SEGÚN NORMA UNE 23007-2. DISEÑADO CON LA ELECTRÓNICA DE UNA CENTRAL DE EXTINCIÓN PROVISTO DE: DOS BUCLES VIGILADOS DE DOBLE DETECCIÓN. UN BUCLE VIGILADO PARA EL DISPARO DE EXTINCIÓN, CON TEMPORIZADOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00105|u|PULSADOR DIRECCIONABLE ANALOGICO|24.68|280206|0|
~D|08PID00105|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP09105\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00105|DE UNIDAD MICROPROCESADA DIRECCIONABLE FABRICADA POR AGUILERA ELECTRÓNICA O SIMILAR, SEGÚN NORMA UNE EN 54-11:200. CONTROLA UN INTERRUPTOR QUE AL SER PRESIONADO A TRAVÉS DE UNA LÁMINA FLEXIBLE (QUEDA ENCLAVADA SIN QUE ROMPA), GENERA UNA SITUACIÓN DE ALARMA EN LA CENTRAL. DOTADO CON SERIGRAFÍA Y MEDIDAS SEGÚN NORMATIVA. LLAVE DE DESBLOQUEO  PARA REPONER EL PULSADOR. AUTOAISLADOR DEL EQUIPO INCORPORADO. CONEXIÓN A 2 HILOS CON CLEMAS EXTRAÍBLES. ALIMENTACIÓN: ENTRE 18 Y 27 VCC. CONSUMO:  900 ?A EN REPOSO Y 3,6 MA EN ALARMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00114|u|SIRENA ELECTRICA RECTANGULAR ROJA 18 mA|23.75|050802|0|
~D|08PID00114|IP01306\1\1\IP01310\1\1\WW00300\1\2\WW00W01\1\2\Actividad ACT0010\1\0.107\TA00200\1\0.081\|
~T|08PID00114|DE SIRENA ELÉCTRICÓNICA DE INTERIORES RECTANGULAR ROJA DE 18 MA 3 TONOS 96 A 103DB, BASE ESTÁNDAR PARA SERIE ANS4/R. TENSION DE ALIMENTACION 24VCC., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN NBE/CPI E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PID00200|u|SIRENA DIRECCIONABLE|22.93|280206|0|
~D|08PID00200|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP01306\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PID00200|DE SIRENA ACÚSTICA CON FOCO INTERIOR CON MÓDULO DE MANIOBRA INCORPORADO. TENSIÓN DE TRABAJO ENTRE 18 Y 28 VCC. CONSUMO MÁXIMO:70 MA. NIVEL SONORO >85 DB. DIMENSIONES 120 X 70 X 40 MM. REQUIERE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIE00023|u|EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG|18.97|050802|0|
~D|08PIE00023|WW00W01\1\1\ATC00100\1\0.4\IP07800\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PIE00023|DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI96 Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIE00033|u|EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5KG|53.14|050802|0|
~D|08PIE00033|ATC00100\1\0.4\IP07300\1\1\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~T|08PIE00033|DE EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5KG. DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADA POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00002|u|PUESTO CONTROL 65MM.DIAM.PARA ROCIADORES AUT.AGUA|533.4|050802|0|
~D|08PIF00002|ATC00100\1\0.1\WW00W00\1\30\WW00300\1\60\ATC00400\1\4.5\IP08700\1\1\|
~A|08PIF00002|ayudas de albañi\|
~T|08PIF00002|DE PUESTO DE CONTROL DE 65MM.DIAM.(2 1/2"),PARA INSTALACION DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA,SISTEMA TUBERIA MOJADA,FORMADO POR:VALVULA DE RETENCION Y ALARMA,DE CLAPETA,DE65MM.DIAM.;CAMARA DE RETARDO CON UNA CAPACIDAD >8L.;ALARMA ACUSTICA CON TURBINA HIDRAULICA,CONSTRUIDO TODO EN FUNDICION PERLITICA Y LOS COMPONENTES MOVILES EN BRONCE ESPECIAL; DOS MANOMETROS,UNA VALVULA DE GLOBO DE 50MM.DIAM.;DOS VALVULAS DE RETENCION DE 20MM.DIAM.,DOS DE CIERREY DOS LLAVES GLOBO PARA MANOMETROS;CONEXIONES,CON TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y DESAGUES DE ESTOS;INCLUSO CONTRABRIDAS PARA UNION A RED DE AGUA Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;INST.S/NTE/IPF-46 Y NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00026|u|ROCIADOR AUT. AGUA 15MM. DETEC. AMPOLLA|11.14|050802|0|
~D|08PIF00026|WW00W00\1\0.6\WW00300\1\0.5\IP10300\1\1\ATC00400\1\0.2\|
~T|08PIF00026|DE ROCIADOR AUTOMATICO DE AGUA, DE 15MM. (1/2") DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN BRONCE, CON ELEMENTO DETECTOR DE AMPOLLA DE CUARZO PARA FUNCIONAMIENTO A 68º, DEFLECTOR, MONTANTE O COLGANTE, HOMOLOGADO,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO A TUBERIA, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-44. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00068|u|EQUIPO EXTINCION, FE-13 67.0L-56KG PERCUTOR ELEC.CILINDRO|7954.34|050802|0|
~D|08PIF00068|ATC00400\1\10\ATC00100\1\4.5\IP06700\1\10\WW00300\1\10\WW00W01\1\10\|
~T|08PIF00068|DE EQUIPO FIJO DE EXTINCION, FE-13, FORMADO POR BATERIA DE 10 BOTELLA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA,CILINDRICA, CON UNA CAPACIDAD DE 125L. PARA 105KG. DE CARGA MAXIMA, PRESURIZADA, HOMOLOGADA POR MI.SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION;VALVULA DE DESCARGA RAPIDA, CON APERTURA MEDIANTE PERCUTOR POR DISPARO ELECTRICO; MANOMETRO, DIFUSOR HELICODIAL DE 360º,HERRAJES PARA SOPORTE, PLACA TIMBRADA,INCLUSO CONEXIONES ELECTRICAS Y MONTAJE, INSTALADA SEGUN NBE/CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|08PIF00096|u|BOQUILLA-DIFUSOR DESCARGA FE-13 3/4", EMBELLECEDOR|26|050802|0|
~D|08PIF00096|IP03800\1\1\WW00300\1\5\IP01100\1\1\ATC00400\1\0.3\IP03500\1\1\WW00W01\1\2\|
~T|08PIF00096|DE BOQUILLA-DIFUSOR DE DESCARGA PARA GAS FE-13 , TIPO INUNDACION TOTAL, DE 20MM. (3/4") DE DIAMETRO,CONSTRUIDA CON ACERO CROMADO, CALIBRADOR DEL MISMO MATERIAL Y DIAMETRO, EMBELLECEDOR, COLOCADO BAJO FALSO TECHO, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO A TUBERIAS, INSTALADO SEGUN NBE/CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00098|kg|GAS FE-13|17.69|230806|0|
~D|08PIF00098|IP02900\1\1\|
~T|08PIF00098|DE GAS FE-13, CARGADO EN DEPOSITO DE EQUIPO DE EXTINCION. MEDIDOS LOS KG. CARGADOS|
~C|08PIF00112|u|PULSADOR DISPARO SISTEMA EXTINCION, EMPOTRADO|18.63|050802|0|
~D|08PIF00112|WW00W01\1\4\WW00300\1\1\Actividad ACT0010\1\0.139\ATC00100\1\0.2\IP09400\1\1\|
~T|08PIF00112|DE PULSADOR DE DISPARO DE SISTEMA DE EXTINCION EMPOTRADO, COMPUESTO POR CAJA DE PLASTICO TERMORRESISTENTE, COLOR ROJO, CON MARCO FRONTAL DE RECUBRIMIENTO, CONTENIENDO LAMINA DE VIDRIO,PULSADOR Y PLACA INDICADORA "DISPARO GAS FE-13", CONTACTOR Y BORNAS, INCLUSO CONEXIONES, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00115|u|PULSADOR INHIBICION SISTEMA EXTINCION, EMPOTRADO|18.61|050802|0|
~D|08PIF00115|IP09400\1\1\WW00W01\1\4\Actividad ACT0010\1\0.139\ATC00200\1\0.2\WW00300\1\1\|
~T|08PIF00115|DE PULSADOR DE BLOQUEO O INHIBICION DE SISTEMA DE EXTINCION, EMPOTRADO, COMPUESTO POR CAJA DE PLASTICO TERMORRESISTENTE, COLOR BLANCO CON MARCO FRONTAL DE RECUBRIMIENTO, CONTENIENDO LAMINA DE VIDRIO, PULSADOR Y PLACA INDICADORA "BLOQUEO GAS FE-13", CONTACTOR Y BORNAS, INCLUSO CONEXIONES Y MONTAJE INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00117|u|LETRERO LUMINOSO"EXTINCION DISPARADA","GAS FE-13 DISPARADO"|38.9|280206|0|
~D|08PIF00117|IP08400\1\1\Actividad ACT0010\1\0.282\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~T|08PIF00117|DE LETRERO LUMINOSO DE "EXTINCION DISPARADA" O "GAS FE-13 DISPARADO", CON SEÑAL ACUSTICA INCORPORADA,INCLUSO CONEXIONES ELECTRICAS Y MONTAJE, INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00196|u|DIFUSOR RADIAL DE 1 1/2"|17.13|050802|0|
~D|08PIF00196|IP01100\1\1\ATC00400\1\0.3\WW00W01\1\2\WW555G\1\1\WW00300\1\2\|
~T|08PIF00196|DE DIFUSOR DE ACERO CROMADO, PRODUCA LA DESCARGA EN UN PLANO HORIZONTAL PERPENDICULAR AL EJE DE LA ROSCA DE CONEXIÓN, EN TODAS DIRECCIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PIF00197|u|DIFUSOR DE CHORRO DE 1 1/2"|17.09|050802|0|
~D|08PIF00197|IP01100\1\1\ATC00400\1\0.3\WW00W01\1\2\WWW546H\1\1\WW00300\1\2\|
~T|08PIF00197|DE DIFUSOR DE ACERO CROMADO .PRODUCE UNA DESCARGA EN UN PLANO INCLINADO DE 15º HACIA ARRIBA, CON RESPECTO AL PLANO HORIZONTAL ABARCANDO UN ÁNGULO DE 180º; NO CUBRE LA ZONA POSTERIOR DEL DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PIF00199|u|CALIBRADO DE DIFUSORES|4.08|230806|0|
~D|08PIF00199|IP01100\1\1\|
~T|08PIF00199|DE PLACA CALIBRADA CON PROGRAMA INFORMÁTICO HOMOLOGADO QUE TIENE POR OBJETO CONSEGUIR QUE CADA DIFUSOR DESCARGUE LA CANTIDAD DE AGENTE ASIGNADA, CON EL FIN DE OBTENER UNA CONCENTRACIÓN UNIFORME EN TODO EL RIESGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PIF00400|u|SISTEMA DE DISPARO PARA 3 VALVULAS|116.36|050802|0|
~D|08PIF00400|ATC00400\1\0.3\WW00W01\1\2\WWW499B\1\1\WW00300\1\2\|
~T|08PIF00400|DE INSTALACION E INSTALACION DE SISTEMA DE DISPARO DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS PARA TRES VÁLVULA DIRECCIONABLE, CONEXIONADPOM CABLEADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIF00450|u|SISTEMA DE DISPARO PARA 2 VALVULAS|91.64|050802|0|
~D|08PIF00450|ATC00400\1\0.3\WW00W01\1\2\WWW545L\1\1\WW00300\1\2\|
~T|08PIF00450|DE INSTALACION E INSTALACION DE SISTEMA DE DISPARO DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS PARA DOS VÁLVULA DIRECCIONABLE, CONEXIONADPOM CABLEADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIM00125|u|BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRIG. DIAM 25 MM, ARMARIO|272.26|050802|0|
~D|08PIM00125|IP00500\1\1\WW00W01\1\10\TO01900\1\1.127\ATC00100\1\1.5\WW00300\1\10\|
~T|08PIM00125|DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, EMPOTRADA,FORMADA POR: ARMARIO METALICO PINTADO, PUERTA DE VIDRIO Y MARCO DE ACERO CROMADO, CON DEVANADERA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA Y PINTADA, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VALVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFERICO, DE LATON, MANGUERA DE 25 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRIGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE,PARA UNA PRESION DE 15KG/CM2.Y UNA RESISTENCIA A TRACCION NO MENOR DE 1500KG/CM2.,LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS,CHORRO,PULVERIZACION Y PARO,MANOMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE,CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE/CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIM00135|u|BOCA INCENDIO EMPOTRADA DIAM. 45 MM, ARMARIO|154.78|050802|0|
~D|08PIM00135|ATC00100\1\1.5\IP00300\1\1\TO01900\1\1.127\WW00W01\1\10\WW00300\1\10\|
~T|08PIM00135|DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, EMPOTRADA, FORMADA POR ARMARIO METALICO, PINTADO, CON PUERTA DE VIDRIO Y MARCO DE ACERO CROMADO, CONTENIENDO: DEVANADERA; MANGUERA, DE 15.00 MM. Y 45 MM DE DIAMETRO, DE TEJIDO FLEXIBLE PARA UNA PRESION DE 15KG/CM2. CON DOS RACORES UNE 23-400 DE IGUAL DIAMETRO Y DE ALEACION DE ALUMINIO, VALVULA DE GLOBO DE 40 MM. (1 1/2") DE LATON Y LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACION Y PARO, AMBAS CON RACORES IGUALES QUE MANGUERA; MANOMETRO DE0 A 15 KG/CM2., SOPORTE DE LANZA, ROTULO EN PUERTA, INCLUSO MONTAJE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO S/NBE-CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIV00200|u|VALVULA DIRECCIONABLE 4"|1862.24|280206|0|
~D|08PIV00200|TO01900\1\0.197\WW00W01\1\1\WWW878V\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PIV00200|DE INSTALACION Y COLOCACION DE VÁLVULA DIRECCIONABLE PARA SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS DE 4" DE DIAMENTRO PARA GAS HFC-13. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PIV00250|u|VALVULA DIRECCIONABLE 3"|1252.38|280206|0|
~D|08PIV00250|TO01900\1\0.197\WW00W01\1\1\WWW5879F\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PIV00250|DE INSTALACION Y COLOCACION DE VÁLVULA DIRECCIONABLE PARA SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS DE 3" DE DIAMENTRO PARA GAS HFC-13. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|08PIW00100|u|RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS|40.92|280206|0|
~D|08PIW00100|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP17000\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PIW00100|DE RETENEDOR DE PUERTAS CORTAFUEGOS, FORMADO POR: ELECTROIMÁN MECANIZADO EN CAJA METÁLICA LACADA EN BLANCO, DE FIJACIÓN MURAL Y PLACA DE TRACCIÓN CON RÓTULA DE ADAPTACIÓN QUE SE FIJA EN LA HOJA MÓVIL DE LA PUERTA. DOTADO CON UN PULSADOR MANUAL QUE AL PULSARLE CORTA LA ALIMENTACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIW00150|u|RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS CON SELECTOR|49.31|280206|0|
~D|08PIW00150|Actividad ACT0010\1\0.169\WW00W01\1\1\IP17105\1\1\WW00300\1\1\|
~T|08PIW00150|DE RETENEDOR AL QUE SE HA DOTADO DE UN CIRCUITO QUE RETARDA EL CIERRE DE LA PUERTA MONTANTE DURANTE 5 SEGUNDOS, ASEGURANDO ASÍ EL CORRECTO CERRAMIENTO DE LAS PUERTAS CORTAFUEGO DE DOBLE HOJA. FUERZA DE TRACCIÓN: 40 KG. CONSUMO: 83 MA A 24 V. MEDIDAS: 95 X 95. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08PIW01000|u|SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACION|5.06|050802|0|
~D|08PIW01000|TP00200\1\0.039\WW00300\1\8\WW00W01\1\1\DW03000\1\1\|
~T|08PIW01000|DE SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA EVACUACIÓN (SALIDA, SALIDA EMERGENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, TOTALMENTE MONTADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PIW01100|u|SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCION|5.06|050802|0|
~D|08PIW01100|TP00200\1\0.039\WW00300\1\8\WW00W01\1\1\DW02000\1\1\|
~T|08PIW01100|DE SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE 297X210 POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PPA00002|u|PARARRAYOS DE PUNTAS|82.67|050802|0|
~D|08PPA00002|IP12000\1\4\WW00W01\1\1\WW00300\1\2\IP00200\1\2\ATC00400\1\0.2\ATC00100\1\0.75\IP01000\1\1\|
~T|08PPA00002|DE PARARRAYOS DE PUNTAS FORMADO POR: CABEZA DE CAPTACION DE PUNTAS, PIEZA DE ADAPTACION, MASTIL EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM. DE DIAMETRO NOMINAL DE PASO Y 4 M DE ALTURA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION SUPERIOR E INFERIOR EN PERFILES GALVANIZADOS L DE 50.5 Y T DE 30.4; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IPP-9. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08PPC00001|m|RED CONDUCTORA CON CABLE RIGIDO 50 MM2|7.91|050802|0|
~D|08PPC00001|ATC00100\1\0.2\ATC00400\1\0.1\IF27400\1\0.05\IP00100\1\1\IP02700\1\0.445\WW00300\1\4\WW00W01\1\1\|
~T|08PPC00001|DE RED CONDUCTORA EJECUTADA CON CABLE DE COBRE RIGIDO DE 50 MM2. DE SECCION, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION A CUMBRERA, FALDON Y MURO, TUBO DE PROTECCION EL LA BASE DE 2 M DE ALTURA EN ACERO GALVANIZADO DE 40 MM. DE DIAMETRO, SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN NTE/IPP-10. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DE DESARROLLO ENTRE CABEZA DE CAPTACION Y LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA.|
~C|08WII00550|u|BALIZAMIENTO DAISALUX LYRA|28.57|280206|0|
~D|08WII00550|Actividad ACT0010\1\0.338\DL00395\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00550|azul\difusor\niquel\brillo\ambar\grafito\tension\oro\norma\centralizado\hora\cromo\alimentar\baliza\transparente\equipo\inoxidable\señalizacion\luz\apto\redondo\verde\red\rojo\magnetico\color\fuente\blanco\cuadrado\construccion\|
~T|08WII00550|DE BALIZA IP62 IK 07.  EMBELLECEDOR CUADRADO O REDONDO CON ACABADOS INOX, GRAFITO, CROMO MATE, CROMO BRILLO, NIQUEL, ORO.  DIFUSOR OPAL O TRANSPARENTE.  FUENTE DE LUZ EN COLORES BLANCO, AZUL, ROJO, ÁMBAR, VERDE.  PERSONALIZABLE.  TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230V A.C. O 24V C.C.  SEÑALIZACIÓN EN PRESENCIA DE RED Y EN AUSENCIA DE RED MEDIANTE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN CENTRALIZADOS PBL-80 Y PBL-25 QUE PROPORCIONAN A LAS BALIZAS 1 HORA DE AUTONOMÍA.  CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE-EN 60598-1, CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN 93/68/CE, 89/336/CE Y 73/23/CE. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA|
~C|08WII00600|u|LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 250W|111.39|280206|0|
~D|08WII00600|DL00300\1\1\DL00500\1\1\WW00W00\1\3\Actividad ACT0010\1\0.197\|
~A|08WII00600|graduacion\instalacion\arranque\carcasa\lampara\distribucion\silicona\industrial\fundido\templado\reflejo\mercurio\cierre\luminaria\conexion\equipo\vapor\halogenuro\proteccion\diametro\anodo\resina\anclaje\aluminio\vertical\metal\junta\accesorio\clase\chapa\vidrio\|
~T|08WII00600|DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 455 MM/515 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDA POR UNA CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO Y RESINA FENÓLICA, REFLECTOR DE DISTRIBUCIÓN EXTENSIVA O SEMI-INTENSIVA DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN CON EL CIERRE IP54 CLASE I Y SIN CIERRE IP20 CLASE I, CON LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS OVOIDE DE POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERTICAL CON CASQUILLO ARRIBA DE 250 W. Y EQUIPO DE ARRANQUE. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|08WII00615|u|LUM.EMP.LAMAS.ALUM. 4x18 W.AF|44.69|050802|0|
~D|08WII00615|Actividad ACT0010\1\0.225\TA00200\1\0.225\DL00325\1\1\DL00525\1\4\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00615|replanteo\generacion\condensador\lampara\conexion\pintura\clase\accesorio\empotrable\instalacion\luminaria\anclaje\lama\equipo\esmalte\electrico\aluminio\galvanizar\acero\proteccion\blanco\cebador\chapa\|
~T|08WII00615|DE LUMINARIA DE EMPOTRAR, DE 4X18 W. CON ÓPTICA DE LAMAS DE ALUMINIO TRANSVERSALES,  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS, CONDENSADORES, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|08WII00625|u|LUM.EMP.LAMAS.ALUM. 2x18 W.AF|33.44|050802|0|
~D|08WII00625|Actividad ACT0010\1\0.225\TA00200\1\0.225\DL00345\1\1\DL00525\1\2\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00625|condensador\lampara\cebador\conexion\pintura\clase\accesorio\replanteo\generacion\instalacion\luminaria\aluminio\equipo\esmalte\electrico\chapa\galvanizar\acero\proteccion\blanco\empotrable\lama\anclaje\|
~T|08WII00625|DE LUMINARIA DE EMPOTRAR, DE 2X18 W. CON ÓPTICA DE LAMAS DE ALUMINIO TRANSVERSALES,  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS, CONDENSADORES, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|08WII00645|u|DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x13W.AF|27.3|280206|0|
~D|08WII00645|Actividad ACT0010\1\0.169\DL00350\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00645|reflejo\fluorescencia\conexion\replanteo\lampara\condensador\empotrable\generacion\difusor\vapor\proteccion\cebador\luminaria\metal\compacto\electrico\equipo\instalacion\|
~T|08WII00645|DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 13 W./840, D=213 MM. REFLECTOR DE POLICARBONATO VAPORIZADO METALIZADO Y FACETEADO. DIFUSOR PRISMÁTICO. INDICE DE PROTECCIÓN IP 20/CLASE II. CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE NUEVA GENERACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIA, CONDENSADOR, CEBADOR Y PORTALÁMPARAS. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00650|u|DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x26 W.AF|27.3|280206|0|
~D|08WII00650|Actividad ACT0010\1\0.169\DL00350\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00650|graduacion\replanteo\clase\conexion\fluorescencia\reflejo\proteccion\empotrable\vapor\equipo\electrico\metal\instalacion\compacto\luminaria\lampara\difusor\|
~T|08WII00650|DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26 W./840, D=238 MM. REFLECTOR DE POLICARBONATO VAPORIZADO METALIZADO Y FACETEADO. DIFUSOR PRISMÁTICO. INDICE DE PROTECCIÓN IP 20/CLASE II. CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE NUEVA GENERACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIA, CONDENSADOR, CEBADOR Y PORTALÁMPARAS. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00670|u|DOWNLIGHT ESTANCA POLI. 2x26 W.AF|53.24|280206|0|
~D|08WII00670|Actividad ACT0010\1\0.169\DL00365\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00670|graduacion\replanteo\clase\conexion\fluorescencia\reflejo\proteccion\empotrable\vapor\equipo\electrico\metal\instalacion\compacto\luminaria\lampara\difusor\|
~T|08WII00670|DE LUMINARIA ESTANCA PARA EMPOTRAR CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26 W./840, D=238 MM., REFLECTOR DE POLICARBONATO VAPORIZADO METALIZADO Y DIFUSOR PRISMÁTICO, CON 2 LÁMPARAS Y EQUIPO ELÉCTRICO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55 CLASE II. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00675|u|APLIQUE DE PARED 60 W|14.34|280206|0|
~D|08WII00675|Actividad ACT0010\1\0.169\DL00370\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00675|graduacion\cristal\lampara\estirado\estandar\templado\interior\estanquidad\conexion\replanteo\esmerilar\montaje\pared\visera\techo\vidrio\redondo\anclaje\aluminio\metal\proteccion\laca\instalacion\junta\rejilla\plafon\estanco\|
~T|08WII00675|DE PLAFÓN CON VISERA PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED DE ALUMINIO LACADO Y VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO Y ESTIRADO EN LA PARTE INTERIOR, REJILLA METÁLICA Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD, CON LÁMPARA ESTÁNDAR DE 60 W. GRADO DE PROTECCIÓN IP54/CLASE I. CON LÁMPARA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00680|u|PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150W|95.09|280206|0|
~D|08WII00680|Actividad ACT0010\1\0.564\DL00385\1\1\DL00535\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00680|fundicion\anclaje\vidrio\presion\anodo\caliente\replanteo\graduacion\asimetrico\pintura\inyeccion\lampara\sodio\clase\inundacion\cierre\horquilla\reflejo\templado\poliuretano\proyeccion\galvanizar\silicona\inmersion\resina\fijacion\alto\equipo\instalacion\conexion\accesorio\aluminio\arranque\proteccion\acero\luz\construccion\junta\|
~T|08WII00680|DE PROYECTOR ASIMÉTRICO CONSTRUIDO EN FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, PINTADO CON RESINAS DE POLIURETANO, REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, CON CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, HORQUILLA DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE,  CON 1 LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN TUBULAR DE 150 W. Y EQUIPO DE ARRANQUE. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00685|u|APLIQUE EXTERIOR 1x42 W.|69.26|280206|0|
~D|08WII00685|Actividad ACT0010\1\0.564\WW00W00\1\1\DL00390\1\1\|
~A|08WII00685|carcasa\clase\graduacion\lampara\estria\aplicacion\fluorescencia\aplique\estanquidad\inyeccion\reflejo\policarbonato\conexion\cubeta\pulir\mural\chapa\luminaria\equipo\proteccion\electrico\exterior\aluminio\instalacion\compacto\junta\especial\accesorio\anodo\|
~T|08WII00685|DE LUMINARIA EXTERIOR APLICACIÓN MURAL, PARA LÁMPARA COMPACTA DE 1X42W, CON DIFUSOR PRISMÁTICO DE METACRILATO TRANSPARENTE, CARCASA DE POLICARBONATO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, CIERRES DE ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CLASE DE AISLAMIENTO II, INCLUSO EQUIPO ELÉCTRICO DE ENCENDIDO, LÁMPARAS, MANO DE OBRA DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIOS. INCLUSO RACOR ESTANCO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|08WII00695|u|BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX MYRA 315 Lúm|35.34|280206|0|
~D|08WII00695|Actividad ACT0010\1\0.338\DL00400\1\1\WW00W00\1\1\|
~A|08WII00695|plata\opcional\oscuro\rotulo\testigo\modelo\mando\norma\centralizado\transparente\incandescencia\fabricacion\temperatura\autonomo\hora\policarbonato\metal\equipo\automatico\base\estanco\piloto\soporte\emergencia\carga\construccion\bloque\gris\blanco\empotrable\reflejo\alto\superficie\|
~T|08WII00695|DE BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 07, DE SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED/TECHO,  DE 315 LÚM. CON SERIGRAFIADO DE SALIDA SEGÚN CASO.  ACABADOS BLANCO, GRIS OSCURO METALIZADO, GRIS PLATA.  BASE, REFLECTOR Y SOPORTE DIFUSOR FABRICADOS EN ABS O POLICARBONATO.  DIFUSOR TRANSPARENTE CON ROTULO, OPAL O MUY OPAL.  PILOTO TESTIGO DE CARGA LED O INCANDESCENTE.  AUTONOMIA SUPERIOR A 1 HORA.  EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA.  OPCIÓN DE TELEMANDO.  DISPONIBLE EN MODELO TCA CON FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOTEST Y SISTEMA CENTRALIZADO DAISATEST.  CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA|
~C|08WII01008|u|PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS FLUORESCENTE|35.5|280206|0|
~D|08WII01008|Actividad ACT0010\1\0.225\IE13212\1\1\IE13209\1\1\IE13211\1\4\WW00300\1\0.02\WW00W00\1\0.02\|
~T|08WII01008|DE PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS FLUORESCENTE, TIPO NLW500-IP 667, DE 1X63 W AF, CABLEADO, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA, SEGUN DETALLE DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|09#||CARPINTERIA DE ALUMNIO|263129.63|050802|0|
~D|09#|11LVF00200\1\0\11LVF00202\1\0\11LWW00103\1\0\11WWW05002A\1\0\11LVF00201\1\2656.4\11LWW00100\1\391.5\11LWW00102\1\160.01\11LWW00104\1\25.4\NP11LWW00105\1\708.89\NP11LWW00106\1\1089.6\NP11LWW00107\1\910.2\NP11LWW00108\1\746.3\|
~C|09IJJ00100|ml|SELLADO JUNTAS DILATACION P.VERTICALES VISTOS|5.41|050802|0|
~D|09IJJ00100|PW00200\1\0.133\TO00700\1\0.282\WW00W01\1\1\XI02500\1\1.01\|
~T|09IJJ00100|DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PARAMENTOS VERTICALES  VISTOS, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMACION Y OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 MM. DE DIAMETRO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|09IJJ00500|m|SELLADO JUNTAS ESTRUCTURA HORMIGON|7.68|050802|0|
~D|09IJJ00500|XI05005\1\1\XI04500\1\0.19\TO00700\1\0.268\|
~T|09IJJ00500|DE SELLADO DE JUNTA EN ESTRUCTURA DE HORMIGON EN SOTANOS PARA EXCLUSIÓN Y RETENCIÓN DE AGUA EXTERNA FORMADO POR: COLOCACIÓN DE BATEAGUAS DE PVC 32 CENTRAL/EXTERNA O EXPANSIVO 10/20 SEGUN DETALLE DE PROYECTO, INCLUSO LIMPIEZA, PREPARACION APERTURA DE REGOLA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|09IPP00010|m2|IMPERMEAB. PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO|1.9|050802|0|
~D|09IPP00010|TO00700\1\0.021\TP00100\1\0.021\XI02700\1\1.111\|
~T|09IPP00010|DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO APLICADO A DOS MANOS, CON UN PESO MINIMO DE 1 KG/M2. INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|09ISS00500|m2|GEOMEMBRANA  220 g/m2|1.67|050802|0|
~D|09ISS00500|P28W005\1\1\TO00300\1\0.042\TP00100\1\0.042\|
~T|09ISS00500|DE COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE PROTECCIÓN DE 220 GR/M2, COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD Y LAMINADO NO TEJIDO POR LAS DOS CARAS, PRESENTADO EN ROLLOS DE 5.2 M. ANCHO Y 100 LARGO, SUJETÁNDOSE AL TERRENO MEDIANTE APERTURA DE ZANJAS DE 15X15 CM Y CUBRICIÓN DE LOS BORDES CON TIERRA. MEDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|09ISS00520|m2|IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETUN 4MM|9.54|050802|0|
~D|09ISS00520|AGM00800\1\0.041\ATC00100\1\0.25\TO00700\1\0.056\XI01800\1\1.111\|
~T|09ISS00520|DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR, MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48,INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACION Y PROTECCION DE 2 CM. DE ESPESOR CON MORTERO M-4 (1:6); P.P. DE SOLAPES Y ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES; TODO SEGUN DETALLES EN PLANOS; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|09TPP00033|m2|AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 30MM|2.98|050802|0|
~D|09TPP00033|MC00200\1\0.06\TO00300\1\0.035\TP00100\1\0.035\XT14300\1\0.03\|
~T|09TPP00033|DE AISLAMIENTO FORMADO POR CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 30 MM. DE ESPESOR MEDIO Y DENSIDAD 35KG/M3. INCLUSO P.P. DE PREPARACION DEL PARAMENTO Y LIMPIEZA; SEGUN NBE/CT-79. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|09TPP00500|m2|IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+PAN.DREN.|10.39|050802|0|
~D|09TPP00500|P06BI050\1\0.3\P06BL130\1\1.1\P06BG090\1\1\TP00100\1\0.106\TO00300\1\0.106\|
~T|09TPP00500|DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CIMENTACIÓN POR SUS CARAS EXTERNAS CONSTITUIDO POR: IMPRIMACIÓN ASFALTICA TIPO SUPERMUL-N; LAMINA BETUN POLIMERICO, TOTALMENTE ADHERIDA AL MURO CON SOPLETE; PANEL DRENANTE TIPO ENKADRAIN-P-32, SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y DETALLES DE PROYECTO.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|09WWW00100|kg|DE ESTRUCTURA METALICA PROTEGIDA VERMICULITA|0.57|050802|0|
~D|09WWW00100|ATC00400\1\0.02\XW02000\1\0.15\|
~T|09WWW00100|ESTRUCTURA METALICA PROTEGIDA CONTRA EL FUEGO CON EF SEGUN ESPECIFICACIONES EN PROYECTO, MEDIANTE VERMICULITA PROYECTADA TIPO PERLIFOC O SIMILAR, COMPUESTO POR ARIDOS LIGEROS EXPANDIDOS, DE PERLITA Y VERMICULITA, LIGANTES HIDRAULICOS, CONTROLADORES DE FRAGUADO Y RODANTES DE PROYECCION, P.P. DE MALLA FIJADA AL SOPORTE EN CASO NECESARIO POR FALTA DE ADHERENCIA, PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIES, DENSIDAD 450-500 KG/M3, REACCION AL FUEGO MO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZAS Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL PESO NOMINAL DE LA ESTRUCTURA A PROTEGER.|
~C|09WWW00200|ud|SELLADOS DE PENETRACIONES EN PASO DE INST.RF-180|10.99|050802|0|
~D|09WWW00200|TO02000\1\0.113\TA00200\1\0.113\WW00W01\1\1\XW02100\1\0.6\XW02200\1\0.6\XW02300\1\0.4\|
~T|09WWW00200|UD SELLADOS DE PENETRACIONES RF-180 PROMASTOP O SIMILAR EN PASOS DE INSTALACIONES DE DIFERENTES SECTORES , FORMADO POR REVESTIMIENTO RESISTENTE AL FUEGO IMPERMEABLE AL AGUA Y AL ACEITE, PROMASTOP PANEL DE DENSIDAD APROXIMADA 145KG/M3, BANDEJAS PARA CABLES (DE ALUMINIO, PLASTICO O METAL), SOPORTE DE LAS BANDEJAS DE CABLES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; TODO EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS; MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|09WWW00300|ud|COLLARINES PARA SELLADOS DE PASO DE TUBOS|6.63|050802|0|
~D|09WWW00300|TO02000\1\0.113\TA00200\1\0.113\WW00W01\1\2\XW02500\1\1\|
~T|09WWW00300|UD COLLARINES PARA SELLADOS DE PASO DE TUBOS RF-90 PROMASTOP O SIMILAR, FORMADO POR BANDA CONTINUA COMPUESTA DE PARTE METALICA TROQUELADA PARA FACILITAR SU CORTE Y UN PRODUCTO INTUMESCENTE SÓLIDO ADHERIDO A LA PARTE METALICA, P.P DE HORQUILLAS DE FIJACION, TORNILLO Y TACO DE FIJACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA; TODO EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS; MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA.|
~C|1.46MODULOF P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|62.61|050802|0|
~D|1.46MODULOF P|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03003\1\1\|
~T|1.46MODULOF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-22-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|10#||CERRAJERIA|128764.2|050802|0|
~D|10#|11APA00000\1\0\11AWW00101\1\0\11AWW00101N\1\0\11AWW00104M\1\0\11LWW00101\1\317.5\11AWW00102\1\46\11AWW00104\1\212.52\11AWW00103\1\245.97\11AWW001031\1\228.18\11AWW001032\1\239.82\11AWW00105\1\1893.28\11AWW00106\1\32.4\NP10.13\1\10.73\NP10.10\1\126.1\NP10.15\1\11.51\NP10.12\1\45.6\NP10.16\1\17.81\NP10.21\1\194.5\|
~C|10AAL00004|m2|ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15X15CM. ADHESIVO|8.68|050802|0|
~D|10AAL00004|RA00300\1\47.17\WW00300\1\1\TO00200\1\0.212\GC00100\1\0.001\GP00100\1\1\TP00100\1\0.107\|
~T|10AAL00004|DE ALICATADO CON AZULEJO DE COLOR LISO DE 15X15 CM. RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10AAL00101|m|ESCOCIA CERAMICA VIDRIADA. ADHESIVO|2.59|050802|0|
~D|10AAL00101|WW00300\1\0.3\GC00100\1\0.001\GP00100\1\0.1\RW0400\1\7.102\TO00200\1\0.07\TP00100\1\0.037\|
~T|10AAL00101|ESCOCIA DE ALICATADO CON PIEZAS DE CERAMICA VIDRIADA.EN ENCUENTRO DE PARAMENTOS CON SUELOS, RINCONES Y ESQUINAS, RECIBIDAS CON ADHESIVO; INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|10CEE00003|m2|ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES|5.96|050802|0|
~D|10CEE00003|ATC00100\1\0.35\AGM00500\1\0.021\|
~T|10CEE00003|DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7.MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|10CEE00004|m2|ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS|8.29|050802|0|
~D|10CEE00004|ATC00100\1\0.5\AGM00500\1\0.021\|
~T|10CEE00004|DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-8.MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|10CEE00006|m2|ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO|5.57|050802|0|
~D|10CEE00006|AGM00500\1\0.021\ATC00100\1\0.325\|
~T|10CEE00006|DE ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO, CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10PAP00001|m|PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL|15.63|050802|0|
~D|10PAP00001|RP02600\1\1.102\RP00800\1\1.102\ATC00100\1\0.45\AGL00100\1\0.001\AGM00500\1\0.021\|
~T|10PAP00001|DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 5 CM. Y 3 CM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.|
~C|10SES00031|m2|TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO Y PA-350|4.07|050802|0|
~D|10SES00031|PW00100\1\0.05\TP00100\1\0.042\WW00W01\1\1\WW00300\1\0.5\RS05500\1\0.354\AS00400\1\4\GC00200\1\0.003\TO02100\1\0.085\|
~T|10SES00031|DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L32.5 EN PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 25 M2. COMO MAXIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10SMS00001|m2|ENTARIMADO CON TABLAS PARALELAS DE ROBLE|39.66|050802|0|
~D|10SMS00001|RS04800\1\1\TO00300\1\0.338\RW04800\1\2.5\RS00300\1\1\ATC00100\1\0.4\AGM00500\1\0.01\WW00W01\1\1\RS04200\1\1\|
~T|10SMS00001|DE ENTARIMADO CON TABLAS PARALELAS DE ROBLE DE 75X18 MM. DE SECCION, COLOCADAS SOBRE RASTRELES DE60X30 MM., INCLUSO COLOCACION Y RECIBIDO DE RASTRELES; CLAVADO Y CORTES DE LA TARIMA; CON P.P. DE RODAPIES DEL MISMO MATERIAL, ACUCHILLADO, LIJADO Y BARNIZADOFORMADO POR UNA MANO DE IMPRIMACION, LIJADO Y DOS MANOS DE TERMINACION, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-13. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10ST0030|m2|SOLADO B.TERRAZO MICROGRANO 1x1M. C/RODAPIE|12.16|050802|0|
~D|10ST0030|TO01100\1\0.253\TP00100\1\0.07\RS08400\1\1\RS08500\1\1.04\RS08510\1\1.2\AGM00500\1\0.021\AGL00100\1\0.001\AA00200\1\0.02\|
~T|10ST0030|DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE MICROGRANO DE 1X1M., RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, P.P. DE PIEZA DE RODAPIÉ DE 7CM, ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, EN COLOR A ELEGIR; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10TWW00001|m2|TECHO PLACAS CHAPA MICROPERFORADA 60X60CM|48.78|050802|0|
~D|10TWW00001|RT00800\1\2\RT00901\1\1.002\RT01700\1\2.295\TO00900\1\0.845\WW00W00\1\10\RT00700\1\2\|
~T|10TWW00001|DE TECHO DE PLACAS DE CHAPA MICROPERFORADA EN SISTEMA OCULTO, SUSPENDIDAS DE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTP-18. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10TWW00011|m2|TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO|9.37|050802|0|
~D|10TWW00011|WW00300\1\1\TO00900\1\0.256\WW00W01\1\2\FP01100\1\1\FP00800\1\1\FP01800\1\0.4\|
~T|10TWW00011|DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|10TWW00101|m2|FALSO TECHO DE PLACAS DESMONTABLES CARTON YESO|8.39|050802|0|
~D|10TWW00101|RT00700\1\1.53\RT00800\1\1.53\RT01500\1\1.103\RT01700\1\4.08\TO00900\1\0.282\WW00W00\1\1\RT00600\1\1.02\AGP00100\1\0.001\|
~T|10TWW00101|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO DESMONTABLE, CON PANELES DE CARTÓN-YESO DE 10 MM. DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN DE 60X60 CMS. SOBRE ESTRUCTURA VISTA DE ACERO GALVANIZADO LACADO,  INCLUSO APERTURA DE HUECO PARA REJILLA DE RETORNO Y TALADROS PARA LUMINARIAS, INCLUSO P.P. DE DESCARGA, ACOPIO, SUBIDA A TAJO, PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-RTP. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.|
~C|10TWW01000|m2|FORRADO DE LUCERNARIOS CON PANELES DE CARTON-YESO YP 1 PLAC 13MM|27.79|050802|0|
~D|10TWW01000|WW00300\1\1\TO00900\1\0.423\WW00W01\1\2\FP02400\1\1\FP03000\1\1.1\FP01800\1\0.85\|
~T|10TWW01000|FORRADO DE LUCERNARIOS CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL E INCLINADO DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; SEGUN DETALLES EN PLANOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|10WWW00101|m2|REVESTIDO DE TABLERO PARKLEX1000 EXTERIOR S/RASTRELES|68.06|050802|0|
~D|10WWW00101|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.5\WW00W00\1\1\WW01111\1\1.02\WW01112\1\1.75\WW01113\1\0.75\KW05000\1\1.05\|
~T|10WWW00101|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TABLERO FENOLICO TIPO PARKLEX 1000 O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA DIERECCION TECNICA, FORMADA POR; RASTREL DE MADERA TRATADA DE SECCION 40MM LOS INTERMEDIOS Y 70MM LOS DE ENCUENTRO, SEPARADO DE LA PARED MEDIANTE PIES REGULABLES DE ACERO GALVANIZADO, PANEL PARKLEX 1000 TABLERO ESTRATIFICADO DE ALTA DENSIDAD, TRATADO CON RESINAS FENOLICAS , EN ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA DIRECCOIN FACULTATIVA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, JUNTA ESTANCA DE PVC/NEOPRENO, SELLADO DE JUNTAS VERTICALES CON SIKAFLEX PRO 2 HP O SIMILAR DE ALTA RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETAS, AYDAS DE ALBAÑILERIA, APERTURA DE CALOS Y PASOS PARA INSTALACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00102|m2|REVESTIDO DE TABLERO PARKLEX500 INTERIOR S/RASTRELES|50.74|050802|0|
~D|10WWW00102|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.5\WW00W00\1\1\WW01111\1\1.02\WW01112\1\1.75\WW01113\1\0.75\KW05001\1\1.05\|
~T|10WWW00102|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TABLERO FENOLICO TIPO PARKLEX 500 O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA DIERECCION TECNICA, FORMADA POR; RASTREL DE MADERA TRATADA DE SECCION 40MM LOS INTERMEDIOS Y 70MM LOS DE ENCUENTRO, SEPARADO DE LA PARED MEDIANTE PIES REGULABLES DE ACERO GALVANIZADO, PANEL PARKLEX 50 TABLERO ESTRATIFICADO DE ALTA DENSIDAD, TRATADO CON RESINAS FENOLICAS , EN ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA DIRECCOIN FACULTATIVA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, JUNTA ESTANCA DE PVC/NEOPRENO, SELLADO DE JUNTAS VERTICALES CON SIKAFLEX PRO 2 HP O SIMILAR DE ALTA RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETAS, AYDAS DE ALBAÑILERIA, APERTURA DE CALOS Y PASOS PARA INSTALACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00103|m2|REVESTIDO DE TABLERO FENOLICO ATHLON 6mm DIRECTO|46.56|050802|0|
~D|10WWW00103|TO00300\1\0.451\ATC00100\1\0.5\WW00W00\1\1\KW05002\1\1.05\|
~T|10WWW00103|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TABLERO FENOLICO TIPO ATHLON DE TRESPA O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA DIERECCION TECNICA, FORMADA POR; TABLERO ATHLON DE 6MM DE ESPESOR , EN ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA DIRECCOIN FACULTATIVA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO DE JUNTAS VERTICALES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, APERTURA DE CALOS Y PASOS PARA INSTALACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00104|m2|REVESTIMIENTO DE FACHADA PANEL ZINC ENGATILLADO|42.81|050802|0|
~D|10WWW00104|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.318\RL10000\1\1.05\RW50000\1\2.5\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00104|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REVESTIDO DE FACHADA CON CHAPA DE ZINC, CON SISTEMA DE JUNTA ALZADA ANGULAR DE RHEINZINK O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; RIELES METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, ENTABLADO DE 24MM EN MADERA TRATADA EXTERIOR, CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON BORDES PLEGADOS,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEMENTOS DE REMATE Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00105|m2|REVESTIMIENTO DE FACHADA PANEL ZINC ONDULADO|48.47|050802|0|
~D|10WWW00105|WW00W00\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.318\RL10001\1\1.05\RW50000\1\2.5\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00105|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REVESTIDO DE FACHADA CON CHAPA DE ZINC, CON SISTEMA PANEL ONDULADO DE RHEINZINK O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; RIELES METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, ENTABLADO DE 24MM EN MADERA TRATADA EXTERIOR, CHAPA DE ZINC ONDULADA DE ESPESOR 0.80MM,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEMENTOS DE REMATE Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00105J|m2|REVESTIMIENTO DE FACHADA PANEL ZINC ONDULADO|48.47|050802|0|
~D|10WWW00105J|WW00W00\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.318\RL10001\1\1.05\RW50000\1\2.5\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00105J|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REVESTIDO DE FACHADA CON CHAPA DE ZINC, CON SISTEMA PANEL ONDULADO DE RHEINZINK O SIMILAR, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; RIELES METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, ENTABLADO DE 24MM EN MADERA TRATADA EXTERIOR, CHAPA DE ZINC ONDULADA DE ESPESOR 0.80MM,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEMENTOS DE REMATE Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00106|m2|REVESTIMIENTO DE FACHADA ALUMINIO LACADO|27.36|050802|0|
~D|10WWW00106|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.318\RL10003\1\1.05\RW50000\1\2.5\ATC00100\1\0.2\|
~T|10WWW00106|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REVESTIDO DE FACHADA CON CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SEGUN CARTA DE RAL, CON DESPIECE VERTICAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; RIELES METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, CHAPA ALUMINO LACADO TERMINACIÓN DE LA CHAPA LACADA EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEMENTOS DE REMATE Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00107|m2|ENCIMERA TABLERO FENOLICO|49.71|050802|0|
~D|10WWW00107|ATC00100\1\0.7\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\KW05006\1\1.2\|
~T|10WWW00107|DE ENCIMERA EJECUTADA EN TABLERO FENOLICO DE 10MM. DE ESPESOR, TERMINACIÓN SEGUN FABRICANTE COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE APOYO, INCLUSO P.P. DE FALDON DE 10CM EN EL MISMO MATERIAL, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, UNION Y SUJECCIÓN. CALO PARA ENCASTRES DE LAVABOS, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION HORIZONTAL.|
~C|10WWW00108|m2|EMPANELADO PARA. VERTICALES PANEL OBERSOUND|94.86|050802|0|
~D|10WWW00108|RL01000\1\1\RL01123\1\1\WW00W01\1\1\TO00300\1\0.262\KM04800\1\2\AGY00100\1\0.015\ATC00100\1\0.25\|
~T|10WWW00108|DE EMPANELADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANEL ACUSTICO OBERSOUND O SIMILAR, APLACADO DE HAYA VAPORIZADA RAMEADA, ENSAMBLAJE EBANISTERIA, ACABADO MATE, COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-1, . CONTRACARA ESTRATIFICADA EN MADERAS DIVERSAS,P.P. DE PANELES PERFORADOS Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00109|m2|TECHO PANEL LISO FORMATO 1.20x1.60m OBERSOUND|83.71|050802|0|
~D|10WWW00109|TO00900\1\0.056\RT00700\1\1.53\WW00W00\1\1\RT00800\1\1.53\RT00600\1\0.683\RL01123\1\1\|
~T|10WWW00109|DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL ACUSTICO OBERSOUND O SIMILAR, APLACADO DE HAYA VAPORIZADA RAMEADA, ENSAMBLAJE EBANISTERIA, ACABADO MATE, COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-1, SOPORTE VULCAIN DE 12MM DE ESPESOR, COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-1. CONTRACARA ESTRATIFICADA EN MADERAS DIVERSAS, INCLUSO P.P. DE PERFILERIA AUXILIAR Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00110|m2|ENTARIMADO CON TABLERO MARITIMO|23.51|050802|0|
~D|10WWW00110|RS04812\1\1\TO00300\1\0.282\RW04800\1\2\RS00300\1\1\ATC00100\1\0.4\AGM00500\1\0.01\WW00W01\1\1\RS04200\1\1\|
~T|10WWW00110|DE ENTARIMADO CON TABLERO MARITIMO DE 22MM DE SECCION, COLOCADAS SOBRE RASTRELES DE 60X30MM, INCLUSO P.P. DE RODAPIES, COLOCACION Y RECIBIDO DE RASTRELES; CLAVADO Y CORTES DE LA TARIMA; INCLUSO PINTADO CON PINTURA MATE, FORMADO POR UNA MANO DE IMPRIMACION, LIJADO Y DOS MANOS DE TERMINACION; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS NTE/RSE-9. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|10WWW00111|m|REMATE DE PRETIL CHAPA PANEL ZINC|17.54|050802|0|
~D|10WWW00111|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.141\RL10000\1\0.35\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00111|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REMATE DE PRETIL CON CHAPA DE ZINC DE RHEINZINK O SIMILAR, DIMENSIONES Y DISEÑO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; ELEMENTOS DE ANCLAJE METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON BORDES PLEGADOS,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|10WWW00112|m|REMATE DE PRETIL DE CUBIERTA CHAPA PANEL ZINC|19.35|050802|0|
~D|10WWW00112|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.169\RL10000\1\0.4\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00112|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  REMATE DE PRETIL DE CUBIERTA CON CHAPA DE ZINC DE RHEINZINK O SIMILAR, DIMENSIONES Y DISEÑO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; ELEMENTOS DE ANCLAJE METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON BORDES PLEGADOS,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|10WWW00113|m|ALFEIZAR DE CHAPA PANEL ZINC|16.97|050802|0|
~D|10WWW00113|WW00W01\1\1\WW00300\1\3\TO00900\1\0.141\RL10000\1\0.33\ATC00100\1\0.3\|
~T|10WWW00113|DE SUMINISTRO Y COLOCACION  ALFEIZAR CON CHAPA DE ZINC DE RHEINZINK O SIMILAR, DIMENSIONES Y DISEÑO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, FORMADA POR; ELEMENTOS DE ANCLAJE METALICOS DE ACERO, ANCLADOS A ELEMENTOS PORTANTES, CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON BORDES PLEGADOS,  CON FILM DE PROTECCIÓN AUTOADHESIVO APLICADO EN FABRICA PARA SU PROTECCION, TERMINACIÓN DE LA CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION Y PIEZAS ESPECIALES, JUNTA ESTANCA, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|10WWW00200|m|JUNTA DE SOLERIA SUELO/SUELO RLO|3.54|050802|0|
~D|10WWW00200|ATC00100\1\0.08\RS08888\1\1\|
~T|10WWW00200|DE JUNTA EN SOLERIA SUELO/SUELO TIPO JUNTA ESTRUCTURAL RLO DE JUSTASCOVI O SIMILAR, COMPUESTA POR; CONJUNTO DE PERFILES ANODIZADOS COLOR PLATA PERFORADOS Y AVELLANADOS PARA COLOCAR FIJACIONES, INSERTO ELASTICO DE GOMA SINTETICA DE ALTAS PRESTACONES CON CAPACIDAD DE ABSORBER MOVIMIENTOS, PARA ANCHOS DE 20 A 40MM, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|10WWW01253|m2|SOLERA CONTINUA DE MORETERO DE 7CM DE ESPESOR|4.07|050802|0|
~D|10WWW01253|ATC00100\1\0.1\AGM00500\1\0.1\|
~T|10WWW01253|DE SOLERA CONTINUO DE MORTERO DE 7 CM. DE ESPESOR APLICADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON, CON ACABADO FINAL NIVELADO, INCLUSO P.P. DE FORMACION DE JUNTAS Y MALLA DE GALLINERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSC-8. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|11#||VIDRIO|724655.46|050802|0|
~D|11#|12LTI00010\1\0\12WWW05002\1\0\12WWW05003\1\0\12WWW7002\1\0\12WWW05001\1\1210.95\12WWW07000\1\106.66\12WWW07001\1\61.68\NP12WWW07002\1\3771.37\NP12WWW07003\1\1975.87\NP12WWW07004\1\435.2\12WWW05000\1\66\NP12WWW07005\1\119.7\|
~C|11APA00000|m2|PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO|23.49|050802|0|
~D|11APA00000|KA01500\1\1\RW01900\1\3\TP00100\1\0.067\TP00200\1\0.029\|
~T|11APA00000|DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM.,  PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS,PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA . MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11AWW00101|m2|PUERTA PLEGABLE TERM. CHAPA ZINC ONDULADA|100.72|050802|0|
~D|11AWW00101|WW00300\1\2\KA00500\1\3.57\ATC00100\1\0.4\TO01600\1\0.564\KA03100\1\1\TO00900\1\0.318\RL10001\1\1.05\|
~T|11AWW00101|DE PUERTA DE ACCESO A TALLERES DE HOJAS PLEGABLES, DE 10 A 20 M2 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 50X50X3 MM. CON GARRAS DE FIJACION; HOJAS CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE IGUALES CARACTERISTICAS, DE 50X50X2 MM., PUERTA PEATONAL DE ACCESO DE IGUALES CARACTERISTICAS,  EMPANELADAS POR UNA CARA CON CHAPA PLEGADA DE 0.8 MM. Y TRASLAPO DE PLETINA CALIBRADA DE 30X6 MM. POR SU CARA EXTERIOR TERMINADA CON CHAPA ONDULADA DE ZINC DE 0.8MM, CON SISTEMA DE APERTURA MOTORIZADO, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES,  CABLEADO Y CONEXIONADO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y ELECTRICIDAD. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11AWW00101N|m2|PUERTA ABATIBLE TERM. CHAPA ZINC ONDULADA|100.72|050802|0|
~D|11AWW00101N|WW00300\1\2\KA00500\1\3.57\ATC00100\1\0.4\TO01600\1\0.564\KA03100\1\1\TO00900\1\0.318\RL10001\1\1.05\|
~T|11AWW00101N|DE PUERTA DE ACCESO A C.T. DE HOJAS ABATIBLES, FORMADA POR: CERCO DE PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 50X50X3 MM. CON GARRAS DE FIJACION; HOJAS CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE IGUALES CARACTERISTICAS, DE 50X50X2 MM.,  EMPANELADAS POR UNA CARA CON CHAPA PLEGADA DE 0.8 MM. Y TRASLAPO DE PLETINA CALIBRADA DE 30X6 MM. POR SU CARA EXTERIOR TERMINADA CON CHAPA ONDULADA DE ZINC DE 0.8MM, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11AWW00102|m2|LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR|51.58|050802|0|
~D|11AWW00102|ATC00100\1\0.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\VW01500\1\3.8\TO01700\1\0.394\QL00700\1\1\RW01900\1\1\|
~T|11AWW00102|DE LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MAXIMAS 1.00X1.00 M , FORMADO POR: PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO,  PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, DOBLE AGRAFADO,DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM.; ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ESTRUCTURA O FABRICAS DE LADRILLO;INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, PARA ACRISTALAR. CON PERFILES EN U NEOPRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|11AWW00103|ml|BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO B|8.38|050802|0|
~D|11AWW00103|ATC00100\1\0.3\KA00003\1\4\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~T|11AWW00103|DE BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO B, DE DISEÑO Y CARACTERISTICAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ACABADOS. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.|
~C|11AWW001031|ml|BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO C|8.38|050802|0|
~D|11AWW001031|ATC00100\1\0.3\KA00003\1\4\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~T|11AWW001031|DE BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO C, DE DISEÑO Y CARACTERISTICAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ACABADOS. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.|
~C|11AWW001032|ml|BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO D|8.38|050802|0|
~D|11AWW001032|ATC00100\1\0.3\KA00003\1\4\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\|
~T|11AWW001032|DE BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO D, DE DISEÑO Y CARACTERISTICAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ACABADOS. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.|
~C|11AWW00104|ml|BARANDILLA CON PASAMANOS TIPO A|37.32|050802|0|
~D|11AWW00104|ATC00100\1\0.3\KA00003\1\5.2\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\VL00500\1\0.9\|
~T|11AWW00104|DE BARANDILLA  CON PASAMANOS TIPO A, DE DISEÑO Y CARACTERISTICAS REFLEJADAS EN PLANOS,  INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ACABADOS. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.|
~C|11AWW00104M|ml|BARANDILLA DE VIDRIO DE SEGURIDAD|37.32|050802|0|
~D|11AWW00104M|ATC00100\1\0.3\KA00003\1\5.2\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\VL00500\1\0.9\|
~T|11AWW00104M|DE BARANDILLA  COMPUESTA POR; DE  PAÑOS DE VIDRIO SATADIP 10+10MM CON UN ESPESOR TOTAL DE 20MM, DE DISEÑO Y CARACTERISTICAS REFLEJADAS EN PLANOS,  INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.|
~C|11AWW00105|ml|ESTRUCTURA AUXILIAR DE CARPINTERIAS|14.47|050802|0|
~D|11AWW00105|TO01600\1\0.394\WW00300\1\2\WW00W01\1\2\CA02200\1\1.6\CA01100\1\18\|
~T|11AWW00105|ESTRUCTURA AUXILIAR PARA LA SUJECCON DE CARPINTERIAS, DE 1M DE ALTURA APROX. FORMADA POR; PERFIL LONGITUDINAL CUADRADO 80.60.5 MM SOLDADO A PERFIL VERTICAL EN L 60.5 SOLDADO A SU VEZ A PLACAS DE ANCLAJE, JABALCONES DE REFUERZO EN PERFIL EN L 40.4, EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION . MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|11AWW00106|ml|FORRADO DE PILAR CON ALUMINIO|23.15|050802|0|
~D|11AWW00106|ATC00100\1\0.5\KA00200\1\0.05\TO01600\1\0.394\WW00300\1\7\WW00W01\1\1\KL00006\1\1.5\|
~T|11AWW00106|FORRO DE PILAR REALIZADO EN ALUMINIO LACADO EN COLOR SEGUN CARTA DE RAL, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION A ELEMENTOS METALICOS Y PEPRFILES RIGIDIZADORES; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|11LVF00200|m2|VENTANA ALUM.LACADO HOJAS BASCULANTES|88.04|050802|0|
~D|11LVF00200|TP00100\1\0.067\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\RW01900\1\3\KL10000\1\1\KL10001\1\0.65\KA01100\1\3\TO01600\1\0.113\|
~T|11LVF00200|DE VENTANA DE HOJAS BASCULANTES DE CIERRE HERMÉTICO, DE GRAVENT O SIMILAR, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO SISTEMA HERVENT CON ESPESOR DE 1.8MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, MANDO DE ACCIONAMIENTO DIRECTO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LVF00201|m2|VENTANA ALUM.LACADO HOJAS FIJAS|37.76|050802|0|
~D|11LVF00201|TP00100\1\0.067\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\RW01900\1\3\KL10002\1\1\KA01100\1\3\TO01600\1\0.085\|
~T|11LVF00201|DE VENTANA DE HOJAS FIJAS, DE TECHNAL O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, DE CALIDAD MARINA; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LVF00202|m2|VENTANA ALUM.LACADO HOJAS BASCULANTES MOTO.|98.87|050802|0|
~D|11LVF00202|TP00100\1\0.067\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\RW01900\1\3\KL10000\1\1\KL10003\1\0.65\KA01100\1\3\TO01600\1\0.113\|
~T|11LVF00202|DE VENTANA DE HOJAS BASCULANTES DE CIERRE HERMÉTICO, DE GRAVENT O SIMILAR, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO SISTEMA HERVENT CON ESPESOR DE 1.8MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, MANDO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, CABLEADO Y CONEXIONADO, AYUDAS ELECTRICIDAD. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LWW00100|m2|VENTANA OSCILOBATIENTE CARP.OCULTA LACADO|27.81|050802|0|
~D|11LWW00100|KA01100\1\3\RW01900\1\3\TO01600\1\0.085\TP00100\1\0.067\TP00200\1\0.029\WW00300\1\1\KL00005\1\1\|
~T|11LWW00100|DE VENTANA DE HOJAS OSCILO-BATIENTES,CON FIJO LATERAL, DE TECHNAL O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, DE CALIDAD MARINA; LACADO EN COLOR RAL SEGUN CARTA Y NORMAS GSB, CARPINTERIA OCULTA, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS,HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LWW00101|m2|FRENTE DE ARMARIO C/MALETERO DE ACERO GALVANIZADO|52.19|050802|0|
~D|11LWW00101|TP00100\1\0.056\TO01600\1\0.067\RW01900\1\2\KL01000\1\1\KA01100\1\2\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\|
~T|11LWW00101|DE FRENTES DE ARMARIO CON MALETERO DE PUERTAS DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO,  PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LWW00102|m2|PUERTA ABATIBLE AL.LACADO PARA ACRISTALAR|62.56|050802|0|
~D|11LWW00102|TP00100\1\0.056\TO01600\1\0.067\RW01900\1\2\KW10100\1\1\KA01100\1\2\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\|
~T|11LWW00102|DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES PARA ACRISTALAR, DE TECHNAL O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, DE CALIDAD MARINA; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LWW00103|m2|VENTANA CIRCULAR FIJA ALUM.LACADO|48.13|050802|0|
~D|11LWW00103|TP00100\1\0.067\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\RW01900\1\3\KL10004\1\1\KA01100\1\3\TO01600\1\0.085\|
~T|11LWW00103|DE VENTANA DE HOJA FIJA CIRCULAR, DE TECHNAL O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, DE CALIDAD MARINA; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11LWW00104|m2|VENTANA CIRCULAR BASCULANTE ALUM.LACADO|65.1|050802|0|
~D|11LWW00104|TP00100\1\0.067\WW00300\1\1\TP00200\1\0.029\RW01900\1\3\KL10005\1\1\KA01100\1\3\TO01600\1\0.085\|
~T|11LWW00104|DE VENTANA DE HOJA BASCULANTE CIRCULAR, DE TECHNAL O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, DE CALIDAD MARINA; LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; DE CARACTERISTICAS Y SECCIONES SEGUN PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11MAB00151|m2|FRENTE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES|47.17|060306|0|
~D|11MAB00151|KW01000\1\0.72\WW00300\1\1\TO01500\1\1.409\KW03200\1\2.18\KW01400\1\0.36\WW00W00\1\1\KM08000\1\2.47\KM05300\1\0.001\KM04200\1\2.4\KM02900\1\0.73\KM01000\1\2.3\KW03100\1\0.72\|
~T|11MAB00151|DE FRENTE DE ARMARIO, CON HOJAS ABATIBLES, FORMADO POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE70X30 MM. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 70X40 MM., TAPAJUNTAS DE 60X15 MM. Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 MM. CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE SAPELLY, INCLUSO BARNIZADO; HERRAJES DE COLGAR,CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.|
~C|11WWW00100|m2|PUERTA PASO,BARNIZADA 1H.CIEGA ABAT. CERCO 70X40 MM|118.5|050802|0|
~D|11WWW00100|KM00001\1\2.5\KM00002\1\0.56\KM04200\1\2.85\KM00003\1\2.5\KW02500\1\0.56\KW03200\1\1.7\KW03500\1\0.56\TO01500\1\1.297\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00100|PUERTA DE PASO DE UNA HOJA CIEGA ABATIBLE RECHAPADA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, TIPO LGT DE UNIARTE O SIMILAR, INCLUYENDO CERCO PERDIDO DE 110X30MM, CERCO VISTO EN MDF. RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA DE LA MISMA MEDIDA, TAPAJUNTA DE CERCO DE 70X10 MM, BARNIZADO CON BARNIZ INGNIFUGO SATINADO, BISAGRADO DEL CONJUNTO CON HERRAJES CROMO MATE, CERRADURA DE 1 PUNTO Y MANILLA DE ROSETA CON LA MISMA TERMINACION, INCLUSO BARNIZADO DE TODO EL CONJUNTO CON POLIURETANO SATINADO EN SU COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW00101|m2|PUERTA PASO,BARNIZADA 1H. ABAT. C/ OCULO CENTRAL|122.36|050802|0|
~D|11WWW00101|KM00001\1\2.5\KM00002\1\0.56\KM04200\1\2.85\KM00003\1\2.5\KW02500\1\0.56\KW03200\1\1.7\KW03500\1\0.56\KW08000\1\0.53\TO01500\1\1.297\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00101|PUERTA DE PASO DE UNA HOJA CIEGA ABATIBLE RECHAPADA EN TABLERO IGUAL EMPANELADOS, TIPO LGT DE UNIARTE O SIMILAR, INCLUYENDO CERCO PERDIDO DE 110X30MM, CERCO VISTO EN MDF. RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA DE LA MISMA MEDIDA, TAPAJUNTA DE CERCO DE 70X10 MM, BARNIZADO CON BARNIZ INGNIFUGO SATINADO, CON OCULO CENTRAL CON VIDRIO DE 6MM, BISAGRADO DEL CONJUNTO CON HERRAJES CROMO MATE, CERRADURA DE 1 PUNTO Y MANILLA DE ROSETA CON LA MISMA TERMINACION, INCLUSO BARNIZADO DE TODO EL CONJUNTO CON POLIURETANO SATINADO EN SU COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW00102|m2|PUERTA PASO,BARNIZADA,2H.CIEGAS ABAT. CERCO 70X40 MM|137.46|050802|0|
~D|11WWW00102|KM00001\1\3.4\KM00002\1\0.7\KM04200\1\3.45\KM00003\1\3.4\KW02500\1\0.35\KW03100\1\0.7\KW03200\1\2.1\KW03500\1\0.35\TO01500\1\1.015\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00102|PUERTA DE PASO DE DOS HOJAS CIEGAS ABATIBLES RECHAPADA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, TIPO LGT DE UNIARTE O SIMILAR, INCLUYENDO CERCO PERDIDO DE 110X30MM, CERCO VISTO EN MDF. RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA DE LA MISMA MEDIDA, TAPAJUNTA DE CERCO DE 70X10 MM, BARNIZADO CON BARNIZ IGNIFUGO SATINADO, BISAGRADO DEL CONJUNTO CON HERRAJES CROMO MATE, CERRADURA DE 1 PUNTO Y MANILLA DE ROSETA CON LA MISMA TERMINACION, INCLUSO BARNIZADO DE TODO EL CONJUNTO CON POLIURETANO SATINADO EN SU COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW00103|m2|PUETA PASO, BARNIZADA 1H.CIEGA CORREDERA.CERCO70X40 MM|126.17|050802|0|
~D|11WWW00103|KM00001\1\2.5\KM00002\1\0.56\KM04200\1\2.85\KM00003\1\2.5\KW02500\1\0.56\KW03200\1\1.7\KW03500\1\0.56\KW08001\1\0.53\TO01500\1\1.297\WW00300\1\1\WW00W00\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00103|PUERTA DE PASO DE UNA HOJA CIEGA CORREDERA RECHAPADA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, DE UNIARTE O SIMILAR, INCLUYENDO CERCO PERDIDO DE 110X30MM, CERCO VISTO EN MDF. RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA DE LA MISMA MEDIDA, TAPAJUNTA DE CERCO DE 70X10 MM, BARNIZADO CON BARNIZ INGNIFUGO SATINADO, SISTEMA DE GUIAS DE CUELGUE, HERRAJES CROMO MATE, CERRADURA DE 1 PUNTO Y MANILLA DE ROSETA CON LA MISMA TERMINACION, INCLUSO BARNIZADO DE TODO EL CONJUNTO CON POLIURETANO SATINADO EN SU COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW00104|m2|PUERTA HOMOLAGADA RF 60 DE UNIARTE O SIMILAR, CON OCULO CENTRAL|395.23|050802|0|
~D|11WWW00104|ATC00100\1\0.5\TO01600\1\0.734\WW00300\1\2\WW00W00\1\2\KA02550\1\1\KW04300\1\0.5\KW06000\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00104|PUERTA HOMOLAGADA RF 60 DE UNIARTE O SIMILAR, CON OCULO CENTRAL CON VIDRIO DE 6MM, COMPUESTA POR: CONTRACERCO DE MADERA DE PINO DE 130X45 FIJADO A ALBAÑILERIA O TABIQUERIA SECA, CERCO DE 130X50 DE SOLIDO CAPAZ EN DM CON TRATAMIENTO IGNIFUGO RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, CINTA INTUMESCENTE EMBUTIDA, JUNTA ANTI-IMPACTO, FIJADO EL CERCO A CONTRACERCO MEDIANTE TIRAFONDOS OCULTOS CON TAPIN DE LA MISMA MADERA Y RELLENA LA JUNTA CERCO-CONTRACERCO CON MATERIAL IGNIFUGO INTUMESCENTE, INCLUSO ACABADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, HERRAJES DE COLGAR FORMADOS POR 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 100X72 MM,  MAS UNA BISAGRA CON RETENEDOR INTERIOR, HOJA MACIZA EN DM DE 826X2030 MM CON HOMOLOGACION RF 60 CANTEADA A 4 CANTOS Y RECHAPADA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, CAJEADO, TAPAJUNTAS DM INIFUGO CHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, RECIBIDO MEDIANTE ADHESIVO ESPECIFICO HOMOLOGADO Y PUNTA FINA GALVANIZADA COMO APOYO DE FIJACION Y CERRADURA CON LLAVE, INCLUSO P.P. DE DESCARGA, ACOPIO, SUBIDA A TAJO, PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PPM-8 Y CPI-96. SE MEDIRAN LA SUPERFICIE DE FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW00104B|m2|PUERTA 1 HOJA RF-60 RECHAPADA MADERA DE HAYA DOS CARAS|321.08|050802|0|
~D|11WWW00104B|ATC00100\1\0.5\TO01600\1\0.734\WW00300\1\2\WW00W00\1\2\KW04300\1\0.5\KA02555\1\1\KW01400\1\1\13IBB00003\1\1.2\|
~T|11WWW00104B|PUERTA HOMOLAGADA RF 60 DE UNIARTE O SIMILAR, COMPUESTA POR: CONTRACERCO DE MADERA DE PINO DE 130X45 FIJADO A ALBAÑILERIA O TABIQUERIA SECA, CERCO DE 130X50 DE SOLIDO CAPAZ EN DM CON TRATAMIENTO IGNIFUGO RECHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, CINTA INTUMESCENTE EMBUTIDA, JUNTA ANTI-IMPACTO, FIJADO EL CERCO A CONTRACERCO MEDIANTE TIRAFONDOS OCULTOS CON TAPIN DE LA MISMA MADERA Y RELLENA LA JUNTA CERCO-CONTRACERCO CON MATERIAL IGNIFUGO INTUMESCENTE, INCLUSO ACABADO SEGUN ESPECIFICAIONES EN PLANOS, HERRAJES DE COLGAR FORMADOS POR 3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 100X72 MM, MAS UNA BISAGRA CON RETENEDOR INTERIOR, HOJA MACIZA EN DM DE 826X2030 MM CON HOMOLOGACION RF 60 CANTEADA A 4 CANTOS Y RECHAPADA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, CAJEADO, TAPAJUNTAS DM INIFUGO CHAPADO EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA, RECIBIDO MEDIANTE ADHESIVO ESPECIFICO HOMOLOGADO Y PUNTA FINA GALVANIZADA COMO APOYO DE FIJACION Y CERRADURA CON LLAVE, INCLUSO P.P. DE DESCARGA, ACOPIO, SUBIDA A TAJO, PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PPM-8 Y CPI-96. SE MEDIRAN LA SUPERFICIE DE FUERA DEL CERCO.|
~C|11WWW05002A|m2|PUERTA CORTAFUEGO RF-60|462.33|060306|0|
~D|11WWW05002A|VL50001\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.676\|
~T|11WWW05002A|PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE  DOS HOJAS TIPO RF-60, DE CARACTERISTICAS, SECCIONES Y MATERIAL SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR, BISAGRAS ESPECIALES, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLASTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METALICOS, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|12#||PINTURA|138743.83|050802|0|
~D|12#|13IPP00001\1\54655.47\13EWW00100\1\0\13EEE00040\1\90.71\NP12.03\1\2667.5\|
~C|12LTI00010|m2|ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 MM|15.53|060306|0|
~D|12LTI00010|VL03900\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.423\|
~T|12LTI00010|DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 4 MM. DE ESPESOR,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 MM., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.|
~C|12WWW05000|m2|ACRIST. LAMR. SEGD.,2 LUNAS INCOLORAS 10 MM|81.63|060306|0|
~D|12WWW05000|TO01700\1\0.479\VL50000\1\1\VW01500\1\3\VW00800\1\0.35\VW01200\1\0.5\WW00300\1\3\WW00W00\1\2\|
~T|12WWW05000|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM., UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM., CLASIFICACION:ATAQUE MANUAL,NIVEL B, NUMERO HOMOLOGACION DBT-2012 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA;COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.|
~C|12WWW05001|m2|ACRIST.LAMR.SEGD.TERMOACUSTICO 4+4/12/4+4MM|119.47|060306|0|
~D|12WWW05001|VL05000\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.423\|
~T|12WWW05001|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOBLE LUNA PULIDA INCOLORAS DE 4 MM. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE ,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM.,ESPESOR TOTAL DEL VIDRIO DE 56MM, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.|
~C|12WWW05002|m2|ACRIST. PARALLAMAS CF 60-28 SGS CONTRAFLAM|462.33|060306|0|
~D|12WWW05002|VL50001\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.676\|
~T|12WWW05002|DE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR VIDRIO PARA PROTECCION AL FUEGO CF60-28 PARA UNA RF-60, DE ESPESOR TOTAL 38MM, TIPO SGS CONTRAFLAM O SIMILAR, COLOCADO SOBRE CARPINTERIA CON CALZOS ESPECIALES Y SELLADO CON CORDON DE SILICONA A DOS CARAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS, P.P. ORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.|
~C|12WWW05003|m2|PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA,INCOLORA 10MM|246.55|050802|0|
~D|12WWW05003|VW00600\1\0.534\WW00W00\1\1\WW00300\1\1.5\VW01900\1\1.068\VW00200\1\0.534\VL02700\1\0.534\TO01700\1\0.564\ATC00100\1\0.1\VW02400\1\1.068\|
~T|12WWW05003|DE PUERTA DE LUNA PULIDA FLOTADA Y TEMPLADA, INCOLORA DE 10 MM. DE ESPESOR, CON HOJAS ABATIBLES,FORMADA POR: HOJA 10 MM. CON CANTOS LARGOS REDONDOS, CANTOS CORTOS PLANOS, TALADROS DE 14 MM. DE DIAMETRO MUESCAS Y TAQUILLAS PARA ALOJAMIENTO DE HERRAJES, PIEZAS DE GIRO SUPERIOR E INFERIOR, PERNIOS, CERRADURA CENTRAL Y FRENO EN ACERO INOXIDABLE; Y TIRADOR DE LUNA TEMPLADA INCOLORA DE 10 MM; INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FTV E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGUN DIMENSIONES NORMALIZADAS.|
~C|12WWW07000|m2|ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,CON ADHESIVO|32.54|050802|0|
~D|12WWW07000|TO01500\1\0.113\TO01700\1\0.394\TO02100\1\0.056\VW03100\1\1\WW00300\1\2\WW00W01\1\1\|
~T|12WWW07000|DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM. DE ESPESOR, COLOCADO CON ADHESIVO SOBRE SOPORTE PREPARADO Y ENRASADO CON PARAMENTO, INCLUSO TAPADO DE JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|12WWW07001|m2|MAMPARA HOJAS CORREDERAS AUTOM. LUNA SEGURIDAD 5+5MM|306.18|050802|0|
~D|12WWW07001|ATC00100\1\0.2\TO01700\1\1.015\VW1000\1\1.05\VW00200\1\0.285\VW00300\1\0.285\VW00600\1\0.57\VW01900\1\1.14\WW00300\1\3\WW00W01\1\2\|
~T|12WWW07001|DE MAMPARA COMPUESTA POR LUNAS INCOLORAS DE SEGURIDAD 5+5MM. DE ESPESOR, CON HOJAS CORREDERAS Y FIJOS,FORMADA POR: BASTIDOR SUPERIOR CON GUIA CORREDERA OCULTA EN ACERO LACADADO BRILLO, HOJAS CON  CANTOS LARGOS REDONDOS, CANTOS CORTOS PLANOS, TALADROS DE 14 MM. DE DIAMETRO MUESCAS Y TAQUILLAS PARA ALOJAMIENTO DE HERRAJES; ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOX SI ES VISTA, PIEZAS DE CUELGUE, PERNIOS, CERRADURA, CERRADURA CENTRAL Y FRENO DE ACERO INOXIDABLE; SISTEMA AUTOMATIZADO DE APERTURA Y CIERRE, SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE CABLEADO Y CONEXIONADO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y ELECTRICIDAD; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FTV E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|12WWW7002|m2|PUERTA LUNA PULIDA SEGURIDAD 10+10MM|292.67|050802|0|
~D|12WWW7002|VW00600\1\0.534\WW00W00\1\1\WW00300\1\1.5\VW1001\1\1\VW01900\1\1.068\VW00200\1\0.534\TO01700\1\0.564\ATC00100\1\0.1\VW02400\1\1.068\|
~T|12WWW7002|DE PUERTA DE LUNA DE SEGURIDAD , INCOLORA DE 10+10 MM. DE ESPESOR, CON HOJAS ABATIBLES, FORMADA POR: HOJA 20 MM. CON CANTOS LARGOS REDONDOS, CANTOS CORTOS PLANOS, TALADROS DE 14 MM. DE DIAMETRO MUESCAS Y TAQUILLAS PARA ALOJAMIENTO DE HERRAJES, PIEZAS DE GIRO SUPERIOR E INFERIOR, PERNIOS, CERRADURA CENTRAL Y FRENO EN ACERO INOXIDABLE; Y TIRADOR DE LUNA TEMPLADA INCOLORA DE 10 MM; INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FTV E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGUN DIMENSIONES NORMALIZADAS.|
~C|13#||INSTALACIONES CLIMATIZACION|0|050802|0|
~D|13#|Subcapt13.1\1\1\Subcapt13.2\1\1\Subcapt13.3\1\1\Subcapt13.4\1\1\Subcapt13.5\1\1\|
~C|13EEE00040|m2|PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION|6.87|050802|0|
~D|13EEE00040|PE00300\1\0.246\PI00300\1\0.099\PW00100\1\0.04\TO01000\1\0.113\WW00400\1\0.266\|
~T|13EEE00040|DE PINTURA AL ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION, SOBRE CERRAJERIA DE FUNDICION DE HIERRO O METALICA, FORMADA POR RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-32. MEDIDO A TRES CARAS.|
~C|13EWW00100|m2|TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPINTADAS Y ANTICARBONACION|2.74|050802|0|
~D|13EWW00100|PA00100\1\0.1\TO01000\1\0.113\WW00W00\1\0.5\|
~T|13EWW00100|DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPINTADAS Y ANTICARBONACION, A BASE DE EMULSION ACRILICA INCOLORA,SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO, HORMIGON O PIEDRA, FORMADO POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, HUMIDIFICACION DEL PARAMENTO MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|13IBB00003|m2|BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA|5.49|050802|0|
~D|13IBB00003|PB00100\1\0.3\PB00400\1\0.2\PW00100\1\0.08\TO01000\1\0.282\WW00W00\1\0.4\|
~T|13IBB00003|DE BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA FORMADO POR: LIMPIEZA Y LIJADO FINO DEL SOPORTE, MANO DE FONDO CON TAPAPOROS, LIJADO FINO Y DOS MANOS DE BARNIZ; SEGUN NTE/RPP-42. MEDIDAS DOS CARAS, DEFUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.|
~C|13IPP00001|m2|PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO|1.77|050802|0|
~D|13IPP00001|PP00100\1\0.45\PW00300\1\0.35\TO01000\1\0.05\WW00W01\1\0.2\|
~T|13IPP00001|DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|13M#||INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SISTEMA VRV|1492740.67|050802|0|
~D|13M#|CAPITULO 1\1\1\CAPITULO 2\1\1\CAPITULO 3\1\1\CAPITULO 4\1\1\CAPITULO 5\1\1\CAPITULO 6\1\1\CAPITULO 7\1\1\CAPITULO 8\1\1\CAPITULO 9\1\1\|
~C|14#||INSTALACION ELECTRICA|1922335.27|050802|0|
~D|14#|CAPITULO 14.1\1\1\CAPITULO 14.2\1\1\CAPITULO 14.3\1\1\CAPITULO 14.4\1\1\|
~C|15#||FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS|82665.87|050802|0|
~D|15#|Subcapt15.1\1\1\Subcapt15.2\1\1\Subcapt15.3\1\1\Subcapt15.4\1\1\Subcapt15.5\1\1\|
~C|15CAC00100|u|ALUMBRADO CASETA|296.34|050802|0|
~D|15CAC00100|IE01320\1\5\IP04000\1\3\IW04300\1\10\IE00193\1\8\IE00694\1\2\WW00300\1\15\WW00W01\1\15\Actividad ACT0010\1\3.381\TA00200\1\3.381\|
~T|15CAC00100|DE ALUMBRADO DE CASETA CON  5 LUMINARIAS ESTANCAS PHILIPS O EQUIVALENTE DE 2X36W Y  3 EQUIOPOS AUTÓNOMO DE EMERGENCIA E60P, CONEXIONADO CABLEADO, INTERRUPTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUCIONANDO.|
~C|15CAT00100|u|CONEXION CELDA/TRANSFORMADOR|1145.53|050802|0|
~D|15CAT00100|08ECB11250\1\15\IE03500\1\45\WW00300\1\10\WW00W01\1\10\Actividad ACT0010\1\4.509\TA00200\1\4.509\|
~T|15CAT00100|DE CABLEADO MEDIA TENSIÓN  ENTRE CELDA Y TRANSFORMADOR, REALIZADO CON CABLE DE COBRE 12/20 KV. DE 3X95 MM2 TIPO RHZ-1 INCLUIDO TERMINACIONES TIPO PIPETAS SERIE 24 KV  . TIPO INTERIOR, INSTALADO BAJO CANAL DE PVC DE 100X300 MM REF UNEX 66321 O EQUIVALENTE CON CUBIERTA, SOPORTES, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CBT00100|u|CABLEADO TRANSD. 1250KVA/CUADRO BT|2588.52|050802|0|
~D|15CBT00100|IE03600\1\110\ID02722\1\11\WW00300\1\0.5\WW00W00\1\0.5\Actividad ACT0010\1\4.507\TA00200\1\4.507\|
~T|15CBT00100|DE CONJUNTO DE CABLEADO DE BAJA TENSIÓN UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO, DESDE EL TRANSFORMADOR  DE 1250 KVA AL CUADRO DE B.T, CON CABLE DE COBRE DE 7X150 MM² POR FASE Y 4X150MM², O.6/1 KV PARA NEUTRO CON TERMINALES DE PRESIÓN Y P.P. DE GRAPEADO O SOBRE BANDEJA  PVC 100*300 MM CON CUBIERTA, INCLUIDA ESTA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CBT00200|u|CABLEADO TRANSD. 1000KVA/CUADRO BT|2097.1|050802|0|
~D|15CBT00200|IE03600\1\88\ID02722\1\11\WW00300\1\0.5\WW00W01\1\0.5\Actividad ACT0010\1\4.509\TA00200\1\4.509\|
~T|15CBT00200|DE CONJUNTO DE CABLEADO DE BAJA TENSIÓN UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO, DESDE EL TRANSFORMADOR DE 1000 KVA AL CUADRO DE B.T, CON CABLE DE COBRE DE 5X150 MM² POR FASE Y 3X150MM², O.6/1 KV PARA NEUTRO CON TERMINALES DE PRESIÓN Y P.P. DE GRAPEADO O SOBRE BANDEJA  PVC 100*300 MM CON CUBIERTA, INCLUIDA ESTA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CTT00100|u|CELDA DE REMONTE|787.37|050802|0|
~D|15CTT00100|ID02730\1\1\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\Actividad ACT0010\1\2.254\TA00200\1\2.254\|
~T|15CTT00100|DE CELDA DE REMONTE DE CABLES TIPO SGAME16A, DE DIMENSIONES 7375*870*1600 MM, INCORPORANDO EMBARRADO INTERIOR, JUEGOS DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN DE DERECHA O IZQUIERDA, CONEXIONADO, CABLEADO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CTT00115|u|CELDA DE LINEA SIM16|1139.07|050802|0|
~D|15CTT00115|ID02739\1\1\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\Actividad ACT0010\1\2.254\TA00200\1\2.254\|
~T|15CTT00115|DE CELDA DE LINEA TIPO MERLIN GERIN DE INTERRUPTOR-SECCIONADOR GAMA SM6, MOD. SIM16A O EQUIVALENTE DE DIMENSIONES; 900*375*1600, EQUIPO BASE FORMADO POR: JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR DE 630 A, INTERRUPTOR SECCIONADOR DE CORTE SF6 DE 630 A, U 24 KV Y 16 KA, SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA EN SF6, MANDO CIT MANUAL, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, CABLEADO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CTT00125|u|CELDA DE PROTECIÓN SDM1D16-36KV|5896.26|050802|0|
~D|15CTT00125|ID02731\1\1\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\Actividad ACT0010\1\4.507\TA00200\1\4.507\|
~T|15CTT00125|DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL TIPO SDM1D16-36 KV, DE DIMENSIONES 750*1220*1600 MM INCORPORANDO: SECCIONADOR DE BARRAS SEMIRROTATIVO SFSET DE SF6 DE 630A,  MANDO CS1 MANUAL,DISYUNTOR SF1 400 AMP, 16KA, 36KV, CON TRES TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 50/5 A. 15 VA, 5P20 IN-200 Ó IN-80, CONTACTOS AUXILIARES, BOBINA DE EMISIÓN DE TENSIÓN, CONTACTOS AUXILIARES, INDICADORES DE TENSIÓN Y RELÉS DE PROTECCIÓN MODELO SEPAM-1000+S20, CABLEADO EN CELDA DE DISYUNTOR SM6, CAJON DE BT CONTENIENDO UN SEPAM 1000+S20, TOTALMENTE INSTALADO, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CTT00130|u|CELDA DE PROTECIÓN TRANSFORMADOR SDM1C16-36KV|6147.93|050802|0|
~D|15CTT00130|ID02733\1\1\WW00300\1\50\WW00W00\1\50\Actividad ACT0010\1\4.509\TA00200\1\4.509\|
~T|15CTT00130|DE CELDA DE PROTECCIÓN TRANSFORMADOR TIPO SDM1C16-36 KV, DE DIMENSIONES 750*1220*1600 MM INCORPORANDO: SECCIONADOR DE BARRAS SEMIRROTATIVO SFSET DE SF6 DE 630A,  MANDO CS1 MANUAL, INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CORTE EN SF6 TIPO FLUARC SF1, TENSIO 24 KV, INTENSIDAD DE 630 A, PODER DE CORTE DE 16 KA, BOBINA DE DISPARO A EMISIÓN DE TENSIÓN 220V C.CA. A 50 HZ, MANDO RI DE ACTUACION MANUAL, CONTACTOS AUXILIARES, BOBINA DE EMISIÓN DE TENSIÓN, 3 TI DE PROTECCIÓN EN CELDA X/5 15 VA 5P10 200 LN, CONTACTOS AUXILIARES, INDICADORES DE TENSIÓN Y RELÉS DE PROTECCIÓN MODELO SEPAM-1000+T20, CABLEADO EN CELDA DE DISYUNTOR SM6, CAJON DE BT CONTENIENDO UN SEPAM 1000+T20, TOTALMENTE INSTALADO, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15CTT00150|u|EQUIPO SONDAS PT100|1589.48|050802|0|
~D|15CTT00150|ID07280\1\1\ID02732\1\1\WW00300\1\50\WW00W01\1\50\Actividad ACT0010\1\3.381\TA00200\1\3.381\|
~T|15CTT00150|DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR POR RELOJ DE 2 POSICIONES ALARMA/CORTE, INCLUSO CABLEADO DE 6 MM2 BAJO TUBO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE CON ALMA DE ACERO TIPO METALPLAS 36 MM GRAPADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15EBC00100|u|BATERÍA DE CONDENSADORES RECTIBLOC M G|7553.13|050802|0|
~D|15EBC00100|ID02735\1\1\WW00300\1\50\WW00W01\1\50\Actividad ACT0010\1\2.254\TA00200\1\2.254\|
~T|15EBC00100|DE BATERÍA DE CONDENSADORES RECTIBLOC M G 2 VERTICAL DE 900 KVAR/400 V., CON ESCALONAMIENTO 30+60+9X90, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15EBC00200|u|BATERÍA DE CONDENSADORES RECTIBLOC M G|6001.08|050802|0|
~D|15EBC00200|ID02740\1\1\WW00300\1\50\WW00W01\1\50\Actividad ACT0010\1\2.254\TA00200\1\2.254\|
~T|15EBC00200|DE BATERÍA DE CONDENSADORES RECTIBLOC M G 2 VERTICAL DE 720 KVAR/400 V., CON ESCALONAMIENTO 30+60+7X90, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15EDS00005|u|CUADRO ELECTRICO B.T. CENTRO TRANSFORMADOR|42624.92|050802|0|
~D|15EDS00005|ID50810\1\5\ID50633\1\5\ID50486\1\1\ID50137\1\1\ID44914\1\2\ID44900\1\2\ID09304\1\3\ID09327\1\3\ID09325\1\3\ID09352\1\4\ID09358\1\2\ID09374\1\2\ID07362\1\10\ID07373\1\4\ID07371\1\6\ID07805\1\1\ID07806\1\2\ID07923\1\2\ID46755\1\4\ID46750\1\1\ID07619\1\5\ID07260\1\4\ID07276\1\2\WW00W00\1\100\WW00300\1\100\ATC00100\1\4\Actividad ACT0010\1\20.288\TA00200\1\20.288\TO00100\1\6.762\|
~T|15EDS00005|DE CUADRO ELECTRICO B.T. PARA PROTECCIÓN DE SALIDA CENTRO TRANSFORMADOR, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL HASTA 3.200 A, INTENSIDAD DE CORTO CIRCUITO EN KA 50, IP IK:40-07, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 400 V, TENSIÓN DE AUXILIARES 230 V, ENVOLVENTES DE 4000X2200X800 MM DE MEDIDAS, APARELLAJE M.G, NÚMEROS DE COLUMNAS DOS, 27 DE RESERVA DE MÓDULOS, RESERVA CARRIL DIN 5%, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES DEL TIPO C60N DE 4P 25AMP, 16AMP, 20 AMP, CONTACTOR ADAPTADOR, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MASTERPACT M-25 Y M-16, TETRAPOLAR, DE CALIBRE 2500 Y 1600 A RESPEC. REGULABLES, PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y ALUM. RED GRUPO MEDIANTE INTERRUPTOR TELEMANDO REFLEX XC40 ARMADURA, ARMARIOS Y ENVOLVENTECON TAPA REGISTRABLE, SEGUN CANTIDAD QUE SE INDICA EN INFORMACIÓN, AYUDA DE ALBAÑILERIA, SEGUN REGLEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15EDS00100|u|EQUIPO DE SEGURIDAD|167.72|050802|0|
~D|15EDS00100|IE02712\1\1\IE02714\1\1\IE02715\1\1\IE02716\1\1\IE02717\1\1\IE02718\1\2\WW00300\1\5\WW00W01\1\5\Actividad ACT0010\1\0.561\TA00200\1\0.561\|
~T|15EDS00100|DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CASETA FORMADO POR: BANQUETA, PÉRTIGA Y GUANTES PARA 36K, PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE LAS TRES RELAS DE ORO Y PLACAS DE PELIGRO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|15ETT00001|u|INST.INTERIOR ELEC,PROT, Y SEG. CENTRO TRANSFORMACION|4895.79|050802|0|
~D|15ETT00001|ATC00100\1\8\05ACJ00040\1\720\UE03500\1\5\IE11300\1\7\UE03800\1\7\UE03825\1\1\UE03850\1\5\WW00300\1\50\Actividad ACT0010\1\12.847\|
~T|15ETT00001|DE INSTALACION INTERIOR, SEGURIDAD, PARA C.T., FORMADA POR: RED DE TIERRAS CON CABLE DE COBRE ELECTROLITICO 95MM2. CON TOMA PARA TRANSF. Y HERRAJES; MALLA DE PROTECC. DEL TRANSF.; JUEGOS DE 2 UPN PARA APOYO TRANSFORMADOR, CANALIZACION Y FORMACION DE BANCADA DE ZOCALOS METÁLICOS; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONST.SEGUN REAT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|15ETT00175|u|CUADRO CON EQUIPO DE MEDIDA|1006.74|050802|0|
~D|15ETT00175|ID02706\1\1\ID02707\1\1\ID02708\1\1\ID02709\1\1\WW00300\1\5\WW00W00\1\5\Actividad ACT0010\1\1.769\TA00200\1\0.743\|
~T|15ETT00175|DE CUADRO PARA EQUIPO DE MEDIDA CON CONTADORES DE ACTIVA TRIPLE TARIFA CON MAXÍMETRO, REACTIVA, RELOJ PARA CAMBIO DE TARIFA, REGLETA DE VERIFICACIÓN TIPO 3T/M O SIMILAR, SEGÚN NORMAS DE LA CÍA. SUMINISTRADORA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15ETT00200|u|TRANSFORMADOR 1250 KVA 20 KV|11281.64|050802|0|
~D|15ETT00200|ID02734\1\1\WW00300\1\15\WW00W00\1\15\Actividad ACT0010\1\9.017\TA00200\1\9.017\|
~T|15ETT00200|DE TRANSFORMADO TRIFÁSICO SECO (CLASE TÉRMICA F), CON BOBINADOS NCAPSULADOS Y MOLDEADOS EN VACÍO EN RESINA EPOXI, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA. POTENCIA 1.250 KVA.; TENSION NOMINAL PRIMARIA 20.000 V; REGULACIÓN ±2.5% ±-5%; TENSION NOMINAL SECUNDARIA EN VACIO: 420 V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN 11, TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO 6%, DOS CONJUNTOS DE SONDAS PTC, UN CONVERTIDOR ELECTRÓNICO Z Y BORNERO DE CONEXIÓN, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15ETT00250|u|TRANSFORMADOR 1000 KVA 20 KV|9584.23|050802|0|
~D|15ETT00250|ID02737\1\1\WW00300\1\15\WW00W00\1\15\Actividad ACT0010\1\9.018\TA00200\1\9.018\|
~T|15ETT00250|DE TRANSFORMADO TRIFÁSICO SECO (CLASE TÉRMICA F), CON BOBINADOS NCAPSULADOS Y MOLDEADOS EN VACÍO EN RESINA EPOXI, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA. POTENCIA 1000 KVA.; TENSION NOMINAL PRIMARIA 20.000 V; REGULACIÓN ±2.5% ±-5%; GRUPO DE CONEXIÓN DYN 11, TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO 6%, DOS CONJUNTOS DE SONDAS PTC, UN CONVERTIDOR ELECTRÓNICO Z Y BORNERO DE CONEXIÓN, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15PPP00500|m2|SOLADO BALDOSA HORMIGON GRAN FORMATO S/TANGANILLOS|23.09|050802|0|
~D|15PPP00500|TP00200\1\0.056\UP05000\1\1.02\AGM00500\1\0.026\TO01100\1\0.113\FL01300\1\0.3\|
~T|15PPP00500|DE SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGON DE GRAN FORMATO, EJECUTADA SOBRE TANGANILLOS REGULABLES EN ALTURA, BALDOSAS DE HORMIGON CON ARMADO, ACABADO SUPERFICIAL LISO, FORMATO NOMINAL 100X100CM, COLOR GRIS, SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADAS NIVELADAS SOBRE TANGANILLOS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AISLAMIENRO TÉRMICO, LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|15PPP00501|m2|SOLADO BALDOSA HORMIGON GRAN FORMATO S/SOLERA|12.4|050802|0|
~D|15PPP00501|AGM00100\1\0.002\TP00200\1\0.056\UP05000\1\1.02\AGM00500\1\0.026\TO01100\1\0.113\AA00300\1\0.02\|
~T|15PPP00501|DE SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGON GRAN FORMATO, FORMADA POR BALDOSAS DE HORMIGON CON ARMADO, ACABADO SUPERFICIAL LISO, FORMATO NOMINAL 100X100CM, COLOR GRIS, SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADAS NIVELADAS, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM., DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|15PSS05000|m2|SOLERA DE HORMIGON HA/25/B/20/IIa DE 20 CM|14.27|050802|0|
~D|15PSS05000|ATC00100\1\0.25\CH02910\1\0.233\CA00320\1\6.16\AW00200\1\0.15\WW00300\1\2\GW00100\1\0.04\MK00200\1\0.001\MN00100\1\0.005\MR00400\1\0.005\|
~T|15PSS05000|DE SOLERA DE HORMIGON DE 20CM DE ESPESOR MEDIO, EJECUTADA SOBRE 15CM DE SUBBASE COMPACTADA, INCLUSO APORTE DE ESTA, EN HOMIGON HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20MM, LIGERAMENTE ARMADO CON DOBLE MALLAZO DE ACERO B-500-S 15.15.6, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, INCLUSO SEPARADORES, RIGIDIZADORES, CONECTORES Y ESPERAS DE MUROS, FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RETRACCIÓN Y CONTORNO, FORMACIÓN DE BANQUEOS, FORMACIÓN DE PENDIENTES PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|15TTH00100|u|TOMA DE TIERRA HERRAJES|151.82|050802|0|
~D|15TTH00100|IE03250\1\24\IE11312\1\3\IE11300\1\3\WW00300\1\3\WW00W01\1\3\Actividad ACT0010\1\3.209\TA00200\1\0.629\|
~T|15TTH00100|DE TOMA DE TIERRAS HERRAJES Y MÓDULO DE HORMIGÓN CON CABLE DE COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 8 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LONGITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15TTN00100|u|TOMA DE TIERRA DEL NEUTRO|58.71|050802|0|
~D|15TTN00100|IE03250\1\10\IE11312\1\2\IE01805\1\2\WW00300\1\2\WW00W01\1\2\Actividad ACT0010\1\1.597\TA00200\1\0.191\|
~T|15TTN00100|DE TOMA DE TIERRAS PARA EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR CON CABLE DE COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 2 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LONGITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|15WWW00500|u|FORMACIÓN DE ESTANQUE AGUA 20.00X3.50M PROF.050M|2287.12|050802|0|
~D|15WWW00500|ATC00100\1\10\CH02910\1\19\CA00320\1\561\AW00200\1\10.5\WW00300\1\25\GW00100\1\1\UP05000\1\95\AGM00500\1\1\TO01100\1\3.464\08FW5000\1\1\|
~T|15WWW00500|UD DE ESTANQUE DE SUPERFICIE DE LAMINA DE AGUA 20.00X3.50M, DE 0.50M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR; FORMACIÓN DE VASO, LOSA Y MUROS, EN HORMIGÓN ARMADO, DE CARACTERISTICAS REFLEJADAS EN PLANOS, IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO CON APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE, EJECUCIÓN DE DESAGÜES, TOMAS DE AGUA, MOTORES Y SISTEMA ELECTRICO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TERMINADO CON SOREIA DE HORMIGÓN ARMADA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE BORDE Y REMATES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PASOS DE INSTALACIONES; EJECUTADO SEGUN ESPECIFICAIONES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|16#||INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS|313653.56|310100|0|
~D|16#|Subcapt16.1\1\1\Subcapt16.2\1\1\Subcapt16.3\1\1\Subcapt16.4\1\1\Subcapt16.5\1\1\|
~C|17#||INSTALACION DE VOZ DATOS|175894.84|050802|0|
~D|17#|CAPITULO17PC\1\1\CAPITULOVDPE\1\1\|
~C|18#||INSTALACION COMUNICACION|18028.23|050802|0|
~D|18#|SUBB4\1\1\SUBB5\1\1\SUBB6\1\1\|
~C|19#||PREINSTALACION AUDIOVISUALES|11375.14|050802|0|
~D|19#|08KSX00350\1\0\08KSX00325\1\0\NPNWVDC20\1\5242\|
~C|2|u|PEQUEÑO MATERIAL|0.13|230806|3|
~C|20#||PREINSTALACION CCTV|3516.49|050802|0|
~D|20#|08KSX00300\1\0\08KSX00315\1\0\08KSX00325\1\0\08KSX00350\1\0\NPNWVDC20\1\1620.5\|
~C|21#||PREINSTALACION INTRUSION|6197.52|050802|0|
~D|21#|08KSX00350\1\0\NPNWVDC20\1\2856\|
~C|22#||PREINSTALACION CONTROL ACCESOS|13911.87|050802|0|
~D|22#|08KSX00350\1\0\NPNWVDC20\1\6411\|
~C|23#||ELECTROMECANICAS|70585.57|050802|0|
~D|23#|08MAA00185\1\3\08MAA00850\1\1\NP23.03\1\1\|
~C|24#||URBANIZACION Y JARDINERIA|71594.11|050802|0|
~D|24#|15PPP00500\1\0\15PPP00501\1\0\15PSS05000\1\525.95\15WWW00500\1\0\NP24.04\1\2961.22\NPPC 24.01\1\276.48\|
~C|25#||SEGURIDAD Y SALUD|140124.17|050802|0|
~D|25#|WWSEGURIDAD\1\0.69\NPPC 25.01\1\13667.98\NPPC6\1\1\|
~C|83113hfb0b0|m2|FALDON DE CUBIERTA TIPO SANDWICH TERM.ZINC|15.35|050802|0|
~D|83113hfb0b0|WW00300\1\1.5\WW00W00\1\1\TP00200\1\0.085\TO01600\1\0.085\QW00200\1\0.15\QPW222\1\1.1\|
~T|83113hfb0b0|DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 MM. DE ESPESOR, FORMADO POR UNA CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5MM. DE ESPESOR EN CARA INFERIOR, UNA CHAPA DE ZINC DE ESPESOR 0.80MM CON FILM DE PROTECCION AUTOADHESIVO PARA SU PROTECCIÓN, ACABADO CHAPA PREPATINADO PRO-GRIS GRAFITO, RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M3., INCLUSO P.P. DE CORREAS SEGUN PLANO DE DETALLES, TAPAJUNTAS DE 0.7MM. DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO DE LAS CHAPAS DEL PANEL, PP. DE CANALONES Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CON CUBIERTA, PRETILES Y BAJANTES, SELLADO DE ESTAS,  EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS, CON PP DE DESCARGA, ACOPIO, SUBIDA A TAJO, PUESTA EN OBRA, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.|
~C|A03CA005|Hr|CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3|51.03|050207|2|
~D|A03CA005|U02FA001\1\1\U%10\1\0.1\U01AA015\1\1\U02SW001\1\15\|
~T|A03CA005|HR. PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS CON UNA POTENCIA DE 81 CV (110 KW) CON CUCHARA DENTADA DE CAPACIDAD 1,30 M3, CON UN PESO TOTAL DE 9.410 KG, DE LA CASA VOLVO Ó SIMILAR, CON UN ALCANCE DE DESCARGA DE 3.710 MM, ALTURA DE DESCARGA A 45º DE 2640 MM, FUEZA DE ELEVACIÓN A ALTURA MÁXIMA DE 113,2 KN, FUERZA DE ARRANQUE 113,2 KN, CAPACIDAD COLMADA 1,30 M3, ÁNGULO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN A 95º, FUERZA HIDRAÚLICA DE ELEVACIÓN A NIVEL DEL SUELO 114,4 KN, LONGITUD TOTAL DE LA MÁQUINA 6.550 MM, ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO DE 293 MM, CONTROL POR PALANCA ÚNICA, DIRECCIÓN CONTROLADA POR LA TRANSMISIÓN Ó POR LOS FRENOS, I/ RETIRADA Y COLOCACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS.|
~C|A03CD010|Hr|MINIEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 39CV|36.79|050207|2|
~D|A03CD010|U02FF050\1\1\U%10\1\0.1\U01AA015\1\1\U02SW001\1\6\|
~T|A03CD010|H. MINIEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS CON UNA POTENCIA DE 39 CV (25KW), CON UNA CAPACIDAD DE CUCHARÓN DE 0,30 M3, ANCHURA MÁXIMA DE CUCHARA 1.590 MM Y UN PESO TOTAL DE 2.500 KG, DE LA CASA LANZ Ó SIMILAR, CON UNA FUERZA ROMPEDORA DE 1.800 KG, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN DE 2.300 MM, ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN 3.220 MM, RADIO MÁXIMO DE GIRO 1.740 MM, MÁXIMO RADIO DE EXCAVACIÓN 3.780 MM, PRESIÓN SOBRE EL SUELO DE 0,28 KG/CM2, PENDIENTE SUPERABLE DEL 30º, NIVEL DE SONIDO 76DB, EQUIPADA CON MOTOR HATZ 2G30 DE 165 CM3 DE CILINDRADA I/ COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINA DEL LUGAR DE LA OBRA.|
~C|AA00200|m3|ARENA FINA|4.99|230806|3|
~C|AA00300|m3|ARENA GRUESA|5.3|230806|3|
~C|AG00100|m3|GRAVA|4.23|230806|3|
~C|AG00200|m3|GRAVA DIAM. 16/32 MM.|4.6|230806|3|
~C|AG00201|M3|GRAVA BLANCA MACHAQUEO|45.1|171210|3|
~C|AGL00100|m3|LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5|50.45|050802|3|
~D|AGL00100|GC00200\1\0.515\GW00100\1\0.891\TP00100\1\2.032\|
~T|AGL00100|LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5|
~C|AGM00100|m3|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1)|53.63|050802|3|
~D|AGM00100|GW00100\1\0.278\TP00100\1\0.584\GC00200\1\0.948\AA00200\1\0.7\|
~T|AGM00100|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1).|
~C|AGM00101|kg|MORTERO DE REPARACION|1.63|050802|3|
~D|AGM00101|GW00100\1\0.278\TP00100\1\0.06\GC00201\1\1\|
~C|AGM00102|kg|MORTERO DE REPARACION|1.68|050802|3|
~D|AGM00102|GW00100\1\0.278\TP00100\1\0.06\GC00202\1\1\|
~C|AGM00500|m3|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)|25.17|050802|3|
~D|AGM00500|AA00300\1\1.102\GC00200\1\0.258\GW00100\1\0.263\TP00100\1\0.579\|
~T|AGM00500|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).|
~C|AGM00600|m3|MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N|28.84|050802|3|
~D|AGM00600|TP00100\1\1.03\GC00200\1\0.196\AA00300\1\1.174\GW00100\1\0.258\|
~T|AGM00600|MORTERO TIPO M2,5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:8), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 2,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.|
~C|AGM00800|m3|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.|26.03|050802|3|
~D|AGM00800|GC00200\1\0.258\AA00300\1\1.102\GA00200\1\1.288\TP00100\1\0.58\GW00100\1\0.263\|
~T|AGM00800|MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFICANTE.|
~C|AGP00100|m3|PASTA DE ESCAYOLA.|76.54|050802|3|
~D|AGP00100|GE00100\1\0.814\GW00100\1\0.721\TP00100\1\3.716\|
~T|AGP00100|PASTA DE ESCAYOLA.|
~C|AGY00100|m3|PASTA DE YESO NEGRO YG.|70.19|050802|3|
~D|AGY00100|GW00100\1\0.618\TP00100\1\3.426\GY00200\1\0.876\|
~T|AGY00100|PASTA DE YESO NEGRO YG.|
~C|AS00400|kg|POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO|0.21|230806|3|
~C|ATC00100|h|CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.|15.52|050802|1|
~D|ATC00100|TO00100\1\0.564\TP00100\1\0.564\|
~T|ATC00100|CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.|
~C|ATC00200|h|CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.|15.42|050802|3|
~D|ATC00200|TP00100\1\0.564\TO001002200\1\0.564\|
~T|ATC00200|CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2¦ Y PEON ESPECIAL.|
~C|ATC00400|h|CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.|27.54|050802|1|
~D|ATC00400|TA00200\1\0.989\TO02000\1\0.989\|
~T|ATC00400|CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1¦ INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.|
~C|AW00200|m3|ZAHORRA NATURAL|4.25|230806|3|
~C|Actividad ACT0010|h|OF. 1ª ELECTRICISTA|14.1|280206|1|
~C|CA00220|kg|ACERO B 400 S|0.23|230806|3|
~C|CA00320|kg|ACERO B 500 S|0.28|230806|3|
~C|CA00520|kg|ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA|0.29|230806|3|
~C|CA00700|kg|ACERO EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO|0.47|230806|3|
~C|CA01100|kg|ACERO PERFILES A-42B, PARA UNIONES SOLDADAS|0.31|230806|3|
~C|CA01400|kg|ACERO PERFILES A-42B, VIGAS ESTRUCT SOLD.|0.31|230806|3|
~C|CA01600|kg|ACERO PERFILES SOPORTES SIMPLES|0.28|230806|3|
~C|CA01700|kg|ALAMBRE DE ATAR|0.45|230806|3|
~C|CA02200|m|ANGULAR GALV. 40X40X4 MM.|1.58|230806|3|
~C|CA10620|m2|MALLA 15x30x6 -2,130 kg/m2|0.52|230806|3|
~T|CA10620|MALLA 15X30X6 -2,130 KG/M2|
~C|CAFETERÍA#||CAFETERÍA|37042.48|050802|0|
~D|CAFETERÍA#|NP1.62CAFETE\1\2\NP1.63CAFETE\1\2\NP1.64CAFETE\1\3\NP1.65CAFETE\1\1\NP1.66CAFETE\1\4\NP1.67CAFETE\1\65\|
~C|CAPITULO 1#||EQUIPOS|833177.77|050802|0|
~D|CAPITULO 1#|MODULO A\1\1\MODULO B\1\1\MODULO C\1\1\MODULO D\1\1\MODULO E\1\1\MODULO F\1\1\MODULO G y H\1\1\CAFETERÍA\1\1\|
~C|CAPITULO 14.1#||INSTALACION ELECTRICA|1856102.22|050802|0|
~D|CAPITULO 14.1#|Subcapt14.1\1\1\Subcapt14.2\1\1\Subcapt14.3\1\1\Subcapt14.4\1\1\Subcapt14.5\1\1\Subcapt14.6\1\1\Subcapt14.7\1\1\Subcapt14.8\1\1\Subcapt14.9\1\1\Subcapt14.10\1\1\|
~C|CAPITULO 14.2#||INSTALACION ELECTRICA CLIMATIZACION|8371.77|050802|0|
~D|CAPITULO 14.2#|NPPCE14.10.01\1\1\|
~C|CAPITULO 14.3#||INSTALACIÓN ELECTRICA AUDIOVISUALES|31403.86|050802|0|
~D|CAPITULO 14.3#|SUBB1\1\1\SUBB2\1\1\SUBB3\1\1\|
~C|CAPITULO 14.4#||INSTALACIÓN ELÉCTRICA RACK/SALA CONTROL|26457.42|260412|0|
~D|CAPITULO 14.4#|NP17.3.1\1\1\|
~C|CAPITULO 2#||CONTROL|12694.47|050802|0|
~D|CAPITULO 2#|NP2.11 PCC\1\3\|
~C|CAPITULO 3#||TUBERÍAS E INSTALACIÓN|162340.78|050802|0|
~D|CAPITULO 3#|NP3.54 PCC\1\10.47\NP3.55 PCC\1\17.25\NP3.56 PCC\1\5.98\NP3.57 PCC\1\1.15\NP3.58 PCC\1\16.1\NP3.11 PCC\1\40.83\NP3.12 PCC\1\148.58\NP3.13 PCC\1\40.83\NP3.14 PCC\1\33.93\NP3.15 PCC\1\114.66\NP3.16 PCC\1\87.98\NP3.17 PCC\1\170.55\NP3.18 PCC\1\87.98\NP3.19 PCC\1\131.91\NP3.20 PCC\1\147.89\NP3.21 PCC\1\90.85\NP3.22 PCC\1\87.98\NP3.23 PCC\1\170.55\NP3.24 PCC\1\87.98\NP3.25 PCC\1\131.91\NP3.26 PCC\1\147.89\NP3.27 PCC\1\90.85\NP3.28 PCC\1\101.09\NP3.29 PCC\1\168.48\NP3.30 PCC\1\101.09\NP3.31 PCC\1\124.55\NP3.32 PCC\1\145.94\NP3.33 PCC\1\81.19\NP3.34 PCC\1\89.47\NP3.35 PCC\1\164.22\NP3.36 PCC\1\89.47\NP3.37 PCC\1\128.8\NP3.38 PCC\1\144.79\NP3.39 PCC\1\90.85\NP3.40 PCC\1\329.82\NP3.41 PCC\1\461.15\NP3.42 PCC\1\215.05\NP3.43 PCC\1\277.15\NP3.44 PCC\1\202.4\NP3.45 PCC\1\54.05\NP3.46 PCC\1\161\NP3.47 PCC\1\102.58\NP3.48 PCC\1\263.01\NP3.49 PCC\1\139.04\NP3.50 PCC\1\121.56\NP3.51 PCC\1\181.82\NP3.52 PCC\1\25.79\NP3.53 PCC\1\41.4\|
~C|CAPITULO 4#||CONDUCTOS|160878.35|050802|0|
~D|CAPITULO 4#|NP4.1 PCC\1\5852.25\|
~C|CAPITULO 5#||DIFUSION|80616.56|050802|0|
~D|CAPITULO 5#|NP5.11 PCC\1\150\NP5.12 PCC\1\84\NP5.13 PCC\1\208\NP5.14 PCC\1\22\NP5.15 PCC\1\84\NP5.16 PCC\1\72\NP5.17 PCC\1\108\NP5.18 PCC\1\26\NP5.19 PCC\1\36\NP5.20 PCC\1\215\NP5.21 PCC\1\36\NP5.22 PCC\1\14\NP5.23 PCC\1\7\NP5.24 PCC\1\2\NP5.25 PCC\1\1\|
~C|CAPITULO 6#||VENTILACION|107313.32|050802|0|
~D|CAPITULO 6#|NP6.10 PCC\1\116\NP6.20 PCC\1\8\NP6.30 PCC\1\124\NP6.40 PCC\1\2\NP6.50 PCC\1\8\NP6.60 PCC\1\2\NP6.70 PCC\1\170\|
~C|CAPITULO 7#||SALON DE ACTOS Y SALÓN DE GRADOS|66570.04|050802|0|
~D|CAPITULO 7#|NP7.10 PCC\1\1\NP7.20 PCC\1\1\NP7.30 PCC\1\695.75\NP7.40 PCC\1\12\NP7.50 PCC\1\22\|
~C|CAPITULO 8#||EXTRACCION DE ASEOS|28173.14|050802|0|
~D|CAPITULO 8#|NP10.90 PCC\1\164\NP10.91 PCC\1\6\NP10.10 PCC\1\8\NP10.20 PCC\1\8\NP10.30 PCC\1\4\NP10.40 PCC\1\8\NP10.50 PCC\1\75\NP10.60 PCC\1\110\NP10.70 PCC\1\195\NP10.80 PCC\1\170\|
~C|CAPITULO 9#||CLIMATIZACIÓN RACK Y SALA CONTROL|40976.24|050802|0|
~D|CAPITULO 9#|NP11.01\1\7\NP11.02\1\1\NP11.03\1\8\|
~C|CAPITULO17PC#||INSTALACIONES VOZ-DATOS|96155.68|050802|0|
~D|CAPITULO17PC#|08KDD00040\1\0\08KDD00045\1\0\08KDD00200\1\0\08KDD00250\1\0\08KDD00020\1\0\08KDD00300\1\0\08KDD00350\1\0\08KDD00400\1\0\08KDD00030\1\0\08KDD00450\1\0\08KDD00085\1\0\08KDD00070\1\0\08KTC01001\1\0\08KDD00100\1\0\08KDD00010\1\0\08KDD00065\1\0\08KDD00165\1\0\08KDD00170\1\0\08KDD00600\1\0\08KDD00650\1\0\08KDD00500\1\0\NP08ECB00100\1\13955.2\NP08ECB00101\1\5972.4\08ECB00525\1\235\08ECB00545\1\1440\08ECB00535\1\193\NP08ECB00536\1\247\|
~C|CAPITULOVDPE#||INSTALACIÓN ELECTRICA|79739.16|050802|0|
~D|CAPITULOVDPE#|NP14.7.1\1\355\NP14.7.2\1\57\NPN3\1\78\NPN4\1\78\NPN13\1\5968\NPN20\1\1068\|
~C|CB00400|u|BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0.60X0.60M.|1.53|230806|3|
~C|CE00100|m|PUNTAL DE MADERA|0.31|230806|3|
~C|CE00200|u|PUNTAL METALICO DE 3 M.|5.64|230806|3|
~C|CE00300|u|ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR MESAS DE ENCOFRADO|5.35|230806|3|
~C|CE00400|u|PUNTAL TELESCOPICO >3,5M|5.96|230806|3|
~C|CH00100|m3|HORMIGON H-50, II-./35. (PA-350), BLANDA, 15 MM., SUMINIS.|19.24|230806|3|
~C|CH02910|m3|HORMIGON HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO|31.28|230806|3|
~C|CH02921|m3|HORMIGON HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO|35.42|230806|3|
~C|CH03105|m3|HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa, SUMINISTRADO|32.6|230806|3|
~C|CH03120|m3|HORMIGON HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO|33.54|230806|3|
~C|CH03125|m3|HORMIGON HA-30/B/15/IIa-Qa, CEMENTO BLANCO SUMINISTRADO|34.83|230806|3|
~T|CH03125|HORMIGON HA-30/B/15/IIA-QA, CEMENTO BLANCO SUMINISTRADO|
~C|CH03150|m3|HORMIGON HA-30/F/15/IIa-Qa, cem. MR SUMINISTRADO|34.91|230806|3|
~C|CH04020|m3|HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO|27.2|230806|3|
~C|CH04120|m3|HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO|26.46|230806|3|
~C|CM00200|m3|MADERA DE PINO EN TABLA|84.43|230806|3|
~C|CM00300|m3|MADERA DE PINO EN TABLON|97.86|230806|3|
~C|CM00400|u|PANEL METALICO 50x250 CM.|22.54|230806|3|
~C|CM00450|m2|PANEL METALICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO|15.61|230806|3|
~C|CM00600|u|PANEL METALICO 50x50 CM.|4.91|230806|3|
~C|CM00900|m2|TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO|3.86|230806|3|
~C|CV00500|m2|PLACA ALVEOLAR  CANTO 35 CM|14.45|230806|3|
~A|CV00500||
~C|CW00600|l|DESENCOFRANTE|0.17|230806|3|
~C|CW00601|kg|PROTECTOR QUIMICO INSECTICIDA|7.95|131210|3|
~C|D01YA020|M3|CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA|1.42|050207|2|
~D|D01YA020|A03CA005\1\0.027\%CI\1\0.03\|
~T|D01YA020|M3. CARGA, POR MEDIOS MECÁNICOS, A CIELO ABIERTO, DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, I/ P.P. DE COSTES INDIRECTOS.|
~C|D01YJ001|M3|TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM|2.88|050207|2|
~D|D01YJ001|U02JA002\1\0.06\U02FW001\1\1\%CI\1\0.03\|
~T|D01YJ001|M3. TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO EN CAMIÓN DE 8 TM., A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.|
~C|DL00300|u|LUMI.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 250 W.|91.87|230806|3|
~C|DL00325|ud|LUM.EMP.LAMAS ALUM. 4X18 W. AF|33.82|230806|3|
~A|DL00325||
~C|DL00345|ud|LUM.EMP.LAMAS ALUM. 2X18 W. AF|24.81|230806|3|
~A|DL00345||
~C|DL00350|ud|DOWNLIGHT POLICAR. 2X13W. AF I/LÁMP.|24.79|230806|3|
~C|DL00365|ud|DOWNLIGHT ESTANCA 2X26W AF|50.73|230806|3|
~A|DL00365||
~C|DL00370|ud|PLAFÓN RED.CRISTAL I/LÁMP. 60W.|11.83|230806|3|
~A|DL00370|estanco\red\plafon\|
~C|DL00385|ud|PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150 W.|79.99|230806|3|
~A|DL00385|inundacion\|
~C|DL00390|ud|APLIQUE EXT. 1X42 W.I/LÁMPARA|61.18|230806|3|
~A|DL00390|exterior\|
~C|DL00395|ud|BALIZAMIENTO DAISALUX LYRA R/B|23.67|230806|3|
~A|DL00395||
~C|DL00400|ud|BLOQ.AUTONM. DE EMERGENCIA|30.44|230806|3|
~A|DL00400||
~C|DL00500|u|LÁMP.HALGNUR.OVOIDE FTO.VERT. 250 W.|16.35|230806|3|
~A|DL00500||
~C|DL00525|ud|TUBO FLUORESCENTE 18 W./830-840-827|1.12|230806|3|
~A|DL00525|fluorescencia\|
~C|DL00535|ud|LÁMP. VSAP TUBULAR 150 W.|7.02|230806|3|
~C|DW02000|u|SEÑAL EXTINCION LUMINISCENTE|2.25|230806|3|
~C|DW03000|u|SEÑAL EVACUACIÓN LUMINISCENTE|2.25|230806|3|
~C|E05HFE020|m2|ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.|4.07|050802|3|
~D|E05HFE020|TO00400\1\0.161\CM00300\1\0.015\CA01700\1\0.04\CE00200\1\0.055\|
~T|E05HFE020|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONTINUO CON PUNTALES PARA CAPA DE COMPRESIÓN EN FORJADOS DE PLACAS PREFABRICADAS, HASTA 3,5 M. DE ALTURA CON MADERA SUELTA, SEGÚN NTE-EME Y NBE-EF-96. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|EILSUS|u|CARRIL PERFORADO|12.26|260412|3|
~C|FB00600|u|BLOQUE HORMIGON 15x20x40 CM.|0.33|230806|3|
~C|FB01000|ud|BLOQUE HORMIGON LIGERO 20X20X40 CM.|0.37|230806|3|
~C|FL00200|mu|LADRILLO GAFA|30.29|230806|3|
~C|FL00300|mu|LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.|33.94|230806|3|
~C|FL00400|mu|LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.|34.58|230806|3|
~C|FL00500|mu|LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.|24.44|230806|3|
~C|FL01300|mu|LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR|36.37|230806|3|
~C|FL01500|u|RASILLON CERAMICO 1.00X0.25X0.04 M.|0.5|230806|3|
~C|FP00800|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TECHO DE CARTON-YESO|2.85|230806|3|
~C|FP01100|m2|PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. DE ESPESOR|2.18|230806|3|
~C|FP01101|m2|PLACA TECHO 13MM PLADUR FON R6-18|34.25|141210|3|
~C|FP01102|m2|PLACA PARED PLADUR FON R6-18|37.15|141210|3|
~C|FP01800|kg|PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTON-YESO|0.51|230806|3|
~C|FP02200|m2|ENTRAMADO METALICO EN OMEGA PARA TABIQUERIA CARTON-YESO|2.53|230806|3|
~C|FP02300|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE CARTON-YESO 46X400 MM.|8.82|230806|3|
~C|FP02301|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE CARTON-YESO 46X600MM.|7.25|091210|3|
~C|FP02302|m2|ESTRUCTURA AUXILIAR METALICA|10.25|020211|3|
~C|FP02400|m2|PANEL DE CARTON-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR|2.88|230806|3|
~C|FP0240C|m2|PANEL DE CARTON-YESO WR DE 13MM. DE ESPESOR|5.37|141210|3|
~C|FP0240D|m2|PLACA VIROC GRIS BRUTO|28.28|100311|3|
~C|FP02500|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE CARTON-YESO 90X400 MM.|12.63|230806|3|
~C|FP02600|m2|PANEL DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR|4.28|230806|3|
~C|FP02700|m2|ENTRAMADO MET.SIMPLE REF EN H PARA TABIQUE CARTON-YESO 46X400MM.|9.14|230806|3|
~C|FP02800|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE CARTON-YESO 125X400 MM.|13.52|230806|3|
~C|FP02900|m2|ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE CARTON-YESO 70X400 MM.|11.72|230806|3|
~C|FP03000|m2|ENTRAMADO METALC. PARA TECHO HORIZONTAL E INCLINADO|16.35|230806|3|
~C|FP03500|m2|PANEL DE CARTON-YESO DE 15 MM. RESISTENTE AL FUEGO|6.76|230806|3|
~C|FP06000|UD|ARMARIO DE PANEL CARTON-YESO DE 15MM DE ESPESOR|129.57|230806|3|
~C|FW00600|u|PIEZA PREF. TRIANG. Nº 1|126.81|230806|3|
~C|FW00700|u|PIEZA PREF. TRIANG. Nª 2|109.9|230806|3|
~C|FW00751|ml|PIEZA PREF. DE 1.50 M EN BORDE DE FORJADO|39.55|130411|3|
~C|FW00752|ml|PIEZA PREF. DE 2.00M EN BORDE DE FORJADO|43.05|130411|3|
~C|GA00200|l|PLASTIFICANTE|0.66|230806|3|
~C|GC00100|t|CEMENTO BLANCO BL II|89.14|230806|3|
~C|GC00200|t|CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS|44.54|230806|3|
~C|GC00201|kg|MORTERO REPARACION MONOCOMPONENTE 612|0.74|201210|3|
~C|GC00202|kg|MORTERO REPARACION MONOCOMPONENTE 620|0.79|201210|3|
~C|GC00205|Kg|ADHESIVO CEMENTOSO|1.15|151210|3|
~C|GC00220|m2|PINTURA SOLSILICATOS KEIM CONCRETAL LASUR|6.29|030511|3|
~C|GC00221|m2|IMPRIMACION SILICATOS KEIM CONCRETAL FIXATIV|2.7|030511|3|
~C|GC00222|m2|HIDROFUGANTE SILOXANICO KEIM LOTEXAN N|5.99|030511|3|
~C|GE00100|t|ESCAYOLA|32.53|230806|3|
~C|GP00100|kg|PASTA ADHESIVA|0.12|230806|3|
~C|GW00100|m3|AGUA POTABLE|0.27|230806|3|
~C|GW00225|U|TRATAMIENTO SANITARIO|275|030512|3|
~C|GY00200|t|YESO NEGRO YG|27.44|230806|3|
~C|IC00001|u|Sistema control centralizado VRF|3362.15|040210|3|
~C|IC01000|u|U. int. FDUM140KX|969.45|040210|3|
~C|IC01001|u|U. int. FDUM112KX|911.85|040210|3|
~C|IC01002||U. int.  MHI FDUM56KX|796.69|040210|3|
~C|IC01003|u|U. int. MHI FDQS22KXE6|628.97|040210|3|
~C|IC01004|u|U. int. MHI FDUA224KX|2492.89|040210|3|
~C|IC01005|u|U. int. MHI FDQS28KXE6|664.73|040210|3|
~C|IC01006|u|U. int. MHI FDQS36KXE6|744.13|040210|3|
~C|IC01007|u|U. int. MHI FDUM45KX|769.15|040210|3|
~C|IC01008|u|U. int. MHI FDUA280KX|2783.16|040210|3|
~C|IC02000|u|U. ext. MHI FDC450KX|8962.29|040210|3|
~C|IC02001|u|U. Ext  FDCA504HKXE4|9850.25|040210|3|
~C|IC02002|u|U. ext MHI FDCA680KX|13445.82|040210|3|
~C|IC02003|u|U. ext FDCA615|12035.92|040210|3|
~C|IC02004|u|U. ext. MHI FDCA850KX|16552.47|040210|3|
~C|IC02005|u|U. ext. MHI FDCA800KX|15496.24|040210|3|
~C|IC03000|u|Derivador de dos salidas DIS-540-1|135|040210|3|
~C|IC03001|u|Derivador dos salidas DIS-180-1|35|040210|3|
~C|IC03002|u|Derivador dos salidas DIS-371-1|77|040210|3|
~C|IC03003|u|Derivador dos salidas DIS-22-1|29.99|040210|3|
~C|IC03004|u|Derivador dos salidas DOS-2A-1|71.95|040210|3|
~C|IC03550|u|ASPIRADOR ESTATICO ACERO INXIDABLE|27.98|230806|3|
~C|IC04000|u|Mando a distancia RC-E1R|63.06|040210|3|
~C|IC06702|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30RQ302|38703.13|230806|3|
~C|IC06705|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30RQ522|57173.18|230806|3|
~C|IC06707|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH040|6255.15|230806|3|
~C|IC06709|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH 100|15893.01|230806|3|
~C|IC06710|u|BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CARRIER 30 RA/RH 120|17978.91|230806|3|
~C|IC08325|ud|PUNTO LLENADO|168.09|230806|3|
~C|IC08327|u|LLENADO AUTOMATICO|55.37|230806|3|
~C|IC09700|u|BOMBAS RECIRCULACION 25 M3/H|1029.59|230806|3|
~C|IC09702|u|BOMBAS RECIRCULACION 61 M3/H|1808.52|230806|3|
~C|IC09705|u|BOMBAS RECIRCULACION 35 M3/H|823.16|230806|3|
~C|IC09710|u|BOMBAS RECIRCULACION 120 M3/H|1727.55|230806|3|
~C|IC09715|u|BOMBAS RECIRCULACION 62  M3/H|932.02|230806|3|
~C|IC09720|u|BOMBAS RECIRCULACION 118  M3/H|1442.36|230806|3|
~C|IC09725|u|BOMBAS RECIRCULACION 115 M3/H|1340.92|230806|3|
~C|IC28002|u|DIFUSOR DE TECHO ROTACIONAL|113.28|230806|3|
~C|IC28445|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 3025*125|504.39|230806|3|
~C|IC28447|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 16025*225|3738.6|230806|3|
~C|IC28449|u|UNIDAD MULTITOBERA SCHAKO WGA-V/ASG 14025*225|3270.22|230806|3|
~C|IC2SR120|u|COMP. RF   EI 120, SFR2K-TH-70 DIM 550X300|264.88|260412|3|
~C|IC2SR121|u|COMP. RF   EI 120, SFR2K-TH-70 DIM 1000X300|475.77|260412|3|
~C|IC34702|Ud|fancoil|549.95|230806|3|
~C|IC34705||fancoil|661.49|230806|3|
~C|IC34710|Ud|fancoil|873.59|230806|3|
~C|IC34715|Ud|fancoil|1013.92|230806|3|
~C|IC34725|Ud|Fancoil|1134.07|230806|3|
~C|IC34735||fancoil|1185.8|230806|3|
~C|IC34740|Ud|fancoil|1371.52|230806|3|
~C|IC34745|Ud|fancoil|1828.69|230806|3|
~C|IC34747|Ud|fancoil|675.79|230806|3|
~C|IC34749|Ud|fancoil|746.74|230806|3|
~C|IC34750||fancoil|647.27|230806|3|
~C|IC34752||fancoil|922.21|230806|3|
~C|IC34755|Ud|fancoil|611.02|230806|3|
~C|IC34780|u|CAJA DE VENTILACIÓN|507.13|230806|3|
~C|IC34795|U|CAJA DE VENTILACIÓN|450.75|230806|3|
~C|IC39700|u|EXTRACTOR AIRE.T/CUBIERTA,CENTRIF.1/8CV. 800M3/H. 5MMCA|215.31|230806|3|
~C|IC55005|u|REJILLA DE RETORNO DE DOBLE DIRECCION 600x600 mm|50.73|230806|3|
~C|IC55007|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 800X400 MM|36.39|230806|3|
~C|IC55010|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 700X300 MM|30.95|230806|3|
~C|IC55015|u|DE TOMA DE AIRE EXTERIOR  DE 600X200 MM|28.13|230806|3|
~C|IC55020|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 400X300 MM|26.39|230806|3|
~C|IC55025|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 300X200 MM|23.07|230806|3|
~C|IC55030|u|REJILLA DE T.A.E. EN ALUMINIO 500X200 MM|26.99|230806|3|
~C|IC55035|u|REJILLA DE RETORNO DE DOBLE DIRECCION LINEAL DE 1 M|42.27|230806|3|
~C|IC5SR100|m2|PANEL RIGIDO FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS|18.43|040210|3|
~C|IC5SRM315|u|Caja de Ventilación UPA 315|220.21|040210|3|
~C|IC5SRM400|u|Caja de Ventilación UPA 400|335.25|040210|3|
~C|IC5SRPMF001|u|Filtro F6/F8|33.32|040210|3|
~C|IC5SRPMH001|u|Cajón portafiltro|106.82|040210|3|
~C|IC5SRR01|m|Conducto Flexible|22|040210|3|
~C|IC61550|u|CONJUNTO DE ELEMENTS MEDICION AIR. COND.|1371.92|280806|3|
~C|IC67100|m|TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48.3X3.25MM.DIA.XESP|1.28|230806|3|
~C|IC67500|m|TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114.3X4.50MM.DIA.XESP|7.67|230806|3|
~C|IC67800|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17.2X2.35MM.DIA.XESP|1.12|230806|3|
~C|IC67905|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 1/2"|1.11|230806|3|
~C|IC68000|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26.9X2.65MM.DIA.XESP|1.43|230806|3|
~C|IC68100|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33.7X3.25MM.DIA.XESP|1.9|230806|3|
~C|IC68125|m.|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040  1 1/4"|2.19|230806|3|
~A|IC68125|acero\tuberia\estructura\|
~C|IC68200|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42.4X3.25MM.DIA.XESP|2.88|230806|3|
~C|IC682003|ml|TUBERÍA GALVANIZADA DIN 2440 DN 3''|54.5|030512|3|
~C|IC682004|ml|TUBERÍA GALVANIZADA DIN 2440 DN 2 1/2''|45|030512|3|
~C|IC682005|ml|TUBERÍA GALVANIZADA DIN 2440 DN 2''|38|030512|3|
~C|IC682006|ml|TUBERÍA GALVANIZADA DIN 2440 DN 1 1/2''|29.5|030512|3|
~C|IC68300|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48.3X3.25MM.DIA.XESP|3.04|230806|3|
~C|IC68400|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60.3X3.65MM.DIA.XESP|3.55|230806|3|
~C|IC68500|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76.1X3.65MM.DIA.XESP|4.23|230806|3|
~C|IC68600|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88.9X4.05MM.DIA.XESP|6.18|230806|3|
~C|IC68700|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 114.3X4.50MM.DIA.XESP|8.89|230806|3|
~C|IC68705|u|ACCESORIOS TUBO NEGRO|6.43|230806|3|
~A|IC68705|negro\acero\|
~C|IC68800|m|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 139.7X4.85MM.DIA.XESP|13.04|230806|3|
~C|IC69982|m.|TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD DIN 2440 3"|4.94|230806|3|
~A|IC69982|tuberia\negro\acero\|
~C|IC69990|m.|TUBO ACERO NEGRO EST 3 1/2"|5.22|230806|3|
~A|IC69990|acero\tuberia\negro\|
~C|IC69992|m.|TUBO ACERO NEGRO EST 5"|7.59|230806|3|
~A|IC69992|acero\tuberia\negro\|
~C|IC69995|m.|TUBO ACERO NEGRO EST. 6"|9.14|230806|3|
~A|IC69995|acero\tuberia\negro\|
~C|IC6SR35.15||Rejilla aletas h. fijas 45º 350x150|17.36|040210|3|
~C|IC6SR35.25|u|Rejilla aletas h. fijas 45º 350x250|19.85|040210|3|
~C|IC6SR4.2|u|Rejilla aletas h. fijas 45º 400x200|19.85|040210|3|
~C|IC6SR5.2|u|Rejilla aletas h. fijas 45º 500x200|29.86|040210|3|
~C|IC6SR8.2|u|Rejilla aletas h. fijas 45º 800x200|37.38|040210|3|
~C|IC6SRE001|u|Rejilla Toma de aire exterior|24.5|040210|3|
~C|IC6SRE3.2|u|Rejilla aluminio extrudio 300x200|11.16|040210|3|
~C|IC6SRE5.2|u|Rejilla aluminio extruido 500x200|27.33|040210|3|
~C|IC6SRE6.3|u|Rejilla aluminio extruido 600x300|41.09|040210|3|
~C|IC6SRE8.4|u|Rejilla aluminio extruido 800x400|59.25|040210|3|
~C|IC711MH11.2|m|Tubo de Cobre Deshidratado 1/2"|4.61|250412|3|
~C|IC711MH11.4|m|Tubo de Cobre Deshidratado 1/4"|3.45|250412|3|
~C|IC711MH11.8|m|Tubo de Cobre Deshidratado 1 1/8"|10.24|040210|3|
~C|IC711MH13.8|m|Tubo de Cobre Deshidratado 1 3/8"|12.81|040210|3|
~C|IC711MH3.4|m|Tubo de Cobre Deshidratado 3/4"|6.99|040210|3|
~C|IC711MH3.8|m|Tubo de Cobre Deshidratado 3/8"|3.91|040210|3|
~C|IC711MH5.8|m|Tubo de Cobre Deshidratado 5/8"|5.69|040210|3|
~C|IC76600|u|VASO EXPANSION CERRADO 50L. CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA|46.33|230806|3|
~C|IC80805|m|CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 250 mm AISLADO|8.25|230806|3|
~C|IC80810||CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 150 mm AISLADO|5.78|230806|3|
~C|IC80815||CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D= 70 mm AISLADO|3.7|230806|3|
~C|ICCVR001|u|Compuerta regulación caudal de aire|83.75|040210|3|
~C|ICIVBE100|u|Boca extracción PVC DN 100|9.02|040210|3|
~C|ICIVDF3660|u|Difusor cuadrado mod. DF-RQ-3660|199.11|040210|3|
~C|ICIVDF4880|u|Difusor cuadrado mod. DF-RQ-4880|281.98|040210|3|
~C|ICIVFV100|m|Conducto circ. flex. D100 manta lana fib. vid. 25 mm|7.97|040210|3|
~C|ICIVIPF120|u|Equipo RoofTop mod. IPF 120|9035.57|040210|3|
~C|ICIVIPF420|u|Equipo RoofTop mod. IPF 420|23370.21|040210|3|
~C|ICIVTD1300|u|Extractor helicoidal TD-1300/250|207.9|040210|3|
~C|ICIVTD500|u|Extractor helicoidal TD-500/150|110.23|040210|3|
~C|ICIVTD800|u|Extractor helicoidal TD-800/200|135.11|040210|3|
~C|ICMHC.10|u|Difusor circular 10"|45.2|040210|3|
~C|ICMHC.8|u|Difusor circular 8"|37.68|040210|3|
~C|ICMHDF4723|u|Difusor de largo alcance DF 47-23|82.77|040210|3|
~C|ICMHDF4726|u|Difusor de largo alcance DF 47-26|108.06|040210|3|
~C|ICMHMT49|ud|Multitobera gran alcance DF49MT3-SB|181.89|040210|3|
~C|ICRLC5.1|u|Rejilla lamas curvas 500x100 mm|32.37|040210|3|
~C|ID02706|u|CONTADOR ACTIVA 3TM.20000/11|372.78|230806|3|
~C|ID02707|u|CONTADOR REACTIVA 20000/110 3|169.76|230806|3|
~C|ID02708|u|RELOJ DIGITAL 3T M|139.01|230806|3|
~C|ID02709|u|MÓDULO INSTALADO 3T+M (MT)|288.03|230806|3|
~C|ID02722|u|TERMINAL PRESIÓN 150 mm² Cu|0.49|230806|3|
~C|ID02730|u|CELDA REMONTE|704.6|230806|3|
~C|ID02731|u|CELDA SDM1D16A-36 KV. 630A|5750.74|230806|3|
~C|ID02732|u|SONDAS PT100 DE TEMPERATURA|712.02|230806|3|
~C|ID02733|u|CELDA SDM1C16A-36 KV. 630A|6002.35|230806|3|
~C|ID02734|u|TRAFO. 1250 KVA 20 KV/B2 SECO|11024.52|230806|3|
~C|ID02735|u|BATERIA CONDENSADORES RECTIMAT 900 Kvar|7470.36|230806|3|
~C|ID02737|u|TRAFO. 1000 KVA 20 KV/B2 SECO|9327.08|230806|3|
~C|ID02739|u|CELDA LINEA SIM 16|1056.3|230806|3|
~C|ID02740|u|BATERIA CONDENSADORES RECTIMAT 72 Kvar|5918.31|230806|3|
~C|ID07260|u|PANTALLA P COMPART  RESERVA 1 A 6 MOD|33.02|230806|3|
~C|ID07276|u|PANTALLA P SOPORTE CONEX. 250A. VERTICAL|13.63|230806|3|
~C|ID07280|u|ARMARIO POLIESTRE 2000*700*600 mm|763.3|230806|3|
~C|ID07362|u|PERFIL COBRE LINERGY 800 A, LONG=1700|59.08|230806|3|
~C|ID07371|u|SOPORTE LINERGY VERTICAL P PROF=400mm|54.51|230806|3|
~C|ID07373|u|SOPORTE LINERGY VERTICAL INFERIOR PROF:400mm|53.31|230806|3|
~C|ID07619|u|SOPORTE P C801/1251 E IN  1000/2500|56.17|230806|3|
~C|ID07805|u|TAPA G/P PLENA 5 MODULOS H=250mm|80.75|230806|3|
~C|ID07806|u|TAPA G/P PLENA 6 MODULOS H=300mm|120.69|230806|3|
~C|ID07923|u|TAPA P C801/1001/1251 VERTICAL|301.61|230806|3|
~C|ID09304|u|ARMADURA 2000X900X400 mm|367.15|230806|3|
~C|ID09325|u|PORTEZUELA PASILLO LATERAL P. PLENA A=200mm|199.2|230806|3|
~C|ID09327|u|MARCO FIJO MAS PUERTA P PLENA A=700|357.02|230806|3|
~C|ID09352|u|FONDO P. ATORNILLADO ANCHO= 700 mm|367.23|230806|3|
~C|ID09358|u|FONDO PIVOTANTE A=200 mm CIERRE TORNILLO|479.71|230806|3|
~C|ID09374|u|LOTE DE ESTANQUEIDADP A=700/900 PROF 400m|355.71|230806|3|
~C|ID44900|u|BLOQUE 1 SD+1 OF C801N A C1251NHL|360.23|230806|3|
~C|ID44914|u|MX 380/480V CA CC C801 A C1251NHL|316.26|230806|3|
~C|ID46750|u|INT.AUT. MASTERPACT M-16 1600 A|4226.19|230806|3|
~C|ID46755|u|INT.AUT. MASTERPACT M-25 2500 A|5768.95|230806|3|
~C|ID50137|u|CABLE CONEX. TORO-IREX 2 ON. 20 METROS|83.57|230806|3|
~C|ID50486|u|TORO ABIERTA GOA 110 mm|1408.08|230806|3|
~C|ID50633|u|VIGIREX RH248E 24S 8TPS  400 VCA|182.99|230806|3|
~C|ID50810|u|PM300|478.88|230806|3|
~C|IE00193|u|P.P. CAJA DE EMPALME Y BORNAS|0.04|230806|3|
~C|IE00694|u|EUNEA P.P. INTERRUPTORS/15A|0.46|230806|3|
~C|IE01200|u|Toma corriente 32 A con enclavamiento mecánico|54.91|040210|3|
~C|IE01320|u|LUMINARIA ESTANCA NLW-500/236/0AF|29.79|230806|3|
~C|IE01400|u|BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL|6.76|230806|3|
~C|IE01500|u|BASE ENCHUFE II+T 16 A. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA|3.4|230806|3|
~C|IE01700|u|BASE ENCHUFE III+T 25 A. C/PLACA|4.58|230806|3|
~C|IE01701|Ud|CAJA SUPERFICIAL 4 MÓDULOS|5.27|230806|3|
~C|IE01702|u|CAJA EMPOTRAR 4 MÓDULOS|0.56|230806|3|
~C|IE01704|u|MARCO Y BASTIDOR 4 MÓDULOS|0.56|230806|3|
~C|IE01705|u|CAJA EMPOTRAR 6 MÓDULOS|3.52|230806|3|
~C|IE01706|Ud|CAJA EMPOTRAR 4 MÓDULOS|3.47|230806|3|
~C|IE01707|u|CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULOS|3.52|230806|3|
~C|IE01709|u|MÓDULO PARA 2 RJ45|2.25|230806|3|
~C|IE01710|u|MARCO Y BASTIDOR 6 MÓDULOS|1.85|230806|3|
~C|IE01711|Ud|MARCO Y BASTIDOR 4 MÓDULOS|1.84|230806|3|
~C|IE01712|Ud|MARCO Y BASTIDOR 2 MÓDULOS|2.62|230806|3|
~C|IE01715|u|TOMA TIPO SCHUKO 16A|2.73|230806|3|
~C|IE01716|u|TOMA TIPO CETAC 25 A|2.77|230806|3|
~C|IE01717|u|MÓD.SCHUKO DOBLE RED 2P+TT 16A|0.55|230806|3|
~C|IE01720|u|PLACA PORTA AUTOM/DIFERENIAL C/TAPA|3.45|230806|3|
~C|IE01724||MÓD. SCHUCKO DOBLE RED 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR|10.35|040210|3|
~C|IE01725|u|MÓD.SCHUKO DOBLE RED 2P+TT 16A|6.76|230806|3|
~C|IE01726|Ud|MÓD. SCHUKO DOBLE GELEC 2P+TT 16A VERDE|6.2|230806|3|
~C|IE01730|u|MÓD. SCHUKO CUATROSAI 2P+TT 16A ROJO|18.14|230806|3|
~C|IE01735|u|MÓDULO PARA 2 RJ45|15.97|230806|3|
~C|IE01800|m|CABLE COBRE|0.01|230806|3|
~C|IE01805|u|ELECTRODO ACERO-COBRE 2 M.|1.64|230806|3|
~C|IE01900|m|CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.|0.08|230806|3|
~C|IE01902|m|CABLE COBRE 1X1.5MM2 A.R.F.|0.13|230806|3|
~C|IE02050|m|CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. A.R.F.|0.25|230806|3|
~C|IE02100|m|CABLE COBRE 1X4 MM2/ 750 V.|0.22|230806|3|
~C|IE02200|m|CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V.|0.29|230806|3|
~C|IE02300|m|CABLE COBRE 1X6 MM2/1000 V.|0.33|230806|3|
~C|IE02400|m|CABLE COBRE 1X10 MM2/ 750 V.|0.52|230806|3|
~C|IE02500|m|CABLE COBRE 1X10 MM2/1000 V.|0.53|230806|3|
~C|IE02600|m|CABLE COBRE 1X16 MM2/ 750 V.|0.79|230806|3|
~C|IE02700|m|CABLE COBRE 1X16 MM2/1000 V.|0.83|230806|3|
~C|IE02712|u|BANQUETA AISLANTE|52.18|230806|3|
~C|IE02714|u|GUANTES AISLANTES 36 KV|28.97|230806|3|
~C|IE02715|u|COFRET GUANTES|3.5|230806|3|
~C|IE02716|u|EXTINTOR POLVO SECO EFIC 89b|62.47|230806|3|
~C|IE02717|u|INSTRUCCIONES 1º AUXILIOS|2.18|230806|3|
~C|IE02718|u|PLACA DE PELIGRO|0.4|230806|3|
~C|IE02800|m|Cable XZ1 1x95 mm2 Al.|9.89|040210|3|
~C|IE02801|m|Cable XZ1 1x150 mm2 Al.|14.1|040210|3|
~C|IE02802|m|Cable XZ1 1x240 mm2 Al.|21.73|040210|3|
~C|IE02900|m|CABLE COBRE 1X25 MM2/1000 V.|1.37|230806|3|
~C|IE03100|m|CABLE COBRE 1X35 MM2/1000 V.|2.11|230806|3|
~C|IE03250|m|CABLE RV COBRE 1X50 MM2/1000 V.|2.88|230806|3|
~C|IE03400|m|CABLE COBRE 1X70 MM2/1000 V.|4.47|230806|3|
~C|IE03500|m|CABLE COBRE 1X95 MM2/1000 V.|11.27|230806|3|
~C|IE03505|m|CABLE COBRE 1X120 MM2/1000 V.|11.98|230806|3|
~C|IE03600|m|CABLE COBRE 1X150 MM2/0.6/1Kv.|22.34|230806|3|
~C|IE03700|m|CABLE COBRE 1X150MM2/1000 V.|7.16|230806|3|
~C|IE03710|m|CABLE COBRE 1X240MM2/0.6/1Kv.|12.97|230806|3|
~C|IE03800|kg|CABLE DE COBRE DESNUDO|2.36|230806|3|
~C|IE03815|u|INSTALACION ELECTRICA CLIMATIZACION|4555.95|280806|3|
~C|IE05200|u|CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE|0.15|230806|3|
~C|IE07115|u|PLACA PORTA AUTOM/DIFERENCIAL C/TAPA|0.26|230806|3|
~C|IE07200|u|INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 100A.|96.23|230806|3|
~C|IE07600|u|INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL|0.43|230806|3|
~C|IE076177|u|INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO|3.28|230806|3|
~C|IE09100|u|INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 40 A/30 MA.|74.84|230806|3|
~C|IE10300|u|INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A.|9.6|230806|3|
~C|IE10800|u|INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A.|27.15|230806|3|
~C|IE11000|u|INTERRUPTOR SENCILLO|0.73|230806|3|
~C|IE11300|u|PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA|8.86|230806|3|
~C|IE11312|u|GRAPA PARA ELECTRODO|0.34|230806|3|
~C|IE11400|u|PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA|14.36|230806|3|
~C|IE11600|u|PUNTO DE PUESTA A TIERRA|4.83|230806|3|
~C|IE11900|m|TUBO PVC.|0.08|230806|3|
~C|IE11905|m|TUBO PVC.|0.08|230806|3|
~C|IE12000|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 MM.|0.11|230806|3|
~C|IE12005|m|TUBO PVC.|0.11|230806|3|
~C|IE12100|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 23 MM.|0.15|230806|3|
~C|IE12100EC|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 25 MM.|0.17|131210|3|
~C|IE12200|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM.|0.18|230806|3|
~C|IE12200EC|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 32 MM.|0.24|131210|3|
~C|IE12300|m|TUBO PVC. FORROPLAST M50|1.14|230806|3|
~C|IE12305|m|TUBO PVC. FORROPLAST M40|0.76|230806|3|
~C|IE12310|m|TUBO PVC. FORROPLAST M32|0.55|230806|3|
~C|IE12350|m|TUBO PVC. FORROPLAST M20|0.31|230806|3|
~C|IE12400|m|TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 48 MM.|0.48|230806|3|
~C|IE12500|m|TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 13 MM.|0.41|230806|3|
~C|IE12850|u|CAJA DYBOX 150X150X150 CRADY|4.98|280806|3|
~C|IE12890|u|CAJA EMPALME Y BORNAS, P.P.|0.29|230806|3|
~C|IE12891|U|SOPORTE 500 MM EN "U"|10.57|260412|3|
~C|IE12892|u|MASTIL PARA  ANTENAS 2500 35 * 1,5 MM|19.66|260412|3|
~C|IE12893|u| MECANISMO DE CAJILLO, MARCO SIMPLE CON BASTIDOR|1036.34|260412|3|
~C|IE12894|u|MECANISMO DE CAJILLO, MARCO SIMPLE CON BASTIDOR|10.36|260412|3|
~C|IE13209|u|TUBO FLUORESCENTE 36W/83|1.77|230806|3|
~C|IE13211|u|SOPORTE TECHO RECTO|0.11|230806|3|
~C|IE13212|u|PANTALLA ESTANCA NLW 500-IP 667|30.11|230806|3|
~C|IE14000|m|BANDEJA UNEX PVC 60X200|4.06|230806|3|
~C|IE14005|m.|BANDEJA PERF. 100x400 mm.|22.54|230806|3|
~C|IE14006|m.|BANDEJA PERFORADA. 100x300 mm.|12.4|230806|3|
~C|IE14007|m.|BANDEJA PERFORADA 60x100 mm.|5.07|230806|3|
~C|IE14008|m.|BANDEJA PERFORADA 60x300 mm.|9.02|230806|3|
~C|IE14008V|m.|BANDEJA PERFORADA 60x600 mm.|10.2|141210|3|
~C|IE14009|m.|BANDEJA PERFORADA 60x200 mm.|6.2|230806|3|
~C|IE14050|m|BANDEJA UNEX PVC 60X400|8.25|230806|3|
~C|IE14100|m|BANDEJA UNEX PVC 100X500|12.43|280806|3|
~C|IE14150|m|BANDEJA UNEX PVC 100X600|14.31|280806|3|
~C|IE14151|m|BANDEJA UNEX PVC 100X300|14.43|230806|3|
~C|IE14162|m|BANDEJA REJIBAND 60X300|14.52|230806|3|
~C|IE14200|m|CUBIERTA UNEX PVC 200|2.36|230806|3|
~C|IE14205|m.|CUBIERTA BANDEJA 300 mm.|5.06|230806|3|
~C|IE14206|m.|SEPARADOR h=100 mm.|5.06|230806|3|
~C|IE14250|m|CUBIERTA UNEX PVC 400|5.62|230806|3|
~C|IE14300|m|CUBIERTA UNEX PVC 500|7.41|280806|3|
~C|IE14350|m|CUBIERTA UNEX PVC 600|9.02|280806|3|
~C|IE14351|m|CUBIERTA UNEX PVC 300|9.12|230806|3|
~C|IE14400|u|SOPORTE VERTICAL UNEX66205|2.76|230806|3|
~C|IE14405|m.|SOPORTE TECHO BAN 100x400mm|14.09|230806|3|
~C|IE14406|m.|SOPORTE TECHO BAN 100x300 mm.|1.13|230806|3|
~C|IE14407|m.|P. MATERIAL ACCESORIOS BANDEJA 60x100 mm.|0.55|230806|3|
~C|IE14408|m.|P. MATERIAL ACCESORIOS BANDEJA 60x300 mm.|0.55|230806|3|
~C|IE14408V|m.|P. MATERIAL ACCESORIOS BANDEJA 60x600 mm.|1.55|141210|3|
~C|IE14409|m.|P. MATERIAL ACCESORIOS BANDEJA  60x200 mm.|0.55|230806|3|
~C|IE14450|u|SOPORTE VERTICAL UNEX66405|5.93|280806|3|
~C|IE14500|u|SOPORTE VERTICAL UNEX66505|7.13|230806|3|
~C|IE14550|u|PEQUEÑO MATERIAL UNEX|0.58|230806|3|
~C|IE14555|m.|P. MATERIAL ACCESORIOS BANDEJA|2.25|230806|3|
~C|IE14556|m.|SOPORTE VERT BAND. 100x300mm|5.06|230806|3|
~C|IE14557|m.|SOPORTE TECHO BAN 60x100 mm.|3.38|230806|3|
~C|IE14559|m.|SOPORTE TECHO BAN 60x300 mm.|3.38|230806|3|
~C|IE14559V|m.|SOPORTE TECHO BAN 60x600 mm.|4.38|141210|3|
~C|IE14560|m.|SOPORTE TECHO BAN 60x200 mm.|3.38|230806|3|
~C|IE14570|u|MECANISMO PARA MANIOBRA PRESIANAS|19.39|040210|3|
~C|IE14580|u|MECANISMO TIPO SALIDA CORDON|8.77|040210|3|
~C|IE14600|m|Canal UNEX 60X110|13.32|040210|3|
~C|IE31000|u|MATERIAL PARA INSTALACION INTERIOR C. T.|12747.55|040210|3|
~C|IE31000P|U|MATERIAL PARA INSTALACION INTERIOR C. T.|25355.65|240412|3|
~C|IE31001|u|MATERIAL INST. ELECTRICA DE CLIMATIZACION|5267.05|040210|3|
~C|IE31005|u|Batería de condensadores|3374.55|230806|3|
~C|IE31100|u|Cuadro según esquema unifilar|6474.45|230806|3|
~C|IE31150|ud|Cuadro según esquema unifilar|712.21|230806|3|
~C|IE31175|ud|Cuadro según esquema unifilar|731.91|230806|3|
~C|IE31200|ud|Cuadro según esquema unifilar|577.26|230806|3|
~C|IE31215|ud|Cuadro según esquema unifilar|732.29|230806|3|
~C|IE31250|ud|Cuadro según esquema unifilar|348.69|230806|3|
~C|IE31275|ud|Cuadro según esquema unifilar|675.44|230806|3|
~C|IE31285|ud|Cuadro según esquema unifilar|426.56|230806|3|
~C|IE31295|ud|Cuadro según esquema unifilar|715.08|230806|3|
~C|IE31300|ud|Cuadro según esquema unifilar|427.98|230806|3|
~C|IE31305|ud|Cuadro según esquema unifilar|4050.88|230806|3|
~C|IE31315|ud|Cuadro según esquema unifilar|2444.57|230806|3|
~C|IE31325|ud|Cuadro según esquema unifilar|1583.01|230806|3|
~C|IE31350|ud|Cuadro según esquema unifilar|4792.05|230806|3|
~C|IE31365|ud|Cuadro según esquema unifilar|2895.49|230806|3|
~C|IE31375|ud|Cuadro según esquema unifilar|5738.93|230806|3|
~C|IE31376|ud|Cuadro según esquema unifilar|6339.69|260412|3|
~C|IE31385|ud|Cuadro según esquema unifilar|939.73|230806|3|
~C|IE31395|ud|Cuadro según esquema unifilar|10307.05|230806|3|
~C|IE31400|ud|Cuadro según esquema unifilar|2106.41|230806|3|
~C|IE31405|ud|Cuadro según esquema unifilar|1007.36|230806|3|
~C|IE31415|ud|Cuadro según esquema unifilar|1148.27|230806|3|
~C|IE31420|ud|Cuadro según esquema unifilar|1148.27|230806|3|
~C|IE31425|ud|Cuadro según esquema unifilar|1148.27|230806|3|
~C|IE31430|ud|Cuadro según esquema unifilar|1148.27|230806|3|
~C|IE31435|ud|Cuadro según esquema unifilar|1151.84|230806|3|
~C|IE31440|ud|Cuadro según esquema unifilar|6704.67|230806|3|
~C|IE31450|ud|Cuadro según esquema unifilar|4839.95|230806|3|
~C|IE31475|ud|Cuadro según esquema unifilar|10228.14|230806|3|
~C|IE32000|u|Cuadro General B. T.|87445.59|040210|3|
~C|IE32001|u|Cuadro Alumbrado P. Alta|2755.9|040210|3|
~C|IE32002|u|Cuadro Alumbrado P. Baja|2755.9|040210|3|
~C|IE34485|ud|Cuadro según esquema unifilar|9701.16|230806|3|
~C|IE34495|ud|Cuadro según esquema unifilar|1649.88|230806|3|
~C|IE34500|ud|Cuadro según esquema unifilar|810.1|230806|3|
~C|IE34515|ud|Cuadro según esquema unifilar|1120.09|230806|3|
~C|IE34520|ud|Cuadro según esquema unifilar|1091.91|230806|3|
~C|IE34525|ud|Cuadro según esquema unifilar|2909.56|230806|3|
~C|IE34535|ud|Cuadro según esquema unifilar|5882.66|230806|3|
~C|IE34550|ud|Cuadro según esquema unifilar|5882.66|230806|3|
~C|IEL0001|u|Luminaria estanca 1x36 W|36.07|040210|3|
~C|IEL0002|u|Luminaria empotrable 4x18 W|61.56|040210|3|
~C|IEL00026|u|Luminaria industrial 400w|257.99|260412|3|
~C|IEL0003|u|Luminaria empotrable 2x13 W|51.72|040210|3|
~C|IEL0004|u|Luminaria industrial|178.17|040210|3|
~C|IEL0006|u|Plafón con lámpara de 60 W|18.08|040210|3|
~C|IEL0007|u|Proyector asimétrico 150 W|86.19|040210|3|
~C|IEL0009|u|Piloto de balizamiento|47.57|040210|3|
~C|IEL00100|U|CONEXIÓN DE 8 RACK A RED GRUPO|23413.65|260412|0|
~C|IEL0025|u|LUMINARIA MURAL DE 1X80W|107.87|260412|3|
~C|IEL0027|u|PANTALLA ESTANCA 2X58 W|70.88|260412|3|
~C|IEL0028|u|PROYECTOS VSAP 250 W|127.17|260412|3|
~C|IEL0030|u|LUMINARIA PHILIPS TCS054 1xTL-D58w HFS|42.28|260412|3|
~C|IEL0031|u|PROYECTOR BLANCO CDM-TD 70w/942 YPSILON|176.77|260412|3|
~C|IELSKIT|u|KIT DE SUSPENSIÓN POR CABLE|17.73|260412|3|
~C|IELSL1X49|u|LUMINARIA SCREENLUZ 1X49W|81.46|260412|3|
~C|IELSL1X54|u|LUMINARIA SCREENLUZ 1X54W|68.09|260412|3|
~C|IELSL2X24|u|LUMINARIA SCREENLUZ 2X24W|60.45|260412|3|
~C|IELSL2X35|u|LUMINARIA SCREENLUZ 2X35W|85.72|260412|3|
~C|IELSL2X54|u|LUMINARIA SCREENLUZ 2X54W|88.21|260412|3|
~C|IELSPU|u|PIEZA DE UNION SMPR|3.86|260412|3|
~C|IELST5|u|TUBO FLUORESCENTE T5|4.47|260412|3|
~C|IELSTF|u|TAPA FINAL SMPR ANCHO 100 MM|2.74|260412|3|
~C|IEP0001|u|Material p. luz interruptor con cond. Cu 750 V libre hal.,|11.21|040210|3|
~C|IEP0002|u|Material p. luz conmutador con cond. Cu 750 V libre hal.,|13.94|040210|3|
~C|IEP0003|u|Material p. luz luminaria con cond. Cu 750 V libre hal.,|5.42|040210|3|
~C|IEP0004|u|Material p. luz estanco con cable Cu 1,5 mm2|15.08|040210|3|
~C|IEP0005|u|Material p. luz conmutado estanco|38.69|040210|3|
~C|IESOLALU|u|SOLDADURA ALUMINOTERMICA|13.52|230806|3|
~C|IET0100|u|Transformador trifásico 1000 KVA|18520.62|040210|3|
~C|IET0101|u|Celda de línea CGMCOSMOS-L|5628.31|040210|3|
~C|IET0102|u|Celda de protección CGMCOSMOS CMP-V|898.6|040210|3|
~C|IET0104|u|Celda de prtotección CGMCOSMOS V|12805.49|040210|3|
~C|IF00095|u|PUNTOS DE VENTEO|55.34|230806|3|
~C|IF01500|u|ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA|9.93|230806|3|
~C|IF06100|u|CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100L. 1500W|105.66|230806|3|
~C|IF07200|u|CONTADOR GENERAL 65 MM.|480.37|230806|3|
~C|IF07300|u|CONTADOR GENERAL 80 MM.|591.03|230806|3|
~C|IF07800|u|DESAGUE AUTOMATICO LAVABO|9.25|230806|3|
~C|IF08100|u|DESAGUE DUCHA CON REJILLA|0.98|230806|3|
~C|IF08600|u|DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1.50 M.|4.49|230806|3|
~C|IF08900|u|EQUIPO GRIFER.MEZCLA.CAÑO CENT. LAVAD.CALIDAD MEDIA|15.2|230806|3|
~A|IF08900||
~C|IF09200|u|EQUIPO GRIFERIA.MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD MEDIA|12.4|230806|3|
~A|IF09200||
~C|IF10400|u|FLUXOR 3/4" DE 1.2 A 10 ATMS. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA|75.44|230806|3|
~C|IF10500|u|FLUXOR 1" PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO|75.38|230806|3|
~C|IF12600|u|GRIFO COMPROBACION MIRILLA DIAM. 2 1/2"|188.53|230806|3|
~C|IF12700|u|GRIFO COMPROBACION MIRILLA DIAM. 3"|248.49|230806|3|
~C|IF12900|u|GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.|9.07|230806|3|
~C|IF14500|u|GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.|22.55|230806|3|
~C|IF15900|u|INODORO FLUXOMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA|15.43|230806|3|
~C|IF16700|u|JUEGO DE RAMALILLOS|2.25|230806|3|
~C|IF17200|u|JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA|0.85|230806|3|
~C|IF17800|u|LAVABO ENCIMERA PORC. 0.60X0.50 M. C. BLANCO CAL. MEDIA|29.12|230806|3|
~C|IF22600|u|LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2"|2.18|230806|3|
~C|IF23900|u|PILETA VERTEDERO PORC. C.BLANCO DE 0.50 M. CAL. MEDIA|35.85|230806|3|
~C|IF24100|u|PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.C.BLANCO 70X70 CM.|13.27|230806|3|
~C|IF24400|u|PUERTA HORNACINA CONTADOR 2.20X0.80|35.95|230806|3|
~C|IF24500|u|PUERTA HORNACINA CONTADOR 2.50X0.80|40.38|230806|3|
~C|IF24700|u|REJA CROMADA Y ALMOHADILLA|18.22|230806|3|
~C|IF26900|u|TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA|24.76|230806|3|
~C|IF27400|m|TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 1 1/2"|1.15|230806|3|
~C|IF27500|m|TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"|2.98|230806|3|
~C|IF29500|u|URINARIO MURAL 0.45x0.30x0.72 PORC. VITRIF.|48.7|230806|3|
~C|IF29900|u|VALVULA COMPUERTA DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)|11.37|230806|3|
~C|IF30000|u|VALVULA COMPUERTA DIAM. 2" (50/60 MM)|19.6|230806|3|
~C|IF30500|u|VALVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON|0.98|230806|3|
~C|IF30600|u|VALVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON|2.12|230806|3|
~C|IF31300|u|VALVULA RETENCION DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)|4.09|230806|3|
~C|IF31400|u|VALVULA RETENCION DIAM. 2" (50/60 MM)|1.27|230806|3|
~C|IF31650|u|ACOMETIDA AGUAS S/NORMAS|965.85|230806|3|
~C|IF50000|u|DEPOSITO 70 M3|8108.94|230806|3|
~C|IF52500|u|INST. AGUA F.C. POLIET.PUNTO DE CONSUMO|22.67|230806|3|
~C|IF52525|u|INST. AGUAF.C. POLIET. INODORO/URINARIO|28.28|230806|3|
~C|IF52550|u|INST. AGUA F.C. POLIET.. FLUXOR|38.6|230806|3|
~C|IF52575|ud|INST. AGUA F.C. POLIET.DUCHA|26.67|230806|3|
~C|IF52750|ud|INST.AGUA F.C.POLIET. FREGAD.|30.96|230806|3|
~C|IF52775|ud|I.AGUA F.C.POLIET. LAVAP|22.5|230806|3|
~C|IM00600|u|ELEC.BOMBA AG.SUCIA SUMERG. 1HP. 3000-25000L/H, 10-3.5MCA|346.9|230806|3|
~C|IM00700|U|ELEC.BOMBA AG.SUCIA SUMERG. 1,8 KW|3824.27|250412|3|
~C|IM00900|u|ELEC.BOMBA FECALES SUMERG.0.75HP.3000- 24000L/H, 8-3MCA|295.82|230806|3|
~C|IM01600|u|EQUIPO 3 PUERTAS PISO AUTOMATICAS 0.80 M.|811.55|230806|3|
~C|IM02200|u|EQUIPO ASCENSOR 8PERS.3PARAD.1.00M/SEG.MAN.SIMPLE LUJO|7508.45|230806|3|
~C|IM02201|u|PLATAFORMA HIDRÁULICA VERTICAL.|5800|280111|3|
~C|IM02900|u|GRUPO PRES. H.40M.C.A.2 BOMBA PARALELO ,TANQUE ASP.RED|1065.74|230806|3|
~C|IM03300|u|GRUPO PRES.H.65M.C.A.2 BOMBAS PARALELO ,TANQUE CARGA|2192.36|230806|3|
~C|IM04001|Ud|MOTORIZACIÓN PUERTA TRACCION DOBLE CADENA CON FOTOC. Y CUADRO M.|1258|151210|3|
~C|IM04800|u|GRUPO PRESION C/INCEN.96.7M3/H.90M.C.A.BOMBAS 60-4.0 CV|6548.91|230806|3|
~C|IM04801|u|GRUPO PRESION C/INCEN. 24M3/H.70M.C.A.BOMBAS UNE 23500/90|21803.92|030512|3|
~C|IM04802|u|CAUDALÍMETRO DE 2 1/2''|453|030512|3|
~C|IM05000|u|INTERRUPTOR AUTOMATICO DE NIVEL|57.3|230806|3|
~C|IM09000|u|GRUPO ELECTROGENO EMN800|36627.99|230806|3|
~C|IM09001|u|Grupo electrógeno EMZ-560|89674.62|040210|3|
~C|IM09100|u|CONMUTACIÓN QC2-700|2356.78|230806|3|
~C|IM09150|u|CONMUTACIÓN QC2-110|743.18|230806|3|
~C|IM09200|u|CONMUTACIÓN QC-800|7668.25|040210|3|
~C|IP00100|u|ABRAZADERA CONDUCTOR|0.06|230806|3|
~C|IP00200|u|ABRAZADERA DIAM. 40 A 50 MM.|0.16|230806|3|
~C|IP00300|u|B.I.E.,MANGUERA 15M.45MM.DIAM.CON ARMARIO COMPLETA|111.61|230806|3|
~C|IP00500|u|B.I.E.,MANGUERA 25M.25MM.SEMIRRIGIDA,COMPLETA|229.09|230806|3|
~C|IP01000|u|CABEZA DE PUNTAS|49.77|230806|3|
~C|IP01100|u|CALIBRADOR PARA DIFUSOR GAS FE-13,AC.CROMADO 20MM.|4.08|230806|3|
~C|IP01306|u|SIRENA DIRECCIONABLE|20.15|230806|3|
~C|IP01310|u|BASE ESTANDAR|0.18|230806|3|
~C|IP01415|u|CENTRAL DE 8 BUCLES ANALOGICA|1032.12|230806|3|
~C|IP01416|u|CENTRAL ANALÓGICA MODULAR DE 5 LAZOS MARCA MORLEY-IAS, MOD ZX5|21059.76|260412|3|
~C|IP02605|u|BATERIA 12 V / 15 Ah|41.93|230806|3|
~C|IP02650|u|MODULO DE SALIDA|27.63|230806|3|
~C|IP02675|u|PANEL DE CONTROL|223.89|230806|3|
~C|IP02680|u|MUDULO 2|22.54|230806|3|
~C|IP02685|u|MODULO 8|26.5|230806|3|
~C|IP02700|kg|CONDUCTOR COBRE DESNUDO|1.63|230806|3|
~C|IP02900|kg|DE GAS FE-13|17.69|230806|3|
~C|IP03100|u|DETECTOR OPTICO DE HUMO|20.66|230806|3|
~C|IP03105|u|DETECTOR OPTICO ALGORITMICO|31.34|230806|3|
~C|IP03110|u|DETECTOR OPTICO TERMICO ALGORITMICO|29.37|230806|3|
~C|IP03500|u|DIFUSOR GAS FE-13,INUNDACION TOTAL,AC.CROMADO 20MM.|9.02|230806|3|
~C|IP03800|u|EMBELLECEDOR PARA DIFUSOR DE GAS FE-13|3.03|230806|3|
~C|IP04000|u|EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERGENCIA LG.URA E-180-E1|14.83|230806|3|
~C|IP04001|u|Equipo autónomo alum. emer. 160 lum.|52.72|040210|3|
~C|IP06700|u|EQUIPO EXTINCION FE-13,125L-105KG.PERCUTOR ELEC.CILINDRO|760.51|230806|3|
~C|IP07300|u|EXTINTOR MOVIL, CO2 DE 5.0KG EFICACIA 34-B|46.53|230806|3|
~C|IP07800|u|EXTINTOR MOVIL,POLVO ABC, 9KG.|12.36|230806|3|
~C|IP08400|u|LETRERO LUMINOSO EXTINCION DISPARADA CON ZUMBADOR|34.52|230806|3|
~C|IP08600|u|TARJETA DE 2 BUCLES|198.76|230806|3|
~C|IP08700|u|PUESTO CONTROL ROCIADORES S.TUB.MOJADA 65MM.(2 1/2" )DIAM|387.82|230806|3|
~C|IP09105|u|PULSADOR ANALOGICO|21.9|230806|3|
~C|IP09400|u|PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION O INHIBICION EMPOTRAR|12.78|230806|3|
~C|IP10300|u|ROCIADOR DE AGUA 15MM.(1/2")DIAM.DETEC.AMPOLLA A 68G|5.41|230806|3|
~C|IP11900|m|TUBO ACERO DIAM. 40 MM.|1.79|230806|3|
~C|IP12000|m|TUBO ACERO DIAM. 50 MM.|3.69|230806|3|
~C|IP12100|u|VALV.COMPUERTA 50MM.HUSILLO ASC.HIER.FUND.BRIDA-C/BRIDA|87.7|230806|3|
~C|IP12400|u|VALV.COMPUERTA 100MM.HUSILLO ASC.HIER.FUND.BRIDA-C/BRIDA|158.63|230806|3|
~C|IP12700|u|VALV.RETEN.CLAPETA 50MM.HIER.FUND.GUAR.BRONC.PN10 BRIDA|36.55|230806|3|
~C|IP13000|u|VALV.RETEN.CLAPETA 100MM.HIER.FUND.GUAR.BRONC.PN10 BRIDA|87.71|230806|3|
~C|IP17000|u|RETENEDOR|38.14|230806|3|
~C|IP17105|u|RETENEDOR CON SELECTOR|46.53|230806|3|
~C|IP70001|u|RETENEDOR DE SUELO|112.49|260412|3|
~C|IP7008|u|SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO|119.03|260412|3|
~C|ITE0102|u|Celda de remonte CGMCOSMOS CMR|2353.84|040210|3|
~C|IV00010|u|AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 DB|22.55|230806|3|
~C|IV00020|u|AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 DB|12.47|230806|3|
~C|IV00030|u|FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA|20.55|230806|3|
~C|IV00040|u|SOPORTE PARA AMPLIFICADORES|1.3|230806|3|
~C|IV00050|u|COFRE PARA AMPLIFICADORES|20.34|230806|3|
~C|IV00080|u|PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM|19.27|230806|3|
~C|IV00090|u|TORRETA DE 1 M.|24.56|230806|3|
~C|IV00095|u|PLACA ANCLAJE TORRETA|4.14|230806|3|
~C|IV00100|m|CABLE COAXIAL EN RG-59|0.45|230806|3|
~T|IV00100|CABLE COAXIAL EN RG-59|
~C|IV00130|u|DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES|3.97|230806|3|
~C|IV00200|u|MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL|1.21|230806|3|
~C|IV0081|U|PARRILLA ANTENA UHF PARA TDT|228.84|260412|3|
~C|IV01000|u|ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA|4.46|230806|3|
~C|IV01150|u|ARMARIO TELEFONIA 110X70 CM.|151.5|230806|3|
~C|IV01180|u|ARMARIO TELEFONIA 130X120CM.|295|230806|3|
~C|IV02421|m|CABLE EAP 26 PARES CAT3 0,405 mm|0.24|230806|3|
~C|IV02500|u|VIDEO-PORTERO ELECTRICO 1 PULSADOR|216.33|230806|3|
~C|IV03010|u|MODULO CONEXION 10 PAR.,CORTE Y PRUEB.|1.06|230806|3|
~C|IV03100|u|SOPORTE MET. TIPO U,11 PERF.|1.52|230806|3|
~C|IV04500|u|TARJETA DE CONTROL|28.69|230806|3|
~C|IV05000|u|ARMARIO RACK 19" 40 u|407.02|230806|3|
~C|IV05005|u|REGLETA ELECTRICA 19" EQUIP.7 ENCHUF, TERMICOS|36.5|230806|3|
~C|IV05010|u|GRUPO FIJACIÓN|0.93|230806|3|
~C|IV05021|m|CABLE EAP 101P CAT6 FTP LIBRE HALOGENUROS|1|230806|3|
~C|IV05022|m|CABLE EAP 101 P CAT 6|0.63|230806|3|
~C|IV05030|ML|MANGUERA  FIBRAS OPTICAS III 12/50/125|4.04|230806|3|
~C|IV05040|U|TOMA DOBLE VOZ  DATOS  2 COEC|15.69|230806|3|
~C|IV05041|u|MARCO CAJILLO Y PLACA  45X45|2.57|230806|3|
~C|IV05045|U|REGLETA 110 VOZY PANEL110/RJ45|593.98|230806|3|
~C|IV05050|U|LATIGUILLOS 3M RJ45 C6|5.35|230806|3|
~C|IV05055|U|LATIGUILLOS 2M RJ45 C6|4.35|230806|3|
~C|IV05058|u|LATIGUILLOS 2M RJ45 /100 C5|3.26|230806|3|
~C|IV05070|u|CAJAS DE CABLES 24 PARES UTP|94.18|230806|3|
~T|IV05070|CAJAS DE CABLES 24 PARES UTP|
~C|IV05180|u|BANDEJA FIBRA OPTICA HASTA 24 CONEX. SC|25.73|230806|3|
~C|IV05200|u|PANEL 19" 100 PARES 110 COMPLETO|31.98|230806|3|
~C|IV05250|u|PANEL GUIA LATIGUILLOS HORIZONTAL 19" 1 U TIPO CAJON CON TAPA|8.97|230806|3|
~C|IV05350|u|ACOPLADOR DE FIBRA OPTICA SC|2.14|230806|3|
~C|IV05400|u|CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA SC PEGADO|7.94|230806|3|
~C|IV05450||REGLETA KRONE 10 PARES|4.19|230806|3|
~C|IV06280|m|INSTALACIÓN DE CONEXIONADO Y CABLEADO EMENTOS DE CONTROL|0.34|280806|3|
~C|IV06281|u|INSTALACIÓN DE CONEXIONADO Y CABLEADO EMENTOS DE CONTROL|604.95|280806|3|
~C|IV09200|u|SISTEMA CONTROL CLIMATIZACION|8168.54|280806|3|
~C|IV09205|u|ORDENADOR PENTIUN IV, 600, 8 GB, TECLADO TFT 17"|586.4|280806|3|
~C|IV09325|u|IMPRESORA HP|175.69|280806|3|
~C|IV09335|u|INTERFACE|392.89|280806|3|
~C|IV09405|u|PROGRAMA BÁSICO|1481.69|280806|3|
~C|IV09505|u|PROGRAMAS DE APLICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA|3987|280806|3|
~C|IVO0102|M|CABLE COAXIAL EN RG-11|4|260412|3|
~C|IVO0103|M|CABLE COAXIAL EN RG-7 PE NEGRO|3.11|260412|3|
~C|IVO0104|M|CABLE COAXIAL ANTENA EN RG-7 PE NEGRO|3.11|260412|3|
~C|IVO0105|u|DERIVADOR DE DOS SALIDAS PERDIDAS DE DERIVACIÓN|12.94|260412|3|
~C|IVO0106|u|REPARTIDOR DOS SALIDAS CON PASO CORRIENTE|10.81|260412|3|
~C|IVO0107|u|TOMA PARA SEÑALES DE TV + FM / SAT|8.99|260412|3|
~C|IVO0108|u|CONECTOR PARA CABLE COAXIAL TIPO RG-7|0.83|260412|3|
~C|IVO0109|u|CONECTOR PARA CABLE COAXIAL TIPO RG-11|3.95|260412|3|
~C|IVO0110|u| ADAPTADORA F 75 OHMIOS|1.07|260412|3|
~C|IVO091|u|CENTRAL PROGRAMABLE BANDA ANCHA CABECERA RTV|1650.82|260412|3|
~C|IVO092|u|PROGRAMADOR UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO CABECERA RTV|1000.58|260412|3|
~C|IVO099|u|REGISTRO TB 50 * 70 * 15 CMS|1766.76|260412|3|
~C|IVOO90|u|PARRILLA ANTENA UHF PARA  FM OMNIDIRECCIONAL|101.23|260412|3|
~C|IW04300|u|TUBO FLUORESCENTE 20 W|0.15|230806|3|
~C|KA00003|kg|ACERO EN PERFILES TUBULARES INOX.|0.83|230806|3|
~C|KA00200|kg|ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO|0.2|230806|3|
~C|KA00500|kg|ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO|0.89|230806|3|
~C|KA00850|m|MALLA MURFOR|1.16|230806|3|
~C|KA01100|m|PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO|1.43|230806|3|
~C|KA01500|m2|PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III)|20.22|230806|3|
~C|KA01501|m2|PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO CHAPA 1.5MM|135|201210|3|
~C|KA01502|m2|PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO CHAPA 1.5MM REJILLAS C/CERR|152|151210|3|
~C|KA02550|m2|PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA RF- 60 RECHAPADA HAYA C/OCULO|273.2|230806|3|
~C|KA02555|m2|PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA RF- 60 RECHAPADA HAYA|261.59|230806|3|
~C|KA02556|m2|PUERTA CORTAFUEGOS RF60. LACADO IGNIFUGO.|302.54|010211|3|
~C|KA03100|m2|PUERTA GARAJE PLEGABLE CH. ACERO PLEGADA|42.85|230806|3|
~C|KL00005|m2|VENTANA OSCILOBATIENTE CARP. OCULTA AL. LACADO|18.78|230806|3|
~C|KL00006|m2|CHAPA DE ALUMINIO LACADO RAL|5.2|230806|3|
~C|KL00008|m2|VENTANA PIVOTANTE EJE VERTICAL AL. LACADO C/ROTU|73|161210|3|
~C|KL01000|m2|PUERTA ABATIBLE AL. LACADO (T-IV)|45.66|230806|3|
~C|KL10000|m2|VENTANA GRAVENT SISTEMA HERVENT|67.63|230806|3|
~C|KL10001|u|SISTEMA APERTURA MANDO DIRECTO|16.91|230806|3|
~C|KL10002|m2|VENTANA GRAVENT FIJA|28.73|230806|3|
~C|KL10003|u|SISTEMA APERTURA MOTORIZADO|33.57|230806|3|
~C|KL10004|m2|VENTANA CIRCULAR ALUM LACADO FIJA|39.1|230806|3|
~C|KL10005|m2|VENTANA CIRCULAR AUUM LACADO BASCULANTE|56.07|230806|3|
~C|KM00001|m|CERCO MDF RECHAPADO HAYA 110X30 MM.|5.17|230806|3|
~C|KM00002|u|HOJA NORMALIZADA RECHAPADA HAYA 35 MM.|111.3|230806|3|
~C|KM00003|m|TAPAJUNTAS RECHAPADO HAYA 60X15 MM.|1.99|230806|3|
~C|KM00004|u|HOJA MDH 8 MM DOS CARAS.INT.POLIES.LACADO|110|310111|3|
~C|KM00005|m|CERCO MDH. LACADO|8.36|310111|3|
~C|KM00006|m|TAPAJUNTAS MDH 70X16 MM.LACADO|4.59|310111|3|
~C|KM00007|u|MANIVELA ACERO INOX|57|310111|3|
~C|KM00008|u|PERNIOS DE ACERO INOX|6.67|310111|3|
~C|KM00009|m|CERCO MADERA MACIZA 130X30 MM|3.32|310111|3|
~C|KM00010|m2|TABLERO MDH 12 MM. LACADO|43.65|310111|3|
~C|KM00011|u|BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO|8.56|310111|3|
~C|KM00012|m|TAPAJUNTAS MDH 12X70 MM.LACADO|4.59|310111|3|
~C|KM00013|m2|TABLERO MDH 16 MM.LACADO|53.65|010211|3|
~C|KM00014|m|TAPAJUNTAS MDF IGNIFUGO 70 X 10 MM|7.59|010211|3|
~C|KM00015|m|CERCO MDF IGNIFUGO|10.36|010211|3|
~C|KM01000|m|CERCO SAPELLY 70X40 MM.|3.26|230806|3|
~C|KM02900|u|HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM.|10.86|230806|3|
~C|KM04200|m|LISTON P.FLANDES 70X30 MM.|1.38|230806|3|
~C|KM04800|m|LISTON PINO 50X25 MM.|0.47|230806|3|
~C|KM05300|m3|MADERA SAPELLY|376.23|230806|3|
~C|KM08000|m|TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.|0.69|230806|3|
~C|KW01000|u|AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD|1.65|230806|3|
~C|KW01400|u|CERRADURA LLAVE PLANA|3.81|230806|3|
~C|KW02500|u|JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON|4.1|230806|3|
~C|KW03100|u|PASADOR EMBUTIDO|1.04|230806|3|
~C|KW03200|u|PERNIOS DE LATON 11 CM.|1.27|230806|3|
~C|KW03500|u|PICAPORTE DE RESBALON|1.4|230806|3|
~C|KW04300|u|BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA|60.36|230806|3|
~C|KW04800|m|CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES|0.45|230806|3|
~C|KW05000|m2|TABLERO PARKLEX1000 10MM|43.88|230806|3|
~C|KW05001|m2|TABLERO PARKLEX500 11MM|27.38|230806|3|
~C|KW05002|m2|TABLERO ATHLON 6mm|30.77|230806|3|
~C|KW05003|ml|RODAPIE TABLERO FENOLICO BLANCO|2.5|141210|3|
~C|KW05004|ml|TABLERO FENOLICO BLANCO REMATE DE PRETIL|4.05|161210|3|
~C|KW05005|ml|SOPORTE TABLERO PARA REMATE|2.23|171210|3|
~C|KW05006|m2|ENCIMERA TABLERO FENOLICO 10mm|32.04|230806|3|
~C|KW05007|m2|TABLERO FENOLICO BLANCO|43.88|180211|3|
~C|KW06000|ud|MIRILLA RECTANGULAR RF60|62.54|230806|3|
~C|KW08000|u|OCULO CENTRAL VIDRIO 6mm|7.29|230806|3|
~C|KW08001|u|SISTEMA DE GUIAS CORREDERAS Y CUELGUES|14.48|230806|3|
~C|KW08080|ud|CABINA DE ASEOS|270.21|230806|3|
~C|KW08090|ud|CABINA DE ASEOS DE MINUSVALIDOS|438.92|230806|3|
~C|KW08100|ud|CABINA VESTUARIOS|297.44|230806|3|
~C|KW08300|ud|CABINA SOLDADORES|320.57|230806|3|
~C|KW10100|m2|PUERTA ABATIBLE AL.LACADO ACRISTALAR|56.03|230806|3|
~C|KWW0001|ml|RIEL 10MM PARA RODAPIÉ|1.13|141210|3|
~C|M03B100|h.|Taladradora mecánica|7.03|310100|2|
~C|M10000|u|DEPÓSITO FIBRA VIDRIO|41.18|230806|3|
~C|M11PI020|h.|Eq. de inyección manual resinas|1.5|310100|2|
~C|M11PI030|ml|junta hidro-expansiva i/ resina|18|010710|3|
~C|MB00200|h|BOMBA DE HORMIGONAR|27.51|230806|2|
~C|MC00100|h|COMPRESOR DOS MARTILLOS|3.06|230806|2|
~C|MC00200|h|COMPRESOR PARA PROYECTAR|1.38|230806|2|
~C|MC00201|h|EQUIPO CHORRO PRESION LANZA DE AGUA|5.41|131210|2|
~C|ME00300|h|PALA CARGADORA|11.76|230806|2|
~C|ME00400|h|RETROEXCAVADORA|18.13|230806|2|
~C|MEDICIONTERMINACIO##||PROYECTO TERMINACION ESCUELA SUPERIOR INGENIERIA. PUERTO REAL|12775342.89|310100|0|
~D|MEDICIONTERMINACIO##|01\1\1\02\1\1\03\1\1\04\1\1\05\1\1\06\1\1\07\1\1\08\1\1\09\1\1\10\1\1\11\1\1\12\1\1\13\1\1\13M\1\1\14\1\1\15\1\1\16\1\1\17\1\1\18\1\1\19\1\1\20\1\1\21\1\1\22\1\1\23\1\1\24\1\1\25\1\1\|
~C|MG00100|h|GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA|26.73|230806|2|
~C|MK00100|h|CAMION BASCULANTE|12.61|230806|2|
~C|MK00200|h|CAMION CISTERNA|14.31|230806|2|
~C|MN00100|h|MOTONIVELADORA|23.37|230806|2|
~C|MODULO A#||MODULO A|32394.02|050802|0|
~D|MODULO A#|NP1.10MODUL\1\8\NP1.11MODUL\1\2\NP1.12MODUL\1\2\NP1.13MODUL\1\2\NP1.14MODUL\1\2\NP1.15MODUL\1\8\|
~C|MODULO B#||MODULO B|109004.9|050802|0|
~D|MODULO B#|NP1.16MODUL\1\27\NP1.17MODUL\1\1\NP1.18MODUL\1\3\NP1.19MODUL\1\14\NP1.20MODUL\1\9\NP1.21MODUL\1\27\|
~C|MODULO C#||MODULO C|109004.9|050802|0|
~D|MODULO C#|NP1.22MODC P\1\27\NP1.23MODC P\1\1\NP1.24MODC P\1\3\NP1.25MODC P\1\14\NP1.26MODC P\1\9\NP1.27MODC P\1\27\|
~C|MODULO D#||MODULO D|116627.5|050802|0|
~D|MODULO D#|NP1.16MODUL\1\25\NP1.27MODD P\1\4\NP1.271MODD\1\1\NP1.272MODD\1\3\NP1.28MODD P\1\15\NP1.29MODD P\1\9\NP1.30MODD P\1\1\NP1.31MODD P\1\29\|
~C|MODULO E#||MODULO E|108467.33|050802|0|
~D|MODULO E#|NP1.32MODE P\1\27\NP1.33MODE P\1\1\NP1.34MODE P\1\3\NP1.35MODE P\1\11\NP1.36MODE P\1\8\NP1.37MODE P\1\1\NP1.38MODE P\1\27\|
~C|MODULO F#||MODULO F|206855.38|050802|0|
~D|MODULO F#|NP1.39MODF P\1\26\NP1.40MODF P\1\108\NP1.41MODF P\1\3\NP1.42MODF P\1\1\NP1.43MODF P\1\4\NP1.44MODF P\1\48\NP1.45MODF P\1\7\1.46MODULOF P\1\64\NP1.47MODF P\1\126\|
~C|MODULO G y H#||MODULO G y H|113781.26|050802|0|
~D|MODULO G y H#|NP1.48MODGYH\1\4\NP1.49MODGYH\1\7\NP1.50MODGYH\1\10\NP1.51MODGYH\1\24\NP1.52MODGYH\1\1\NP1.53MODGYH\1\3\NP1.54MODGYH\1\2\NP1.55MODGYH\1\1\NP1.56MODGYH\1\6\NP1.57MODGYH\1\18\NP1.58MODGYH\1\5\NP1.59MODGYH\1\17\NP1.60MODGYH\1\49\|
~C|MP00270|m|PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)|105.87|230806|3|
~C|MP00600|u|REPERCUSION S/UTIL,TRANS.MONT.ECT. MAQUINA|3.15|230806|2|
~C|MR00200|h|PISON MECANICO MANUAL|1.3|230806|2|
~C|MR00201C|Ud|CORTE REPOSICION PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-20 6 CM.|1.13|030510|3|
~C|MR00202C|UD|PASOS INTERMEDIOS HORMIGONADOS PARQUE NATURAL|2.73|040510|3|
~C|MR00400|h|RULO VIBRATORIO|12.02|230806|2|
~C|MT13C1|m2|CHAPA PERFORADA GALV.PRELACACADA|11.22|020211|3|
~C|MT13C2|m|REMATE CHAPA ACERO|5.83|020211|3|
~C|MT13C3|ud|TORNILLO ACERO INOX AUTORROSCANTE|0.5|020211|3|
~C|MT13C4|m|JUNTA ESTANQUEIDAD CHAPA ACERO|0.9|020211|3|
~C|MT28P1|kG|Mortero puente de unión|0.27|020211|3|
~C|MT28P10|u|PRUEBA DE ESTANQUEIDAD|1652|030512|0|
~C|MT28P2|kg|Mortero monocapa acabado rugoso proyectado|1.1|020211|3|
~C|MT28P3|m2|MALLA DE FIBRA DE VIDRIO|2.43|310311|3|
~C|MT28P4|m|Junquillo PVC|0.35|020211|3|
~C|MT28P5|M|Perfil PVC rigido|0.37|020211|3|
~C|MT28P6|m2|MORTERO IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107|6.44|310311|3|
~C|MT28P7|Kg|MORTERO DE RODADURA|1.5|310311|3|
~C|MT28P8|kg|Mortero de Resinas en puente de unión|47.1|040411|3|
~C|MV00100|h|VIBRADOR|0.69|230806|2|
~C|MV00101|h|FRATASADORA MECANICA|3.1|310311|2|
~C|NP.C.C.I.16.2|Ud|GRUPO PRESION CAUDAL 24 M3/H 70 M.C.A PRESION TOTAL|23584.86|050802|0|
~D|NP.C.C.I.16.2|WW00W00\1\40\WW00300\1\70\IP12400\1\3\IP13000\1\1\IP12700\1\1\IM04801\1\1\IC67500\1\3\IC67100\1\2\ATC00100\1\4\ATC00400\1\16\IP12100\1\2\IM04802\1\1\|
~T|NP.C.C.I.16.2|GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA UN CAUDAL DE 24 M3/H Y 70 M C.D.A., COMPUESTO POR BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA DE 15 CV Y BOMBA JOCKEY DE 3 CV. SEGÚN NORMA UNE 23500/90, CON CAUDALÍMETRO DE 2 1/2" Y COLECTOR DE PRUEBAS.|
~C|NP.C.C.I.1_2|Ud|DEPOSITO AGUA CONTRA INCENDIOS 24M3|24884.77|050802|0|
~D|NP.C.C.I.1_2|ATC00100\1\43\AGM00800\1\14\FL01300\1\45\TO00700\1\32\MT28P3\1\100\MT28P6\1\225\SC00600\1\5\WW00400\1\122\ATC00400\1\6\TO01900\1\12.5\TP00100\1\46\U02JX010\1\50\AGM00500\1\5.3\CH04120\1\8.5\MT28P10\1\1\SC00610\1\1\GW00100\1\48500\MK00200\1\32\GW00225\1\1\WW00W00\1\457.3\|
~T|NP.C.C.I.1_2|DEPÓSITO DE AGUA DE FABRUCA DE LADRILLO DE UN PIE, INCLUIDA IMPERMEABILIZACIÓN, DESAGÜE PROBADO Y FUNCIONANDO.|
~C|NP02.001|UD|LIMPIEZA DE PATIOS|1146|050802|0|
~D|NP02.001|U39AF004\1\5\A03CD010\1\8\U02JS003\1\8\TO00100\1\8\TP00100\1\24\|
~T|NP02.001|UD.LIMPIEZA DEPATIOS, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, UTILIZANDO GRUA AUTOPROPULSADA PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MAQUINARIA, MINIEXCAVADORA, INCLUSO RETIRADA DE VEGETACION PIEZAS DE SANEAMIENTO ROTAS A CONTENEDOR EN OBRA Y POSTERIORMENTE A VERTEDERO AUTORIZADO.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP02.04.04|UD|REPARACIONES DE POZOS Y ARQUETAS EN PATIOS INTERIORES|444.51|050802|0|
~D|NP02.04.04|A03CD010\1\0.6\MK00100\1\0.8\TP00200\1\8\AGM00500\1\1.5\SW00700\1\1\FL01300\1\0.5\TO00100\1\8\TA00200\1\8\|
~T|NP02.04.04|REPOSICION DE PIEZAS ROTAS, ARQUETAS Y POZOS EN PATIOS INTERIORES, FORMADO POR: EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS PARA DESCUBRIR POZOS/ARQUETAS , REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES , CON RECRECIDO Y FORMACIÓN DE REGISTRO DE POZO/ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES MEDIANTE CAMION BASCULANTE, MAQUINARIA AUXILIAR, TRANSPORTE A VERTEDERO Y P.P DE COSTES INDIRECTOS SEGUN  NTE/ADD-13. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP02.04.05|UD|REPARACIONES DE POZOS Y ARQUETAS BAJO LOSAS ALVEOLARES|390.97|050802|0|
~D|NP02.04.05|A03CD010\1\0.9\MK00100\1\0.9\MC00100\1\8\TP00200\1\8\U02AP001\1\5.06\AGM00500\1\0.3\FL01300\1\0.6\SA00701\1\1\|
~T|NP02.04.05|REPOSICION DE PIEZAS ROTAS, ARQUETAS Y POZOS BAJO LOSAS ALVEOLARES, FORMADO POR: DEMOLICIONES NECESARIAS PARA DESCUBRIR POZOS/ARQUETAS OCULTOS BAJO EL FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES DE PATIO, REALIZADO CON MARTILLO COMPRESOR , CON RECRECIDO Y FORMACIÓN DE REGISTRO DE POZO/ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS MEDIANTE CAMION BASCULANTE, MAQUINARIA AUXILIAR Y P.P DE COSTES INDIRECTOS SEGUN  NTE/ADD-13. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP02.05.01.03|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 200mm|36.19|050802|0|
~D|NP02.05.01.03|TP00100\1\0.09\AA00300\1\0.12\ATC00100\1\1\MK00100\1\0.04\MR00200\1\0.16\TO01900\1\0.056\TP00200\1\0.67\WW00300\1\1\WW00W01\1\1\SC01000\1\1.01\|
~A|NP02.05.01.03|pvc\areno\color\auxiliar\rio\union\tubo\elastico\compacto\junta\nivel\tapa\relleno\colocacion\rigidez\saneamiento\zanja\colector\lateral\pared\diametro\riñones\compresor\medio\teja\|
~T|NP02.05.01.03|DESMONTAJE Y REPOSICION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA ; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES .INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP02.05.01.04|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 250mm|43.01|050802|0|
~D|NP02.05.01.04|WW00W01\1\1\WW00300\1\1.5\MR00200\1\0.18\MK00100\1\0.05\AA00300\1\0.15\ATC00100\1\1\TP00100\1\0.102\TP00200\1\0.801\TO01900\1\0.067\SC01100\1\1.01\|
~A|NP02.05.01.04|rigidez\colocacion\riñones\medio\teja\pared\colector\nivel\rio\areno\lateral\compacto\excavacion\compresor\tapa\elastico\tubo\junta\pvc\auxiliar\zanja\saneamiento\color\union\|
~T|NP02.05.01.04|DESMONTAJE Y REPOSICION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA; CON UN DIÁMETRO250 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES .INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP02.05.01.05|m.|TUBO PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED C.TEJA 300mm|58.59|050802|0|
~D|NP02.05.01.05|WW00W01\1\1\AA00300\1\0.16\WW00300\1\2\MR00200\1\0.2\MK00100\1\0.08\ATC00100\1\1.3\TP00100\1\0.113\TP00200\1\1.015\TO01900\1\0.085\SC01200\1\1.01\|
~A|NP02.05.01.05|compresor\saneamiento\colocacion\riñones\medio\colector\teja\lateral\relleno\areno\diametro\excavacion\rigidez\zanja\tapa\nivel\compacto\elastico\tubo\union\pvc\rio\auxiliar\color\junta\|
~T|NP02.05.01.05|DESMONTAJE Y REPOSICION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE  PARED  DE COLOR TEJA ; CON UN DIÁMETRO 300 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES .INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP05HHJ00110|UD|PASADOR JUNTA TIPO GOUJON|131.93|050802|0|
~D|NP05HHJ00110|WW00300\1\5\WW00W01\1\5\TO02100\1\0.236\WW00300C\1\1\|
~T|NP05HHJ00110|PASADOR TIPO GOUJON CRET-122 A COLOCAR CADA METRO EN LA JUNTA ESTRUCTURAL DE HORMIGONADO DE FORJADO RETICULAR, FORMADO POR: PASADOR DE ACERO INOXIDABLE COLOCADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS Y FIJACIONES MECANICAS  SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MATERIALES DEL FABRICANTE,  PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA|
~C|NP05HHJ00111|M2|TERMINACIÓN ENCUENTRO FORJADO CON PETO|20.06|050802|0|
~D|NP05HHJ00111|CM00300\1\0.002\CM00400\1\0.05\CW00600\1\0.3\TO00400\1\0.32\TP00100\1\0.1\WW00300\1\0.8\WW00W01\1\0.4\MV00100\1\0.15\CH02921\1\0.35\CE00200\1\0.01\|
~T|NP05HHJ00111|TERMINACION DE BORDE DE FORJADO PENDIENTE DE EJECUTAR, CON HORMIGÓN HA-30/20/P/IIA, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y APEOS, VERTIDO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EHE, EFHE Y NTE/EHR. MEDIDO LA LONGITUD EJECUTADA EN UN ACHO APROXIMADO DE UN METRO.|
~C|NP05HHJ00112|ml|REGULARIZACION BORDE DE FORJADO 30 CM|165.88|050802|0|
~D|NP05HHJ00112|CM00300\1\0.015\CM00400\1\0.05\CW00600\1\0.32\TO00400\1\1.75\TO00100\1\1.15\WW00300\1\4\WW00W01\1\7\MV00100\1\0.35\CH02921\1\0.35\CE00200\1\0.01\CA00520\1\1.1\CA00320\1\9.36\CA01700\1\2\TO00600\1\1.5\MC00100\1\0.75\TP00100\1\1.6\MT28P8\1\1.25\|
~T|NP05HHJ00112|REGULARIZACIÓN DE BORDE DE FORJADO CONSISTENTE EN; DEMOICIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL BORDE EXISTENTE, CON COMPROBACIÓN DE PLOMOS, EJECUCIÓN DE ESPERAS CONECTORES, ARMADO DE BORDE, HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-25/P/I, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y APEOS, VERTIDO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EHE, EFHE Y NTE/EHR. MEDIDO LA LONGITUD EJECUTADA EN UN ACHO APROXIMADO DE UN METRO.|
~C|NP06.05|ml|JUNTA DE DILATACION PARA INVERTIDA DE GRAVA|5|050802|0|
~D|NP06.05|ATC00100\1\0.25\TO00700\1\0.056\WW00W01\1\1\XI04001\1\0.03\|
~T|NP06.05|DE JUNTA DE DILATACION EN FALDON PARA CUBIERTA ECOLOGICA EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y S/DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE  PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; SEGUN NTE/QAA, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.|
~C|NP06.14|M2|CUBIERTA TIPO DECK INVERTIDA GRAVA|62.58|050802|0|
~D|NP06.14|QPW223\1\1.1\QPW224\1\3\QPW225\1\0.15\QW00800\1\1.1\TO00700\1\0.55\ATC00100\1\0.445\AG00200\1\0.05\QW00701\1\1.01\XI01801\1\1.1\RW50000\1\2.5\|
~T|NP06.14|FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, DECK, TIPO CONVENCIONAL, PENDIENTE DEL 1% AL 5%, COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SOPORTE BASE: PERFIL NERVADO AUTOPORTANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,7 MM DE ESPESOR, ACABADO LISO, CON 3 NERVIOS DE 50 MM DE ALTURA SEPARADOS 260 MM; APOYADA SOBRE CALZOS DE PERFILES METÁLICOS PARA FORMACIÓN DE LAS PENDIENTES. AISLAMIENTO TÉRMICO: PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA SOLDABLE, DE ALTA DENSIDAD, REVESTIDO CON OXIASFALTO Y FILM DE POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE, DE 50 MM DE ESPESOR; IMPERMEABILIZACIÓN: TIPO MONOCAPA, ADHERIDA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO DE 150 G/M², CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL TOTALMENTE ADHERIDA CON SOPLETE.PROTECCION: TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE POLIPROPILENO DE 100GR/M2, Y CAPA DE PRETECCIÓN DE 5CM DE ESPESOR CON ÁRIDO RODADO DE 16 A 32 MM DE DIÁMETRO. INCLUSO P/P DE BANDA DE REFUERZO Y PERFIL GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGA DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN ENCUENTRO DE FALDÓN CON PETO PERIMETRAL, SELLADO POR SU PARTE SUPERIOR; BANDA DE REFUERZO Y CANALETAS PARAGRAVAS DE DESAGÜE CON REJILLA DE PROTECCIÓN EN ENCUENTRO DE FALDÓN CON DESAGÜE DE PLUVIALES; BANDA DE REFUERZO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO O DEL SOPORTE RESISTENTE DE LA CUBIERTA Y JUNTAS DE CUBIERTA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.
|
~C|NP06.15|m3|GRAVA BLANCA MACHAQUEO|58.84|050802|0|
~D|NP06.15|AG00201\1\1.01\TP00200\1\1\|
~T|NP06.15|RELLENO CON GRAVA BLANCA DE MACHAQUEO, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO APORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y NIVELADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.|
~C|NP06.151|Kg|PROTECCION ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA INTUMESCENTE|0.32|050802|0|
~D|NP06.151|PX00300\1\0.005\PI00300\1\0.01\TO01000\1\0.01\WW00W01\1\1\|
~T|NP06.151|PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS, APLICADA EN VARIAS CAPAS HASTA ALCANZAR  LA RF DESADA, SEGÚN CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO OFICIALMENTE AUTORIZADO, FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA ÓXIDOS, MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO Y MANOS DE ACABADO. MEDIDA EL PESO NOMINAL DE PERFIL A PROTEGER.
|
~C|NP06.16|ud|EVACUACION AGUA LUCERNARIOS|82.45|050802|0|
~D|NP06.16|WW00W01\1\3\WW00300\1\4\TO00900\1\1.1\ATC00100\1\0.9\SS00305\1\1\SC00600\1\6\TO01900\1\1.1\|
~T|NP06.16|SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA RECOGIDA DE AGUAS DE LUCERNARIO Y CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO, FORMADO POR SUMIDERO SIFONICO DE PVC CONEXIONADO A CANALON Y BAJANTES DE PVC. INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES, REMATES FINALES DEL MISMO MATERIAL Y PIEZAS DE CONEXIÓN A BAJANTES. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO A LA RED Y PROBADO.


|
~C|NP06.19|m2|IMPERMEABILIZACION VUELOS|36.55|050802|0|
~D|NP06.19|TO00700\1\0.1\ATC00100\1\0.55\CH04120\1\0.15\MT28P3\1\1.1\MT28P6\1\3.1\|
~T|NP06.19|IMPERMEABILIZACION DE VUELO NO TRANSITABLE CONSTITUIDA POR: FORMACIÓN DE PENDIENTE SUAVE CON HORMIGON EN MASA; IMPERMEABILIZACION CON MORTERO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR, APLICADO EN 3 CAPAS DE 4 MM, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO COLOCADA ANTES DE LA ULTIMA CAPA. INCLUSO P.P. DE SOLAPES Y ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES; TODO SEGUN DETALLES EN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
.|
~C|NP06PCI00351|M2|TRAS.AUT.CARTN-YESO YP 1 PLAC. 13 MM ESP.FINAL 5.9CM MON60CMLR|21.88|050802|0|
~D|NP06PCI00351|FP01800\1\0.84\TO00900\1\0.264\TP00100\1\0.41\WW00300\1\1.9\WW00W01\1\0.9\FP02301\1\1\FP02400\1\1\XT15000\1\0.9\|
~T|NP06PCI00351|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO UN PANEL DE CARTON-YESO YP DE 13 MM. DE ESPESOR,  CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, ESTRUCTURA SIMPLE REFORZADA EN H, DE ESPESOR FINAL DE 5.9 CM, (13/46-LR), AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|NP06PCI00352|M2|TAB.CARTON-YESO YP 2 PLAC. 13 MM ESP.FINAL  7.2CM.SEP.MON60CM|23.29|050802|0|
~D|NP06PCI00352|FP02700\1\1\FP01800\1\0.93\TO00900\1\0.259\TP00100\1\0.282\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.6\FP02400\1\2\|
~T|NP06PCI00352|DE TABIQUE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO YP DE 13 MM. DE ESPESOR, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, DE ESPESOR FINAL DE 7,20 CM (13/46/13), AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|NP06PCI00353|M2|REPARACIÓN COQUERAS MORTERO CAPA GRUESA|15.85|050802|0|
~D|NP06PCI00353|TO00100\1\0.35\TP00100\1\0.25\AGM00101\1\3\MC00201\1\0.274\CW00601\1\0.133\GW00100\1\0.439\|
~T|NP06PCI00353|APLICACIÓN MANUAL DE MORTERO DE TIPO TIXOTROPICO MONOCOMPONENTE A BASE DE CEMENTO Y CARGAS ESPECIALES, RESINAS SINTÉTICAS, HUMO DE SILICE Y REFORZADO CON FIBRAS DE POLIAMIDA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN A LAS 24 HORAS MAYOR DE 12 N/MM², DE CLASE R3 SEGÚN UNE-EN 1504-3, EN CAPA DE 20 MM DE ESPESOR MEDIO, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ELEMENTO DE HORMIGÓN. INCLUSO P/P DE HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, PERFILADO DE ARISTAS, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO CON ESPONJA O FRATÁS Y CURADO, PREVIA PREPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN MEDIANTE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, , ELIMINANDO TODOS LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SOPORTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO, ELMININACIÓN DE REBABAS, PICADO DE ZONAS CON RESALTES, INCLUSO P/P DE PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y REPARACIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; ELIMINACIÓN DE LOS DETRITUS ACUMULADOS EN LAS ZONAS INFERIORES CON AGUA ABUNDANTE Y MANUALMENTE EN VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES; ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 



|
~C|NP06PCI00354|M2|REVESTIDO ELEMENTOS VISTOS MORTERO CAPA FINA|13.3|050802|0|
~D|NP06PCI00354|TO00100\1\0.35\TP00100\1\0.2\AGM00102\1\1.8\MC00201\1\0.274\CW00601\1\0.133\GW00100\1\0.439\|
~T|NP06PCI00354|APLICACIÓN MANUAL DE MORTERO TIPO  MONOCOMPONENTE A BASE DE CEMENTO, ARIDOS SELECCIONADOS, HUMO DE SILICE Y SESINAS SINTÉTICAS, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN A LAS 24 HORAS MAYOR DE 12 N/MM², DE CLASE R3 SEGÚN UNE-EN 1504-3, EN CAPA DE 5 MM DE ESPESOR MEDIO, PARA SELLADO DE POROS EN SOPORTES DE HORMIGÓN. INCLUSO P/P DE HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, PERFILADO DE ARISTAS, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO Y CURADO, PREVIA PREPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN MEDIANTE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, , ELIMINANDO TODOS LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SOPORTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO, ELMININACIÓN DE REBABAS, PICADO DE ZONAS CON RESALTES, INCLUSO P/P DE PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y REPARACIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; ELIMINACIÓN DE LOS DETRITUS ACUMULADOS EN LAS ZONAS INFERIORES CON AGUA ABUNDANTE Y MANUALMENTE EN VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES; ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
|
~C|NP06PCI00355|M2|FABRICA 15CM BLOQUE CON REFUERZOS|25.55|050802|0|
~D|NP06PCI00355|TP00100\1\0.2\AGM00800\1\0.01\FB00600\1\12.875\TO00100\1\0.35\CH03120\1\0.4\|
~T|NP06PCI00355|DE FABRICA DE 15 CM. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO LIGERO DE HORMIGON,  RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO FORMANDO ESTRUCTURURA PORTANTE Y FORMACION DE DINTEL, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS ; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB-11, NTE/FFB-13, RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.|
~C|NP06PCI00356|UD|SISTEMA COGIDA PIEZAS PREF. GRIS TRIAN. SECCION 0.25 M2|140.41|050802|0|
~D|NP06PCI00356|PI00300\1\0.11\CA01100\1\9\TO01600\1\2\TP00100\1\4\U39AF004\1\0.75\|
~T|NP06PCI00356|SUMINISTRO Y MONTAJE SISTEMA DE COGIDA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE SECCIÓN 0.25M2, REALIZADA EN CHAPAS DE ACERO LAMINADO, PIEZAS ESPECIALES Y CONECTORES, CON ESTRUCTURA AUXILIAR DE MONTAJE, TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA. INCLUSO P/P DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO EXCEPTO EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

|
~C|NP06PCI00357|UD|SISTEMA COGIDA PIEZAS PREF.  GRIS TRIAN. SECCION 0,10 M2|139.48|050802|0|
~D|NP06PCI00357|PI00300\1\0.11\CA01100\1\6\TO01600\1\2\TP00100\1\4\U39AF004\1\0.75\|
~T|NP06PCI00357|SUMINISTRO Y MONTAJE SISTEMA DE COGIDA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE SECCIÓN 0.10M2, REALIZADA EN CHAPAS DE ACERO LAMINADO, PIEZAS ESPECIALES Y CONECTORES, CON ESTRUCTURA AUXILIAR DE MONTAJE, TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA. INCLUSO P/P DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO EXCEPTO EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
|
~C|NP06PCI00358|ml|DEMOLICION ESCALERA 5 MODULO B,C,D|119.74|050802|0|
~D|NP06PCI00358|U02AP001\1\2\TP00100\1\2\TP00200\1\2\|
~T|NP06PCI00358|DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 25 CM. DE ESPESOR, INCLINADAS PARA ESCALERAS O PLANAS PARA ASCENSORES, ETC., CON COMPRESOR INCLUSO CORTE CON  LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO , CON P.P. DE MEDIOS AUX ILIARES NECESARIOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN PROYECCION HORIZONTAL.

|
~C|NP06PCI00359|UD|PICADO DE BAJANTES MODULO H, G , BAÑOS|13.9|050802|0|
~D|NP06PCI00359|U02JX010\1\0.16\TP00100\1\0.81\P00412\1\0.81\|
~T|NP06PCI00359|UD. PICADO Y LIMPIEZA DE SUPERFÍCIE DE HORMIGÓN CONVENCIONAL PARA DESCUBRIR BAJANTE PARA REALIZAR ENGARGOLO EN MODULOS G, H Y ZONA DE BAÑOS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
|
~C|NP06PCI00361|M2|TRATAMIENTO COLOR DE ELEMENTOS HORMIGON KEIM CONCRETAL LASUR|14.99|050802|0|
~D|NP06PCI00361|TP00100\1\0.17\TO01000\1\0.2\GC00220\1\1.1\GC00221\1\1.1\|
~T|NP06PCI00361|APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO KEIM CONCRETAL LASUR COLOR BLANCO 8305 SOBRE HORMIGON GRIS Y BLANCO, FORMADO POR DOS MANOS DE VELADURA MINERAL DE CAPA FINA DE SOL-SILICATO KEIM CONCRETAL LASUR PARA LA PROTECCION Y DECORACION DEL HORMIGON EN VELADURA SEGUN DIN-EN1062. IGNIFUGA DIN 4102-A2 Y ANTIESTATICA CON PIGMENTOS TOTALMENTE ESTABLES A LA LUZ. DILUIDO CON KEIM CONCRETAL FIXATIV EN PROPORCION A DEFINIR.INCLUSO P/P DE LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE, CON ELIMINACIÓN DEL POLVO Y LAS PARTÍCULAS SUELTAS.




|
~C|NP06PCI00362|M2|PROTECCION HUMEDAD HORMIGON VISTO KEIM LOTEXAN N|13.5|050802|0|
~D|NP06PCI00362|TP00100\1\0.2\TO01000\1\0.3\GC00222\1\1.1\|
~T|NP06PCI00362|APLICACION DE TRATAMIENTO COMO PROTECCION ADICIONAL EN ZONAS MUY EXPUESTAS A CLIMATOLOGIA ADVERSAS Y CARGAS DE HUMEDAD CON KEIM LOTEXAN N
APLICACION DE ACABADO CON HIDROFUGANTE A BASE DE SILOXANICO KEIM LOTEXAN N HASTA SATURACION CON UN CONSUMO MINIMO DE 0.200 LT/M2  .INCLUSO P/P DE LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE, CON ELIMINACIÓN DEL POLVO Y LAS PARTÍCULAS SUELTAS.
|
~C|NP06PCI00363|UD|PICADO PERIMETRAL DE HUECO EN FORJADO LUCERNARIOS|100.7|050802|0|
~D|NP06PCI00363|TO00100\1\3.5\TP00100\1\2.6\MC00100\1\3.5\MK00100\1\0.23\AGM00101\1\1.75\|
~T|NP06PCI00363|PICADO DE PERIMETO DE HUECO DE FORJADO EN LUCERNARIOS, REALIZADO CON MARTILLO COMPRESOR, REPARACIÓN CON MORTERO ESPECIFICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS MEDIANTE CAMION BASCULANTE, MAQUINARIA AUXILIAR Y P.P DE COSTES INDIRECTOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP06PCI00364|UD|ABERTURA DE VENTILACIÓN EN FORJADO SANITARIO|127.59|050802|0|
~D|NP06PCI00364|TO00100\1\1.4\TP00100\1\1.65\MC00100\1\1.76\MK00100\1\0.35\AGM00101\1\1.86\RL10005\1\1.1\|
~T|NP06PCI00364|EJECUCIÓN DE ABERTURA DE ADMISIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE MURO EN FORJADO SANITARIO, DE Ø A ESPECIFICAR, MEDIANTE REJILLA DE INTEMPERIE PARA  VENTILACIÓN, MARCO FRONTAL Y LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE ACERO INOXIDABLE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, COLOCADA EN INTERIOR, PARA VENTILACIÓN NATURAL DE LA CÁMARA DEL FORJADO SANITARIO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA.



|
~C|NP06PCI00365|Ud|CORTE DE PUERTA DE INSTALACIONES|813.68|050802|0|
~D|NP06PCI00365|ATC00100\1\8.2\TO02100\1\10\WW00300\1\274.05\TP00100\1\7\MC00100\1\11.96\MK00100\1\0.5\AGM00101\1\12\U02AP001\1\9.5\|
~T|NP06PCI00365|UD DE CORTE EN MURO CARGADERO DE RAMPA A SÓTANO, PARA AMPLIACIÓN DE HUECO DE PUERTA EXISTENTE Y PODER ALVERGAR EN SU INTERIOR LA TOTALIDAD DE LOS DEPÓSITOS DE LOS GRUPOS DE BOMBEO Y LIBRAR EL CUARTO DE INSTALACIONES, INCLUIDO ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y TRANSPORTE AVERTEDERO AUTORIZADO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
|
~C|NP06PCI00366|Ud|AYUDAS ALBAÑILERIA A EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO|7682.56|050802|0|
~D|NP06PCI00366|ATC00100\1\150\TO02100\1\150\WW00300\1\4542.83\TP00100\1\150\|
~T|NP06PCI00366|UNIDAD DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA.
|
~C|NP06PCI00367|ML|PROTECCIÓN ANTIPÁJAROS|4.43|050802|0|
~D|NP06PCI00367|TO02100\1\0.05\WW00300\1\7.85\TP00100\1\0.08\MG00100\1\0.02\|
~T|NP06PCI00367|ML DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN A COLOCAR EN LA JUNTA LONGITUDINAL DEL RETORNO EXTERIOR DEL AIRE ACONDICIONADO, PARA EVITAR LA ENTRADA DE PÁJAROS AL FALSO TECHO.

|
~C|NP07.22|m2|TERRAZO DIFERENTES FORMATOS SIN RODAPIÉ.|10.82|050802|0|
~D|NP07.22|TO01100\1\0.253\TP00100\1\0.07\RS08400\1\1\RS08501\1\1.04\AGM00500\1\0.021\AGL00100\1\0.001\AA00200\1\0.02\|
~T|NP07.22|DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE MICROGRANO DE DIFERENTES FORMATOS., RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, SIN RODAPIÉ, ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, EN COLOR A ELEGIR; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP07.23|ML|RODAPIÉ TABLERO FENÓLICO|5.42|050802|0|
~D|NP07.23|TO00300\1\0.048\ATC00100\1\0.03\WW00W01\1\2.15\KW05003\1\1.1\KWW0001\1\1.1\|
~T|NP07.23|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RODAPIÉ TABLERO DE RESINAS SINTÉTICAS TIPO FENÓLICO, CON TERMINACIÓN EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.,  DE 10 CM, RECIBIDO SOBRE RIEL ATORNILLADO A ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO  P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP07.25|ML|REVESTIDO DE PELDAÑOS TERRAZO MICROGRANO 2CM|58.44|050802|0|
~D|NP07.25|RP02601\1\1.102\RP00801\1\1.102\ATC00100\1\0.45\TP00100\1\0.15\AGL00100\1\0.001\AGM00500\1\0.021\|
~T|NP07.25|DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE TERRAZO MICROGRANO DE 2CM DE ESPESOR, CON FRANJA ANTIDESLIZANTE EN HUELLA, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.|
~C|NP07.26|M2|FALSO TECHO LAMAS DE ALUMINO|63.03|050802|0|
~D|NP07.26|TO00900\1\0.805\WW00W01\1\7\RT00801\1\1.1\RT00902\1\1.1\RT00802\1\1.1\|
~T|NP07.26|FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO PHALCEL U-31 O SIMILAR, CON LAMAS LISAS DE ALUMINIO EN ANCHO 31MM Y 39MM DE ALTO, SEPARACIÓN ENTRE ELLAS DE 19MM, LACADAS A AMBAS CARAS CON PINTURA POLIESTER-POLIAMIDA Y TERMOENDURECIDAS AL HORNO, ACABADO COLOR, CON VIGUETA SOPORTE EN ACERO LACADO, CON SISTEMA AUXILIAR EN ACERO GALVANIZADO PARA SUSTENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTP-18. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP07.29|M2|FALSO TECHO CONTINUO PLADUR FON R6-18|46.66|050802|0|
~D|NP07.29|WW00300\1\1\TO00900\1\0.256\WW00W01\1\2\FP00800\1\1\FP01800\1\0.4\FP01101\1\1.1\XT15000\1\1.1\|
~T|NP07.29|DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON YESO ACUSTICO TIPO PLADUR FON R6-18 O SIMILAR, CON PERFORACIONES, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL ; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|NP07.31|M2|TRASDOSADO CON PANEL ACUSTICO PLADUR FON R6-18|59.02|050802|0|
~D|NP07.31|FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.3\TP00100\1\0.25\WW00300\1\3.5\WW00W01\1\0.9\FP02301\1\1\FP01102\1\1.1\XT15000\1\1.1\|
~T|NP07.31|DE TRASDOSADO CON PANELES DE CARTON YESO ACUSTICO TIPO PLADUR FON R6-18 O SIMILAR, CON PERFORACIONES, ATORNILLADOS A ENTRAMADO VERTICAL DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL ; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|NP07.32|ML|REMATE DE PRETIL CON TABLERO FENOLICO|8.11|050802|0|
~D|NP07.32|TO00300\1\0.15\ATC00100\1\0.05\WW00W01\1\1\KW05004\1\0.65\KW05005\1\1.1\|
~T|NP07.32|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE DE PRETILES EN  TABLERO DE RESINAS SINTÉTICAS TIPO FENÓLICO, CON TERMINACIÓN EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.,  RECIBIDO SOBRE SOPORTE DE TABLERO MDF, INCLUSO  P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, SELLADO DE JUNTAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP07.35|M2|TERRAZO COMPACTO CEPILLADO DIFERENTES FORMATOS|13.69|050802|0|
~D|NP07.35|TO01100\1\0.253\TP00100\1\0.07\AGM00500\1\0.021\AGL00100\1\0.001\AA00200\1\0.02\RS08503\1\1.04\|
~T|NP07.35|DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO COMPACTO CEPILLADO DE DIFERENTES FORMATOS., RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, CON RODAPIE, ENLECHADO, Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, EN COLOR A ELEGIR; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP07.36|M2|TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACA VIROC LR|47.28|050802|0|
~D|NP07.36|FP01800\1\0.84\TO00900\1\0.264\TP00100\1\0.41\WW00300\1\1.9\WW00W01\1\0.9\FP02301\1\1\XT15000\1\0.9\FP0240D\1\1\|
~T|NP07.36|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO UN PANEL DE PLACA VIROC, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 60CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, AISLAMIENTO CON PANEL DE LANA MINERAL, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES(RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|NP07.38|ML|FORMACIÓN DE TABICA EN FALSO TECHO PLACA 13MM|15.48|050802|0|
~D|NP07.38|WW00300\1\3.65\TO00900\1\0.66\WW00W01\1\12\FP00800\1\0.65\FP01800\1\0.65\FP02400\1\0.5\|
~T|NP07.38|FORMACIÓN DE TABICA EN FALSO TECHO CON PANELES DE CARTON-YESO  DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP07.41|M2|PIEZA ZOCALO DE TERRAZO MICROGRANO 60X30 PULIDO|33.48|050802|0|
~D|NP07.41|TO01100\1\0.253\TP00100\1\0.07\RS08502\1\5.65\AGL00100\1\0.001\GC00205\1\5\|
~T|NP07.41|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA DE TERRAZO 60X30CM EN FORMACIÓN DE ZÓCALO, MICROGRANO GRIS PULIDA, COLOCADAS SOBRE TABIQUERIA DE CARTÓN YESO, APLICANDO ADHESIVO CEMENTOSO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE DOBLE ENCOLADO. REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO,CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO, APERTURA DE CAJAS EN MUROS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, FORMACIÓN Y SELLADO DE JUNTAS DE MOVIMIENTO, RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES Y ENCUENTROS CON HUECOS DE CARPINTERÍA, ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

|
~C|NP07.48|M2|FALSO TECHO DE PLACAS DESMONTABLES ESCAYOLA|10.71|050802|0|
~D|NP07.48|RT00700\1\1.83\RT00800\1\1.83\RT01500\1\1.58\RT01700\1\4.1\TO00900\1\0.34\WW00W01\1\1\RT00600\1\1.09\AGP00100\1\0.005\|
~T|NP07.48|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO DESMONTABLE, CON PLACAS DE ESCAYOLA TIPO CORAL TEGULAR, CON UNA MODULACIÓN DE 60X60 CMS.SUSPENDIDAS DEL FORJADO MEDIANTE UNA PERFILERIA OCULTA E-15, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE REMATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO. INCLUSO APERTURA DE HUECO PARA REJILLA DE RETORNO Y TALADROS PARA LUMINARIAS, INCLUSO P.P. DE DESCARGA, ACOPIO, SUBIDA A TAJO, PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-RTP. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.


|
~C|NP07.81|M2|FORMACION DE FALSO TECHO PLACA VIROC|46.47|050802|0|
~D|NP07.81|WW00300\1\3\TO00900\1\0.4\TP00100\1\0.4\WW00W01\1\2\FP00800\1\1\FP01800\1\0.84\FP0240D\1\1.1\|
~T|NP07.81|DE TECHO CONTINUO CON PLACAS VIROC GRIS BRUTO DE 12 MM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR UNA MEZCLA DE PARTICULAS DE MADERA Y CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDA Y SECADA. ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.|
~C|NP08.01|m2|PUERTAS DE PASO CIEGA ABATIBLE LACADA.|175.34|060306|0|
~D|NP08.01|KM04200\1\2.9\TO01500\1\1.35\KW01400\1\1\KM00004\1\0.65\KM00005\1\2.5\KM00006\1\2.5\KM00007\1\0.6\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\|
~T|NP08.01|PUERTA DE PASO DE UNA HOJA 0,92/0,62 X 2,03 MTS. CIEGA ABATIBLE GRUESO DE 40 MM. ESTRUCTURA DE HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL MADERA, TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO. PREMARCO. CERCO VISTO MDH - 150 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTIIMPACTO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDH- 70 X 16 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 203O E. A/ INOX.. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCOSATINADO REF. RAL. TODOS LOS HERRAJES CERTIFICADO: C5. HOJA DE PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PLANOS DE CARPINTERIA MADERA.|
~C|NP08.02|m2|FRONTAL DESPACHOS PUERTAS CIEGAS ENRASADAS. LACADAS.|139.54|060306|0|
~D|NP08.02|KM04200\1\1.9\TO01500\1\1\KW01400\1\0.6\KM00004\1\0.4\KM00006\1\1.25\KM00007\1\0.4\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00009\1\2.4\KM00010\1\0.6\KM00011\1\0.4\|
~T|NP08.02|1 UDS. P. BAJA + 1 UDS. P. PRIMERA. ENTRADA DESPACHOS PROFESORES. FORMADA POR 7 UDS. HUECOS PUERTAS P7. ENRASADAS CIEGAS Y LACADAS. HOJA 0,82 X 2,03 MTS. GRUESO DE 50 MM. ESTRUCTURA DE HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO. PREMARCO. CERCO ESPECIAL VISTO EN MADERA MACIZA AYUD DIM: 130 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A CARAS INTERIOR MDH- 70 X 16 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2034 INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DEL HUECO. SUPERF: 14 UDS. X 0,92 X 2,10 = 27,05 M2. REVESTIMIENTO FRONTAL ENRASADO A HOJAS DE PUERTA: DIM: 19,00 X 3,00 MTS. TABLERO DMH-12 MM. FIJADO A PARAMENTO. LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. FORMATO SEGÚN PLANOS DE CARPINTERIA D EMADERA. ALTO=3,00 MTS. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION REVESTIMIENTO: 2 UDS X 19,00 X 3,00 = 114,00 M2. MENOS HUECOS PUERTAS: 27,05 M2 = 86,95 M2.|
~C|NP08.03|m2|FRONTAL ASEOS ASC. PUERTA ENRASADAS. LACADAS|131.59|060306|0|
~D|NP08.03|KM04200\1\1.7\TO01500\1\1\KW01400\1\0.6\KM00004\1\0.35\KM00006\1\1.25\KM00007\1\0.4\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00009\1\2.4\KM00010\1\0.55\KM00011\1\0.4\|
~T|NP08.03|1 UDS. P. BAJA + 1 UDS. P. PRIMERA. ENTRADA ASEOS ASCENSOR PRINCIPAL. FORMADA POR 4 UDS. HUECOS PUERTAS: P4.- ENRRASADAS CIEGAS Y LACADAS. HOJA 0,72 X 2,03 MTS. + 1 UDS. PUERTA: P11.- CORREDERA. GRUESO DE 50 MM. ESTRUCTURA DE HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO.PREMARCO. CERCO ESPECIAL EN MADERA MACIZA DE AYUD DIM: 130 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A CARA INTERIOR MDH- 70 X 16 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2030 E A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. SUPERF: 8 UDS. X 0,96 X 2,10 = 8,06 M2. + 1 UDS. 1,00 X 2,10 = 2,10 M2. TOTAL = 10,16 M2. REVESTIMIENTO FRONTAL ENRASADO A HOJAS DE PUERTA: 19,00 X 3,00 MTS. TABLERO DMH-12 MM. FIJADO A PARAMENTO. LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. FORMATO SEGÚN PLANOS DE CARPINTERIA DE MADERA. ALTO= 3,00 MTS. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION REVESTIMIENTO: 2 UDS X 19,00 X 3,00 = 114,00 M2 MENOS HUECOS DE PUERTAS: 20,32 M2 = 93,68 M2.|
~C|NP08.04|m2|PUERTA ABATIBLE CRISTALERA. LACADA.|204.76|060306|0|
~D|NP08.04|KM04200\1\2.9\TO01500\1\1.35\KW01400\1\1\KM00004\1\0.65\KM00005\1\2.5\KM00006\1\2.5\KM00007\1\0.6\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00011\1\0.4\VL05003\1\1.006\TO01700\1\0.22\VW01500\1\3\|
~T|NP08.04|PUERTA DE ENTRADA DESPACHO DIRECCION CON HOJA 0,82 X 2,03 MTS. CON HUECO 1,00 X 0.40 MTS PARA VIDRIO 3 + 3 MM. VIDRIO INCLUIDO. ABATIBLE GRUESO DE 42 MM. ESTRUCTURA DE HOJA BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO. REGRUESO A DOS CARAS SOBRE EL PREMARCO EXISTENTE. CERCO VISTO MDH - 200 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDH- 70 X 12 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2030 E. A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE.MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PLANOS DE CARPINTERIA:|
~C|NP08.05|m2|PUERTA ABATIBLE CON OCULO. LACADA|221.26|060306|0|
~D|NP08.05|KM04200\1\2.9\TO01500\1\1.35\KW01400\1\1\KM00004\1\0.8\KM00005\1\2.5\KM00007\1\0.6\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00011\1\0.4\VL05003\1\1.006\TO01700\1\0.22\VW01500\1\3\KM00012\1\2.5\|
~T|NP08.05|PUERTA DE ENTRADA AULAS Y TALLERES DE UNA HOJA 0,92 X 2,03 MTS.CON OCULO CIRCULAR DE 25 CM. VIDRIO DE 3+3 MM. ABATIBLE GRUESO DE 42 MM. ESTRUCTURA DE HOJA BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO. REGRUESO A DOS CARAS SOBRE  PREMARCO. CERCO VISTO MDH - 200 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDH- 70 X 12 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2030 E. A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PLANOS DE CARPINTERIA: CM01 AL CM05.|
~C|NP08.06|m2|PUERTA ABATIBLE. CIEGA. LACADA|203.85|060306|0|
~D|NP08.06|KM04200\1\2.2\TO01500\1\1.6\KW01400\1\0.6\KM00004\1\0.8\KM00006\1\1.7\KM00007\1\0.6\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00011\1\0.8\KM00012\1\1.7\KM00005\1\2.5\|
~T|NP08.06|PUERTA DE ENTRADA ASEOS CENTRALES DE UNA HOJA CIEGA 0,92 X 2,03 MTS. ABATIBLE GRUESO DE 42 MM. ESTRUCTURA DE HOJA BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO. REGRUESO A DOS CARAS SOBRE PREMARCO. CERCO VISTO MDH - 200 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDH- 70 X 12 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2030 E. A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PLANOS DE CARPINTERIA: CM01 AL CM05.|
~C|NP08.07|m2|PUERTA DOBLE HOJA CIEGA ABATIBLE LACADA|195.67|060306|0|
~D|NP08.07|KM04200\1\2.2\TO01500\1\1.6\KW01400\1\0.4\KM00004\1\0.8\KM00006\1\1.7\KM00007\1\0.5\KM00008\1\1.5\WW00W01\1\1\WW00300\1\1\KM00011\1\0.6\KM00012\1\1.7\KM00005\1\2.5\|
~T|NP08.07|PUERTA DE PASO DOBLE HOJA 0,92/0,62 X 2,03 MTS. CIEGA ABATIBLE GRUESO DE 42 MM. TRASLAPADA AL CIERRE. ESTRUCTURA DE HOJA BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA + TABLERO MDH- 8 MM. A DOS CARAS. INTERIOR INYECTADO ESPUMA POLIESTIRENO.PREMARCO. CERCO VISTO MDH 150 X 30 MM. CON BURLETE CIERRE ANTI-IMPACTO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDH- 70 X 16 MM. BISAGRAS 3 UDS. A/INOX. 100 X 86 X 3 MM. CERRADURA TESA 2033 E. A/INOX. . MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9. PASADORES EMBUTIDO AL CANTO 2 UDS. DE 30 + 60 CM. A/INOX. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL. HERRAJES CERTIFICADO C5. PUERTAS SELLO: AITIM. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PLANOS DE CARPINTERIA MADERA.|
~C|NP08.08|m2|PUERTA RF-60 OCULO ABATIBLE. LACADA|503.16|050802|0|
~D|NP08.08|KM04200\1\2.9\ATC00100\1\0.5\TO01600\1\0.6\WW00300\1\2\WW00W01\1\2\KW04300\1\0.5\KW01400\1\1\KA02556\1\1\KM00014\1\2.5\KM00015\1\2.5\VL50001\1\0.2\VW01500\1\4\TO01700\1\0.676\|
~T|NP08.08|PUERTA RF-60 HOMOLAGADA CON OCULO UNA HOJA ABATIBLE MARCA: INDUSTRIAS CARSAL. SERIE EI-60 OCULO. GRUESO CANTO HOJA 55 MM.INCLUIDO PREMARCO. CERCO VISTO DIM: 130 A 200 X 30 MM. MDF. IGNIFUGO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDF. IGNIFUGO. DIM: 70 X 10 MM.. BISAGRAS HOMOLOGADAS C-5. BARRA ANTIPANICO, CERRADURA ANTIPANICO TESA 2030 A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9 LACADO IGNIFUGO. ACRILICO SATINADO. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. SE ENTREGARA CERTIFICADO DE HOMOLOGACION: EI2 60 C5. DE SUMINISTRO E INSTALACION. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO.|
~C|NP08.09|m2|PUERTA DOBLE HOJA RF-60 CIEGA ABAT. LACADA|403.84|050802|0|
~D|NP08.09|KM04200\1\2.9\ATC00100\1\0.5\TO01600\1\0.7\WW00300\1\2\WW00W01\1\2\KW04300\1\0.5\KW01400\1\1\KA02556\1\1\KM00014\1\2.5\KM00015\1\2.5\|
~T|NP08.09|PUERTA RF-60 FORMADA POR DOS BLOCK HOMOLAGADA CIEGA DOBLE HOJA ABATIBLE MARCA: INDUSTRIAS CARSAL. SERIE EI-60. SUMISTRADA EN DOS BLOCK INDEPENDIENTES. GRUESO CANTO HOJA 55 MM.INCLUIDO PREMARCO. CERCO VISTO DIM: 130 A 200 X 30 MM. MDF. IGNIFUGO. TAPAJUNTA A DOS CARAS MDF. IGNIFUGO. DIM: 70 X 10 MM.. BISAGRAS HOMOLOGADAS C-5. CERRADURA ANTIPANICO TESA 2030 A/INOX. MANIVELA MARCA: HOPPE. MOD. TOKIO F-9 LACADO IGNIFUGO. ACRILICO SATINADO. SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. SE ENTREGARA CERTIFICADO DE HOMOLOGACION: EI2 60 C5. DE SUMINISTRO E INSTALACION. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO.|
~C|NP08.10|m2|FRENTE ARMARIOS ABATIBLES. LACADOS|149.3|060306|0|
~D|NP08.10|KW01000\1\0.8\WW00300\1\1\TO01500\1\1.7\KW01400\1\0.35\WW00W01\1\1\KM04200\1\2.5\KW03100\1\0.72\KM00006\1\2.5\KM00008\1\4\KM00013\1\1.1\KM00005\1\2.5\|
~T|NP08.10|FRENTE DE ARMARIO HOJAS ABATIBLES CIEGAS. EN TABLERO MDH- 16 MM. CERCO MDH- 70 X 30 MM. TAPAJUNTA MDH- 70 X 16 MM. BISAGRAS 4 UDS X HOJAS. MARCA: BLUM REF. TOP APERTURA 110 º. DISEÑO ENRRASADO HOJA CON TAPAJUNTA. TIRADORES MARCA: HOPPE REF.- TOKIO F-9. TODO EL CONJUNTO LACADO UV. BLANCO SATINADO REF. RAL SUMINISTRO EN OBRA: EMBALAJE PROTEGIDO. SISTEMA EN BLOCK. MONTADO ACOPLADO Y REPASADO EN OBRA. MEDICION POR UNIDAD DE HUECO. DE ACUERDO A PANOS DE CARPINTERIA DE MADERA.
|
~C|NP08ECB00100|m.|CANALIZACION TUBO PVC CORR. REFORZ. 25MM|1.92|280206|0|
~D|NP08ECB00100|IE12100EC\1\1.05\Actividad ACT0010\1\0.12\WW00300\1\0.2\|
~T|NP08ECB00100|CANALIZACION PARA INSTALACION DE VOZ-DATOS FORMADA POR TUBO DE PVC. COARRUGADO REFORZADO 25MM , P.P CAJAS DE REGISTRO, MATERIALES DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|NP08ECB00101|m.|CANALIZACION TUBO PVC CORR. REFORZ. 32MM|1.99|280206|0|
~D|NP08ECB00101|IE12200EC\1\1.05\Actividad ACT0010\1\0.12\WW00300\1\0.2\|
~T|NP08ECB00101|CANALIZACION PARA INSTALACION DE VOZ-DATOS FORMADA POR TUBO DE PVC. COARRUGADO REFORZADO 32MM , P.P CAJAS DE REGISTRO, MATERIALES DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|NP08ECB00536|m.|BANDEJA 60x600 mm.|27.14|050802|0|
~D|NP08ECB00536|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.146\IE14408V\1\1\IE14559V\1\1\IE14008V\1\1\|
~T|NP08ECB00536|DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE REJILLA METÁLICA DE 60X600 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP08ECC00124|Ud|CENTRAL MOD. MICROPR.ANALG. 8 LAZOS EQUIP. CON:CENTRAL MORLEY MO|21498.76|050802|0|
~D|NP08ECC00124|ATC00100\1\1.2\ATC00400\1\15\IP01416\1\1\WW00W00\1\56\|
~T|NP08ECC00124|UD. CENTRAL ANALÓGICA MODULAR DE 5 LAZOS MARCA MORLEY-IAS, MODELO ZX5SE. LAZO ANALÓGICO DE 460 MA, PARA 99 SENSORES + 99 MÓDULOS (HASTA 60 SIRENAS ALIMENTADAS DE LAZO), CABLEADO DE LAZOS A 2 HILOS Y CUALQUIER GEOMETRÍA, AUTOCONFIGURACIÓN DESDE EL TECLADO LCD RETROILUMINADO DE 4X40 CARACTERES, 20 INDICADORES DE ESTADO DE ZONA AMPLIABLE A 80. 14 LEDS INDICADORES DE ESTADO. 5 TECLAS DE CONTROL Y TECLADO ALFANUMÉRICO (17 TECLAS) 800 DISPAROS INTERNOS Y 60 FUNCIONES LÓGICAS, 150 PROGRAMAS CON 8 TIPOS DE DISPARO POR ZONA, 200 ZONAS CON 20 CARACTERES DE TEXTO, 3 MODOS HORARIOS: SENSIBILIDAD, RETARDO Y VERIFICACIÓN, HISTÓRICO DE 1000 EVENTOS, LAZO PERIFÉRICO PARA HASTA 31 EQUIPOS COMO REPETIDORES, IMPRESORAS O INTERFACES DE DATOS, 2 PUERTOS PARA INTEGRACIÓN Y CONEXIÓN EN RED, PUERTO INTEGRADO PROGRAMACIÓN / TELEGESTIÓN, CABINA DE ACERO IP-30 ESTANCA A INTERFERENCIAS, INTEGRACIÓN VÍA IP CON SOFTWARE GRÁFICO TG Y PROTOCOLOS PAGER O MODBUS EN54-2, EN54-4, CE, CERTIFICADO CPD
|
~C|NP08ECC00126|ml|CRCUITO MONOF,INST CABLE COBRE 2 CONDUCT 1,5MM2 SECC NOM PVC13MM|4.89|050802|0|
~D|NP08ECC00126|2\1\0.7\ATC00100\1\0.06\IE11905\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.24\WW00300\1\0.56\IE01902\1\2.02\|
~T|NP08ECC00126|INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORMADO POR CABLE TRENZADO Y APANTALLADO, DOS CONDUCTORES DE 1,5MM2 DE SECCIÓN PARA LOS EQUIPOS INTELIGENTES Y CABLE DE CU DE 750V DE 2X1,5MM2 DE SECCIÓN PARA ALIMENTACIÓN AUXILIAR, BAJO TUBO CORRUGADO, INCLUSO P.P. DE CAJA DE DERIVACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO
|
~C|NP08ELL00015|UD|PANTALLA ESTANCA IP67 1x36W.|41.01|050802|0|
~D|NP08ELL00015|ATC00100\1\0.071\ATC00400\1\0.089\WW00300\1\2\WW00400\1\0.05\IEL0001\1\1\|
~T|NP08ELL00015|UD. DE PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS FLUORESCENTE, TIPO NLW500-IP 667, DE 1X63 W ELECTRONICA, CABLEADO, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA, SEGUN DETALLE DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00016|UD|LUMINARIA INDUSTRIAL 455 mm.|185.16|050802|0|
~D|NP08ELL00016|ATC00100\1\0.095\ATC00400\1\0.1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.1\IEL0004\1\1\|
~T|NP08ELL00016|UD. DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 455 MM/515 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDA POR UNA CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO Y RESINA FENÓLICA, REFLECTOR DE DISTRIBUCIÓN EXTENSIVA O SEMI-INTENSIVA DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN CON EL CIERRE IP54 CLASE I Y SIN CIERRE IP20 CLASE I, CON LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS OVOIDE DE POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERTICAL CON CASQUILLO ARRIBA DE 250 W. Y EQUIPO DE ARRANQUE. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NP08ELL00017|UD|LUMINARIA INDUSTRIAL 400 W|264.98|050802|0|
~D|NP08ELL00017|ATC00100\1\0.095\ATC00400\1\0.1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.1\IEL00026\1\1\|
~T|NP08ELL00017|UD. DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 400W. CONSTITUIDA POR UNA CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO Y RESINA FENÓLICA, REFLECTOR DE DISTRIBUCIÓN EXTENSIVA O SEMI-INTENSIVA DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN CON EL CIERRE IP54 CLASE I Y SIN CIERRE IP20 CLASE I, CON LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS OVOIDE DE POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERTICAL CON CASQUILLO ARRIBA DE 400 W. Y EQUIPO DE ARRANQUE. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.
|
~C|NP08ELL00018|UD|LUMINARIA EMPOTRAR 4x18 W.|68|050802|0|
~D|NP08ELL00018|ATC00100\1\0.087\ATC00400\1\0.094\WW00300\1\3\WW00400\1\0.1\IEL0002\1\1\|
~T|NP08ELL00018|UD. DE LUMINARIA DE EMPOTRAR, DE 4X18 W. CON ÓPTICA DE LAMAS DE ALUMINIO TRANSVERSALES,  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO TIPO IMPALA LAMA L, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP08ELL00019|UD|LUMINARIA EMPOTRAR 2x13 W. D=213 mm.|57.32|050802|0|
~D|NP08ELL00019|ATC00100\1\0.077\ATC00400\1\0.091\WW00300\1\2\WW00400\1\0.08\IEL0003\1\1\|
~T|NP08ELL00019|UD. DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 13 W./840, D=213 MM. REFLECTOR DE POLICARBONATO VAPORIZADO METALIZADO Y FACETEADO. DIFUSOR PRISMÁTICO. INDICE DE PROTECCIÓN IP 20/CLASE II. CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE NUEVA GENERACIÓN Y EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO TIPO LATINA Y PORTALÁMPARAS. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00020|UD|PLAFON C/VISERA 60W.|21.27|050802|0|
~D|NP08ELL00020|ATC00100\1\0.051\ATC00400\1\0.059\WW00300\1\1\WW00400\1\0.03\IEL0006\1\1\|
~T|NP08ELL00020|UD. DE PLAFÓN CON VISERA PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED DE ALUMINIO LACADO Y VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO Y ESTIRADO EN LA PARTE INTERIOR, REJILLA METÁLICA Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD, CON LÁMPARA ESTÁNDAR DE 60 W. GRADO DE PROTECCIÓN IP54/CLASE I. CON LÁMPARA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00021|UD|PROYECTOR ASIMETRICO VSAP 150W.|91.57|050802|0|
~D|NP08ELL00021|ATC00100\1\0.085\ATC00400\1\0.097\WW00300\1\2\WW00400\1\0.05\IEL0007\1\1\|
~T|NP08ELL00021|UD. DE PROYECTOR ASIMÉTRICO CONSTRUIDO EN FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, PINTADO CON RESINAS DE POLIURETANO, REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, CON CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, HORQUILLA DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE,  CON 1 LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN TUBULAR DE 150 W. Y EQUIPO DE ARRANQUE. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00022|UD|PILOTO DE BALIZAMIENTO|52.51|050802|0|
~D|NP08ELL00022|ATC00100\1\0.071\ATC00400\1\0.089\WW00300\1\2\WW00400\1\0.05\IEL0009\1\1\|
~T|NP08ELL00022|UD. PILOTO DE BALIZAMIENTO.  EMBELLECEDOR CUADRADO O REDONDO CON ACABADO BLANCO.  DIFUSOR OPAL O TRANSPARENTE.  FUENTE DE LUZ EN COLOR BLANCO.  TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230V A.C. O 24V C.C.  SEÑALIZACIÓN EN PRESENCIA DE RED Y EN AUSENCIA DE RED MEDIANTE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN CENTRALIZADOS PBL-80 Y PBL-25 QUE PROPORCIONAN A LAS BALIZAS 1 HORA DE AUTONOMÍA.  CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE-EN 60598-1, CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN 93/68/CE, 89/336/CE Y 73/23/CE. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA|
~C|NP08ELL00023|UD|BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 160 LM.|55.17|280206|0|
~D|NP08ELL00023|Actividad ACT0010\1\0.075\WW00400\1\0.05\WW00300\1\2\IP04001\1\1\|
~T|NP08ELL00023|UD. DE BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA NO PERMANENTE IP42 IK 07, DE SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED/TECHO,  DE 160 LÚM. CON SERIGRAFIADO DE SALIDA SEGÚN CASO.  ACABADOS BLANCO, GRIS OSCURO METALIZADO, GRIS PLATA.  BASE, REFLECTOR Y SOPORTE DIFUSOR FABRICADOS EN ABS O POLICARBONATO.  DIFUSOR TRANSPARENTE CON ROTULO, OPAL O MUY OPAL.  PILOTO TESTIGO DE CARGA LED O INCANDESCENTE.  AUTONOMIA SUPERIOR A 1 HORA.  EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA.  OPCIÓN DE TELEMANDO.  DISPONIBLE EN MODELO TCA CON FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOTEST Y SISTEMA CENTRALIZADO DAISATEST.  CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA|
~C|NP08ELL00024|UD|PUNTO INTERRUPTOR|19.18|050802|0|
~D|NP08ELL00024|IEP0001\1\1\ATC00400\1\0.28\WW00W01\1\2\|
~T|NP08ELL00024|UD. DE PUNTO DE LUZ DE INTERRUPTOR INSTALADO CON CABLE 750V LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO EMPOTRADO, INCLUIDO CAJA DE CONEXIONES, CAJA UNIVERSAL Y MECANISO DE 1ª CALIDAD BLANCO O BLANCO MARFIL.|
~C|NP08ELL00025|UD|PUNTO CONMUTADOR|21.91|050802|0|
~D|NP08ELL00025|IEP0002\1\1\ATC00400\1\0.28\WW00W01\1\2\|
~T|NP08ELL00025|UD. DE PUNTO DE LUZ DE CONMUTADOR  INSTALADO CON CABLE 750V LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO EMPOTRADO, INCLUIDO CAJA DE CONEXIONES, CAJA UNIVERSAL Y MECANISO DE 1ª CALIDAD BLANCO O BLANCO MARFIL.|
~C|NP08ELL00026|UD|PUNTO LUMINARIA|11.19|050802|0|
~D|NP08ELL00026|IEP0003\1\1\ATC00400\1\0.2\WW00W01\1\2\|
~T|NP08ELL00026|UD. DE PUNTO DE LUZ DE LUMINARIA INSTALADO CON CABLE 750V LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO EMPOTRADO.|
~C|NP08ELL00027|UD|PUNTO DE LUZ ESTANCO|24.6|050802|0|
~D|NP08ELL00027|IEP0004\1\1\ATC00400\1\0.28\WW00W01\1\2\ATC00100\1\0.1\|
~T|NP08ELL00027|UD. DE PUNTO DE LUZ ESTANCO INSTALADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55 , EMPOTRADO O SUPERFICIAL S/ CASO  INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD,EMPOTRADOS NIESSEN ESTYLOY P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00028|UD|PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO|50.61|050802|0|
~D|NP08ELL00028|IEP0005\1\1\ATC00400\1\0.35\WW00W01\1\2\ATC00100\1\0.13\|
~T|NP08ELL00028|UD. DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO INSTALADO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55 , EMPOTRADO  O SUPERFICIAL S/ CASO Y AISLADO CON TUBO DE PVC., INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS NIESSEN STYLOY P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP08ELL00029|UD|LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 2X35W TUBO T5|131.28|050802|0|
~D|NP08ELL00029|ATC00400\1\0.33\WW00300\1\2.97\WW00400\1\0.208\IELSL2X35\1\1\IELSKIT\1\1\IELST5\1\2\IELSTF\1\2\|
~T|NP08ELL00029|LUMINARIA SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO, DE 2X35 W.  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA FLUORESCENTE DE NUEVA GENERACIÓN TIPO T5 Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00030|UD|LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 1X54W TUBO T5|103.95|050802|0|
~D|NP08ELL00030|ATC00400\1\0.094\WW00300\1\3\WW00400\1\0.283\IELSL1X54\1\1\IELSKIT\1\1\IELST5\1\1\IELSTF\1\2\|
~T|NP08ELL00030|LUMINARIA SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO, DE 1X54 W.  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA FLUORESCENTE DE NUEVA GENERACIÓN TIPO T5 Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00031|UD|LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 1X49W TUBO T5 TIRA CONTINUA|127.27|050802|0|
~D|NP08ELL00031|ATC00400\1\0.33\WW00300\1\3.05\WW00400\1\0.517\IELSL1X49\1\1\IELSKIT\1\1\IELST5\1\1\IELSTF\1\0.4\IELSPU\1\1\|
~T|NP08ELL00031| LUMINARIA SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO, DE 1X49 W EN TIRA CONTINUA.  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA FLUORESCENTE DE NUEVA GENERACIÓN TIPO T5 Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00032|UD|LUMINARIA SCREENLUZ 2X24W TUBO T5|93.31|050802|0|
~D|NP08ELL00032|ATC00400\1\0.094\WW00300\1\3\WW00400\1\0.1\IELSL2X24\1\1\IELSKIT\1\1\IELST5\1\2\IELSTF\1\0.4\|
~T|NP08ELL00032|LUMINARIA SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO, DE 2X24 W.  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA FLUORESCENTE DE NUEVA GENERACIÓN TIPO T5 Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00033|UD|LUMINARIA SCREENLUZ 2X54W TUBO T5|121.07|050802|0|
~D|NP08ELL00033|ATC00400\1\0.094\WW00300\1\3\WW00400\1\0.1\IELSL2X54\1\1\IELSKIT\1\1\IELST5\1\2\IELSTF\1\0.4\|
~T|NP08ELL00033|LUMINARIA SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO, DE 2X54 W.  CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA FLUORESCENTE DE NUEVA GENERACIÓN TIPO T5 Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00034|UD|PUNTO DE LUZ CON CAJA EN SUPERFICIE|4.33|280206|0|
~D|NP08ELL00034|Actividad ACT0010\1\0.225\IE01900\1\8\WW00W00\1\0.5\WW00300\1\0.3\IE11900\1\2.8\IE05200\1\1\|
~T|NP08ELL00034| PUNTO DE LUZ CON CAJA INSTALADA EN SUPERFICIE, CON CABLE 750V EN MANGUERA DE 3X1.5 MM2 LIBRE DE HALOGENOS, INCLUIDO BORNAS DE CONEXIÓN.
|
~C|NP08ELL00035|UD|AYUDA A LA SUSPENSIÓN|18.06|050802|0|
~D|NP08ELL00035|ATC00400\1\0.12\WW00300\1\3\WW00400\1\0.1\EILSUS\1\1\|
~T|NP08ELL00035|AYUDA A LA SUSPENSIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE CARRIL PERFORADO SUJETO AL TECHO DEL HORMIGÓN EN EL PUNTO EN QUE SE PERMITA, MEDIANTE TACO METÁLICO VARILLA ROSCADA, TUERCA Y ARANDELA.
|
~C|NP08ELL00036|UD|LUMINARIA MURAL 1X80w|113.39|050802|0|
~D|NP08ELL00036|ATC00400\1\0.1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.1\IEL0025\1\1\|
~T|NP08ELL00036|APARATO DE ILUMINACIÓN MULTIFUNCIONAL DE TECNOPOLÍMERO, GEWISS EXTRO 1X80W O SIMILAR. GRADO DE PROTECCIÓN IP55, AISLAMIENTO CLASE I, INCLUIDO LAMPARA DE DESCARGA DE 80 W, EQUIPO DE ENCENDIDO, TOTALMENTE INSTALADO.
|
~C|NP08ELL00037|UD|PANTALLA ESTANCA 2X58 W|76.4|050802|0|
~D|NP08ELL00037|ATC00400\1\0.1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.1\IEL0027\1\1\|
~T|NP08ELL00037|ANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58 W O SIMILAR, FABRICADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE PILICARBONATO, CON EQUIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO Y DOS TUBOS DE 58 W.
|
~C|NP08ELL00038|UD|PROYECTOR VSAP 250 W|132.69|050802|0|
~D|NP08ELL00038|ATC00400\1\0.1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.1\IEL0028\1\1\|
~T|NP08ELL00038|PROYECTOR PHILIPS TEMPO O SIMILAR DE 250 W, CARCASA FABRICADA EN INYECCIÓN DE ALUMINIO , REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, EQUIPO DE ENCENDIDO Y LAMAPRA DE VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN DE 250 W. TOTALMENTE INSTALADO
|
~C|NP08ELL00039|UD|LUMINARIA PHILIPS TCS054 1xTL-D58w HFS|56.17|050802|0|
~D|NP08ELL00039|ATC00400\1\0.25\WW00300\1\4\WW00400\1\0.35\IEL0030\1\1\|
~T|NP08ELL00039|UMINARIA DE SUPERFICIE, DE 1X58 W. CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESMALTADA , EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRONICO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08ELL00040|UD|PROYECTOR BLANCO CDM-TD 70w/942 YPSILON|192.31|050802|0|
~D|NP08ELL00040|ATC00400\1\0.31\WW00300\1\4\WW00400\1\0.35\IEL0031\1\1\|
~T|NP08ELL00040|PROYECTOR DE SUPERFICIE COLOR BLANCO, CON LAMPARA TIPO CDM-TD DE 1X70 W, COLOR 942. CON PROTECCIÓN IP44 O SUPERIOR CLASE I, CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO , EQUIPO ELÉCTRICO DE ENCENCIDO, PORTALÁMPARAS, LÁMPARA COMPACTA CDM-TD Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08EWC00326|U|CUADRO CPT1 MOD|6388.32|280206|0|
~D|NP08EWC00326|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE31376\1\1\|
~T|NP08EWC00326|DE CUADRO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO CPT1 MODIFICADO, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, Y ARMARIO TIPO PRISMA G CON EL  30% DE RESERVA DE MÓDULOS COMO MINIMO CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
|
~C|NP08KTW01011|UD|ANTENA UHF DE ALTA GANACIA APTA PARA TDT|300.64|050802|0|
~D|NP08KTW01011|ATC00400\1\2.3\IE02200\1\9\IP00200\1\2\IV00100\1\9\WW00300\1\5\WW00W00\1\1\IV0081\1\1\|
~T|NP08KTW01011|ANTENA DE CAPTACIÓN PARA UHF  CON TDT, CON SOBRE MASTIL DE DE ACERO GALVANIZADO; ANTENAS; CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABECERA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALABAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01012|UD|ANTENA FM CIRCULAR OMNIDIRECCIONAL|173.03|050802|0|
~D|NP08KTW01012|ATC00400\1\2.3\IE02200\1\9\IP00200\1\2\IV00100\1\9\WW00300\1\5\WW00W00\1\1\IVOO90\1\1\|
~T|NP08KTW01012|ANTENA DE CAPTACIÓN PARA FM, CON SOBRE MASTIL DE DE ACERO GALVANIZADO; ANTENAS; CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABECERA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALABAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP08KTW01013|UD|CENTRAL PROGRAMABLE BANDA ANCHA CABECERA RTV|1818.01|050802|0|
~D|NP08KTW01013|ATC00400\1\6\WW00W00\1\15\IVO091\1\1\|
~T|NP08KTW01013|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRAL PROGRAMABLE BANDA ANCHA CABECERA RTV|
~C|NP08KTW01014|UD|PROGRAMADOR UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO CABECERA RTV|1015.91|050802|0|
~D|NP08KTW01014|ATC00400\1\0.5\WW00W00\1\12\IVO092\1\1\|
~T|NP08KTW01014|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CPROGRAMADOR UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO CABECERA RTV TOTALMENTE ACBADAO Y FUNCIONANDO
|
~C|NP08KTW01015|ML|CABLE COAXIAL RED DISTRIBUCIÓN TIPO RG - 11|7.04|050802|0|
~D|NP08KTW01015|ATC00400\1\0.1\WW00W00\1\1.9\IVO0102\1\1.01\|
~T|NP08KTW01015|DE CABLE COAXIAL TIPO RG-11 PARA FORMACION DE RED DE DISTRIBUCION MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CONEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01016|ML|CABLE COAXIAL ANTENAS TIPO RG - 7, CUBIERTA PE NEGRO|6.14|050802|0|
~D|NP08KTW01016|ATC00400\1\0.1\WW00W00\1\1.9\IVO0104\1\1.01\|
~T|NP08KTW01016|DE CABLE COAXIAL TIPO RG-7 CON CUBIERTA DE POLIETILENO NEGRO PARA FORMACION DE RED DE DISTRIBUCION MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CONEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP08KTW01017|ML|CABLE COAXIAL RED DISPERSION TIPO RG - 7|6.14|050802|0|
~D|NP08KTW01017|ATC00400\1\0.1\WW00W00\1\1.9\IVO0103\1\1.01\|
~T|NP08KTW01017|DE CABLE COAXIAL TIPO RG-7 PARA FORMACION DE RED DE DISTRIBUCION MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CONEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

|
~C|NP08KTW01018|UD|DERIVADORES DOS SALIDAS PERDIDAS DE DERIVACIÓN SEGUN ESQUEMA RTV|15.94|050802|0|
~D|NP08KTW01018|ATC00400\1\0.1\WW00W00\1\1.9\IVO0105\1\1\|
~T|NP08KTW01018|DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS PERDIDAS DE DERIVACIÓN SEGUN ESQUEMA RTV, INCLUSO P.P. DE RESISTENCIAS DE CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01019|UD|REPARTIDOR DOS SALIDAS CON PASO CORRIENTE|14.5|050802|0|
~D|NP08KTW01019|ATC00400\1\0.12\WW00W00\1\3\IVO0106\1\1\|
~T|NP08KTW01019|DE REPARTIDOR DOS SALIDAS CON PASO CORRIENTE, INCLUSO P.P. DE RESISTENCIAS DE CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP08KTW01020|UD|TOMA SEPARADORA TV + FM / SAT|11.8|050802|0|
~D|NP08KTW01020|ATC00400\1\0.09\WW00W00\1\2.5\IVO0107\1\1\|
~T|NP08KTW01020|DE TOMA PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELITE EN INCLUSO COLOCACION EN CAJA DE REGISTRO Y CONEXION. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01021|UD|CONECTOR F PARA CABLE COAXIAL TIPO RG - 7|1.14|050802|0|
~D|NP08KTW01021|ATC00400\1\0.01\WW00W00\1\0.2\IVO0108\1\1\|
~T|NP08KTW01021|DE CONECTOR PARA CABLE COAXIAL TIPO RG-7, CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP08KTW01022|UD|CONECTOR F PARA CABLE COAXIAL TIPO RG - 11|4.26|050802|0|
~D|NP08KTW01022|ATC00400\1\0.01\WW00W00\1\0.2\IVO0109\1\1\|
~T|NP08KTW01022|DE CONECTOR PARA CABLE COAXIAL TIPO RG-11 PARA, CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01023|UD|CARGA ADAPTADORA F 75 OHMIOS|1.38|050802|0|
~D|NP08KTW01023|ATC00400\1\0.01\WW00W00\1\0.2\IVO0110\1\1\|
~T|NP08KTW01023|DE CARGA ADAPTADORA F 75 OHMIOS, CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP08KTW01025|ML|REGISTRO PRINCIPAL TB 50 * 70 * 15 CM CON 10 REGLETAS|1852.5|050802|0|
~D|NP08KTW01025|ATC00400\1\3\WW00W00\1\24\IVO099\1\1\|
~T|NP08KTW01025|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PRINCIPAL TB 50 * 70 * 15 CM CON 10 REGLETAS TOTALMENTE ACBADAO Y FUNCIONANDO|
~C|NP08KTW01030|ML|CANALIZACIÓN TUBO PVC COARR.REFORZADO 20 MM|0.69|050802|0|
~D|NP08KTW01030|IE12890\1\0.25\ATC00400\1\0.01\IE12350\1\1.1\|
~T|NP08KTW01030|DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE RV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M20 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.
|
~C|NP08KTW01031|UD|SOPORTE 500 MM EN "U" ATORNILLABLE A PARED|28.39|050802|0|
~D|NP08KTW01031|ATC00400\1\0.6\IE12891\1\1\WW00W00\1\10\|
~T|NP08KTW01031|COLOCACIÓN DE SOPORTE 500 MM EN "U" ATORNILLABLE A PARED PARA SUJECCIÓN DE ANTENA	|
~C|NP08KTW01032|UD|MASTIL PARA  ANTENAS 2500 35 * 1,5 MM|31.98|050802|0|
~D|NP08KTW01032|ATC00400\1\0.4\WW00W00\1\10\IE12892\1\1\|
~T|NP08KTW01032|COLOCACIÓN DE MASTIL OPARA ALOJAMIENTO DE ANTENAS DE COMUNICACIONES, COMPLETAMENTE INSTALADO|
~C|NP08KTW01033|ML|MECANISMO DE CAJILLO, MARCO SIMPLE CON BASTIDOR|13.92|050802|0|
~D|NP08KTW01033|ATC00400\1\0.12\WW00W00\1\2\IE12894\1\1\|
~T|NP08KTW01033|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MECANISMO DE CAJILLO, MARCO SIMPLE CON BASTIDOR COMPLETAMENTE INSTALADO.
|
~C|NP08KTW01034|UD|REGISTRO PRINCIPAL RTV 50 * 70 * 15 CM  APTO MONTAJE SUPERFICIAL|1111.69|050802|0|
~D|NP08KTW01034|ATC00400\1\2.5\WW00W00\1\50\IE12893\1\1\|
~T|NP08KTW01034|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PRINCIPAL RTV 50 * 70 * 15 CM  APTO PARA EXTERIORES MONTAJE SUPERFICIAL COMPLETAMENTE INSTALADO.|
~C|NP08MBW00062|UD|EQUIPO DE BOMBEO DE PLUVIALES PARA 104M3/H|7981.34|050802|0|
~D|NP08MBW00062|IM00700\1\2\WW00W00\1\97\WW00300\1\130\TO01900\1\8.3\IF27500\1\4.4\ATC00100\1\2.6\IM05000\1\2\|
~T|NP08MBW00062|DE EQUIPO DE BOMBEO FORMADO POR  2 BOMBAS DE 1,8 KW CADA UNA, PARA EVACUAR UN CAUDAL MÁXIMO DE 104M3/H A 55 MCA, PASO DE SÓLIDOS 70 MM, RODETE MONOCANAL; 2 ZÓCALO DE DESCARGA ; 4 INTERRUPTORES DE NIVEL ; 1 CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBA, CON PP DE COLECTOR DE IMPULSIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA Y COMPUERTA, TOTALMENTE INSTALADO.
|
~C|NP08MBW00063|ML|INFRAESTRUCTURA TRASLADO AGUAS|23.76|050802|0|
~D|NP08MBW00063|SC01100C\1\1.01\TP00200\1\0.102\TO01900\1\0.102\TO02100\1\0.131\WW00300\1\4\WW00W01\1\2\MR00200\1\0.189\MK00100\1\0.075\ATC00100\1\0.15\ME00400\1\0.009\MR00201C\1\1\MR00202C\1\1\|
~T|NP08MBW00063|INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRASLADO DE LAS AGUAS FORMADA POR: TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 220MM CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL POR POR MEDIOS MECÁNICOS Y  MANUALES HASTA EL SANEAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TUBERIA POR PERSONAL ESPECIALIZADO ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PARQUE NATURAL Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, APERTURA DE PASOS POR ZONA DEL PARQUE NATURAL EXCAVACION DE ZANJA , HORMIGONADO Y RELLENO HASTA NIVEL PRIMITIVO, APERTURA DE CALLE CORTANDO EL ASFALTO EXISTENTE, APERTURANDO ZANJA, HORMIGONADO DEL TUBO, RELLENO, COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO Y ASFALTADO, P.P DE  MATERIALES NECESARIOS, CODOS, CONECTORES, BRIDAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|NP08MBW00064|DIA|JORNADA BOMBEO AGUAS PLUVIALES Y FREATICAS|1103.6|230806|0|
~D|NP08MBW00064|U01FY318\1\24\U32UT105\1\1\WW00300\1\20\WW00W01\1\10\|
~T|NP08MBW00064|JORNADA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES Y FREÁTICAS PARA EL TRASLADO DE LAS AGUAS FORMADA POR: BOMBA SUMERGIDA DE CAUDAL ESTIMADO 200 M3/H , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN DOS TURNOS PARA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS I/ P.P MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LOS DIAS COMPLETOS TRABAJADOS. |
~C|NP09IPP00011|M3|ADTIVO CEMENTO SULFORRESISTENTE|15.3|040510|0|
~D|NP09IPP00011|U04CA010\1\0.107\|
~T|NP09IPP00011|ADITIVO CEMENTO SULFORESISTENTE SR IIQB, |
~C|NP09IPP00022|m2|DEMOLICION DE CAMARA BUFA EXISTENTE|51.34|050802|0|
~D|NP09IPP00022|A03CD010\1\0.96\MK00100\1\0.8\MC00100\1\0.2\TP00200\1\0.4\|
~T|NP09IPP00022|DEMOLICION DE CAMARA BUFA REALIZADA CON FABRICA DE MEDIO PIE DE LADRILLO PERFORADO CON UNA ALTURA DE 5.80M , REALIZADO CON MARTILLO COMPRESOR , INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS MEDIANTE CAMION BASCULANTE, MAQUINARIA AUXILIAR Y P.P DE COSTES INDIRECTOS SEGUN  NTE/ADD-13. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
|
~C|NP09IPP00024|UD|DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESOR|156.35|050802|0|
~D|NP09IPP00024|D01YJ001\1\0.78\D01YA020\1\0.78\MC00100\1\2.34\TP00200\1\5.46\TP00100\1\5.46\|
~T|NP09IPP00024|M3. DESCABEZADO DE CABEZAS DE PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO CON COMPRESOR, I/LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS SEGÚN NTE-CPP-1, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO AL VERTEDERO. SEGÚN CTE/DB-SE-C.|
~C|NP09IPP00025|UD|LIMPIEZA DE MODULO A|23548.74|050802|0|
~D|NP09IPP00025|U39AF004\1\144\A03CD010\1\176\U02JS003\1\480\TO00100\1\118\TP00100\1\145\|
~T|NP09IPP00025|UD.LIMPIEZA DEL MODULO A MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, UTILIZANDO GRUA AUTOPROPULSADA PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MAQUINARIA, MINIEXCAVADORA, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A CONTENEDOR EN OBRA Y POSTERIORMENTE A VERTEDERO AUTORIZADO.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP09IPP00026|ML|SELLADO JUNTAS DE PANTALLA|140.5|050802|0|
~D|NP09IPP00026|XW0401\1\1\TO00100\1\0.9\TP00100\1\0.86\MC00201\1\0.274\GW00100\1\0.439\|
~T|NP09IPP00026|SISTEMA DE SELLADO POR INYECCIÓN EN PANTALLAS PARA EVITAR FILTRACIONES, CONSISTENTE EN; LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ZONA A TRATAR CON LANZA DE AGUA A PRESIÓN, INYECCIÓN EN JUNTAS ENTRE PANTALLAS REALIZADAS CON RESINAS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTES EXPANSIVAS TIPO HAG O SIMILAR, PREVIA PERFORACIÓN Ø16MM CADA 20/30CM A LO LARGO DE LA JUNTA Y COLOCACIÓN DE PACKERS Y POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN PORCENTAJE NECESARIO, HASTA RELLENO TOTAL DE LA FILTRACIÓN., REVOCADO DE PUNTOS DE INYECCIÓN Y RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO CON ALTA RESISTENCIA A SULFATOS OMNITEK RS FIBER O SIMILAR, DE GRAN ADHERCIA Y BAJA RETRACCIÓN, EJECUTADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA A TRATAR.|
~C|NP09IPP00027|ML|SELLADO JUNTAS LOSA/PANTALLA|130.83|050802|0|
~D|NP09IPP00027|XW0402\1\1\TO00100\1\0.9\TP00100\1\0.86\MC00201\1\0.274\GW00100\1\0.439\|
~T|NP09IPP00027|SISTEMA DE SELLADO POR INYECCIÓN ENTRE LOSA Y PANTALLAS PARA EVITAR FILTRACIONES, CONSISTENTE EN; LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ZONA A TRATAR CON LANZA DE AGUA A PRESIÓN, INYECCIÓN EN JUNTAS ENTRE PANTALLAS REALIZADAS CON RESINAS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTES EXPANSIVAS TIPO HAG O SIMILAR, PREVIA PERFORACIÓN Ø16MM CADA 20/30CM A LO LARGO DE LA JUNTA Y COLOCACIÓN DE PACKERS Y POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN PORCENTAJE NECESARIO, HASTA RELLENO TOTAL DE LA FILTRACIÓN., REVOCADO DE PUNTOS DE INYECCIÓN Y RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO CON ALTA RESISTENCIA A SULFATOS OMNITEK RS FIBER O SIMILAR, DE GRAN ADHERCIA Y BAJA RETRACCIÓN, EJECUTADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA A TRATAR.|
~C|NP09IPP00028|M2|LIMPIEZA MECANICA AGUA A PRESION LOSA|1.95|050802|0|
~D|NP09IPP00028|TP00100\1\0.086\MC00201\1\0.11\GW00100\1\0.73\|
~T|NP09IPP00028|CHORREO DE LA SUPERFICIE DE LA LOSA A IMPERMEABILIZAR MEDIANTE AGUA A ALTA PRESIÓN (300-750KP/CM2) PARA ELIMINAR RESTOS DE SUCIEDAD ACUMULADA ABRIENDO LA CAPILARIDAD DEL HORMIGON. INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDALA SUPERFICIE A CHORREAR.|
~C|NP09IPP00029|M2|IMPERMEABILIZACION MORTERO OSMOTICO LOSA|8.22|050802|0|
~D|NP09IPP00029|XW0403\1\1\TO00100\1\0.055\TP00100\1\0.045\|
~T|NP09IPP00029|IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA MEDIANTE APLICACIÓN DE LECHADA UNIFORMEMENTE REPARTIDA CON CEPILLO EXTENDEDOR DE MORTERO OSMOTICO DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO AQUATEK SUPER XA CON UNA DOTACIÓN DE ENTRE 1-1.5KG/M2, EJECUTADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO,SOBRE SUPERFICIE LIMPIA , INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDALA SUPERFICIE A TRATAR.|
~C|NP09IPP00030|ML|INYECCIÓN Y REFUERZO DE FISURAS EN LOSA|138.9|050802|0|
~D|NP09IPP00030|XW0404\1\1\TO00100\1\0.9\TP00100\1\0.86\|
~T|NP09IPP00030|SISTEMA DE SELLADO POR INYECCIÓN EN FISURAS DE LOSAS PARA EVITAR FILTRACIONES, CONSISTENTE EN;  INYECCIÓN EN FISURAS REALIZADAS CON RESINAS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTES EXPANSIVAS TIPO HAG O SIMILAR, PREVIA PERFORACIÓN Ø16MM CADA 20/30CM A LO LARGO DE LA JUNTA Y COLOCACIÓN DE PACKERS Y POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN PORCENTAJE NECESARIO, HASTA RELLENO TOTAL DE LA FILTRACIÓN., REVOCADO DE PUNTOS DE INYECCIÓN Y RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO CON ALTA RESISTENCIA A SULFATOS OMNITEK RS FIBER O SIMILAR, DE GRAN ADHERCIA Y BAJA RETRACCIÓN, EJECUTADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA A TRATAR.|
~C|NP09IPP00031|M2|SOLERA VENTILADA CUPOLEX 12CM|23.93|050802|0|
~D|NP09IPP00031|TP00100\1\0.17\TO00300\1\0.36\WW00300\1\2.5\P06BG092\1\1.1\CH02910\1\0.095\CA00520\1\1.2\CA00320\1\3.1\MV00100\1\0.12\|
~T|NP09IPP00031|FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EJECUTADO SOBRE ENCOFRADO PERDIDO SISTEMA DLF CON MÓDULO DE H=12 CM  Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO EL PAVIMENTO Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. INCLUSO JUNTAS DE HORMIGONADO Y DE RETRACCIÓN Y  JUNTAS PERIMETRALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.




|
~C|NP09IPP00032|ML|REFINO Y ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE PANTALLAS HORMIGÓN.|31.78|050802|0|
~D|NP09IPP00032|TO00100\1\0.65\TP00100\1\0.35\MK00100\1\0.03\AGM00101\1\7\MC00100\1\2\|
~T|NP09IPP00032|REFINO Y ESCARIFICADO DE PARAMENTOS VERTICALES DE MUROS PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO, PARA ELIMINACIÓN DE SOBREANCHOS Y BARRIGAS, REALIZADO CON MARTILLO COMPRESOR PORTÁTIL. INCLUSO P/P DE RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.


|
~C|NP09IPP00033|M2|IMPERMEABILIZACION FOSO ASC. Y ARQUETAS MORTERO OSMOTICO|46.47|050802|0|
~D|NP09IPP00033|XW0403\1\1.04\TO00100\1\1.5\TP00100\1\1.1\MC00201\1\0.6\GW00100\1\0.73\|
~T|NP09IPP00033|IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSOS DE ASCENSOR Y ARQUETAS MEDIANTE APLICACIÓN DE LECHADA UNIFORMEMENTE REPARTIDA CON CEPILLO EXTENDEDOR DE MORTERO OSMOTICO DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO AQUATEK SUPER XA CON UNA DOTACIÓN DE ENTRE 1-1.5KG/M2, EJECUTADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, SOBRE SUPERFICIE LIMPIA, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDALA SUPERFICIE A TRATAR.|
~C|NP09IPP00034|ml|CONEXION LOSA-PANTALLA|57.63|310100|0|
~D|NP09IPP00034|TO00100\1\0.4\TP00200\1\0.1\TP00100\1\0.65\CA00320\1\12.64\P03N075\1\1\M03B100\1\0.05\P01UG230\1\0.75\M11PI020\1\0.3\P01UG280\1\1\MC00100\1\0.5\WW00500\1\3.7\|
~T|NP09IPP00034|ML CONEXIÓN LOSA-PANTALLA REALIZADA MEDIANTE PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES DE MURO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO PARA REGULARIZACIÓN DE JUNTAS CON MORTERO BLANCO 222, CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO CONEXION A LA LOSA  MEDIANTE CONECTORES S/PLANOS, CON UNA DISTANCIA INFERIOR A 1.00M MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS B-500S DE 16MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P DE TALADROS DE 20MM, INYECCIÓN DE RESINAS Y ARMADURAS DE ANCLAJE A LOSA, SEGÚN CTE DB-SE-C. LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS PARA SU POSTERIOR RETIRADA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP09IPP00035|ML|JUNTA HIDROEXPANSIVA|23.79|310100|0|
~D|NP09IPP00035|TO00100\1\0.4\M11PI020\1\0.1\M11PI030\1\1\|
~T|NP09IPP00035|ML CORDÓN HIDRO-EXPANSIVO PARA EL SELLADO SEGURO DE JUNTAS DE HORMIGONADO  SIKASWELL EN UNIÓN ENTRE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MURO PANTALLA, I/P.P DE INYECCIÓN DE RESINAS PARA SU COLOCACIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DE AGUA EN LA UNIÓN DEL MURO PANTALLA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA|
~C|NP09IPP00036|M2|PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON 18CM TRATADO SUPERFICIALMENTE|25.75|050802|0|
~D|NP09IPP00036|CA00520\1\8\CA01700\1\0.02\CH04020\1\0.189\MT28P7\1\4.4\TO00100\1\0.305\TP00200\1\0.419\MV00100\1\0.1\MV00101\1\0.56\|
~T|NP09IPP00036|FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-20/P/20/I, DE 18 CM DE ESPESOR, CON DOBLE MALLAZO ELECTROSOLDADO, REALIZADO SOBRE CAPA BASE EXISTENTE ; Y CAPA DE MORTERO DE RODADURA, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS DE CUARZO Y CORINDÓN, PIGMENTOS ORGÁNICOS Y ADITIVOS, CON UN RENDIMIENTO DE 5 KG/M². INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO EL PAVIMENTO, FRATASADO MECÁNICO DE TODA LA SUPERFICIE HASTA CONSEGUIR QUE EL MORTERO QUEDE TOTALMENTE INTEGRADO EN EL HORMIGÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN SEGUN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).  EJECUCIÓN SEGUN NTE-RSC. REVESTIMIENTOS DE SUELOS: CONTINUOS. SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. 


|
~C|NP09IPP00037|M2|LAMINA DE POLIETILENO 400 GALGAS|2.74|050802|0|
~D|NP09IPP00037|XI01101\1\1\TP00200\1\0.11\|
~T|NP09IPP00037|LAMINA DE POLIETILENO DE 400 GALGAS, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, PREPARADA PARA RECIBIR DIRECTAMENTE EL HORMIGÓN, , INCLUSO LIMPIEZA PREVIA, SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP1.10MODUL|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1096.99|050802|0|
~D|NP1.10MODUL|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01000\1\1\|
~T|NP1.10MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM140KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 14 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 16 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
.|
~C|NP1.11MODUL|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|9339.5|050802|0|
~D|NP1.11MODUL|TO02100\1\3\WW00400\1\1.65\WW00300\1\1\TP00200\1\3\ATC00400\1\8\ATC00100\1\3\IC02000\1\1\|
~T|NP1.11MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDC450KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 45 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 50KW. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

|
~C|NP1.12MODUL|ut|Derivador de dos|172.77|050802|0|
~D|NP1.12MODUL|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.12MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|NP1.13MODUL|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.13MODUL|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.13MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|NP1.14MODUL|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|110.2|050802|0|
~D|NP1.14MODUL|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03002\1\1\|
~T|NP1.14MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-371-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|NP1.15MODUL|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.15MODUL|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.15MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
|
~C|NP1.16MODUL|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1096.99|050802|0|
~D|NP1.16MODUL|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01000\1\1\|
~T|NP1.16MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM140KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 14 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 16 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.17MODUL|ut|Unidad exterior sistema KX4 inverter de|20262.67|050802|0|
~D|NP1.17MODUL|TO02100\1\8\WW00400\1\5\WW00300\1\3\TP00200\1\2\ATC00400\1\10\ATC00100\1\4\IC02001\1\2\|
~T|NP1.17MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR SISTEMA KX4 INVERTER DE CAUDAL VARIABLEDE REFRIGERANTE, B/CALOR MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MODELO FDCA1010KX, FORMADA POR LACOMBINACIÓN DE 2 UDS FDCA504HKXE4. CONECTABLE DESDE 2 HASTA 48  UNIDADES INTERIORES.  INCLUYE KIT DE CONEXION DE AMBAS UNIDADES KIT DOS-2A-1. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 101.000 W; CAPACIDAD CALORÍFICA: 113.000 W. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.18MODUL|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.18MODUL|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.18MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.19MODUL|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.19MODUL|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.19MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.20MODUL|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.20MODUL|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.20MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.21MODUL|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.21MODUL|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.21MODUL|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.22MODC P|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1096.99|050802|0|
~D|NP1.22MODC P|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01000\1\1\|
~T|NP1.22MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM140KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 14 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 16 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.23MODC P|ut|Unidad exterior sistema KX4 inverter de|20262.67|050802|0|
~D|NP1.23MODC P|TO02100\1\8\WW00400\1\5\WW00300\1\3\TP00200\1\2\ATC00400\1\10\ATC00100\1\4\IC02001\1\2\|
~T|NP1.23MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR SISTEMA KX4 INVERTER DE CAUDAL VARIABLEDE REFRIGERANTE, B/CALOR MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MODELO FDCA1010KX, FORMADA POR LACOMBINACIÓN DE 2 UDS FDCA504HKXE4. CONECTABLE DESDE 2 HASTA 48  UNIDADES INTERIORES.  INCLUYE KIT DE CONEXION DE AMBAS UNIDADES KIT DOS-2A-1. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 101.000 W; CAPACIDAD CALORÍFICA: 113.000 W. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.24MODC P|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.24MODC P|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.24MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.25MODC P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.25MODC P|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.25MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.26MODC P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.26MODC P|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.26MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.271MODD|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|24634|050802|0|
~D|NP1.271MODD|TO02100\1\8\WW00400\1\5\WW00300\1\2.98\TP00200\1\2\ATC00400\1\10\ATC00100\1\4\IC02003\1\2\|
~T|NP1.271MODD|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA1235KX, FORMADA POR LA COMBINACION DE 2 UDS FDCA615. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 123KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:138KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.272MODD|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.272MODD|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.272MODD|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.27MODC P|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.27MODC P|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.27MODC P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.27MODD P|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1039.39|050802|0|
~D|NP1.27MODD P|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01001\1\1\|
~T|NP1.27MODD P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM112KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 11,2 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 12,5 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.28MODD P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.28MODD P|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.28MODD P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.29MODD P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.29MODD P|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.29MODD P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.30MODD P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|110.2|050802|0|
~D|NP1.30MODD P|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03002\1\1\|
~T|NP1.30MODD P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-371-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.31MODD P|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.31MODD P|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.31MODD P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.32MODE P|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1096.99|050802|0|
~D|NP1.32MODE P|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01000\1\1\|
~T|NP1.32MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM140KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 14 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 16 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.33MODE P|ut|Unidad exterior sistema KX4 inverter de|20262.67|050802|0|
~D|NP1.33MODE P|TO02100\1\8\WW00400\1\5\WW00300\1\3\TP00200\1\2\ATC00400\1\10\ATC00100\1\4\IC02001\1\2\|
~T|NP1.33MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR SISTEMA KX4 INVERTER DE CAUDAL VARIABLEDE REFRIGERANTE, B/CALOR MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MODELO FDCA1010KX, FORMADA POR LACOMBINACIÓN DE 2 UDS FDCA504HKXE4. CONECTABLE DESDE 2 HASTA 48  UNIDADES INTERIORES.  INCLUYE KIT DE CONEXION DE AMBAS UNIDADES KIT DOS-2A-1. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 101.000 W; CAPACIDAD CALORÍFICA: 113.000 W. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.34MODE P|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.34MODE P|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.34MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.35MODE P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.35MODE P|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.35MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.36MODE P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.36MODE P|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.36MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.37MODE P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|110.2|050802|0|
~D|NP1.37MODE P|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03002\1\1\|
~T|NP1.37MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-371-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.38MODE P|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.38MODE P|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.38MODE P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.39MODF P|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|924.23|050802|0|
~D|NP1.39MODF P|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01002\1\1\|
~T|NP1.39MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO FDUM56KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 5,6 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 6,3 KW.  CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.40MODF P|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|756.51|050802|0|
~D|NP1.40MODF P|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01003\1\1\|
~T|NP1.40MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO FDQS22KXE6, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 2,2 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 2,5 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.41MODF P|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|17073|050802|0|
~D|NP1.41MODF P|TO02100\1\7\WW00400\1\5\WW00300\1\3\TP00200\1\2\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02004\1\1\|
~T|NP1.41MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA850KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 85KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 95KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. |
~C|NP1.42MODF P|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|9339.5|050802|0|
~D|NP1.42MODF P|TO02100\1\3\WW00400\1\1.65\WW00300\1\1\TP00200\1\3\ATC00400\1\8\ATC00100\1\3\IC02000\1\1\|
~T|NP1.42MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDC450KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 45 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 50KW. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.43MODF P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.43MODF P|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.43MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.44MODF P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.44MODF P|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.44MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.45MODF P|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|110.2|050802|0|
~D|NP1.45MODF P|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03002\1\1\|
~T|NP1.45MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-371-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.47MODF P|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.47MODF P|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.47MODF P|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.48MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|2661.92|050802|0|
~D|NP1.48MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\4\TO02100\1\3\TO02000\1\4\IC01004\1\1\|
~T|NP1.48MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUA224KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 22,4 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 25 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.49MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|1096.99|050802|0|
~D|NP1.49MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01000\1\1\|
~T|NP1.49MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM140KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 14 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 16 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.50MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|771.53|050802|0|
~D|NP1.50MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\2.5\TO02100\1\1.5\TO02000\1\2.5\IC01005\1\1\|
~T|NP1.50MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO FDQS28KXE6, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 2,8 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 3,2 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.51MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|756.51|050802|0|
~D|NP1.51MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01003\1\1\|
~T|NP1.51MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO FDQS22KXE6, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 2,2 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 2,5 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.52MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|871.67|050802|0|
~D|NP1.52MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01006\1\1\|
~T|NP1.52MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO FDQS36KXE6, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 3,6 KW;  CAPACIDAD CALORÍFICA: 4,0 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.53MODGYH|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|896.69|050802|0|
~D|NP1.53MODGYH|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\3\TO02100\1\2\TO02000\1\3\IC01007\1\1\|
~T|NP1.53MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUM45KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 4,5 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 5 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.54MODGYH|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|15993.95|050802|0|
~D|NP1.54MODGYH|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02005\1\1\|
~T|NP1.54MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA800KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 80KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 90KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. |
~C|NP1.55MODGYH|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.55MODGYH|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.55MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.56MODGYH|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.56MODGYH|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.56MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.57MODGYH|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|67.62|050802|0|
~D|NP1.57MODGYH|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\IC03001\1\1\|
~T|NP1.57MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-180-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.58MODGYH|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|110.2|050802|0|
~D|NP1.58MODGYH|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03002\1\1\|
~T|NP1.58MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-371-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.59MODGYH|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|62.61|050802|0|
~D|NP1.59MODGYH|WW00400\1\1.25\WW00300\1\1.74\ATC00400\1\0.4\PIC03003\1\1\|
~T|NP1.59MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-22-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.60MODGYH|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.60MODGYH|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.60MODGYH|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.62CAFETE|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|2661.92|050802|0|
~D|NP1.62CAFETE|WW00400\1\1\WW00300\1\1\TP00200\1\4\TO02100\1\3\TO02000\1\4\IC01004\1\1\|
~T|NP1.62CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUA224KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 22,4 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 25 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.63CAFETE|ut|Unidad interior tipo conductos. Compatib|2952.46|050802|0|
~D|NP1.63CAFETE|WW00400\1\1\WW00300\1\2\TP00200\1\4\TO02100\1\3\TO02000\1\4\IC01008\1\1\|
~T|NP1.63CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOS. COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE TIPOS KX4 Y KX6 B/CALOR, KXR4 Y KXR6 RECUPERACION DE CALOR. MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MODELO FDUA280KX, COMPATIBLE CON MANDO RC-E3.  CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 28 KW; CAPACIDAD CALORÍFICA: 31,5 KW. CONEXIONADA, MONTADA EN FALSO TECHO, I/P.P. DE ACCESORIOS DE MONTAJE, LÍNEAS DE REFRIGERANTE, DISTRIBUIDORES DE GAS Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.64CAFETE|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|172.77|050802|0|
~D|NP1.64CAFETE|WW00400\1\1.3\WW00300\1\2.4\ATC00400\1\0.55\IC03000\1\1\|
~T|NP1.64CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DIS-540-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP1.65CAFETE|ut|Unidad exterior de caudal variable de re|13943.53|050802|0|
~D|NP1.65CAFETE|TO02100\1\5\WW00400\1\4.5\WW00300\1\5\TP00200\1\3\ATC00400\1\9\ATC00100\1\4\IC02002\1\1\|
~T|NP1.65CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE, B/CALOR, MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,  MODELO FDCA680KX. EQUIPO PARTIDO, CONDENSADO POR AIRE. COMPATIBLE CON UNIDADES INTERIORES DE EXPANSIÓN  DIRECTA TIPO KX4 Y KX6. EQUIPADO CON COMPRESOR SCROLL  DE VELOCIDAD VARIABLE, CON REGULACIÓN  INVERTER Y RESISTENCIA DE CARTER. CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 68KW; CAPACIDAD CALORÍFICA:73KW.  INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERÍA PVC Ø20MM Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.66CAFETE|ut|Mando a distancia para unidades interior|63.89|050802|0|
~D|NP1.66CAFETE|TA00200\1\0.06\IC04000\1\1\|
~T|NP1.66CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANDO A DISTANCIA PARA UNIDADES INTERIORES KX4 MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, MODELO RC-E1R. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.|
~C|NP1.67CAFETE|ut|Derivador de dos salidas,  marca MITSUBI|105.15|050802|0|
~D|NP1.67CAFETE|WW00400\1\1.28\WW00300\1\2.05\ATC00400\1\0.4\IC03004\1\1\|
~T|NP1.67CAFETE|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DERIVADOR DE DOS SALIDAS,  MARCA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES O SIMILAR, MOD. KIT DOS-2A-1. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP10.10|m2|PUERTA PLEGABLE TERM. CHAPA ZINC LISA|169.37|050802|0|
~D|NP10.10|WW00300\1\2\KA00500\1\3.57\ATC00100\1\0.4\TO01600\1\0.69\KA03100\1\1\TO00900\1\0.75\RL10000\1\1.05\IM04001\1\0.05\Actividad ACT0010\1\0.25\|
~T|NP10.10|DE PUERTA DE ACCESO A TALLERES DE HOJAS PLEGABLES, DE 10 A 20 M2 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 50X50X3 MM. CON GARRAS DE FIJACION; HOJAS CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE IGUALES CARACTERISTICAS, DE 50X50X2 MM., PUERTA PEATONAL DE ACCESO DE IGUALES CARACTERISTICAS,  EMPANELADAS POR UNA CARA CON CHAPA PLEGADA DE 0.8 MM. Y TRASLAPO DE PLETINA CALIBRADA DE 30X6 MM. POR SU CARA EXTERIOR TERMINADA CON CHAPA LISA DE ZINC DE 0.8MM, CON SISTEMA DE APERTURA MOTORIZADO, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES,  CABLEADO Y CONEXIONADO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y ELECTRICIDAD. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO|
~C|NP10.10 PCC|ut|Suministro y montaje de Caja de ventilacion S$P o similar, mod.|496.47987270663|240510|0|
~T|NP10.10 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE VENTILACION S$P O SIMILAR, MOD. CAB-315, PARA UN CAUDAL MÁX DE 2100 M3/H; FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE ESPESOR 50 MM, VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ADELANTE Y MOTOR CERRADO MONOFÁSICO (230 V/I - 50 HZ), IP54, 1400 RPM, POTENCIA MOTOR DE 500 W; INCLUSO ACOPLAMIENTO A CONDUCTO, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|NP10.12|m2|PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ACE GALV. VENTIL. INF. C/CERRADURA|160.67|050802|0|
~D|NP10.12|KA01502\1\1\RW01900\1\3\TP00100\1\0.35\TP00200\1\0.15\|
~T|NP10.12|DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 1.5 MM., CON MALLORQUINAS DE VENTILACIÓN, PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA . MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|NP10.13|m2|PUERTA DE HOJAS ABATIBLES CHAPA GALVANIZADA|143.67|050802|0|
~D|NP10.13|KA01501\1\1\RW01900\1\3\TP00100\1\0.35\TP00200\1\0.15\|
~T|NP10.13|DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO1.5 MM.,  PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS,PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA . MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|NP10.15|m2|PUERTA ABATIBLE UNA HOJA ACE GALV. VENTIL. INF. C/CERRADURA|160.67|050802|0|
~D|NP10.15|KA01502\1\1\RW01900\1\3\TP00100\1\0.35\TP00200\1\0.15\|
~T|NP10.15|DE PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 1.5 MM., CON MALLORQUINAS DE VENTILACIÓN, PINTADA EN FABRICA EN COLOR A ELEGIR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA . MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.|
~C|NP10.16|ML|FORMACION BANCADAS INSTALACIONES PERF.MET.|140.99|050802|0|
~D|NP10.16|TO01600\1\2.6\TP00100\1\2.5\WW00300\1\6\WW00W01\1\3\CA01100\1\63\PI00300\1\2.2\KA00200\1\35\KA00500\1\42\|
~T|NP10.16|ESTRUCTURA FORMACION DE BANCADAS DE INSTALACIONES DE 0.35M DE ALTURA, ANCHOS ENTRE 80 Y 110CMS, FORMADA POR; MAROCO SUPERIOR E INFERIOR L50, CON PILARES EN ESQUINAS FORMADOS POR L50 E INTERMEDIOS DE L35, PATAS CON PERFILES L35 FORMANDO ESCUADRA CON OREJETA TALADRADA PARA ATORNILLAR A HORMIGÓN, ANGULO DE L35 PERIMETRAL EN PARTE SUPERIOR, INCLUSO MANO DE IMPRIMACIÓN. EJECUTADO SEGUN DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION . MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP10.20 PCC|ut|Suministro y montaje de Caja de ventilacion S$P o similar, mod.|387.76262133946|240510|0|
~T|NP10.20 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE VENTILACION S$P O SIMILAR, MOD. CAB-250, PARA UN CAUDAL MÁX DE 1250 M3/H; FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE ESPESOR 50 MM, VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ADELANTE Y MOTOR CERRADO MONOFÁSICO (230 V/I - 50 HZ), IP54, 1250 RPM, POTENCIA MOTOR DE 200 W; INCLUSO ACOPLAMIENTO A CONDUCTO, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|NP10.21|ML|ESTRUCTURA AUXILIAR DE LUCERNARIOS VIDRIO|94.42|050802|0|
~D|NP10.21|TO01600\1\2.8\WW00300\1\26.25\WW00W01\1\15.6\CA02200\1\3.25\CA01100\1\10\TP00100\1\2.8\|
~T|NP10.21|ESTRUCTURA AUXILIAR PARA LA SUJECCON DE CARPINTERIAS DE ALTURA VARIABLE EN LUCERNARIOS, DE 1M DE DESARROLLO EN LA PARTE SUPERIOR APROX. Y ANGULAR EN LA PARTE INFERIOR PARA RECRECIDO LATERAL DE BORDE DE FORJADO INCLINADO PARA APOYO DE LA CARPINTERÍA, Y  INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION . MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
|
~C|NP10.30 PCC|ut|Suministro y montaje de Extractor helicocentrífugo, marca S&P o|199.1866417397|240510|0|
~T|NP10.30 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, MARCA S&P O SIMILAR, MOD.  TD-800/200; PARA UN CAUDAL MÁX DE 1100 M3/H EN VELOCIDAD ALTA Y 800 M3/H EN VELOCIDAD BAJA, CON CAJA DE BORNAS EXTERNA, MOTOR REGULABLE EN DOS VELOCIDADES, CLASE B, IP44, 230 V/I - 50 HZ; INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP10.40 PCC|ut|Suministro y montaje de Extractor helicocentrífugo, marca S&P o|155.49620055128|240510|0|
~T|NP10.40 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, MARCA S&P O SIMILAR, MOD.  TD-500/150; PARA UN CAUDAL MÁX DE 580 M3/H EN VELOCIDAD ALTA Y 430 M3/H EN VELOCIDAD BAJA, CON CAJA DE BORNAS EXTERNA, MOTOR REGULABLE EN DOS VELOCIDADES, CLASE B, IP44, 230 V/I - 50 HZ; INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP10.50 PCC|ut|Suministro y montaje de conducto circular flexible de 100 mm. de|18.18591384286|240510|0|
~T|NP10.50 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDO POR ESPIRAL DE ACERO RECUBIERTO POR AMBOS LADOS MEDIANTE LÁMINA DE ALUMÍNIO REFORZADA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CUELGUE, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP10.60 PCC|ut|Suministro y montaje de conducto circular flexible de 150 mm. de|19.531051995714|240510|0|
~T|NP10.60 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 150 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDO POR ESPIRAL DE ACERO RECUBIERTO POR AMBOS LADOS MEDIANTE LÁMINA DE ALUMÍNIO REFORZADA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CUELGUE, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP10.70 PCC|ut|Suministro y montaje de conducto circular flexible de 200 mm. de|22.716905515631|240510|0|
~T|NP10.70 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 200 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDO POR ESPIRAL DE ACERO RECUBIERTO POR AMBOS LADOS MEDIANTE LÁMINA DE ALUMÍNIO REFORZADA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CUELGUE, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP10.80 PCC|ut|Suministro y montaje de conducto circular flexible de 250 mm. de|28.371795513483|240510|0|
~T|NP10.80 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 250 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDO POR ESPIRAL DE ACERO RECUBIERTO POR AMBOS LADOS MEDIANTE LÁMINA DE ALUMÍNIO REFORZADA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CUELGUE, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP10.90 PCC|ut|Boca de extracc  DN 100, fabricada en PV|17.92|050802|0|
~D|NP10.90 PCC|ICIVBE100\1\1\WW00300\1\2\TO02000\1\0.3\TA00200\1\0.3\|
~T|NP10.90 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE EXTRACC  DN 100, FABRICADA EN PVC; INCLUSO EMBOQUE, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP10.91 PCC|ut|Boca de extracc  DN 100, fabricada en PV|18.84|050802|0|
~D|NP10.91 PCC|ICIVBE100\1\1\WW00300\1\5.42\TO02000\1\0.3\TA00200\1\0.3\|
~T|NP10.91 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE EXTRACC  DN 100, FABRICADA EN PVC; INCLUSO EMBOQUE, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP10AAL000041|m2|ALICATADO COLOR LISO 20X20 ADHESIVO|8.68|050802|0|
~D|NP10AAL000041|RA003011\1\47.17\WW00300\1\1\TO00200\1\0.212\GC00100\1\0.001\GP00100\1\1\TP00100\1\0.107\|
~T|NP10AAL000041|DE ALICATADO CON AZULEJO DE COLOR LISO DE 20X20 CM. RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP11.01|UD|EQUIPO SPLIT-PARED, MARCA DAIKIN, DE POTENCIA FRIG 6 KW|3881.43|050802|0|
~D|NP11.01|WW00400\1\12.5\WW00300\1\26\ATC00100\1\24\ATC00400\1\18\XT07400MH\1\15\IC711MH3.8\1\15\SPLAC6KW\1\1\IC04000\1\1\|
~T|NP11.01|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO SPLIT-PARED, MARCA DAIKIN, DE POTENCIA FRIG 6 KW; INCLUSO INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA Y ELÉCTRICA, CARGA DE GAS ADICIONAL, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO 
|
~C|NP11.02|UD|EQUIPO SPLIT-PARED, MARCA DAIKIN, DE POTENCIA FRIG 10 KW|5060.48|050802|0|
~D|NP11.02|WW00400\1\12.5\WW00300\1\26\ATC00100\1\24\ATC00400\1\18\XT07400MH\1\15\IC711MH3.8\1\15\SPLAC10KW\1\1\IC04000\1\1\|
~T|NP11.02|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO SPLIT-PARED, MARCA DAIKIN, MOD. AQS100B, DE POTENCIA FRIG 10 KW Y CALORÍFICA DE 11,2 KW; INCLUSO INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA Y ELÉCTRICA, CARGA DE GAS ADICIONAL, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO
 |
~C|NP11.03|UD|EJECUCIÓN DE BANCADAS|503.96|050802|0|
~D|NP11.03|WW00400\1\5\ATC00100\1\16.2\TO00700\1\4\XI02700\1\3\XI01800\1\2.2\AGM00500\1\0.25\U02AP001\1\2\FL00400\1\0.8\WW00W01\1\2.15\|
~T|NP11.03|EJECUCIÓN DE BANCADA EN CUBIERTA PARA COLOCACIÓN DE MÁQUINA EXTERIOR DE A/C DE DIMESIONES 2 X 2 CONSITENTE EN RETIRADA DE GRAVA, POREXPAN, GEOTEXTIL Y LÁMINA DE PVC EXISTENTES, EJECUCIÓN DE MESETA DE LADRILLO DE 40 CM DE ALTURA, CON DESAGÚE LATERAL, PERFORACIÓN EN FORJADO, REPOSICIÓN DE LÁMINA DE PVC HASTA SU ALTURA, TOTALMENTE TERMINADA.
|
~C|NP11LWW00105|m2|VENTANA ALUM. HOJA PIVOTANTE|82.42|050802|0|
~D|NP11LWW00105|KA01100\1\3\RW01900\1\3\TO01600\1\0.113\TP00100\1\0.067\TP00200\1\0.029\WW00300\1\1\KL00008\1\1\|
~T|NP11LWW00105|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, LACADO COLOR SEGUN NORMAS GSB Y COLOR SEGUN CARTA DE RAL CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MICRAS, PARA CONFORMADO DE VENTANA DE HOJA PIVOTANTE VERTICAL DE EJE CENTRAL, CON PERFILERÍA PROVISTA DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Y SIN PREMARCO. COMPUESTA POR PERFILES EXTRUSIONADOS FORMANDO MARCOS Y HOJAS DE 1,5 MM DE ESPESOR MÍNIMO EN PERFILES ESTRUCTURALES. ACCESORIOS, HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA, JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILLAJES DE MECANIZADO HOMOLOGADOS. INCLUSO P/P DE GARRAS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS POR MEDIO DE UN CORDÓN DE SILICONA NEUTRA Y AJUSTE FINAL EN OBRA. ELABORADA EN TALLER, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA.

|
~C|NP11LWW00106|Ml|DINTELES PARA FORMACIÓN DE GOTERÓN|23.47|050802|0|
~D|NP11LWW00106|WW00W01\1\2\WW00300\1\4\TO00900\1\0.6\ATC00100\1\0.38\RL10003\1\0.45\RW01900\1\1.41\|
~T|NP11LWW00106|ALFEIZAR EXTERIOR DE VENTANA DE PANEL COMPOSITE ALUMINIO 3MM FORMADO POR UN ÁNGULO DE 50X50 MM Y UN GOTERÓN DE 200 MM DE DESARROLLO MÁXIMO.CONFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALEACION DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y NUCLEO INTERNO DE POLIETILENO DE ESTANDO UNA DE LAS DOS LAMINAS LACADA CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA,A ELEGIR,CON UNOS DESARROLLOS MAXIMOS DE 250MM,RECIBIDOS CON ADHESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO,ALTA DENSIDAD INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA.

|
~C|NP11LWW00107|Ml|ALFÉIZERES EXTERIORES|19.38|050802|0|
~D|NP11LWW00107|WW00W01\1\1.3\WW00300\1\4\TO00900\1\0.5\ATC00100\1\0.35\RL10003\1\0.32\RW01900\1\1.2\|
~T|NP11LWW00107|ALFEIZAR EXTERIOR DE VENTANA DE PANEL COMPOSITE ALUMINIO 3MM FORMADO POR UNA PIEZA DE 260 MM DE DESARROLLO MÁXIMO.CONFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALEACION DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y NUCLEO INTERNO DE POLIETILENO DE ESTANDO UNA DE LAS DOS LAMINAS LACADA CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA,A ELEGIR,CON UNOS DESARROLLOS MAXIMOS DE 250MM,RECIBIDOS CON ADHESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO,ALTA DENSIDAD INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA.
|
~C|NP11LWW00108|Ml|ALFÉIZERES INTERIORES|11.2|050802|0|
~D|NP11LWW00108|WW00W01\1\0.7\WW00300\1\1.6\TO00900\1\0.25\ATC00100\1\0.25\RL10003\1\0.18\RW01900\1\0.8\|
~T|NP11LWW00108|ALFEIZAR EXTERIOR DE VENTANA DE PANEL COMPOSITE ALUMINIO 3MM FORMADO POR UNA PIEZA DE 180 MM DE DESARROLLO MÁXIMO.CONFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALEACION DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y NUCLEO INTERNO DE POLIETILENO DE ESTANDO UNA DE LAS DOS LAMINAS LACADA CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA,A ELEGIR,CON UNOS DESARROLLOS MAXIMOS DE 250MM,RECIBIDOS CON ADHESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO,ALTA DENSIDAD INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA.
|
~C|NP12.03|m2|PINTURA AL SILICATO SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO|9.53|050802|0|
~D|NP12.03|TO01000\1\0.15\WW00W01\1\0.2\PP00101\1\0.54\PP00102\1\0.23\|
~T|NP12.03|DE PINTURA AL SILICATO LISA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: APLICACION DE UNA MANO DE FONDO DE IMPRIMACION NO ORGANICA COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA A BASE DE SILICATOS. INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.


|
~C|NP12WWW07002|m2|ACRIST. LAMR. SEGD.,2 LUNAS INCOLORAS 6 MM|64.28|060306|0|
~D|NP12WWW07002|TO01700\1\0.51\VL50002\1\1\VW01500\1\3\VW00800\1\0.35\VW01200\1\0.5\WW00300\1\3\WW00W01\1\2\|
~T|NP12WWW07002|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM., UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 12 MM., CLASIFICACION:ATAQUE MANUAL,NIVEL B, NUMERO HOMOLOGACION DBT-2012 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA;COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.|
~C|NP12WWW07003|m2|ACRIST.LAMR.SEGD.TERMOACUSTICO 4+4/12/3+3MM|88.03|060306|0|
~D|NP12WWW07003|VL05001\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.423\|
~T|NP12WWW07003|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS DOBLES LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 4 Y 3 MM. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE ,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM.,ESPESOR TOTAL DEL VIDRIO DE 26MM, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.|
~C|NP12WWW07004|m2|ACRIST.LAMR.SEGD.TERMOACUSTICO 3+3/12/3+3MM|81.68|060306|0|
~D|NP12WWW07004|VL05002\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.423\|
~T|NP12WWW07004|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOBLE LUNA PULIDA INCOLORAS DE 3 MM. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE ,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM.,ESPESOR TOTAL DEL VIDRIO DE 24MM, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.|
~C|NP12WWW07005|m2|ACRIST.LAMR.SEGD.TERMOACUSTICO 4+4/12/4+4MM ESTRUCTURAL|141.7|060306|0|
~D|NP12WWW07005|VL050001\1\1\VW01500\1\4\TO01700\1\0.423\|
~T|NP12WWW07005|DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOBLE LUNA PULIDA INCOLORAS DE 4 MM. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE ,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM.,ESPESOR TOTAL DEL VIDRIO DE 56MM, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL CON SILOCONA ESTRUCTURAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
|
~C|NP14.7.1|UD|CAJA MODULAR  3 MOD. DOBLES|52.03|050802|0|
~D|NP14.7.1|IE01705\1\1\IE01710\1\1\IE01725\1\1\IE01724\1\1\IE01735\1\1\IE11900\1\5.05\Actividad ACT0010\1\0.44\IE05200\1\1\ATC00100\1\0.44\|
~T|NP14.7.1|UD. DE CAJA MODULAR PARA 3 MÓD.DOBLES Y POLICARBONATO (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A DE COLOR BLANCO, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR COLOR ROJO PARA SAI Y PLACA PARA 2 CONECTORES RJ45, PRECLABEADA EN FÁBRICA, INCLUYENDO IGUALMENTE CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO SEGÚN PLANOS, TUBO DE PVC CORRUGADO DE DIÁMETRO ADECUADO,INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP14.7.2|UD|TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A.|19.23|050802|0|
~D|NP14.7.2|IE05200\1\1\WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.25\IE11900\1\5.05\IE02050\1\15\IE01400\1\1\ATC00100\1\0.21\Actividad ACT0010\1\0.338\|
~T|NP14.7.2|UD. DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE SECCION NOMINAL SEGÚN PLANOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE DIAMETRO ADECUADO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP16.03.11|Ml|TUBERIA AC. GALV DIN2440 3" DN, P.P CODOS, T Y ELEM SUJECCION|107|050802|0|
~D|NP16.03.11|WW00300\1\12.47\ATC00100\1\0.23\PE00200\1\0.2\ATC00400\1\0.4\IC682003\1\1.01\MG00100\1\0.3\WW00400\1\1.5\|
~T|NP16.03.11|TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE DIÁMETRO NOMINAL 3", CONFORME A NORMA EN10255 M (DIN2440), PINTADO EN RAAL 3000, CON EXTREMOS LISOS.|
~C|NP16.03.12|Ml|TUBERIA AC GALV DIN2440 2 1/2" DN, P.P CODOS, T Y ELEM SUJECCI|94.69|050802|0|
~D|NP16.03.12|WW00300\1\13.69\ATC00100\1\0.23\PE00200\1\0.2\ATC00400\1\0.4\IC682004\1\1.01\MG00100\1\0.3\WW00400\1\1.32\|
~T|NP16.03.12|TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE DIÁMETRO NOMINAL 2 1/2", CONFORME A NORMA EN10255 M (DIN2440), PINTADO EN RAAL 3000, CON EXTREMOS LISOS.
|
~C|NP16.03.13|Ml|TUBERIA AC GALV DIN2440 2" DN, P.P CODOS, T Y ELEM SUJECCION|85.88|050802|0|
~D|NP16.03.13|WW00300\1\15\ATC00100\1\0.23\PE00200\1\0.18\ATC00400\1\0.4\IC682005\1\1.01\MG00100\1\0.3\WW00400\1\1.2\|
~T|NP16.03.13|TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE DIÁMETRO NOMINAL 2", CONFORME A NORMA EN10255 M (DIN2440), PINTADO EN RAAL 3000, CON EXTREMOS LISOS.
|
~C|NP16.03.14|Ml|TUBERIA AC GALV DIN2440 1 1/2"DN, PP CODOS, T Y ELEMENTOS SUJECC|77.94|050802|0|
~D|NP16.03.14|WW00300\1\14.95\ATC00100\1\0.23\PE00200\1\0.17\ATC00400\1\0.4\IC682006\1\1.01\MG00100\1\0.3\WW00400\1\1.24\|
~T|NP16.03.14|TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, DE DIÁMETRO NOMINAL 1 1/2", CONFORME A NORMA EN10255 M (DIN2440), PINTADO EN RAAL 3000, CON EXTREMOS LISOS.
|
~C|NP17.3.1|Ud|CONEXIÓN DE 8 RACK A RED GRUPO|23413.65|260412|0|
~D|NP17.3.1|IEL00100\1\1\|
~T|NP17.3.1|CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS 8 RACK A RED GRUPO CONSISTENTE EN LA REFORMA DE LOS CUADROS GENERAL DE GRUPO Y LOS 7 CUADROS DE CABECERA DE PALA, CONSISTENTE EN LA SUSTITUACIÓN DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y DIFERENCIALES POR OTROS DE MAYOR POTENCIA, LA COLOCACIÓN DE UNA BASE DE 4 ENCHUFES EN CADA RACK CONECTADOS A RED GRUPO Y LOS CONDUCTORES Y CABLEADO NECESARIOS, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS RACK A RED GRUPO.

|
~C|NP19.1|ML|CANALIZACION CCTV M-20|1.87|110811|0|
~T|NP19.1|ML. DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M20 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|NP19.2|ML|CANALIZACION CCTV M-32|1.99|280206|0|
~D|NP19.2|IE12200EC\1\1.05\Actividad ACT0010\1\0.12\WW00300\1\0.2\|
~T|NP19.2|ML. DE CANALIZACION PARA CIRCUITO DE CCTV,INSTALADO CON TUBO DE PVC. FORROPLAST M32 DE DIAMETRO Y 1 MM. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, EMPOTRADO POR PARAMENTOS O POR BANDEJA DE CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.|
~C|NP2.11 PCC|ut|Sist.  Control centralizado para el sist|3744.68|050802|0|
~D|NP2.11 PCC|WW00300\1\5\WW00400\1\3\ATC00400\1\12\IC00001\1\1\|
~T|NP2.11 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIST.  CONTROL CENTRALIZADO PARA EL SIST. VRF; CON POSIBILIDAD DE CÁLCULO DE CONSUMO INDIVIDUAL, LECTURA DE TEMPERATURAS Y PROGRAMACIÓN HORARIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP23.03|u|PLATAFORMA SALVAESCALERAS HIDRAULICA|11483.22|050802|0|
~D|NP23.03|WW00400\1\100\WW00300\1\100\ATC00100\1\16\ATC00400\1\135\IM02201\1\1\|
~T|NP23.03|DE PLATAFORMA ELEVADORA SALVAESCALERAS PARA CARGA NOM. 150KG, 2 PARADAS, 1.2 M. RECORRIDO,VELOCIDAD 0.10 M/S., MANIOBRA AUTOMATICA SIMPLE, FORMADO POR: PLATAFORMA HIDRÁULICA VERTICAL DE DIMENSIONES 760X1050 MM (ANCHOXFONDO), PASAMANOS Y RODAPIE .SUELO DE GOMA ANTIDESLIZANTE, GUIAS, SISTEMA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION Y PULSADORES, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INST. SEGUN RGTO. DE APARATOS ELEVADORES E INSTR. TECNICAS COMPLEM. ITC, MIE-AEM-1.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP24.03|M2|SOLADO BALDOSA HORMIGON 60X60 S/TANGANILLOS|24.93|050802|0|
~D|NP24.03|TP00200\1\0.08\UP05001\1\3.05\TO01100\1\0.17\XI03103\1\5\|
~T|NP24.03|DE SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGON, EJECUTADA SOBRE TANGANILLOS PVC REGULABLES EN ALTURA, BALDOSAS DE HORMIGON CON ARMADO, ACABADO SUPERFICIAL LISO, FORMATO NOMINAL 60X60CM, COLOR GRIS, SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADAS NIVELADAS SOBRE TANGANILLOS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP24.04|m2|SOLADO BALDOSA HORMIGON 60X60 S/SOLERA|18.02|050802|0|
~D|NP24.04|AGM00100\1\0.002\TP00200\1\0.056\AGM00500\1\0.026\TO01100\1\0.113\AA00300\1\0.02\UP05001\1\3.05\|
~T|NP24.04|DE SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGON, FORMADA POR BALDOSAS DE HORMIGON CON ARMADO, ACABADO SUPERFICIAL LISO, FORMATO NOMINAL 60X60CM, COLOR GRIS, SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADAS NIVELADAS, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM., DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RST.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NP3.11 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.11 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.11 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.12 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.12 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.12 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.13 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.13 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.13 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.14 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.14 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.14 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.15 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.15 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.15 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.16 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.16 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.16 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.17 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.17 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.17 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.18 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.18 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.18 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.19 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.19 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.19 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.20 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.20 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.20 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.21 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.21 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.21 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.22 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.22 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.22 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.23 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV inverter (2 tubos), y uds|19.47|050802|0|
~D|NP3.23 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.23 PCC|TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.24 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.24 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.24 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.25 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.25 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.25 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.26 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.26 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.26 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.27 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.27 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.27 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.28 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.28 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.28 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.29 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.29 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.29 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.30 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.30 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.30 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.31 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.31 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.31 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.32 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.32 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.32 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.33 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.33 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.33 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.34 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.34 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.34 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.35 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.35 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.35 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.36 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.36 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.36 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.37 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.37 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.37 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.38 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.38 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.38 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.39 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.39 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.39 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.40 PCC|ml|Suministro y montaje deTuberia frigorífica de 1/4", para VRV inv|16.46|050802|0|
~D|NP3.40 PCC|IC711MH11.4\1\1.8\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.40 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DETUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.41 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.41 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.41 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.42 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.42 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.42 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.43 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.43 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.43 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.44 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.44 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.44 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.45 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.45 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.45 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.46 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.46 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.46 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.47 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/4", para VRV in|16.46|050802|0|
~D|NP3.47 PCC|IC711MH11.4\1\1.8\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.47 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.48 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.48 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.48 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.49 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1/2", para VRV in|19.47|050802|0|
~D|NP3.49 PCC|IC711MH11.2\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.49 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1/2", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.50 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.50 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.50 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.51 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.51 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.51 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.52 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.52 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.52 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.53 PCC|ml|Suministro y montaje de Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.53 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.53 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.54 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 3/8", para VRV in|18.07|050802|0|
~D|NP3.54 PCC|IC711MH3.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.1\WW00300\1\1\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.54 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.55 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 5/8", para VRV in|23.58|050802|0|
~D|NP3.55 PCC|IC711MH5.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.55 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 5/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.56 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 3/4", para VRV in|26.18|050802|0|
~D|NP3.56 PCC|IC711MH3.4\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.56 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 3/4", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.57 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 1 1/8", para VRV|33.67|050802|0|
~D|NP3.57 PCC|IC711MH11.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.25\WW00300\1\2.48\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.57 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 1/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP3.58 PCC|ml|Tuberia frigorífica de 1 3/8", para VRV|39.51|050802|0|
~D|NP3.58 PCC|IC711MH13.8\1\2\ATC00400\1\0.1\WW00400\1\0.3\WW00300\1\1.98\ATC00200\1\0.1\XT07400MH\1\1\|
~T|NP3.58 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA FRIGORÍFICA DE 1 3/8", PARA VRV INVERTER (2 TUBOS), Y UDS DE CONTROL; FORMADO CADA METRO POR TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE GAS DE ASPIRACIÓN, TUBO DE COBRE DESHIDRATADO PARA LÍNEA DE LÍQUIDO, LOS DOS AISLADOS CON COQUILLA ELASTOMÉRICA MARCA ARMAFLEX O SIMILAR, DE ESPESOR SEGÚN CALIBRES Y NORMAS, PROVISTO EN TODO SU RECORRIDO DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP4.1 PCC|m2|Conductos ejecutados en panel rigido de|24.33|050802|0|
~D|NP4.1 PCC|IC5SR100\1\1\TA00100\1\0.03\TO02100\1\0.03\WW00400\1\0.3\|
~T|NP4.1 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOS EJECUTADOS EN PANEL RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE PAPEL KRAFT REFORZADO, Y TERMINACIÓN EN LÁMINA DE ALUMINIO POR AMBAS CARAS, MARCA ISOVER, MOD. CLIMAVER PLUS DE 25 MM. DE ESPESOR, DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL DE UNIÓN Y CUELGUE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP5.11 PCC|ut|Rejilla de lamas curvas para imp en tech|42.59|050802|0|
~D|NP5.11 PCC|ICRLC5.1\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.11 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE LAMAS CURVAS PARA IMP EN TECHO, ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE (DESCARGA EN DOS DIRECCIONES), CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE MONTAJE; COLOR A ELEGIR S/DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE DIMENSIONES  (500X100); INCLUSO EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MNTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|NP5.12 PCC|ut|Difusor de largo alcance, marca Koolair|94.56|050802|0|
~D|NP5.12 PCC|ICMHDF4723\1\1\TO02000\1\0.08\TO02100\1\0.08\WW00400\1\0.5\WW00300\1\4\|
~T|NP5.12 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR DE LARGO ALCANCE, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, MOD.  DF 47-23, CONSTRUIDO EN ALUMINIO, PARA MONTAJE EN CONDUCTO RECTANGULAR, COLOR A DEFINIR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.13 PCC|ut|Difusor de largo alcance, marca Koolair|125.48|050802|0|
~D|NP5.13 PCC|ICMHDF4726\1\1\TO02000\1\0.1\TO02100\1\0.1\WW00400\1\0.8\WW00300\1\4\|
~T|NP5.13 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR DE LARGO ALCANCE, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, MOD.  DF 47-26, CONSTRUIDO EN ALUMINIO, PARA MONTAJE EN CONDUCTO RECTANGULAR, COLOR A DEFINIR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.14 PCC|ut|Multitobera en placa de alta inducción y|192.84|050802|0|
~D|NP5.14 PCC|ICMHMT49\1\1\TO02000\1\0.05\TO02100\1\0.05\WW00400\1\0.5\WW00300\1\4\|
~T|NP5.14 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTITOBERA EN PLACA DE ALTA INDUCCIÓN Y GRAN ALCANCE, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, MOD. DF49MT3-SB, DE 1025X325 (3 FILAS), CONSTITUIDA POR TOBERAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE, BANDEJA Y BASTIDOR EN PLACA DE CHAPA PINTADA, ACABADO A DEFINIR POR D. FACULTATIVA; INCLUSO EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.15 PCC|ut|Rejilla de retorno, de aletas horizontal|40.08|050802|0|
~D|NP5.15 PCC|IC6SR5.2\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.15 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DE ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, DE   (500X200), CONSTRUIDA EN ALUMINIO, ACABADO A DEFINIR S/D. FACULTATIVA, MARCO DE MONTAJE; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.16 PCC|ut|Rejilla de retorno, de aletas horizontal|47.6|050802|0|
~D|NP5.16 PCC|IC6SR8.2\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.16 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DE ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, DE   (800X200), CONSTRUIDA EN ALUMINIO, ACABADO A DEFINIR S/D. FACULTATIVA, MARCO DE MONTAJE; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.17 PCC|ut|Rejilla de retorno, de aletas horizontal|27.58|050802|0|
~D|NP5.17 PCC|IC6SR35.15\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.17 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DE ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, DE   (350X150), CONSTRUIDA EN ALUMINIO, ACABADO A DEFINIR S/D. FACULTATIVA, MARCO DE MONTAJE; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.18 PCC|ut|Rejilla de retorno, de aletas horizontal|30.07|050802|0|
~D|NP5.18 PCC|IC6SR35.25\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.18 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DE ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, DE   (350X250), CONSTRUIDA EN ALUMINIO, ACABADO A DEFINIR S/D. FACULTATIVA, MARCO DE MONTAJE; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.19 PCC|ut|Rejilla de retorno, de aletas horizontal|30.07|050802|0|
~D|NP5.19 PCC|IC6SR4.2\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.19 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE RETORNO, DE ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, DE   (400X200), CONSTRUIDA EN ALUMINIO, ACABADO A DEFINIR S/D. FACULTATIVA, MARCO DE MONTAJE; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.20 PCC|ut|Difusor circular de 10", construido en a|56.99|050802|0|
~D|NP5.20 PCC|ICMHC.10\1\1\TO02000\1\0.08\TO02100\1\0.08\WW00400\1\0.5\WW00300\1\4\|
~T|NP5.20 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR CIRCULAR DE 10", CONSTRUIDO EN ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADO EN PINTURA AL ESMALTE, RAL 9010 O COLOR A DEFINIR POR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.21 PCC|ut|Difusor circular de 8", construido en al|49.47|050802|0|
~D|NP5.21 PCC|ICMHC.8\1\1\TO02000\1\0.08\TO02100\1\0.08\WW00400\1\0.5\WW00300\1\4\|
~T|NP5.21 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR CIRCULAR DE 8", CONSTRUIDO EN ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADO EN PINTURA AL ESMALTE, RAL 9010 O COLOR A DEFINIR POR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.22 PCC|ut|Rejilla de toma de aire exterior de 600x|51.31|050802|0|
~D|NP5.22 PCC|IC6SRE6.3\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.22 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 600X300; CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE O A DEFINIR POR LA D.F.; INCLUSO MARCO DE MONTAJE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.23 PCC|ut|Rejilla de toma de aire exterior de 300x|19.15|050802|0|
~D|NP5.23 PCC|IC6SRE3.2\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\3\WW00400\1\0.4\|
~T|NP5.23 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 300X200; CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE O A DEFINIR POR LA D.F.; INCLUSO MARCO DE MONTAJE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.24 PCC|ut|Rejilla de toma de aire exterior de 500x|37.55|050802|0|
~D|NP5.24 PCC|IC6SRE5.2\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.24 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 500X200; CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE O A DEFINIR POR LA D.F.; INCLUSO MARCO DE MONTAJE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP5.25 PCC|ut|Rejilla de toma de aire exterior de 800x|69.47|050802|0|
~D|NP5.25 PCC|IC6SRE8.4\1\1\TO02000\1\0.03\WW00300\1\5\WW00400\1\0.5\|
~T|NP5.25 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 800X400; CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE O A DEFINIR POR LA D.F.; INCLUSO MARCO DE MONTAJE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP6.10 PCC|ut|Aportación de aire exterior|516.33|050802|0|
~D|NP6.10 PCC|IC5SRM315\1\1\IC5SR100\1\2.5\IC5SRR01\1\2.5\ICCVR001\1\1\IC6SRE001\1\1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\2.94\ATC00400\1\3\|
~T|NP6.10 PCC|APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR FORMADO POR CAJA DE VENTILACIÓN, Y P.P. DE CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS, P.P. CONDUCTO FLEXIBLE, COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE, REJA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|NP6.20 PCC|ut|Aportación de aire exterior|631.12|050802|0|
~D|NP6.20 PCC|IC5SRM400\1\1\IC5SR100\1\2.5\IC5SRR01\1\2.5\ICCVR001\1\1\IC6SRE001\1\1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\2\ATC00400\1\3\|
~T|NP6.20 PCC|APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR FORMADO POR CAJA DE VENTILACIÓN, Y P.P. DE CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER PLUS; P.P. CONDUCTO FLEXIBLE, COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE, REJA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR; INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. |
~C|NP6.30 PCC|ut|Filtración de aire exterior|200.46|050802|0|
~D|NP6.30 PCC|IC5SRPMF001\1\1\IC5SRPMH001\1\1\WW00400\1\0.2\WW00300\1\2\TO02000\1\2\TO02100\1\2\|
~T|NP6.30 PCC|DE FILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR, FORMADA POR FILTROS DE CLASIFICACIÓN F6 Y F8, Y CAJÓN PORTAFILTRO (ENTRADA DE AIRE EXTERIOR Y SALIDA EN UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE); INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP6.40 PCC|ut|Extractor helicocentrífugo, marca S&P o|199.18|050802|0|
~D|NP6.40 PCC|ICIVTD800\1\1\WW00300\1\2\WW00400\1\0.5\ATC00400\1\2\|
~T|NP6.40 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, MARCA S&P O SIMILAR, MOD.  TD-800/200; PARA UN CAUDAL MÁX DE 1100 M3/H EN VELOCIDAD ALTA Y 800 M3/H EN VELOCIDAD BAJA, CON CAJA DE BORNAS EXTERNA, MOTOR REGULABLE EN DOS VELOCIDADES, CLASE B, IP44, 230 V/I - 50 HZ; INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP6.50 PCC|ut|Extractor helicocentrífugo, marca S&P o|283.09|050802|0|
~D|NP6.50 PCC|ICIVTD1300\1\1\WW00300\1\4\WW00400\1\0.8\ATC00400\1\2.2\|
~T|NP6.50 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, MARCA S&P O SIMILAR, MOD.  TD-1300/250; PARA UN CAUDAL MÁX DE 1300 M3/H EN VELOCIDAD ALTA Y 1100 M3/H EN VELOCIDAD BAJA, CON CAJA DE BORNAS EXTERNA, MOTOR REGULABLE EN DOS VELOCIDADES, CLASE B, IP44, 230 V/I - 50 HZ; INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP6.60 PCC|ut|Extractor helicocentrífugo, marca S&P o|174.3|050802|0|
~D|NP6.60 PCC|ICIVTD500\1\1\WW00300\1\2\WW00400\1\0.5\ATC00400\1\2\|
~T|NP6.60 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, MARCA S&P O SIMILAR, MOD.  TD-500/150; PARA UN CAUDAL MÁX DE 580 M3/H EN VELOCIDAD ALTA Y 430 M3/H EN VELOCIDAD BAJA, CON CAJA DE BORNAS EXTERNA, MOTOR REGULABLE EN DOS VELOCIDADES, CLASE B, IP44, 230 V/I - 50 HZ; INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP6.70 PCC|ml|Conducto circular flexible de 100 mm. de|12.68|050802|0|
~D|NP6.70 PCC|ICIVFV100\1\1\WW00300\1\1\WW00400\1\0.1\ATC00400\1\0.1\|
~T|NP6.70 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTITUIDO POR ESPIRAL DE ACERO RECUBIERTO POR AMBOS LADOS MEDIANTE LÁMINA DE ALUMÍNIO REFORZADA, RECUBIERTO CON MANTA DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN DE LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y CUELGUE, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NP7.10 PCC|ud|Equipo compacto de cubierta tipo RoofTop|23713.04|050802|0|
~D|NP7.10 PCC|ICIVIPF420\1\1\WW00300\1\55\WW00400\1\8\ATC00400\1\7\|
~T|NP7.10 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO COMPACTO DE CUBIERTA TIPO ROOFTOP, MARCA CIATESA O SIMILAR; MOD. IPF 420, CON UNA POTENCIA FRIG DE 104,8 KW; CARROCERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA POLIÉSTER Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE 10 MM DE ESPESOR, CHASIS AUTOPORTANTE Y PANELES DE ACCESO A CUADRO ELÉCTRICO, COMPRESORES, VENTILADORES,...  VENTILADORES AXIALES (CIRCUITO DE AIRE EXTERIOR) DE DOS VELOCIDADES CON ACOPLAMIENTO DIRECTO AL MOTOR, MOTOR ESTANCO CLASE F, IP55 Y PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA, VENTILADOR CENTRIFUGO CON ACOPLAMIENTO POR POLEAS Y CORREAS (CIRCUITO AIRE INTERIOR), FILTROS DE AIRE REUTILIZABLES, BANDEJA DE RECGIDA DE CONDENSADOS, COMPRESORES HERMÉTICOS TIPO SCROLL, RESITENCIA DE CÁRTER. BATERÍA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE COBRE;  INCLUSO FREECOOLING, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP7.20 PCC|ud|Equipo compacto de cubierta tipo RoofTop|9412.2|050802|0|
~D|NP7.20 PCC|ICIVIPF120\1\1\WW00300\1\55\WW00400\1\10\ATC00400\1\7\|
~T|NP7.20 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO COMPACTO DE CUBIERTA TIPO ROOFTOP, MARCA CIATESA O SIMILAR; MOD. IPF 120, CON UNA POTENCIA FRIG DE 26,8 KW; CARROCERÍA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA POLIÉSTER Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE 10 MM DE ESPESOR, CHASIS AUTOPORTANTE Y PANELES DE ACCESO A CUADRO ELÉCTRICO, COMPRESORES, VENTILADORES,...  VENTILADORES AXIALES (CIRCUITO DE AIRE EXTERIOR) DE DOS VELOCIDADES CON ACOPLAMIENTO DIRECTO AL MOTOR, MOTOR ESTANCO CLASE F, IP55 Y PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA, VENTILADOR CENTRIFUGO CON ACOPLAMIENTO POR POLEAS Y CORREAS (CIRCUITO AIRE INTERIOR), FILTROS DE AIRE REUTILIZABLES, BANDEJA DE RECGIDA DE CONDENSADOS, COMPRESORES HERMÉTICOS TIPO SCROLL, RESITENCIA DE CÁRTER. BATERÍA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE COBRE;  INCLUSO FREECOOLING, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP7.30 PCC|m2|Conductos ejecutados en panel rigido de|24.33|050802|0|
~D|NP7.30 PCC|IC5SR100\1\1\TA00100\1\0.03\TO02100\1\0.03\WW00400\1\0.3\|
~T|NP7.30 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOS EJECUTADOS EN PANEL RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE PAPEL KRAFT REFORZADO, Y TERMINACIÓN EN LÁMINA DE ALUMINIO POR AMBAS CARAS, MARCA ISOVER, MOD. CLIMAVER PLUS DE 25 MM. DE ESPESOR, DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL DE UNIÓN Y CUELGUE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NP7.40 PCC|ut|Difusor rotacional cuadrado, marca Koola|206.98|050802|0|
~D|NP7.40 PCC|ICIVDF3660\1\1\WW00300\1\2\WW00400\1\0.1\TO02100\1\0.2\TO02000\1\0.2\|
~T|NP7.40 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, MOD. DF-RQ-3660, EN PLACA 594X594, ALETAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE, CHAPA DE ACERO, ACABADO A DEFINIR POR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO PLANUM AISLADO, EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NP7.50 PCC|ut|Difusor rotacional cuadrado, marca Koola|289.85|050802|0|
~D|NP7.50 PCC|ICIVDF4880\1\1\WW00300\1\2\WW00400\1\0.1\TO02100\1\0.2\TO02000\1\0.2\|
~T|NP7.50 PCC|SUMINISTRO Y MONTAJE DE DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, MOD. DF-RQ-4880, EN PLACA 794X794, ALETAS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE, CHAPA DE ACERO, ACABADO A DEFINIR POR LA D. FACULTATIVA; INCLUSO PLANUM AISLADO, EMBOCADURA, ACCESORIOS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NPFP002|M2|SUELO TÉCNICO DEL TRANSFORMADOR|85.47|050802|0|
~D|NPFP002|RS07600\1\1.015\ATC00100\1\0.45\WW00W00\1\7.6\TO00300\1\0.45\TP00100\1\0.44\WW00300\1\0.7\|
~T|NPFP002|PAVIMENTO ELEVADO Y REGISTRABLE COMPUESTO POR BALDOSAS PAC 35/05 DE MEDIDAS 600X600 MM., DE LADO Y ESPESOR TOTAL DE 35 MM., COMPUESTA DE PARTICULAR DE ALMA DE MADERA PRENSADA CON DENSIDD 700 KG/M3 (+ - 10% SEGÚN NORMAS INTERNACIONES). CON CANTO PERIMETRAL DE PVC SERÁ DE ESPESOR 1,5 MM. CON REVESTIMIENTO SUPERIOR DE PAVIMENTO ESTRATIFICADO TERMOLAMINADO, CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC5, COLOR A ELEGIR. SOPORTE INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z-275 DE ESPESOR 0,5 MM.. OBTENEMOS UNA CLASIFICACIÓN AL FUEGO UNE-EN 13501-1:2002 EN BFL-S1. LAS BALDOSAS IRÁN APOYADAS SOBRE PEDESTALES DE ACERO ZINCADO Y VARILLA DE MÉTRICA DE 18 MM., QUE PERMITIRÁN REGULACIONES E IRÁN PEGADOS A LA SOLERA BASE CON UNA MASILLA DE POLIURETANO. LA ALTURA FINAL DEL SUELO ELEVADO SERÁ DE 300 MM.
|
~C|NPFP014.2|Ud|COMP. RF  EI 120, SFR2K-TH-70 , CON BOBINA ELECTR. 550X300|354.21|050802|0|
~D|NPFP014.2|IC5SR100\1\1.4\WW00400\1\0.5\ATC00400\1\2\IC2SR120\1\1\|
~T|NPFP014.2|SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA CORTAFUEGOS RF EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN MODELO  EI 120, SFR2K-TH-70 O SIMILAR, CON BOBINA ELECTR. DE IMP. 24 V C.C.; DE 550X300 CONECTADA A LA CENTRAL ANALÓGICA CONTRAINCENDIO, COMPLETAMENTE TERMINADA
|
~C|NPFP015.2|Ud|COMP. RF  EI 120, SFR2K-TH-70 , CON BOBINA ELECTR. 1000X300|572.3|050802|0|
~D|NPFP015.2|IC5SR100\1\1.4\WW00400\1\0.6\ATC00400\1\2.2\IC2SR121\1\1\|
~T|NPFP015.2|SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA CORTAFUEGOS RF EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN MODELO  EI 120, SFR2K-TH-70 O SIMILAR, CON BOBINA ELECTR. DE IMP. 24 V C.C.; DE 1000X300 CONECTADA A LA CENTRAL ANALÓGICA CONTRAINCENDIO, COMPLETAMENTE TERMINADA

|
~C|NPFP050|u|DEMOLICIÓN, SANEADO Y CONEXIONADO A FORJADO|1850|310100|0|
~D|NPFP050|CH03120\1\4.22\MV00100\1\4\TO02100\1\24\TP00100\1\24\WW00W00\1\333.45\CA00320\1\230\CA01700\1\5\TO00600\1\6\AGM00101\1\60\TO00400\1\5\CW00600\1\1.6\CM00300\1\0.32\CM00900\1\2\U02JA002\1\4\M11PI020\1\3\ATC00100\1\17\U02JX010\1\8\MB00200\1\3\MC00100\1\8\A03CA005\1\2\|
~T|NPFP050|DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE BORDE DE FORJADO HASTA ALCANZAR ARMADURA EXISTENTE, SANEA, CONEXIÓN DE NUEVAS ARMADURAS Y HORMIGONADO DE LA NUEVA UNIÓN COMPLETAMENTE TERMINADA.|
~C|NPFP051|UD|SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO|151.2|050802|0|
~D|NPFP051|WW00400\1\0.6\ATC00400\1\0.8\IP7008\1\1\|
~T|NPFP051|SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO DE ALARMA CONTRAINCEDIOS AL ACCIONAR MECANISMO DE APERTURA EN PUERTA, COMPLETAMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.|
~C|NPFP080|m2|REVESTIMIENTO SUPERFICIAL EPOXI SIKAFLOOR -264|18.92|050802|0|
~D|NPFP080|XI00300\1\1\XI02400\1\0.6\AGM00800\1\0.045\ATC00100\1\0.04\TO00700\1\0.2\WW00W00\1\2.85\|
~T|NPFP080|M². DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL EPOXI DE SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO FRATASADO MECÁNICO FINO, S/TRATAMIENTO ANTERIORMENTE DESCRITO, FORMADO POR: PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE LIJADO O GRANALLADO DE LA SUPERFICIE, I/ POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; DOBLE CAPA DE REVESTIMIENTO EPOXI TIPO SIKAFLOOR 264 APLICADAS CON RODILLO DE PELO CORTO, CRUZANDO LA DIRECCIÓN DE LA SEGUNDA CAPA CON RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE LA PRIMERA, CON UN CONSUMO APROX. TOTAL DE 600 GR. /M²
|
~C|NPN1.1|UD|CAJA DE CONESIONES EN SUELO|74.7|180211|0|
~T|NPN1.1|UD. DE CAJA DE CONEXIONES DE SUELO,  FORMADA POR REGISTRO FABRICADO EN PLASTICO, CON TAPA, QUE DISPONE DE 5 MM PARA LA TAPA DE ENRRASAMIENTO SEGÚN EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA (ESTE ACABADO NO ESTÁ INCLUIDO). CON TROQUELES PARA LA ENTRADA DE TUBO EN TODO EL PERIMETRO. GARRAS DE SUJECIÓN AUTOPOSICIONABLES. DE DIMENSIONES PARA 4 MODULOS DE MECANISMO DOBLE.283 MM X 187 MM.|
~C|NPN13|ML|CIRCUITO ES07Z1-K 3(1X2.5) mm2 CU EMPOTRADO|6.01|050802|0|
~D|NPN13|Actividad ACT0010\1\0.15\WW00W01\1\2\WW00300\1\1.7\ATC00100\1\0.15\IE11905\1\1.01\IE02050\1\3.03\|
~T|NPN13|DE CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE TIPO ES07Z1-K DE 3(1X2.5) MM2 DE SECCIÓN NOMINAL. CON AISLAMIENTO DE MEZCLA TERMOPLASTICA LIBRE DE HALÉGENOS, NO PROPAGADORES DEL INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA. EN INSTALACIÓN BAJO TUBO VORRUGADO EMPOTRADO EN OBRA. INCLUDO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CONTRUIDO SEGÚN REBT ITC-BT-21.
|
~C|NPN13.1|ML|CIRCUITO ES07Z1-K 3(1X2.5) mm2 CU EMPOTRADO|6.46|180211|0|
~T|NPN13.1|ML. DE CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE TIPO ES07Z1-K DE 3(1X2.5) MM2 DE SECCIÓN NOMINAL. CON AISLAMIENTO DE MEZCLA TERMOPLASTICA LIBRE DE HALÉGENOS, NO PROPAGADORES DEL INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA. EN INSTALACIÓN BAJO TUBO VORRUGADO EMPOTRADO EN OBRA. INCLUDO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CONTRUIDO SEGÚN REBT ITC-BT-21.|
~C|NPN20|ML|CIRCUITO ES07Z1-K 3(1X4) mm2 CU EMPOTRADO|9.62|050802|0|
~D|NPN20|WW00W01\1\2.7\ATC00100\1\0.25\IE02100\1\3.03\IE12000\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.25\WW00300\1\4\|
~T|NPN20|DE CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE TIPO ES07Z1-K DE 3(1X4) MM2 DE SECCIÓN NOMINAL. CON AISLAMIENTO DE MEZCLA TERMOPLASTICA LIBRE DE HALÉGENOS, NO PROPAGADORES DEL INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA. EN INSTALACIÓN BAJO TUBO VORRUGADO EMPOTRADO EN OBRA. INCLUDO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CONTRUIDO SEGÚN REBT ITC-BT-21.
|
~C|NPN21.1|UD|PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA EN CUADRO|29.64|170311|0|
~T|NPN21.1|UD. DE AUMENTO EN CUADRO CONSISTENTE EN:
INCREMENTO DE 1 UD. DE INSTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2X16 A.|
~C|NPN22|UD|MODULO PARA UN CONTADOR DE LECTURA INDIRECTA|1044.11|170311|0|
~T|NPN22|UD. MODULO PARA EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTO FORMADO POR CAJA DE POLIESTER PRENSADO CON FIBRA DE VIDRIO, CONTENIENDO EN SU INTERIOR BARRAJE DE COBRE PARA UNA INTENSIDAD DE 500A, INCLUSO TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CALIBRADOS SEGÚN POTENCIA DE CONTRATACIÓN. INCLUIDO MODULO SUPERIOR PARA CONTADOR ELÉCTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.|
~C|NPN23|UD|MODULO PARA UN CONTADOR TRIFÁSICO DIRECTO|1395.12|170311|0|
~T|NPN23|UD. DE MÓDULO PARA UN CONTADOR TRIFÁSICO DE LECTURA DIRECTA, FORMADO POR CAJA TIPO CAHORS O SIMILAR FABRICADA EN POLIESTER PRENSADO CON FIBRA DE VIDRIO,DE DIMENISONES NORMALIZADAS POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y CON IP APTO PARA MONTAJE EN EXTERIOR. CONTENIENDO EN SU INTERIOR TORNILLERÍA APROPIADA PARA LA INSTALACIÓN DE UN CONTADOR ELECTRÓNICO Y VISOR TRASPARENTE CON PROTECCIÓN DE RAYOS UVA.|
~C|NPN24|UD|CUADRO DE COPISTERÍA|653.22|170311|0|
~T|NPN24|UD. DE MODIFICACIÓN EN CUADRO DE COPISTERÍA PARA INDEPENDIZAR LOS DESPACHOS ADYACENTES. INCLUIDO LA CREACIÓN DE UN NUEVO CUADRO PARA MANDO Y PROTECCIÓN DE ESTOS DESPACHOS QUE SE INDEPENDIZAN DEL CONSUMO DE LA COPISTERÍA, FORMADO POR CAJA DE EMPOTRAR, INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE OMNIPOLAR, PROTECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES PARA LOS CIRCUITOS PREVISTOS.|
~C|NPN3|UD|PREINSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES PROYECTOR|23.03|050802|0|
~D|NPN3|IE12100EC\1\10.1\Actividad ACT0010\1\0.4\WW00300\1\2\ATC00100\1\0.4\IE05200\1\1\IE14580\1\1\|
~T|NPN3|DE PREINSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES PARA PROYECTOR, CONSISTENTE EN EL TENDIDO DE DOS CANALIZACIONES DE 25 MM DE DIÁMETRO DESDE PROYECTOR A TARIMA, INCLUIDO CAJA INIVERSAL Y MECANISMO TIPO SALIDA DE CORDON.
|
~C|NPN4|UD|ALIMENTACIÓN A PANTALLA ELÉCTRICA|39.35|050802|0|
~D|NPN4|WW00W01\1\4\ATC00100\1\0.6\IE01900\1\3.03\IE11900\1\1.01\Actividad ACT0010\1\0.6\WW00300\1\5\IE14570\1\1\|
~T|NPN4|DE ALIMENTACIÓN A PANTALLA ELÉCTRICA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE 750 V LIBRE DE HALÓGENOS DE 3(1X1.5) MM2, INSTALADO BAJO TUBO CORRUGADO EN MONTAJE EMPOTRADO EN OBRA. INCLUIDO MECANISMO PARA MANIOBRA DE PERSIANAS.|
~C|NPNWVDC20|m|CANALIZACION TUBO PVC COARR. REFORZADO 25mm, INCLUSO P.P. REGIST|1.92|280206|0|
~D|NPNWVDC20|IE12100EC\1\1.05\Actividad ACT0010\1\0.12\WW00300\1\0.2\|
~T|NPNWVDC20|DE CANALIZACIÓN PARA INSTALACION DE VOZ-DATOS FORMADA POR TUBO DE PVC. COARRUGADO REFORZADO 25MM , P.P CAJAS DE REGISTRO, MATERIALES DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
|
~C|NPPC 06.01|ML|IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE MURO AJARDINAMIENTO|110.28|050802|0|
~D|NPPC 06.01|ATC00100\1\1.2\TO00700\1\1.05\XI01800\1\5.5\SW01200\1\1.1\QW00900\1\12.2\ME00400\1\0.45\TP00200\1\0.65\ME00300\1\0.45\MK00100\1\0.35\MR00200\1\0.7\SC00800\1\2.8\AG00200\1\0.15\|
~T|NPPC 06.01|IMPERMEAMILIZACIÓN Y DRENAJE CONSISTENTE EN; EXCAVACIÓN DE ZANJA, IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO CON LÁMINA BITUMINOSA TIPO SBS 4MM CON ARMADURA DE POLIETILENO, EN ALTURA APROXIMADA DE 1.50M, COLOCACIÓN DE TUBERIA DRENANTE DE PVC DE Ø160MM, EN BASE, PROTECCIÓN DE TUBO Y LÁMINA CON FILM GEOTEXTIL ANTIRRAICES, RELLENO CON GRAVA, INCLUSO COMPACTADO, RELLENOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE, CONEXIONADO DE DRENAJE A SANEAMIENTO EXISTENTE. MEDIDA LA LONGITUD DE DRENAJE EJECUTADA.|
~C|NPPC 07.01|ML|FORMACION FAJEADO PERIMETRAL LUCERNARIOS|39.1|050802|0|
~D|NPPC 07.01|WW00300\1\2.5\TO00900\1\1.17\TP00100\1\1.095\WW00W01\1\5\FP00800\1\0.95\FP01800\1\0.8\FP02400\1\1.2\|
~T|NPPC 07.01|FORMACIÓN DE FAJEADO PERIMETRAL EN LUCERNARIOS CON PANELES DE CARTON-YESO  DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NPPC 07.02|M2|GUNITADO MORTERO MONOCAPA|35.35|050802|0|
~D|NPPC 07.02|ATC00100\1\0.65\MT28P1\1\7.5\MT28P2\1\20\MT28P3\1\0.21\MT28P4\1\0.75\MT28P5\1\1.25\|
~T|NPPC 07.02|FORMACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTO CONTINUO GUNITADO, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MEZCLA DE GUNITA Y ÁRIDO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, COMPUESTO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESINAS SINTÉTICAS Y CARGAS MINERALES. APLICADO MECÁNICAMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS PARA REFUERZO DE ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES O MALLZO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS, , REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. 
|
~C|NPPC 07.51|M2|TRASDOSADO CHAPA PERFORADA GALVANIZADA PRELACADA|33.3|050802|0|
~D|NPPC 07.51|TO00900\1\0.26\TP00100\1\0.26\MT13C1\1\1.05\MT13C2\1\0.34\MT13C3\1\3.5\MT13C4\1\0.42\FP02302\1\1\|
~T|NPPC 07.51|SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRASDOSADO DE PANTALLA DE HORMIGÓN, FORMADO POR PANELES DE CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO , FIJADOS A UNA ESTRUCTURA PORTANTE O AUXILIAR . INCLUSO P/P DE ELEMENTOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE HUECOS Y JUNTAS, ESQUINAS, REMATES, ENCUENTROS, SOLAPES, MERMAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN OCULTA Y ESTANQUEIDAD. TOTALMENTE MONTADO.

|
~C|NPPC 24.01|m2|TRAT.SUP.SOLERA ACABADO ANTIDESLIZANTE|9.03|050802|0|
~D|NPPC 24.01|PW00100\1\0.1\TP00100\1\0.095\WW00W01\1\2\WW00300\1\1.8\RS05500\1\0.6\AS00400\1\5\GC00200\1\0.06\TO02100\1\0.104\|
~T|NPPC 24.01|DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE PARA ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L32.5 EN PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 25 M2. COMO MAXIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.|
~C|NPPC 25.01|u|AMPLIACION PARTIDA COMPLETA S.S SEGÚN ESTUDIO|1|210212|0|
~T|NPPC 25.01|AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA COMPLETA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN PROYECTO
|
~C|NPPC5|m2|FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA|39.8|050802|0|
~D|NPPC5|QW00800\1\1.1\U16DA041\1\1.1\U16GA202\1\0.05\TO00700\1\0.1\QW01000\1\1.1\ATC00100\1\0.445\AGM00600\1\0.052\AG00200\1\0.05\QW00700\1\0.03\|
~T|NPPC5|FALDÓN DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE CONSTITUIDA POR: FORMACIÓN DE PENDIENTE SUAVE CON MORTERO M2,5 (1:8); LÁMINA DE PVC PLASTIFICADO, CALANDRADO EN DOS CAPAS DE COLORES GRIS CLARO  CON UN ESPESOR TOTAL DE 1,2 MM., CON ARMADURA Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE,  CONFORME A LA NORMA UNE 104-416-92, COLOCADA , ANCLADA EN PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES Y SOLDADA ENTRE SÍ CON UN SOLAPE DE 10 CM. MEDIANTE UN ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO CON DISOLVENTES CETÓNICOS, C-733 DE SIKA, COMPLETAMENTE TERMINADA. , PANEL AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 25 KG/M3, DE JUNTAS ESCALONADAS A MEDIA MADERA, TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE POLIPROPILENO DE 100 GR/M2, Y CAPA DE PROTECCIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON ÁRIDO RODADO, DE 16 A 32 MM DE DIÁMETRO. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.M2. |
~C|NPPC6|H|RETIRADA MATERIAL SEGURIDAD|3172|050802|0|
~D|NPPC6|U39AF004\1\20\TO02100C\1\120\|
~T|NPPC6|RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD EXISTENTE EN OBRA (BARANDILLAS, PESCANTES, GUARDACUERPOS, SARGENTOS, REDES ...) DESTINADO A CUBRIR LAS PROTECCIONES COLECTIVAS DURANTA EL RELEVO DE CONTRATISTA PRINCIPAL, INCLUSO P.P DE TRASLADO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO Y DE MEDIOS AUXILARES NECESARIOS. MEDIDA LA HORA DE OFICIAL DE SEGURIDAD|
~C|NPPCE14.1.01|UD|GRUPO ELECTROGENO.|89863.28|280206|0|
~D|NPPCE14.1.01|Actividad ACT0010\1\12\WW00W01\1\50\WW00300\1\48\IM09001\1\1\|
~T|NPPCE14.1.01|UD. DE GRUPO ELECTRÓGENO EMZ-560 CONSTITUCIÓN AUTOMÁTICA DE 560 KVA INSONORIZADO FORMADO POR: MOTOR DIESEL "DEUTZ" DE 448 KW A 1500 RPM CON REGULADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, REFIGERADO POR AGUA, ARRANQUE ELÉCTRICO, ALTERNADOR TRIFÁSICO "LEROY SOMER" DE 560 KVA TENSION 400/230 V, FRECUENCIA 50 HZ SIN ESCOBILLAS CON REGULACIÓN ELECTRONICA DE TENSION TIPO AREP R448, CUADRO AUTOMÁTICO AUT-MP10E, CARGADOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS, DOS BATERIAS DE 12 V  230 AH, DEPOSITO COMPBUSTIBLE DE 730 L CON INDICADOR DE NIVEL, RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO.  MONTADO SOBRE BANCADAS METALICAS CON ANTIVIBRATORIOS DE SOPORTE MAQUINARIA, EL CUADRO AUT-MP10DR INCLUYE PROTECCIONES QUE CUANDO ACTUAN DESCONECTAN LA CARGA Y PARAN EL GRUPO ELECTRÓGENO, -BAJA PRESIÓN DE ACEITE, -ALTA TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE, -SOBREVELOCIDAD Y BAJA VELOCIDAD DEL MOTOR DIESEL, -TENSIÓN DE GRUPO FUERA DE LIMITE, BLOQUEO AL FALLAR EL ARRANQUE, SOBREINTENSIDAD DEL ALTERNADOR. EL CUADRO INCLUYE ALARMAS PREVENTIVAS CUANDO:-AVERIA DEL ALTERNADOR DE CARGA DE BATERIAS, -AVERIA DEL CARGADOR ELECTRONICO DE BATERIAS, -BAJA Y ALTA TENSIÓN DE BATERIAS, -BAJO NIVEL DE GASOLEO. LOS APARATOS DE MEDIDA SE VISUALIZAN A TRAVÉS DE UN DISPLAY, MEDIDAS ANALÓGICOS, ANALIZADOR DIGITAL DE REDES ELÉCTRIC CON TRES DISPLAY, SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, PULSADOR DE PARA DE EMERGENCIA. SILENCIADOR CRÍTICO DE ESCAPE DE 40 DB (A) DE ATENUACIÓN Y TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE SALIDA DEL MOTOR, SILENCIADOR DE ENTRADA DE AIRE TIPO SVR30 180X168X120 MM CON UNA ATENUACIÓN DE 30 DB(A) CON MALLA DE PROTECCIÓN ANTIPAJAROS, SOPORTE DE APOYO DEL SILENCIADOR AL SUELO, MARCO DE TUBO ACERO INOXIDABLE Y PERSIANA DEL MISMO MATERIA, PROTECCIÓN AL EXTERIOR CONTRA LA LLUVIA. SILENCIADOR DE SALIDA DE AIRE SV30. INSTALADA , CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO CON LOS PERMISOS DE INDUSTRIA INCLUIDOS.|
~C|NPPCE14.1.02|UD|CONMUTACION POTENCIA RED-GRUPO QC-800.|7768.65|280206|0|
~D|NPPCE14.1.02|Actividad ACT0010\1\6.2\WW00W01\1\50\WW00300\1\24\IM09200\1\1\|
~T|NPPCE14.1.02|UD. DE CONMUTACIÓN DE POTENCIA DE RED-GRUPO TIPO  QC2-1000 INCLUYENDO: DOS CONTACTORES TETRAPOLARES DE 1000 A CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONEXIONES INTERNAS DE POTENCIA Y MANDO. FUSIBLES DE PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE MANDO, SELECTOR DE CONTROL TRES POSICIONES, EQUIPO DE CONTROL DE CONMUTACIÓN CON-2000 QUE EFECTUA LA DETECCIÓN TRIFÁSICA DE FALLO DE RED CON TENSIÓN MÍNIMA O DESEQUILIBRIO DE FASE, ARMARIO METÁLICO, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIA LA UNIDAD INSTALAD Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.10.01|u|INSTALACION ELECTRICA DE CLIMATIZACION|7408.65|050802|0|
~D|NPPCE14.10.01|IE31001\1\1\ATC00400\1\65\WW00300\1\50\WW00400\1\20\|
~T|NPPCE14.10.01|DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN, CONSISTENTE EN ALIMENTACION ELECTRICA A MAQUINARIA DESDE CUADRO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL, INCLUIDO ESTE CON ELEMENTOS DE PROTECCION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS, BANDEJAS DE DISTRIBUCION DE CONDUCTORES, INSTALACION ELECTRICA EN ZONA DE MAQUINAS E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE NUEVA INSTALACION ELECTRICA, TIRADA DE ELEMENTOS DE CONEXION ENTRE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES, SEGUN DETALLES DE PROYECTO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.2.01|UD|CUADRO GENERAL BAJA TENSION C.G.B.T..|87967.09|280206|0|
~D|NPPCE14.2.01|Actividad ACT0010\1\25\WW00400\1\10\IE32000\1\1\|
~T|NPPCE14.2.01|UD. DE CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 600/800/2000MM INCLUIDA BANCADA , CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES SEGUN NUEVO ESQUEMA UNIFILAR(INCLUYENDO SALIDAS PROTEGIDAS CON INTERRUPTOR AUTOMATICO DE LA PLANTA PRIMERA), AYUDA DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO BANCADA|
~C|NPPCE14.2.02|UD|CUADRO DE ALUMBRADO PLANTA ALTA|2804.53|280206|0|
~D|NPPCE14.2.02|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE32001\1\1\|
~T|NPPCE14.2.02|UD. DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PLANTA ALTA, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.2.03|UD|CUADRO DE ALUMBRADO PLANTA BAJA|2804.53|280206|0|
~D|NPPCE14.2.03|Actividad ACT0010\1\2.25\WW00400\1\1\IE32002\1\1\|
~T|NPPCE14.2.03|UD. DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PLANTA BAJA, CON APARELLAJE MERLIN GERIN O EQUIVALENTE, CON LLAVE MAESTRA, INCLUSO MONTAJE Y CABLEADO, INSTALADO SEGUN REGLEMENTO DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.3.01|ML|CIRCUITO XZ1 0.6/1 KV 3(1X95)+(1X95)+T.T.AL|55.19|050802|0|
~D|NPPCE14.3.01|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.197\IE02800\1\5.05\|
~T|NPPCE14.3.01|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 4X 95 MM2+T.T.. DE SECCION NOMINAL RZ1-AS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NPPCE14.3.02|ML|CIRCUITO XZ1 0.6/1 KV 3(1X150)+(1X95)+T.T.AL|67.94|050802|0|
~D|NPPCE14.3.02|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.119\Actividad ACT0010\1\0.197\IE02801\1\3.03\IE02800\1\2.02\|
~T|NPPCE14.3.02|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 3(1X150)+(1X95) MM2+T.T.. DE SECCION NOMINAL RZ1-AS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NPPCE14.3.03|ML|CIRCUITO XZ1 0.6/1 KV 3(1X240)+(1X150)+T.T.AL|99.58|050802|0|
~D|NPPCE14.3.03|WW00300\1\1.5\WW00W01\1\1.5\ATC00100\1\0.12\Actividad ACT0010\1\0.198\IE02802\1\3.03\IE02801\1\2.02\|
~T|NPPCE14.3.03|DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE 3(1X240)+(1X150) MM2+T.T.. DE SECCION NOMINAL RZ1-AS, COLOCADO SOBRE BANDEJA PERFORADA  , INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|NPPCE14.5.1|ML|CANALETA PVC LISA 60X110|25.42|050802|0|
~D|NPPCE14.5.1|ATC00400\1\0.325\Actividad ACT0010\1\0.141\IE14550\1\2\IE14600\1\1\|
~T|NPPCE14.5.1|ML. DE CANALETA DE PVC LISA DE DIMENSIONES 60X110 TIPO UNEX O SIMILAR, EQUIPADA CON SEPARADOR INTERNO PARA CONDUCCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. FIJADAS A PARAMENTOS MEDIANTE TACOS DE POLIAMITA Y TORNILLERÍA ZINCADA.|
~C|NPPCE14.7.01|u|TOMA CORRIENTE SUPERFICIE 32A. TRIFASICA CON ENCLAVAMIENTO|63.49|050802|0|
~D|NPPCE14.7.01|WW00W01\1\0.5\WW00300\1\0.3\IE11900\1\5.05\ATC00100\1\0.21\Actividad ACT0010\1\0.338\IE01200\1\1\|
~T|NPPCE14.7.01|DE TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA SUPERFICIE DE 32 A CON INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO MECANICO. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE SECCION NOMINAL SEGÚN PLANOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. DE DIÁMETRO ADECUADO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-51 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.|
~C|NPPCE14.9.01|u|CELDA DE LINEA CGMCOSMOS L|5772.76|050802|0|
~D|NPPCE14.9.01|IET0101\1\1\WW00W01\1\13\WW00300\1\13\Actividad ACT0010\1\5\TA00200\1\5\|
~T|NPPCE14.9.01|DE CELDA DE LINEA CGMCOSMOS L INTERRUPTOR FUSIBLES Y BARRA EN GAS, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR  O EQUIVALENTE DE DIMENSIONES; 1740*365*735, EQUIPO BASE FORMADO POR: JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR DE 630 A, INTERRUPTOR SECCIONADOR TODO GAS SF6  DE 400 A, U 24 KV Y 16 KA, SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA , MANDO  MANUAL, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, CABLEADO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.9.02|u|CELDA DE PROTECIÓN CGMCOSMOS CMP-V.|958.5|050802|0|
~D|NPPCE14.9.02|IET0102\1\1\WW00W01\1\7\WW00300\1\7\Actividad ACT0010\1\2.05\TA00200\1\2.05\|
~T|NPPCE14.9.02|DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL TIPO  CGMCOSMOS CMP-V, DE DIMENSIONES 480*1800*850 MM INCORPORANDO: SECCIONADOR TODO GAS DE SF6 DE 400A,  MANDO  MANUAL,DISYUNTOR SF1 400 AMP, 16KA, 36KV, CON TRES TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 50/5 A. 15 VA, 5P20 IN-200 Ó IN-80, CONTACTOS AUXILIARES, BOBINA DE EMISIÓN DE TENSIÓN, CONTACTOS AUXILIARES, INDICADORES DE TENSIÓN Y RELÉS DE PROTECCIÓN EPK, CABLEADO EN CELDA DE DISYUNTOR, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.9.03|u|CELDA DE REMONTE CGMCOSMOS CMR.|2468.84|050802|0|
~D|NPPCE14.9.03|ITE0102\1\1\WW00W01\1\9\WW00300\1\9\Actividad ACT0010\1\4\TA00200\1\4\|
~T|NPPCE14.9.03|DE CELDA DE REMONTE CELDA DE REMONTE CGMCOSMOS CMR, DE DIMENSIONES 370*1800*780 MM, INCORPORANDO EMBARRADO INTERIOR, JUEGOS DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN DE DERECHA O IZQUIERDA, CONEXIONADO, CABLEADO, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.9.04|u|DE CELDA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24KV-400A|13034.1|050802|0|
~D|NPPCE14.9.04|IET0104\1\1\WW00W01\1\18\WW00300\1\18\Actividad ACT0010\1\7.95\TA00200\1\7.95\|
~T|NPPCE14.9.04|DE CELDA DE PROTECCIÓN TRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO CGMCOSMOS-V, DE DIMENSIONES 480*850*1740 MM INCORPORANDO: SECCIONADOR TODO GAS DE SF6,  MANDO MANUAL, INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CORTE EN SF6, TENSION 24 KV, INTENSIDAD DE 400 A, PODER DE CORTE DE 16 KA, BOBINA DE DISPARO A EMISIÓN DE TENSIÓN 220V C.CA. A 50 HZ, MANDO DE ACTUACION MANUAL, CONTACTOS AUXILIARES, BOBINA DE EMISIÓN DE TENSIÓN, 3 TI DE PROTECCIÓN EN CELDA X/5 15 VA 5P10 200 LN, CONTACTOS AUXILIARES, INDICADORES DE TENSIÓN Y RELÉS DE PROTECCIÓN MODELO EKORRP6-302, CABLEADO EN CELDA DE DISYUNTOR, TOTALMENTE INSTALADO, EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA, CONEXIONADO, AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.9.05|u|TRASFORMADOR 1000 KVA 20 KV (ACEITE DE SILICONA)|18734.25|050802|0|
~D|NPPCE14.9.05|IET0100\1\1\ATC00100\1\7.05\WW00W01\1\12\WW00300\1\12\Actividad ACT0010\1\7.05\|
~T|NPPCE14.9.05|DE TRANSFORMADO TRIFÁSICO EN BAÑO DE ACEITE DE SILICONA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA. POTENCIA 1000 KVA./400V CONMUTADO DE TENSION SOBRE TAPA; TENSION NOMINAL PRIMARIA 20.000 V; REGULACIÓN ±2.5% ±-5%; GRUPO DE CONEXIÓN DYN 11, TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO 6%, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.|
~C|NPPCE14.9.06|u|INST.INTERIOR ELEC,PROT, Y SEG. CENTRO TRANSFORMACION.|15248.81|050802|0|
~D|NPPCE14.9.06|IE31000\1\1\ATC00400\1\50\ATC00100\1\50\WW00300\1\38\WW00400\1\20\|
~T|NPPCE14.9.06|DE INSTALACION , SEGURIDAD, PARA C.T., FORMADA POR: RED DE TIERRAS CON CABLE DE COBRE ELECTROLITICO 95MM2. CON TOMA PARA TRANSF. Y HERRAJES; MALLA DE PROTECC. DEL TRANSF.; JUEGOS DE 2 UPN PARA APOYO POR TRANSFORMADOR CON AMORTIGUADORES DE 1500KG, CANALIZACION Y FORMACION DE BANCADA DE ZOCALOS METÁLICOS; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONST.SEGUN REAT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.|
~C|NPPCR07.13|m2|TRAS.CARTON-YESO WR 2 PLAC. 13MM ESP. FINAL 7.2 CM AUTOP.FENOLIC|32.92|050802|0|
~D|NPPCR07.13|FP02300\1\1\FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.197\TP00100\1\0.175\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.5\FP02400\1\0.788\FP0240C\1\0.788\KW05007\1\0.263\|
~T|NPPCR07.13|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO (INTERIOR N EXTERIOR WR MENOR ABSORCIÓN) DE 13 MM. DE ESPESOR (DESDE 1.00M HASTA TECHO)  Y ZOCALO DE TABLERO LAMINADO EN ALTA PRESION COMPACTO HPL 6MM DE ESPESOR TERMINADO LACADO EN BLANCO (ZOCALO 1.00M), CUBRIENDO LA ALTURA  DE ZOCALO A TECHO PLADUR, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, DE ESPESOR FINAL DE 7.2 CM  (13+13/46),  INCLUSO P.P. PERFILERIA DE ARRIOSTRAMIENTO A FABRICA, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES (RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|NPPCR07.14|m2|TRAS.CARTON-YESO WR 2 PLAC. 13MM ESP. FINAL 7.2 CM AUTOP|23.54|050802|0|
~D|NPPCR07.14|FP02300\1\1\FP01800\1\0.89\TO00900\1\0.197\TP00100\1\0.175\WW00300\1\1.5\WW00W01\1\0.5\FP02400\1\1.05\FP0240C\1\1.05\|
~T|NPPCR07.14|DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON-YESO (INTERIOR N EXTERIOR WR MENOR ABSORCIÓN) DE 13 MM. DE ESPESOR  Y  CUBRIENDO LA ALTURA  DE SUELO A TECHO PLADUR, COMPRENDIENDO: REPLANTEO, CINTA DE NEOPRENO EN TODO EL PERIMETRO, PERFILERIA EN U DE APOYO EN SUELO GALVANIZADA DE 46MM ANCHURA, MONTANTES GALVANIZADOS DE 46MM SEPARADOS 40CM, PERFILERIA EN U DE TECHO GALVANIZADA DE 46MM, DE ESPESOR FINAL DE 7.2 CM  (13+13/46),  INCLUSO P.P. PERFILERIA DE ARRIOSTRAMIENTO A FABRICA, AYUDAS A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AFINES (RECIBIDO DE TUBO TRAQUEA, APERTURA DE CALOS Y RECIBIDO DE CAJETINES), SELLADO DE JUNTAS ESQUINAS Y RINCONES CON CINTA, ACABADOS DE PARAMENTOS PERFECTAMENTE MAESTREADOS Y LISTOS PARA PINTAR O EMPANELAR, INCLUSO P.P. DE DESCARGAS, ACOPIOS, SUBIDA A TAJO,  PUESTA EN OBRAS, MERMAS, REPASOS, LIMPIEZA DE TAJO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE. CONSTRUIDO SEGUN NTE-PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. EL CRITERIO DE MEDICION SE ESTABLECERÁ A CINTA CORRIDA, COMPENSANDO CON LA COLOCACION DE CONTRACERCOS.|
~C|NPRET SL|UD|RETENEDOR DE SUELO|118.28|280206|0|
~D|NPRET SL|Actividad ACT0010\1\0.25\WW00W01\1\7\IP70001\1\1\WW00300\1\5\|
~T|NPRET SL|DE RETENEDOR DE PUERTAS CORTAFUEGOS PARA SUELO, FORMADO POR: ELECTROIMÁN MECANIZADO EN CAJA METÁLICA LACADA EN BLANCO, DE FIJACIÓN A SUELO Y PLACA DE TRACCIÓN CON RÓTULA DE ADAPTACIÓN QUE SE FIJA EN LA HOJA MÓVIL DE LA PUERTA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
|
~C|O01OA090|h.|CUADRILLA A|18.33|050802|1|
~D|O01OA090|TO02100\1\0.534\TA00100\1\0.535\TP00200\1\0.267\|
~C|O8CAV00040|m.|CANALIZ.SUPERFICIAL, AC.NEGRO ESTIR. .DIN-2440 4"|23.17|050802|1|
~D|O8CAV00040|IC68700\1\1\IC68705\1\0.5\XT05675\1\1\TO01400\1\0.562\|
~A|O8CAV00040|accesorio\instalacion\aislar\coquilla\vidrio\estirado\soldadura\lana\acero\estructura\manguito\te\negro\|
~T|O8CAV00040|DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO NEGRO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN DIN-2440 DE 4" Y 2.65 MM. ESPESOR, UNIONES ROSCADAS, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO; CONSTRUIDO SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.|
~C|P||PRECIO SUMINISTRO E INSTALACION|0.63|230806|3|
~C|P00412|H|MARTILLO MANUAL PICADOR|2.6|031110|2|
~C|P01UG230|ud|Resina de inyección Hilti HIT-RE 500|27.03|220206|3|
~C|P01UG280|ud|Anclaje mecánico S/DETALLE|9.59|190510|3|
~C|P03N075|m.|Suministro lechada de cemento p/anclaje|5.1|220206|3|
~C|P06BG090|m2|CAPA DRENANTE E=17 MM 640 G/M2|5.25|230806|3|
~C|P06BG092|m2|LAMINA DLF POLIPROP. 12 CM|10.56|310311|3|
~C|P06BI050|kg|IMPRIMACIÓN ASFALTICA SUPERMUL-N|0.44|230806|3|
~C|P06BL130|m2|LAMINA OXIASFALTO CHOPLO|1.91|230806|3|
~C|P17PA040|m.|Tubo polietileno ad 10atm.32mm.|1.14|230806|3|
~C|P17PA070|m.|Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm|1.89|230806|3|
~A|P17PA070|tubo\|
~C|P17PA100|m.|Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)125mm|5.8|230806|3|
~A|P17PA100|tubo\|
~C|P17PP030|ud|Codo polietileno de 32 mm.|4.95|230806|3|
~C|P17PP060|ud|Codo polietileno de 63 mm. (PPFV)|5.34|230806|3|
~A|P17PP060|codo\|
~C|P17PP075|ud|Codo polietileno de 90 mm. (PPFV)|16.34|230806|3|
~A|P17PP075|codo\|
~C|P17PP076|ud|Codo polietileno de 125 mm. (PPFV)|38.55|230806|3|
~A|P17PP076|codo\|
~C|P17PP100|ud|Te polietileno de 32 mm.|8.21|230806|3|
~C|P17PP130|ud|Te polietileno de 63 mm. (PPFV)|8.39|230806|3|
~A|P17PP130|te\|
~C|P17PP140|ud|Te polietileno de 32 mm. (PPFV)|8.23|230806|3|
~A|P17PP140|te\|
~C|P17PP146|ud|Te polietileno de 125 mm. (PPFV)|45.77|230806|3|
~A|P17PP146|polietileno\|
~C|P17PP200|ud|Enlace recto polietileno 63 mm. (PPFV)|4.48|230806|3|
~A|P17PP200|polietileno\|
~C|P17PP210|ud|Enlace recto polietileno 32 mm. (PPFV)|4.01|230806|3|
~A|P17PP210|enlace\|
~C|P17PP216|ud|Enlace recto polietileno 125 mm.(PPFV)|28.7|230806|3|
~A|P17PP216|polietileno\|
~C|P28W005|m2|GEOMEMBRANA IMPERMEAB. 220 G/m2|0.52|230806|3|
~C|PA00100|kg|EMULSION ACRILICA INCOLORA|10.84|230806|3|
~C|PB00100|kg|BARNIZ GRASO|2.84|230806|3|
~C|PB00400|kg|BARNIZ TAPAPOROS|2.76|230806|3|
~C|PE00200|kg|ESMALTE SINTETICO|3.09|230806|3|
~C|PE00300|kg|ESMALTE SINTETICO CON PARTICULAS METALICAS|2.15|230806|3|
~C|PI00300|kg|MINIO DE PLOMO|2.21|230806|3|
~C|PIC03003|u|Derivador dos salidas DIS-22-1|29.99|040210|3|
~C|PP00100|kg|PINTURA PLASTICA|0.87|230806|3|
~C|PP00101|l|PINTURA A BASE DE SILICATOS|11.68|280111|3|
~C|PP00102|l|IMPRIMACION A BASE DE SILICATO|4.67|280111|3|
~C|PW00100|l|DISOLVENTE|0.78|230806|3|
~C|PW00200|kg|MASILLA CAUCHO-SILICONA|8.92|230806|3|
~C|PW00300|kg|SELLADORA|1.84|230806|3|
~C|PX00300|kg|PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO|6.58|091007|3|
~C|QL00700|m2|ESTRUCTURA LUCERN.FIJO PERF. ACERO GALV.MAX.3.00X6.00 M.|36.44|230806|3|
~C|QPW222|m2|CHAPA SANDWICH TERMINACIÓN ZINC|11.32|230806|3|
~C|QPW223|m2|CHAPA NERVADA ACERO GALVANIZADO S280 DE 0,7MM|10.65|141210|3|
~C|QPW224|Ud|FIJACIÓN MECANICA DE PANELES|1.16|141210|3|
~C|QPW225|ml|PERFIL DE CHAPA ACERO GALVANIZADO ENCUENTROS|1.65|141210|3|
~C|QW00100|m3|HORMIGON CELULAR|20.22|230806|3|
~C|QW00200|m|JUNTA DE ESTANQUIDAD|0.17|230806|3|
~C|QW00560|m|CANALON|2.53|230806|3|
~C|QW00700|m3|POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD|271.25|240310|3|
~C|QW00701|m2|PANEL RIGIDO LANA DE ROCA 50MM REVESTIDO OXIASFALTO|13.1|141210|3|
~C|QW00800|m2|TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2|1.9|240310|3|
~C|QW00900|m2|TEJIDO ANTIRRAICES|0.56|230806|3|
~C|QW01000|m2|TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2|1.9|240310|3|
~C|RA00300|u|AZULEJO COLOR LISO 15X15 CM.|0.08|230806|3|
~C|RA003011|u|AZULEJO COLOR LISO 20X20 CM.|0.08|091210|3|
~C|RL01000|m2|TABLERO 20 MM. PLASTIFICADO|4.01|230806|3|
~C|RL01123|m2|PANEL OBERSOUND|81.16|230806|3|
~C|RL10000|m2|CHAPA LISA ZINC 0.80MM|28.43|230806|3|
~C|RL10001|m2|CHAPA ONDULADA ZINC 0.80MM|33.82|230806|3|
~C|RL10003|m2|CHAPA ALUMINIO LACADO|15.2|230806|3|
~C|RL10005|UD|REJILLA INTEMPERIE ACERO INOX|66.25|040411|3|
~C|RP00800|m|HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 5 CM.|5.53|230806|3|
~C|RP00801|m|HUELLA TERRAZO MICROGRANO 2CM CON FRANJA ANTIDESLIZANTE|26.2|211210|3|
~C|RP02600|m|TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 CM.|1.8|230806|3|
~C|RP02601|m|TABICA TERRAZO MICROGRANO 2CM|18.15|211210|3|
~C|RS00300|m2|ACUCHILLADO Y LIJADO DE PARQU+|2.55|230806|3|
~C|RS04200|m2|BARNIZ S/SUELO DE MADERA|3.78|230806|3|
~C|RS04800|m2|ENTARIMADO ROBLE 75X18 MM.|20.64|230806|3|
~C|RS04812|m2|ENTARIMADO TABLERO MARITIMO 22MM|5.55|230806|3|
~C|RS05500|kg|PINTURA AL CLOROCAUCHO|2.9|230806|3|
~C|RS07600|m2|SUELO ELEVADO REGISTRABLE PVC|64.1|091007|3|
~C|RS08400|m2|PULIDO SOLERIA|1.53|230806|3|
~C|RS08500|m2|BALDOSA TERRAZO MICROGRANO 1x1M.|3.94|230806|3|
~C|RS08501|m2|BALDOSA TERRAZO MICROGRANO DIFERENTES FORMATOS|3.94|091210|3|
~C|RS08502|Ud|BALDOSA TERRAZO 60X30 MICROGRANO PULIDA|4.1|151210|3|
~C|RS08503|m2|BALDOSA TERRAZO COMPACTO CEPILLADO|8.17|280111|3|
~C|RS08510|ml|RODAPIE TERRAZO MICROGRANO 7CM.|1.12|230806|3|
~C|RS08888|m|JUNTA EN SOLERIA COVI RLO|2.3|230806|3|
~C|RT00600|m|PERFIL PERIMETRAL|0.34|230806|3|
~C|RT00700|m|PERFIL PRIMARIO|0.46|230806|3|
~C|RT00800|m|PERFIL SECUNDARIO|0.46|230806|3|
~C|RT00801|ml|VIGUETA SOPORTE ACERO LACADO|13.1|141210|3|
~C|RT00802|m2|ENTRAMADO METALICO OCULTO PARA SUSPENSIÓN|7.25|170211|3|
~C|RT00901|m2|PLACA CHAPA MICROPERFORADA|33.48|230806|3|
~C|RT00902|m2|ENTRAMADO PERFILES ALUMINO U-31|25.8|210211|3|
~C|RT01500|m2|PLACA ESCAYOLA|1.92|230806|3|
~C|RT01700|u|TENSOR METALICO|0.08|230806|3|
~C|RW01900|m|JUNTA DE SELLADO|0.66|230806|3|
~C|RW0400|u|PIEZA ESCOCIA VIDRIADA ESCQUINA/RINCON|0.13|230806|3|
~C|RW04800|m|RASTREL PINO 60X30 MM.|0.53|230806|3|
~C|RW50000|m|RIEL METALICO|1.15|230806|3|
~C|SA00700|m2|TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO|13.2|230806|3|
~C|SA00701|m2|TAPA DE HORMIGON ARMADO REVESTIDA DE SOLERIA|18.55|230806|3|
~C|SA00705|m2|TAPA DE HORMIGON REVESTIDA SOLERIA|18.03|230806|3|
~C|SA01200|u|ARQUETA PREFABRICADA HORM. 150X70X95|145.77|230806|3|
~T|SA01200|ARQUETA PREFABRICADA HORM. 150X70X95|
~C|SC00300|m|TUBO PVC. DIAM. 75 MM. 4 KG/CM2.|2.57|230806|3|
~C|SC00600|m|TUBO PVC. DIAM. 125 MM. 4 KG/CM2.|3.13|230806|3|
~C|SC00610|u|SISTEMA DE LLENADO Y VACIADO|853.2|030512|3|
~C|SC00800|m|TUBO PVC. DIAM. 160 MM. 4 KG/CM2.|4.97|230806|3|
~C|SC01000|m|TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.|7.94|230806|3|
~C|SC01100|m|TUBO PVC. DIAM. 250 MM. 4 KG/CM2.|12.21|230806|3|
~C|SC01100C|m|TUBO PVC. DIAM. 220 MM. 4 KG/CM2.|10.12|030510|3|
~C|SC01200|m|TUBO PVC. DIAM. 315 MM. 4 KG/CM2.|19.22|230806|3|
~C|SC01250|m|TUBO PVC. DIAM. 400 MM. 4 KG/CM2.|25.52|230806|3|
~C|SC01275|m|TUBO PVC. DIAM. 500 MM. 4 KG/CM2.|33.77|230806|3|
~C|SPLAC10KW|Ud|EQUIPO COMPLETO TIPO SPLIT 10 KW|3792.3|260412|3|
~C|SPLAC6KW|Ud|EQUIPO COMPLETO TIPO SPLIT 6 KW|2613.25|260412|3|
~C|SS00305|u|SUMIDERO SIFONICO DIAM. 125 MM. PVC.|17.21|230806|3|
~C|SS00500|m|CANAL H-POLIMERO 143 MM ALTURA|13.82|230806|3|
~T|SS00500|CANAL H-POLIMERO 143 MM ALTURA|
~C|SUB02.04#||SUSTITUCION DE SANEAMIENTO EXISTENTE|75675.51|050802|0|
~D|SUB02.04#|02.01\1\1\02.02\1\1\02.03\1\1\|
~T|SUB02.04#|UD.DE SUSTITUCION DEL SANEAMIENTO EXISTENTE , MEDIANTE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE DOBLE PARED  DE COLOR TEJA , DE DIAMETRO EN MM. VARIABLE Y  UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

|
~C|SUBB1#|UD|ALIMENTACIÓN ELECTRICA A TV|2035.17|050802|0|
~D|SUBB1#|NP14.7.2\1\9\NPN13.1\1\252\|
~C|SUBB2#|UD|ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A AUDIOVISUALES|25874.22|050802|0|
~D|SUBB2#|NP19.1\1\3960\NP19.2\1\981.57\NPN1.1\1\78\NP14.7.2\1\17\NPN13.1\1\1053\NPN21.1\1\20\|
~C|SUBB3#|UD|MODULOS DE CONTADOR CAFETERIA Y COPISTERIA|3494.47|170311|0|
~D|SUBB3#|NPN22\1\1\NPN23\1\1\NPN24\1\1\|
~C|SUBB4#||CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA RTV|2042.26|050802|0|
~D|SUBB4#|NP08KTW01030\1\435.5\NP08KTW01031\1\2\NP08KTW01032\1\1\NP08KTW01033\1\22\NP08KTW01034\1\1\|
~C|SUBB5#||CABLEADO Y EQUIPOS RTV|13892.64|050802|0|
~D|SUBB5#|08KVA00005\1\0\08KVA00051\1\0\08KVC00300\1\0\08KVW00600\1\0\08KVW00020\1\0\08KTA00151\1\0\08KTC00451\1\0\08KTW00651\1\0\08KTW00754\1\0\08KTW01010\1\0\NP08KTW01011\1\1\NP08KTW01012\1\1\NP08KTW01013\1\1\NP08KTW01014\1\1\NP08KTW01015\1\404\NP08KTW01016\1\380\NP08KTW01017\1\552\NP08KTW01018\1\8\NP08KTW01019\1\1\NP08KTW01020\1\12\NP08KTW01021\1\60\NP08KTW01022\1\12\NP08KTW01023\1\10\|
~C|SUBB6#||REGISTRO PRINCIPAL TELEFONIA|2093.33|050802|0|
~D|SUBB6#|NP08KTW01025\1\1\|
~C|SUBCAPT02.3#||EVACUACION AGUAS SOTANO|51880.35|050802|0|
~D|SUBCAPT02.3#|NP08MBW00063\1\1700\NP08MBW00064\1\5\|
~C|SW00610|m|REJILLA ACERO INOXIDABLE 1 M|11.17|230806|3|
~T|SW00610|REJILLA ACERO INOXIDABLE 1 M|
~C|SW00700|u|TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIM.60 CM. ROD. MEDIA|27.28|230806|3|
~C|SW01100|u|ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS|419.93|230806|3|
~C|SW01200|ML|TUBO BOVEDA RANURADA PARED SIMPLE PVC Ø160MM|8.35|310311|3|
~C|Subcapt02.1#||RED. DE AGUAS PLUVIALES|40788.95|050802|0|
~D|Subcapt02.1#|04WAA00001\1\1\04ECP00700\1\176\04CCP00001\1\42.86\04ECP00710\1\798.55\04EPP00100\1\16\04EAP00025\1\10\04EAP00027\1\32\08MBW00061\1\0\04EAW02100\1\1\NP08MBW00062\1\1\|
~C|Subcapt02.2#||RED DE AGUAS FECALES|82394.68|050802|0|
~D|Subcapt02.2#|04WAA00002\1\1\04ECP00650\1\2335.07\04ECP00675\1\36\04ECP00700\1\0\04ECP00725\1\318.82\04ECP00735\1\78.84\04ECP00750\1\45.8\04ECP00775\1\43.7\04EPP00110\1\37\04EAP00027\1\0\04EAP00030\1\30\04EAP00035\1\12\04EEE00105\1\170\04EEE00001\1\1\04WCP00300\1\376\08MBW00115\1\1\|
~C|Subcapt13.1#||INSTALACION ELECTRICA Y DE CONTROL|0|050802|0|
~D|Subcapt13.1#|08CWW00900\1\0\08CWW00950\1\0\08CWW01010\1\0\08KCP01000\1\0\08KBC00122\1\0\08CAR00185\1\0\|
~C|Subcapt13.2#||PRODUCCION Y TRANSPORTE DE AGUA A 2 TUBOS|0|050802|0|
~D|Subcapt13.2#|08CCA00015\1\0\08CCA00027\1\0\08CCA00029\1\0\08CCV00195\1\0\08CCV00200\1\0\08CCA00100\1\0\08CCA00115\1\0\08CCA00120\1\0\08CCA00125\1\0\08CCA00130\1\0\08CCA00140\1\0\08CCA00150\1\0\|
~C|Subcapt13.3#||RED DE DISTRIBUCION DE AGUA|0|050802|0|
~D|Subcapt13.3#|08CWW00500\1\0\08CCV00121\1\0\08CCV00122\1\0\08CCV00124\1\0\08CAV00031\1\0\08CCV00126\1\0\08CAV00033\1\0\08CAV00037\1\0\08CAV00038\1\0\08CAV00039\1\0\O8CAV00040\1\0\08CAV00042\1\0\08CAV00045\1\0\08CAV00046\1\0\|
~C|Subcapt13.4#||MAQUINARIA FRIGORÍFICA|0|050802|0|
~D|Subcapt13.4#|08CAB01000\1\0\08CAB01100\1\0\08CAB01125\1\0\08CAB01150\1\0\08CAB01175\1\0\08CAF01000\1\0\08CAF01100\1\0\08CAF01125\1\0\08CAF01150\1\0\08CAF01175\1\0\08CAF01200\1\0\08CAF01225\1\0\08CAF01250\1\0\08CAF01275\1\0\08CAF01300\1\0\08CAF01400\1\0\08CAF01425\1\0\08CAF01450\1\0\08CAF01500\1\0\08CAF01525\1\0\|
~C|Subcapt13.5#||DISTRIBUCION DE AIRE|0|050802|0|
~D|Subcapt13.5#|08CAD01000\1\0\08CAD01100\1\0\08CAD01125\1\0\08CAD01150\1\0\08CAD01201\1\0\08CAD01126\1\0\08CAD01234\1\0\08CAD01235\1\0\08CAD01250\1\0\08CAD01255\1\0\08CAD01260\1\0\08CAD01265\1\0\08CAD01270\1\0\08CAD01275\1\0\08CAD01280\1\0\08CAD01285\1\0\08CVE00051\1\0\08CVE00010\1\0\|
~C|Subcapt14.1#||GRUPO ELECTRÓGENO|110324.08|280206|0|
~D|Subcapt14.1#|NPPCE14.1.01\1\1\NPPCE14.1.02\1\1\08MWE00100\1\0\08MWE00200\1\0\08MWE00250\1\0\|
~C|Subcapt14.10#||PROTECCION|695.52|050802|0|
~D|Subcapt14.10#|08PPA00002\1\4\08PPC00001\1\36\|
~C|Subcapt14.2#||CUADROS|288764.05|050802|0|
~D|Subcapt14.2#|08EDS00100\1\5\08EWC00100\1\1\08EWC00125\1\1\08EWC00150\1\1\08EWC00165\1\1\08EWC00170\1\1\08EWC00180\1\1\08EWC00195\1\1\08EWC00200\1\1\08EWC00210\1\1\08EWC00215\1\0\08EWC00225\1\1\08EWC00230\1\1\08EWC00245\1\1\08EWC00250\1\1\08EWC00265\1\1\08EWC00270\1\1\08EWC00285\1\1\08EWC00290\1\1\08EWC00295\1\0\08EWC00300\1\0\08EWC00305\1\0\08EWC00310\1\1\08EWC00315\1\1\08EWC00320\1\1\08EWC00325\1\0\NP08EWC00326\1\1\08EWC00330\1\1\08EWC00335\1\1\08EWC00340\1\1\08EWC00345\1\1\08EWC00350\1\1\08EWC00355\1\20\08EWC00360\1\10\08EWC00365\1\4\08EWC00370\1\8\08EWC00375\1\2\08EWC00380\1\17\08EWC00384\1\16\08EWC00390\1\9\08EWC00395\1\2\08EWC00397\1\1\08EWC00400\1\0\NPPCE14.2.01\1\1\NPPCE14.2.02\1\1\NPPCE14.2.03\1\1\|
~C|Subcapt14.3#||LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN|324017.49|050802|0|
~D|Subcapt14.3#|08ECC00150\1\0\08ECC00400\1\0\08ECC00425\1\0\08ECC00450\1\0\08ECC00460\1\0\08ECC00462\1\0\08ECC00465\1\0\08ECC00467\1\0\08ECC00470\1\0\08ECC00475\1\0\08ECC00405\1\665.9\08ECC00410\1\5296.06\08ECC00415\1\161.19\08ECC00420\1\202.6\08ECC00430\1\0\08ECC00435\1\0\08ECC00440\1\0\08ECC00445\1\0\08ECC00455\1\1745.77\NPPCE14.3.01\1\209.7\NPPCE14.3.02\1\1218.48\NPPCE14.3.03\1\1533.3\|
~C|Subcapt14.4#||CONDUCTORES|116389.06|050802|0|
~D|Subcapt14.4#|08ECC00105\1\0\08ECC00106\1\0\08ECC00215\1\0\08ECC00217\1\0\08ECC00219\1\0\08ECC00220\1\0\08ECC00221\1\0\08ECC00102\1\20835\08ECC00103\1\30250\08ECC00104\1\3780\08ECC00109\1\5656\08ECC00110\1\2915\|
~C|Subcapt14.5#||BANDEJAS|167795.6|050802|0|
~D|Subcapt14.5#|08ECB00500\1\905\08ECB00515\1\350\08ECB00525\1\1200\08ECB00535\1\455.63\08ECB00545\1\335\08ECB00560\1\650\NPPCE14.5.1\1\1320\|
~C|Subcapt14.6#||ALUMBRADO|492816.57|050802|0|
~D|Subcapt14.6#|08WII01008\1\0\08WII00600\1\0\08WII00615\1\0\08WII00625\1\0\08WII00645\1\0\08WII00650\1\0\08WII00670\1\0\08WII00675\1\0\08WII00680\1\0\08WII00685\1\0\08WII00550\1\0\08WII00695\1\0\08ELL00001\1\0\08ELL00002\1\0\08ELL00004\1\0\08ELL00014\1\0\08ELW00001\1\942\NP08ELL00015\1\87\NP08ELL00016\1\20\NP08ELL00017\1\5\NP08ELL00018\1\1937\NP08ELL00019\1\381\NP08ELL00020\1\83\NP08ELL00021\1\9\NP08ELL00022\1\41\NP08ELL00023\1\1002\NP08ELL00024\1\634\NP08ELL00025\1\47\NP08ELL00026\1\3606\NP08ELL00027\1\101\NP08ELL00028\1\18\NP08ELL00029\1\273\NP08ELL00030\1\230\NP08ELL00031\1\164\NP08ELL00032\1\106\NP08ELL00033\1\14\NP08ELL00034\1\658\NP08ELL00035\1\787\NP08ELL00036\1\33\NP08ELL00037\1\47\NP08ELL00038\1\7\NP08ELL00039\1\164\NP08ELL00040\1\46\|
~C|Subcapt14.7#||TOMAS DE FUERZA|117195.61|050802|0|
~D|Subcapt14.7#|08ETT00500\1\398\08ETT00515\1\418\08ETT00525\1\263\08ETT00545\1\27\08ETT00555\1\217\08ETT00560\1\285\08ETT00575\1\1036\08ETT00580\1\24\08ETT00585\1\69\08ETT00590\1\156\08ETT00595\1\48\08ETT00597\1\79\08ETT00599\1\23\NPPCE14.7.01\1\263\|
~C|Subcapt14.8#||RED DE TIERRA|6925.88|050802|0|
~D|Subcapt14.8#|08EPP00003\1\6\08EPP00515\1\5\08EPP00005\1\11\08EPP00152\1\200\|
~C|Subcapt14.9#||TRANSFORMADOR|231178.36|050802|0|
~D|Subcapt14.9#|15CTT00115\1\0\15CTT00125\1\0\15CTT00100\1\0\15CTT00130\1\0\15ETT00200\1\0\15ETT00250\1\0\15CBT00100\1\0\15EDS00005\1\0\15ETT00175\1\0\15ETT00001\1\0\15CAT00100\1\4\15CBT00200\1\4\15CTT00150\1\4\15EBC00200\1\2\15EBC00100\1\2\15TTH00100\1\1\15TTN00100\1\4\15CAC00100\1\1\15EDS00100\1\1\NPPCE14.9.01\1\2\NPPCE14.9.02\1\1\NPPCE14.9.03\1\1\NPPCE14.9.04\1\4\NPPCE14.9.05\1\4\NPPCE14.9.06\1\1\|
~C|Subcapt15.1#||NUCLEOS HUMEDOS|9989.41|280206|0|
~D|Subcapt15.1#|08FIC00100\1\2.7\08FIC00150\1\3.12\08FIC00175\1\1.8\08FIC00190\1\3.6\08FIC00195\1\3.12\08FIC00200\1\3.9\08FIC00400\1\5\08FIC00600\1\10\08FIC00700\1\0\|
~C|Subcapt15.2#||ACOMETIDAS Y CONTADORES|4196.55|050802|0|
~D|Subcapt15.2#|08FAA00100\1\1\08FAA00200\1\1\08FAC00150\1\1\08FAC00155\1\1\|
~C|Subcapt15.3#||CANALIZACIONES|16052.41|050802|0|
~D|Subcapt15.3#|08FCP00200\1\145\08FCP00100\1\107\08FCP00300\1\220\08FCP00325\1\70\08FCP00350\1\165\|
~C|Subcapt15.4#||GRUPOS DE PRESIÓN|4521.23|050802|0|
~D|Subcapt15.4#|08MBE00400\1\1\08MBE00450\1\1\08MDA00071\1\1\08MDA00171\1\1\|
~C|Subcapt15.5#||APARATOS SANITARIOS|47906.27|050802|0|
~D|Subcapt15.5#|08FSD00002\1\6\08FSI00051\1\133\08FSL00195\1\152\08FSW00001\1\15\08FSW00071\1\8\08FTC00651\1\23\08FGD00002\1\6\08FGL00003\1\148\08FGL00008\1\4\08FGW00002\1\12\08FGW00008\1\15\08FGW00061\1\133\|
~C|Subcapt16.1#||DETECCION|62136.31|050802|0|
~D|Subcapt16.1#|08PID00062\1\0\08PID00020\1\168\08PID00022\1\2\08PID00105\1\77\08PID00200\1\51\08PID00065\1\12\08PIW00100\1\12\08PIW00150\1\12\08PID00079\1\3\08PID00006\1\35\08PIF00112\1\2\08PIF00115\1\2\08PIF00117\1\5\08PID00114\1\5\08PID00067\1\6\08PID00070\1\1\08ECC00125\1\2000\NP08ECC00124\1\1\NP08ECC00126\1\3611\|
~C|Subcapt16.2#||EXTINCION|115311.02|050802|0|
~D|Subcapt16.2#|08PIC00015\1\0\08PIC00013\1\0\08PIF00026\1\0\08PIF00002\1\0\08MDI00100\1\0\08MBW00015\1\0\08PIC00019\1\1250\08PIC00017\1\250\08PIC00014\1\150\08PIM00125\1\42\08PIM00135\1\5\08PIE00023\1\96\08PIE00033\1\26\NP.C.C.I.16.2\1\1\NP.C.C.I.1_2\1\1\|
~C|Subcapt16.3#||EXTINCION AUTOMATICA POR AGENTES GASEOSOS|106546.56|050802|0|
~D|Subcapt16.3#|08PIF00068\1\2\08PIF00098\1\2100\08PIV00200\1\3\08PIV00250\1\4\08PIF00400\1\4\08PIF00450\1\1\08PIF00096\1\45\08PIF00196\1\27\08PIF00197\1\18\08PIF00199\1\45\NP16.03.11\1\115\NP16.03.12\1\45\NP16.03.13\1\60\NP16.03.14\1\80\|
~C|Subcapt16.4#||SEÑALIZACION|5754.32|050802|0|
~D|Subcapt16.4#|08PIW01000\1\700\08PIW01100\1\306\|
~C|Subcapt16.5#||ADAPTACIONES CONTRAINCENDIOS|23905.35|310100|0|
~D|Subcapt16.5#|05HHL00103\1\16.96\05HAC00015\1\1102.14\05HEM00201\1\20.52\06WPP00100\1\39.2\NP07.25\1\55.8\11AWW00104\1\26.8\NPFP050\1\1\NP06PCI00353\1\27.32\NP06PCI00361\1\27.32\NP07.35\1\36\08PIW00100\1\3\08PIW00150\1\3\08PID00067\1\13\NP08ECC00126\1\1135\NPRET SL\1\4\09ISS00520\1\23.76\NPFP014.2\1\4\NPFP015.2\1\4\NPFP051\1\10\|
~C|TA00100|h|AYUDANTE|13.55|251110|1|
~C|TA00200|h|AYUDANTE ESPECIALISTA|13.75|050802|1|
~C|TO00100|h|OF. 1ª ALBAÑILERIA|14.1|270206|1|
~C|TO001000|h|OFICIAL 2ª|13.92|240203|1|
~C|TO001002200|h|OFICIAL 2ª|13.92|240203|1|
~C|TO00200|h|OF. 1ª ALICATADOR|14.1|050802|1|
~C|TO00300|h|OF. 1ª COLOCADOR|14.1|050802|1|
~C|TO00400|h|OF. 1ª ENCOFRADOR|14.1|050802|1|
~C|TO00600|h|OF. 1ª FERRALLISTA|14.1|050802|1|
~C|TO00700|h|OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR|14.1|050802|1|
~C|TO00900|h|OF. 1ª MONTADOR|14.1|050802|1|
~C|TO01000|h|OF. 1ª PINTOR|14.1|050802|1|
~C|TO01100|h|OF. 1ª SOLADOR|14.1|050802|1|
~C|TO01400|h|OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO|14.1|050802|1|
~C|TO01500|h|OF. 1ª CARPINTERIA|14.1|060306|1|
~C|TO01600|h|OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA|14.1|050802|1|
~C|TO01700|h|OF. 1ª CRISTALERO|14.1|060306|1|
~C|TO01900|h|OF. 1ª FONTANERO|14.1|280206|1|
~C|TO02000|h|OF. 1ª INSTALADOR|14.1|050802|1|
~C|TO02100|h|OFICIAL 1ª|14.1|050802|1|
~C|TO02100C|h|OFICIAL 1ª SEGURIDAD|14.1|050802|1|
~C|TO05000|h|TECNICO INFORMATICO|30.05|100709|1|
~C|TP00100|h|PEON ESPECIAL|13.42|050802|1|
~C|TP00200|h|PEON ORDINARIO|13.29|050802|1|
~C|U%10|%|Amortización y otros gastos|10|050207|0|
~C|U01AA015|Hr|Maquinista o conductor|14.8|050207|1|
~C|U01FY318|Hr|CUADRILLA BOMBEO 2 OPERARIOS|28.2|030510|1|
~C|U02AP001|Hr|CORTADORA HGÓN. DISCO DIAMANTE|33.16|291010|2|
~C|U02FA001|Hr|Pala cargadora 1,30 M3.|20.94|050207|2|
~C|U02FF050|Hr|Mini Excavadora Lanz 39 CV|15.19|050207|2|
~C|U02FW001|M3|Canon de vertido tierra a verted.|1|050207|3|
~C|U02JA002|Hr|Camión 8 T. basculante|29.96|050207|2|
~C|U02JS003|Hr|CONTENEDOR 5 M3|5.85|050207|2|
~C|U02JX010|Hr|Dumper 8 m3|5.72|050207|2|
~C|U02SW001|Lt|Gasóleo A|0.88|050207|3|
~C|U04CA010|Tm|CEMENTO SR IIQb|142.95|040510|3|
~C|U16DA041|M2|Lámina de PVC Trocal 12 T|15.36|040510|3|
~C|U16GA202|Kg|Adhesivo C-733 p/PVC Sika|10.5|040510|3|
~C|U32UT105|Ud|Grupo Bombeo Q= 200 M3/H|420.1|040510|3|
~C|U39AF004|Hr|Grua autopropulsada de 25 T|74|050207|2|
~C|UA00700|u|PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM.|1.43|230806|3|
~C|UE03500|u|MALLA PROTECCION TRANSFORMADOR|154.44|230806|3|
~C|UE03800|u|RED TIERRA CABLE COBRE 50MM2. ELECTROLITICO 2 TOMAS|199.16|230806|3|
~C|UE03825|u|DISTRIB. INTER. DE TIERRA CABLE 95MM2, GRAP.CAJ PTC|546.5|230806|3|
~C|UE03850|u|TACOS ANTIVIBRATORIOS TRANSFORM|227.95|230806|3|
~C|UJ02100|m2|PLANTACIONES VARIAS|7.89|230806|3|
~C|UJ08000|m3|TIERRA VEGETAL|109.36|230806|3|
~C|UP05000|m2|BALDOSA HORMIGON GRAN FORMATO|9.02|230806|3|
~C|UP05001|Ud|BALDOSA HORMIGON 60X60CM|4.86|151210|3|
~C|VL00500|m2|LAMR.SEGD.2 LUNAS,INCOLORAS, 5MM.DOBLE LAM. BUT. INC.|31.04|230806|3|
~C|VL02700|u|PUERTA NORMAL.LUNA PULIDA TEMPL.INCOL. 2090X896X10 MM.|124.48|230806|3|
~C|VL03900|m2|DOBLE LUNA INCOLORA 4 MM., CAM. AIRE 6 MM.|8.77|230806|3|
~C|VL05000|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS.4MM,CAM. AIRE 10MM.|112.71|230806|3|
~C|VL050001|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS.4MM,CAM. AIRE 10MM. ESTRUCTURAL|134.94|091111|3|
~C|VL05001|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS.4MM,3MM,CAM. AIRE 12MM.|81.27|151210|3|
~C|VL05002|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS.3MM,CAM. AIRE 12MM.|74.92|151210|3|
~C|VL05003|m2|VIDRIO LAMINAR 3+3 MM|22.17|310111|3|
~C|VL50000|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS,10MM. LAM. BUT. INC.|64.81|230806|3|
~C|VL50001|m2|LUNA COMNPUESTA CF60-28 38MM|452|230806|3|
~C|VL50002|m2|LAMR.SERD.2 LUNAS,INCOLORAS,6MM. LAM. BUT. INC.|47.02|210211|3|
~C|VW00200|u|CERRADURA CENTRAL HOJA, AC.INOX.|43.55|230806|3|
~C|VW00300|u|CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.|36.93|230806|3|
~C|VW00600|u|FRENO ACERO INOXIDABLE|74.62|230806|3|
~C|VW00800|u|HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE|13.95|230806|3|
~C|VW01200|u|PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE|7.03|230806|3|
~C|VW01500|m|PERFIL EN U DE NEOPRENO|0.2|230806|3|
~C|VW01900|u|PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO|33.59|230806|3|
~C|VW02400|u|TIRADOR LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 MM.|66.54|230806|3|
~C|VW03100|m2|ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.|23.93|230806|3|
~C|VW1000|m2|PUERTA AUTOM.LUNA PULIDA SEGURIDAD 5+5MM|175.18|230806|3|
~C|VW1001|m2|PUERTA SEGURIDAD.LUNA .INCOL. 5+5MM|112.59|230806|3|
~C|WW00300|u|MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES|0.27|230806|3|
~C|WW00300.|u|MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES|0.03|230806|3|
~A|WW00300.|rio\|
~C|WW00300C|UD|PASADOR JUNTA GOUJON ACERO INOXIDABLE|126.6|040510|3|
~C|WW00400|u|PEQUEÑO MATERIAL|16.9|230806|3|
~A|WW00400||
~C|WW00500|u|TRABAJOS COMPLEMENTARIOS|0.3|180209|3|
~C|WW00W00|u|PEQUEÑO MATERIAL|0.13|230806|3|
~C|WW00W01|u|PEQUEÑO MATERIAL|0.13|230806|3|
~C|WW01111|m|RASTREL MADERA TRATADA|1.76|230806|3|
~C|WW01112|u|PERFIL ESPECIAL CUELGUE|2.91|230806|3|
~C|WW01113|m|JUNTA PVC NEOPRENO ESTANCA 3MM|1.13|230806|3|
~C|WW555G|u|DIFUSOR|3.99|230806|3|
~C|WWSEGURIDAD|u|PARTIDA COMPLETA S.S SEGÚN ESTUDIO ANEXO|155309.73|100709|0|
~T|WWSEGURIDAD|PARTIDA COMPLETA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN PROYECTO|
~C|WWW499B|u|SISTEMA 3 VALVULAS|107.3|230806|3|
~C|WWW545L|u|SISTEMA DISPARO 2 VALVULAS|82.58|230806|3|
~C|WWW546H|u|DIFUSOR CHORRO|3.95|230806|3|
~C|WWW5879F|u|VALVULA 3"|1249.2|230806|3|
~C|WWW878V|u|VALVULA 4"|1859.06|230806|3|
~C|XI00300|m2|ARMADURA FIBRA DE VIDRIO|6.5|091007|3|
~C|XI01100|m2|LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.|0.26|230806|3|
~C|XI01101|m2|LAMINA POLIETILENO 400GALGAS|1.28|040411|3|
~C|XI01800|m2|MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIET. 4 MM.|3.42|230806|3|
~C|XI01801|m2|LAMINA SOLDABLE LBM (SBS)-50/G-FP(150R)|12.75|141210|3|
~C|XI02400|kg|RESINA EPOXI DOS COMPONENTES|12.4|091007|3|
~C|XI02500|m|OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 MM.|0.11|230806|3|
~C|XI02700|kg|PINTURA OXIASFALTO|1.19|230806|3|
~C|XI03000|m2|LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC-P RHENOFOL CG 1,2MM GRIS|7.34|230806|3|
~C|XI03100|m2|MEMBRANA DRENTEMPER 500|2.82|230806|3|
~C|XI03101|ml|PERFIL REMATE CHAPOLAM RH CG 1,2 D 102CM|12.79|230806|3|
~C|XI03102|ud|PIEZA ESQUINA/RINCON GRIS|6.49|230806|3|
~C|XI03103|Ud|TANGANILLO PVC REGULABLE|1.33|151210|3|
~C|XI04000|m|JUNTA DILATACION PARA CUBIERTA ECOLOGICA|6.79|230806|3|
~C|XI04001|m|JUNTA DILATACION CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVA|6.79|140411|3|
~C|XI04500|m|BATEAGUAS SUPER KACT-H 3.30|6.18|230806|3|
~C|XI05000|m|JUTNA DILATACION ESTRUCTURAL PARA FORJADOS|6.9|230806|3|
~C|XI05005|m|SELLADOR EXPANSIVO 10/20|2.73|230806|3|
~C|XJ00010|M|JUNTA NEOPRENO 4cm. ESPESOR, 20cm ANCHO|5.77|230806|3|
~C|XT03300|m|COQUILLA FIB.VID.CON PAPEL KRAFF ALUM.DIAM114MM.ESP.40MM.|2.92|230806|3|
~C|XT03500|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 21 MM. ESPESOR 30 MM.|1.53|230806|3|
~C|XT03600|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 21 MM. ESPESOR 40 MM.|1.42|230806|3|
~C|XT03800|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 27 MM. ESPESOR 40 MM.|0.91|230806|3|
~C|XT03900|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 34 MM. ESPESOR 30 MM.|0.81|230806|3|
~C|XT04200|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 42 MM. ESPESOR 30 MM.|1.84|230806|3|
~C|XT04500|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 48 MM. ESPESOR 40 MM.|1.42|230806|3|
~C|XT04700|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 60 MM. ESPESOR 40 MM.|1.56|230806|3|
~C|XT05000|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 76 MM. ESPESOR 40 MM.|1.82|230806|3|
~C|XT05300|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM. 89 MM. ESPESOR 40 MM.|2.86|230806|3|
~C|XT05600|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM.114 MM. ESPESOR 40 MM.|2.41|230806|3|
~C|XT05650|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM.114 , 5" MM. ESPESOR 40 MM.|3|230806|3|
~C|XT05675|m|COQUILLA FIBRA VIDRIO DIAM.114 MM.4"  ESPESOR 25 MM.|3.14|230806|3|
~C|XT07400MH|m|Aislamiento coquilla esp. elastomerica|4|040210|3|
~C|XT11605|M2|PANEL RIGIDO CLIMAVER-RPLUS FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA|7.16|230806|3|
~C|XT13800|m3|POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25KG/M3.|68.3|230806|3|
~C|XT14300|m3|POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3.|64.7|230806|3|
~C|XT15000|m2|PANEL LANA MINERAL|1.63|230806|3|
~C|XW01100|m2|FIELTRO SINTEITCO FELTEMPER 300|1.03|230806|3|
~C|XW01200|m2|FIELTRO SINTETICO FELTEMPER 150|0.78|230806|3|
~C|XW02000|kg|MORTERO PROTECCION CONTRA EL FUEGO DE ELEMTOS. METALICOS|0.16|230806|3|
~C|XW02100|m2|REVESTIMIENTO RESISTENTE AL AGUA Y ACEITE|5.72|230806|3|
~C|XW02200|m2|PROMASTOP PANEL 145KG/M3 DE DENSIDAD|6.28|230806|3|
~C|XW02300|m2|BANDEJAS PARA CABLES|1.31|230806|3|
~C|XW02500|ud|BANDA METALICA|3.23|230806|3|
~C|XW0401|ml|INYECCION JUNTAS MUROS PANTALLA|114.67|161210|3|
~C|XW0402|ml|INYECCION JUNTAS LOSAS- MUROS PANTALLA|105|161210|3|
~C|XW0403|m2|IMPERMEABILIZACION MORTERO OSMOTICO|6.84|161210|3|
~C|XW0404|ml|INYECCION FISURAS LOSA|114.67|161210|3|
~M|01\01TLL00100|1\1\|2500|\salon de actos\1\50\50\\|
~M|01\02AVV00003|1\2\|917.79|\\1\917.79\\\|
~M|01\02TMM00002|1\3\|1258.36|1\\1258.36\\\\|
~M|01\02WEE00001|1\4\|20.32|\\20.32\\\\|
~M|01\02PMM00002|1\5\|71.67|\encepados 2 pilotes Ø450\2\2.15\1.05\1.1\\idem Ø550\4\2.45\1.15\1.2\\idem Ø 650\6\2.8\1.25\1.3\\ARQUETAS\1\6\\1\1\\\\\\\encepados 1 pilotes Ø450\5\1.1\1.1\0.8\\idem Ø550\9\1.2\1.2\0.9\\idem Ø 650\2\1.3\1.3\1\1\\\\\\2\\\\\\|
~M|01\02ZMM00003|1\6\|17.22|\moduloI\1\95.64\0.3\0.6\|
~M|Subcapt02.1\04WAA00001|2\1\1\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt02.1\04ECP00700|2\1\2\|176|\\1\176\\\|
~M|Subcapt02.1\04CCP00001|2\1\3\|42.86|\SOTANO\1\15\\\1\BAJANTES\11\10\\\\\-1\82.14\\\|
~M|Subcapt02.1\04ECP00710|2\1\4\|798.55|\\1\798.55\\\|
~M|Subcapt02.1\04EPP00100|2\1\5\|16|\\16\\\\|
~M|Subcapt02.1\04EAP00025|2\1\6\|10|\\10\\\\|
~M|Subcapt02.1\04EAP00027|2\1\7\|32|\\1\21\\\\\1\11\\\|
~M|Subcapt02.1\04EAW02100|2\1\9\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt02.1\NP08MBW00062|2\1\10\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt02.2\04WAA00002|2\2\1\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00650|2\2\2\|2335.07|\P.PRIMERA\935\\\\\BAJANTES\110\10\\\\P.BAJA\284.07\\\\1\BAJANTES 2\4\4\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00675|2\2\3\|36|\P.BAJA\36\\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00725|2\2\5\|318.82|\\1\318.82\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00735|2\2\6\|78.84|\\1\78.84\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00750|2\2\7\|45.8|\\1\45.8\\\|
~M|Subcapt02.2\04ECP00775|2\2\8\|43.7|\\1\43.7\\\|
~M|Subcapt02.2\04EPP00110|2\2\9\|37|\\37\\\\|
~M|Subcapt02.2\04EAP00030|2\2\11\|30|\\30\\\\|
~M|Subcapt02.2\04EAP00035|2\2\12\|12|\\12\\\\|
~M|Subcapt02.2\04EEE00105|2\2\13\|170|\CUBIERTA\123\\\\\PRIMERA\23\\\\\PRIMERA\10\\\\\BAJA\9\\\\\SOTANO\5\\\\|
~M|Subcapt02.2\04EEE00001|2\2\14\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt02.2\04WCP00300|2\2\15\|376|\Pasillos\1\210\\\\Patio\2\83\\\|
~M|Subcapt02.2\08MBW00115|2\2\16\|1|\\1\\\\|
~M|SUBCAPT02.3\NP08MBW00063|2\3\1\|1700|\\1\1700\\\|
~M|SUBCAPT02.3\NP08MBW00064|2\3\2\|5|\\5\\\\|
~M|02.01\NP02.001|2\4\1\1\|8|\\8\\\\\LIMPIEZA PATIOS\-1\\\\\LIMPIEZA PATIOS\1\\\\|
~M|02.02\NP02.04.04|2\4\2\1\|8|\ARQUETAS\8\\\\\ARQUETAS Y POZOS DEFECTUOSOS\-4\\\\\ARQUETAS Y POZOS DEFECTUOSOS\4\\\\|
~M|02.02\NP02.04.05|2\4\2\2\|18|\\1\18\\\|
~M|02.03.01\NP02.05.01.03|2\4\3\1\1\|798|\\1\798\\\|
~M|02.03.01\NP02.05.01.04|2\4\3\1\2\|318.82|\\1\318.82\\\|
~M|02.03.01\NP02.05.01.05|2\4\3\1\3\|78.84|\\1\78.84\\\|
~M|03\03ACC00011|3\1\|96023.5|\losas\1\1669.05\50\\1\muros contencio\1\193.4\65\\|
~M|03\03ERT00001|3\5\|191.36|\encepados 2 pilotes Ø450\4\2.15\\1.1\\\4\1.05\\1.1\\idem Ø550\8\2.45\\1.2\\\8\1.15\\1.2\\idem Ø 650\12\2.8\\1.3\\\12\1.25\\1.3\\encepados 1 pilotes Ø450\20\1.1\1.1\0.8\\idem Ø550\36\1.2\1.2\0.9\\idem Ø 650\8\1.3\1.3\1\|
~M|03\03ERM00002|3\6\|902.09|\cierre rampa\2\26.14\\4.85\\\2\5.26\\2\\salon de actos\2\83.75\\2.95\\\2\3.46\\2.95\\\2\3.65\\2.95\\\2\13.48\\2.95\\fos de asensor, zona a\2\2.1\\1.65\\\2\1.5\\1.65\|
~M|03\03HAW00116|3\8\|111.3|\salon de actos\1\83.75\0.35\2.95\\\1\3.46\0.35\2.95\\\1\3.65\0.35\2.95\\\1\13.48\0.35\2.95\\fos de asensor, zona I\2\2.1\0.3\1.65\\\2\1.5\0.3\1.65\|
~M|03\03HAL00004|3\9\|1321|\losa arriostrante e=40, salon acto\1\436.12\1.15\0.4\\\1\59.2\\0.4\\rampa a salon acto\1\41.8\\0.3\\rampa bajada\1\26.15\6\0.35\\\\\\\\talleres\1\1029.24\\\1\\\\\\|
~M|03\03HAZ00008|3\10\|65.67|\encepados 2 pilotes Ø450\2\2.15\1.05\1.1\\idem Ø550\4\2.45\1.15\1.2\\idem Ø 650\6\2.8\1.25\1.3\\encepados 1 pilotes Ø450\5\1.1\1.1\0.8\\idem Ø550\9\1.2\1.2\0.9\1\idem Ø 650\2\1.3\1.3\1\|
~M|03\03WSS00001|3\11\|2774.47|\losa arriostrante e=40, salon acto\1\436.12\1.15\\\\1\59.2\\\\rampa a salon acto\1\41.8\\\\rampa bajada\1\26.15\6\\\talleres\1\65\30.09\\\encepados 2 pilotes Ø450\2\2.15\1.05\\\idem Ø550\4\2.45\1.15\\\idem Ø 650\6\2.8\1.25\\\encepados 1 pilotes Ø450\5\1.1\1.1\\\idem Ø550\9\1.2\1.2\\\idem Ø 650\2\1.3\1.3\\\\\\\\\\\\\\|
~M|03\03WSS00131|3\13\|780.64|\compactacion\1\678.82\0.15\\1\\\\\\\losa arriostrante e=40, salon acto\1\436.12\1.15\0.25\\\1\59.2\\0.25\\rampa a salon acto\1\41.8\\0.25\\rampa bajada\1\26.15\6\0.25\\talleres\1\65\30.09\0.25\1\\\\\\2\\\\\\|
~M|03\03WWW00001|3\14\|2715.29|\losa arriostrante e=40, salon acto\1\436.12\1.15\\\\1\59.2\\\\rampa a salon acto\1\41.8\\\\rampa bajada\1\26.15\6\\\talleres\1\65\30.09\\\\\\\\|
~M|03\NP09IPP00011|3\19\|1660.86|\\1660.86\\\\|
~M|03\NP09IPP00022|3\20\|199.75|\\199.75\\\\|
~M|03\NP09IPP00024|3\21\|103|\\103\\\\|
~M|03\NP09IPP00025|3\22\|1|\\1\\\\|
~M|03\NP09IPP00026|3\23\|286|\\1\50\\\\\1\236\\\\DEFECTUOSO\-31\2.2\\\\DEFECTUOSO\31\2.2\\\|
~M|03\NP09IPP00027|3\24\|357.8|\\1\30\\\\\\327.8\\\|
~M|03\NP09IPP00028|3\25\|2973|\SOTANO\1\2973\\\\FANGO\-1\288.26\\\\FANGO\1\288.26\\\|
~M|03\NP09IPP00029|3\26\|2973|\SOTANO\1\2973\\\|
~M|03\NP09IPP00030|3\27\|730|\P.SOTANO\1\730\\\|
~M|03\NP09IPP00031|3\28\|2973|\SOTANO\1\2973\\\|
~M|03\NP09IPP00032|3\29\|233.5|\PANTALLAS\1\103\\\\\1\77\\\\\1\30\\\\\1\23.5\\\|
~M|03\NP09IPP00033|3\30\|190.32|\Sotano\\\\\\ Arquetas\42\\0.6\1\\\42\\1\1\\  pozos\9\3.8\\3.2\\  foso\2\\3.5\1.2\\\2\\2.2\1.2\\  foso DEFECTUOSO\-2\\3.5\1.2\\\-2\\2.2\1.2\\  foso DEFECTUOSO\2\\3.5\1.2\\\2\\2.2\1.2\|
~M|03\NP09IPP00034|3\31\|81|\\81\\\\|
~M|03\NP09IPP00035|3\32\|157|\\157\\\\|
~M|03\NP09IPP00036|3\33\|3034.83|\SOTANO\1\2973\\\\Rampas\1\25.6\5.3\\\\1\25.6\5.5\\\Metrología\-1\214.65\\\|
~M|03\NP09IPP00037|3\34\|5946|\SOTANO\2\2973\\\|
~M|04\05ACS00100|4\1\|24869.04|\MENSULAS EN PILARES EXISTENTES\\\\\\Chapa de 20 mm\1\0.5\0.24\160\\Cartabón en chapa de 20 mm\3\0.4\0.25\160\\Chapa de 20 mm\1\0.5\0.28\160\\Cartabón en chapa de 20 mm\3\0.4\0.25\160\\Chapa de 20 mm\1\0.5\0.26\160\\Cartabón en chapa de 20 mm\3\0.4\0.25\160\\Chapa de 20 mm\1\0.5\0.38\160\\Cartabón en chapa de 20 mm\3\0.4\0.25\160\\MÓDULO A\\\\\\P. SÓTANO\\\\\\Pilar HEB 300\1\5.2\\117\\Pilar HEB 280\2\5.2\\103\\Pilar HEB 220\4\5.2\\71.5\\Pilar HEB 160\1\5.2\\42.6\\Conector UPN 120\8\1.9\\13.4\\\8\1.1\\13.4\\\32\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 20\1\0.36\0.36\160\\\2\0.34\0.34\160\\\4\0.28\0.28\160\\Tapa Ch - 15\1\0.22\0.22\120\\Pletina 30 x 6\16\0.65\\1.41\\Estribos d8\28\8.5\\0.5\\Cartela Ch - 15\12\0.4\0.4\120\\\20\0.36\0.36\120\\P. BAJA\\\\\\Pilar HEB 240\1\4.5\\83.2\\Pilar HEB 220\2\4.5\\71.5\\Pilar HEB 200\4\4.5\\61.3\\Conector UPN 120\8\1.9\\13.4\\\12\1.1\\13.4\\\28\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 20\1\0.33\0.33\160\\\3\0.28\0.28\160\\\2\0.25\0.25\160\\Tapa Ch - 15\4\0.26\0.26\120\\\4\0.23\0.23\120\\Pletina 30 x 6\14\0.65\\1.41\\Estribos d8\25\7.5\\0.5\\P. PRIMERA\\\\\\Pilar HEB 160\7\4.45\\42.6\\Conector UPN 120\8\1.9\\13.4\\\6\1.1\\13.4\\\28\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 15\7\0.22\0.22\120\\\7\0.19\0.19\120\\Pletina 30 x 6\14\0.65\\1.41\\Estribos d8\25\6.5\\0.5\\MÓDULO G\\\\\\P. SÓTANO\\\\\\Pilar HEB 400\2\5.2\\155\\Pilar HEB 340\3\5.2\\134\\Pilar HEB 300\1\5.2\\117\\Pilar HEB 180\2\5.2\\51.2\\Conector UPN 120\14\1.9\\13.4\\\2\1.6\\13.4\\\6\1.5\\13.4\\\28\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 25\2\0.46\0.36\200\\Tapa CH - 20\3\0.4\0.36\160\\\1\0.36\0.36\160\\Tapa Ch - 15\2\0.24\0.24\120\\Pletina 30 x 6\16\0.65\\1.41\\Estribos d8\30\8.5\\0.5\\Cartela Ch - 20\2\0.5\0.55\160\\\3\0.5\0.45\160\\Cartela Ch - 15\1\0.4\0.4\120\\\2\0.32\0.32\120\\P. BAJA\\\\\\Pilar HEB 400\2\4.5\\155\\Pilar HEB 340\1\4.5\\134\\Pilar HEB 280\1\4.5\\103\\Pilar HEB 260\1\4.5\\93\\Conector UPN 120\10\1.9\\13.4\\\20\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 25\2\0.46\0.36\200\\\2\0.43\0.33\200\\Tapa Ch - 20\1\0.4\0.36\160\\\1\0.37\0.33\160\\\1\0.34\0.34\160\\\2\0.32\0.32\160\\\1\0.29\0.29\160\\Pletina 30x 6\10\0.65\\1.41\\Estribos d8\20\8.5\\0.5\\Cartela Ch - 20\1\0.5\0.45\160\\Cartela Ch - 15\1\0.4\0.4\120\\P. PRIMERA\\\\\\Pilar HEB 340\1\4.45\\134\\Pilar HEB 280\2\4.45\\103\\Pilar HEB 260\1\4.45\\93\\Pilar HEB 220\1\4.45\\71.5\\Conector UPN 120\10\1.9\\13.4\\\20\0.75\\13.4\\Tapa Ch - 20\1\0.4\0.36\160\\\1\0.37\0.33\160\\\2\0.34\0.34\160\\\3\0.32\0.32\160\\\2\0.29\0.29\160\\\1\0.25\0.25\160\\Pletina 30 x 6\10\0.65\\1.41\\Estribos d8\20\8.5\\0.5\\MÓDULO I\\\\\\PLANTA BAJA\\\\\\Pilar HEB 360\1\4.65\\142\\Pilar HEB 200\1\4.65\\61.3\\Conector UPN 120\4\1.1\\13.4\\Tapa Ch - 20\1\0.4\0.4\160\\Tapa Ch - 15\1\0.24\0.24\120\\Mensula Ch - 15\4\0.15\0.15\120\\P. PRIMERA\\\\\\Pilar HEB 300\1\4.45\\117\\Pilar HEB 160\1\4.45\\42.6\\Tapa Ch - 20\1\0.36\0.36\160\\Tapa Ch - 15\1\0.2\0.2\120\\Tapa Ch - 10\1\0.3\0.3\80\\\1\0.16\0.16\80\\Mensula Ch - 15\4\0.15\0.15\120\|
~M|04\05ACJ00040|4\2\|44438.76|\MÓDULO I\\\\\\P. BAJA\\\\\\Viga HEB 240\1\4.5\\83.2\\P. PRIMERA\\\\\\Viga HEB 200\1\4.5\\61.3\\MÓDULO I\\\\\\CERCHA 1\\\\\\Larguero HEB 180\1\11.4\\51.2\\Larguero HEB 200\1\9.35\\61.3\\\2\1.24\\61.3\\\2\0.37\\61.3\\Diagonal HEB 120\2\1.24\\26.7\\Diagonal HEB 100\8\1.24\\20.4\\Ángulo L - 150\2\10.5\\27.3\\Mensula CH - 25\2\0.25\0.2\200\\\6\0.2\0.2\200\\Cartela CH - 10\8\0.16\0.16\80\\CERCHA 2\\\\\\Larguero HEB 180\1\13.25\\51.2\\\1\11.2\\51.2\\\2\1.26\\51.2\\\2\0.35\\51.2\\Diagonal HEB 100\12\1.26\\20.4\\Ángulo L - 100\1\12.4\\15\\Mensula Ch - 25\2\0.27\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela CH - 10\8\0.15\0.15\80\\CERCHA 3\\\\\\Larguero HEB 220\1\17.8\\71.5\\\1\15.7\\71.5\\\2\1.2\\71.5\\\2\0.39\\71.5\\Diagonal HEB 120\4\1.2\\26.7\\Diagonal HEB 100\12\1.2\\20.4\\Ángulo L - 100\1\16.95\\15\\Mensula Ch - 25\2\0.3\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.2\0.2\80\\CERCHA 4\\\\\\Larguero HEB 240\1\17.56\\83.2\\Larguero HEB 320\1\15.56\\125\\Larguero HEB 300\2\1.1\\117\\\2\0.43\\117\\Diagonal HEB 140\8\1.1\\33.7\\Diagonal HEB 100\8\1.1\\20.4\\Mensula Ch - 25\2\0.35\0.2\200\\\6\0.2\0.2\200\\Cartela Ch - 10\4\0.2\0.2\80\\\4\0.26\0.26\80\\CERCHA 4.1\\\\\\Larguero HEB 240\1\19.5\\83.2\\Larguero HEB 320\1\17.25\\125\\Larguero HEB 300\2\1.15\\117\\\2\0.46\\117\\Diagonal HEB 140\8\1.12\\33.7\\Diagonal HEB 100\8\1.12\\20.4\\Mensula Ch - 25\2\0.354\0.23\200\\\6\0.2\0.22\200\\Cartela Ch - 10\4\0.2\0.2\80\\\4\0.26\0.26\80\\CERCHA 4.2\\\\\\Larguero HEB 240\1\18.38\\83.2\\Larguero HEB 320\1\16.27\\125\\Larguero HEB 300\2\1.12\\117\\\2\0.44\\117\\Diagonal HEB 140\8\1.1\\33.7\\Diagonal HEB 100\8\1.1\\20.4\\Mensula Ch - 25\2\0.35\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\4\0.25\0.25\80\\\4\0.35\0.35\80\\CERCHA 5\\\\\\Larguero HEB 260\1\20.78\\93\\Larguero HEB 400\1\18.18\\155\\\2\1.26\\155\\\2\0.67\\155\\Diagonal HEB 160\2\1.26\\42.6\\Diagonal HEB 140\6\1.26\\33.7\\Diagonal HEB 100\8\1.26\\20.4\\Ángulo L-100\1\19.05\\15\\Mensula Ch - 25\2\0.35\0.23\200\\\6\0.23\0.2\200\\Cartela Ch - 10\4\0.22\0.22\80\\\4\0.35\0.35\80\\MÓDULO I\\\\\\P. CUBIERTA\\\\\\CERCHA 6\\\\\\Larguero HEB 120\1\13.28\\26.7\\\1\11.16\\26.7\\\2\1.39\\26.7\\\2\0.29\\26.7\\Diagonal IPE 120\2\1.39\\10.4\\Diagonal IPE 100\10\1.39\\8.1\\Mensula Ch - 25\2\0.25\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.1\0.1\80\\CERCHA 7\\\\\\Larguero HEB 140\1\17.78\\33.7\\\1\15.67\\33.7\\\2\1.37\\33.7\\\2\0.26\\33.7\\Diagonal IOE 100\16\1.37\\8.1\\Mensula Ch - 25\2\0.25\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.12\0.12\80\\CERCHA 8.2\\\\\\Larguero HEB 140\1\18.43\\33.7\\\1\16.23\\33.7\\\2\1.4\\33.7\\\2\0.27\\33.7\\Diagonal IPE 140\2\1.4\\12.9\\Diagonal IPE 120\4\1.4\\10.4\\Diagonal IPE 100\10\1.4\\8.1\\Mensula Ch - 25\2\0.25\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.12\0.12\80\\CERCHA 8.1\\\\\\Larguero HEB 140\1\19.51\\33.7\\\1\17.18\\33.7\\\2\1.43\\33.7\\\2\0.28\\33.7\\Diagonal IPE 140\2\1.43\\12.9\\Diagonal IPE 120\4\1.43\\10.4\\Diagonal IPE 100\10\1.43\\8.1\\Mensula Ch - 25\2\0.25\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.12\0.12\80\\CERCHA 8\\\\\\Larguero HEB 140\1\20.78\\33.7\\\1\18.06\\33.7\\\2\1.46\\33.7\\\2\0.43\\33.7\\Diagonal IPE 140\2\1.46\\12.9\\Diagonal IPE 120\4\1.46\\10.4\\Diagonal IPE 100\10\1.46\\8.1\\Mensula Ch - 25\2\0.25\0.25\200\\\6\0.25\0.2\200\\Cartela Ch - 10\8\0.12\0.12\80\\Correa IPN 240\2\8.5\\36.2\\\5\7.4\\36.2\\\1\7.34\\36.2\\\1\6\\36.2\\Correa IPN 220\9\4.1\\31.1\\\9\5.6\\31.1\\\9\5.48\\31.1\\\1\3\\31.1\1\ Refuerzo estructura metalica\\\\\\  Anclajes petos prefabricados\\\\\\  IPE 120\18\1.64\10.4\\\  LPN60.10\36\0.25\8.69\\\  HEB 160\1\6.35\42.6\\\\1\4.15\42.6\\\  LPN 70.9\14\0.3\9.32\\\  Refuerzo maquina A.A\\\\\\  IPN 80\4\2.62\5.9\\\  LPN 70.9\2\1.02\3.77\\\  Escalera\\\\\\  UPN 160\1\13.25\18.8\\\  HEB 160\5\1.4\42.6\\\  IPE 100\3\13.5\8.1\\|
~M|04\05ACW00001|4\3\|4176.27|\MÓDULO I P. BAJA\\\\\\Placa anclaje en chapa de 40 mm\1\0.5\0.5\320\\Placa anclaje en chapa de 25 mm\1\0.34\0.34\200\\MÓDULO I P. PRIMERA\\\\\\Chapa anclaje en chapa de 25 mm\4\0.8\0.4\200\\Bastón Diámetro 20 mm\40\0.35\\2.47\\Placa anclaje en chapa de 25 mm\2\0.9\0.42\200\\Bastón diámetro 25 mm\16\0.35\\3.85\\Placa anclaje en chapa de 25 mm\6\0.95\0.45\200\\Bastón Diámetro 25 mm\60\0.35\\3.85\\Placa anclaje en chapa de 25 mm\2\1\0.3\200\\Bastón diámetro 25 mm\24\0.35\\3.85\\MÓDULO I P. CUBIERTA\\\\\\Placa anclaje en chapa de 20 mm\4\0.65\0.3\160\\Bastón diámetro 16 mm\28\0.35\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 20 mm\6\0.65\0.3\160\\Bastón diámetro 20 mm\48\0.35\\2.47\\MÓDULO G\\\\\\Placa anclaje en chapa de 20 mm\1\0.4\0.44\240\\Bastón diámetro 16 mm\8\0.6\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 30 mm\1\0.4\0.42\240\\Bastón diámetro 16 mm\8\0.6\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 40 mm\2\0.5\0.54\320\\Bastón diámetro 20 mm\16\0.6\\2.47\\Placa anclaje en chapa de 30 mm\1\0.48\0.48\240\\Bastón diámetro 20 mm\8\0.6\\2.47\\MÓDULO A\\\\\\Placa anclaje en chapa de 30 mm\1\0.4\0.44\240\\Bastón diámetr 16 mm\8\0.6\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 30 mm\2\0.4\0.42\240\\Bastón diámetro 16 mm\16\0.6\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 25 mm\4\0.36\0.36\200\\Bastón diámetro 16 mm\32\0.6\\1.58\\Placa anclaje en chapa de 20 mm\1\0.3\0.3\160\\Bastón diámetro 16 mm\4\0.6\\1.58\\MÓDULO H. P. PRIMERA\\\\\\Placa anclaje en chapa de 20 mm\5\0.3\0.3\160\\Bastón diámetro 16 mm\20\0.6\\1.58\\Pilar HEB-160\5\4.52\\42.6\\Conectr UPN-120\10\1.5\\13.4\\Conectr UPN-120\20\0.75\\13.4\\Pletina 30 * 6\10\0.03\\48\\Cartela en chapa de 10 mm\10\0.28\0.1\80\\Cartela en chapa de 10 mm\20\0.06\0.1\80\\MÓDULO G\\\\\\P. SÓTANO\\\\\\Placa anclaje Ch - 30\1\0.54\0.5\240\\\3\0.48\0.48\240\\\1\0.42\0.42\240\\Perno d20\16\0.45\\2.47\\MÓDULO I\\\\\\P.CUBIERTA\\\\\\Placa anclaje Ch - 10\7\0.25\0.25\80\\Perno d12\28\0.3\\0.89\|
~M|04\05FPA00160|4\4\|34.58|1\Pasos entre modulos en P.Baja\4\4.55\1.9\\|
~M|04\05FBB00021|4\5\|9204|\MODULO B\\\\\\Planta cubierta\1\143.55\\\\MODULO H\\\\\\Planta primera\1\1391.42\\\\Planta cubierta\1\1310.18\\\\MODULO I\\\\\\Planta baja\\\\\\  rampa\1\41.89\\\\Planta primera\1\255.87\\\\Aula magna\1\227.65\\\\Escalera\1\24.49\\\\Planta cubierta\1\107.84\\\\MODULO G\\\\\\Planta baja\1\529.01\\\\Rampa de planta baja\1\115.15\\\\Planta primera\1\1818.02\\\\Planta cubierta\1\1581.18\\\\MODULO A\\\\\\Planta Baja\1\510.01\\\\Planta primera\1\513.78\\\\Planta cubierta\1\633.96\\\|
~M|04\05HAC00015|4\6\|500009.87|\ pilares de planta baja\1\32456.25\\\\vigas planta 1º\1\19085.5\\\\pilares planta 1\1\7624.32\\\\viga planta 2º\1\25073.95\\\\pilares planta 2\1\11922.64\\\\vigas cubiertas\1\60972.64\\\\losa cbierta\1\44343.81\\\\losas planta 2\1\32562\\\\losas de planta 1ª\1\85652\\\\abacos\1\11948.09\\\\muros resistentes\1\152236\\\\\1\267177.75\\\\otros muros\1\65235\\\\negativos forjado\1\11610.21\6\\\ferralla en zona , B, E , D y C\1\275895\\\\deducir\-1\661836.34\\\|
~M|04\05HAM00010|4\7\|9770.4|\sobre forjado retivclar\1\6978.86\1.4\\|
~M|04\05HEM00201|4\8\|3134.57|\pilar en fachada con figura\19\1\4.65\1\\\16\1\4.65\1\\\55\1\4.65\4.15\\p. primera\29\1\4.65\4.15\\\11\6\4.65\4.15\\\4\1\4.65\4.15\|
~M|04\05HET00001|4\9\|1292.22|\mod A,  90*40\28\0.9\\4.85\\\28\0.4\\4.85\\80*40\4\0.8\\4.85\\\4\0.4\\4.85\\\42\0.8\\4.15\\\42\0.4\\4.15\\70*70\\\\\\\\\\\\\4\0.7\\4.15\\\4\0.4\\4.15\\35*40\2\0.35\\4.85\\\2\0.4\\4.85\\mod F 80*40\24\0.8\\1.15\\\24\0.4\\1.15\\60*30\4\0.6\\1.15\\\4\0.3\\1.15\\80*40\8\0.8\\4.15\\\8\0.4\\4.15\\mod G 80*60\2\0.8\\4.85\\\2\0.6\\4.85\\80*40\12\0.8\\4.85\\\12\0.4\\4.85\\60*40\2\0.6\\1.15\\\2\0.7\\1.15\\70*40\4\0.7\\1.15\\\4\0.4\\1.15\\60*70\20\0.6\\1.15\\\20\0.4\\1.15\\80*40\18\0.8\\1.15\\\18\0.4\\1.15\\mod. H 80*40\32\0.8\\1.15\\\32\0.4\\1.15\\60*40\30\0.6\\1.15\\\30\0.4\\1.15\\70*40\6\0.7\\1.15\\\6\0.4\\1.15\\60*30\2\0.6\\1.15\\\2\0.3\\1.15\\60*40\8\0.6\\4.15\\\8\0.4\\4.15\\mod B yC\8\0.7\\1.15\\\8\0.4\\1.15\\50*40\100\0.5\\1.15\\\100\0.4\\1.15\\60*40\12\0.6\\1.15\\\12\0.4\\1.15\\70*30\4\0.7\\1.15\\\4\0.3\\1.15\\60*30\8\0.6\\1.15\\\8\0.3\\1.15\\50*40\72\0.5\\1.15\\\72\0.4\\1.15\\70*50\8\0.7\\1.15\\\8\0.5\\1.15\\70*40\4\0.7\\1.15\\\4\0.4\\1.15\\50*50\8\0.5\\1.15\\60*40\12\0.6\\1.15\\\12\0.4\1\1.15\\70*30\4\0.7\\1.15\\\4\0.3\\1.15\\60*30\8\0.6\\1.15\\\8\0.3\\1.15\\80*40\52.58\0.8\\4.15\\\50\0.4\\4.15\|
~M|04\05HEM00101|4\10\|815.88|\Paso sectores mod A\2\3.7\1.9\\\\4\3.7\\0.17\\escaleras\1\11.4\2.35\\\\2\11.4\\0.3\\talleres\1\11.15\1.32\\\\8\11.15\\0.3\\mod G\1\18.15\2.7\\\\2\18.15\\0.3\\\1\7.65\2.3\\\\2\7.65\\0.3\\\1\7.65\15.8\0.35\\lucernarios en cubiertas\8\7.15\3.15\\\\16\7.15\\0.22\\\3\10.5\3.15\\\\6\10.5\\0.22\\Mod H, lucernarios\4\7.15\3.15\\\\8\7.15\\0.22\\\2\10.5\3.15\\\\4\10.5\\0.22\\castilletes\1\5.5\2.45\\\\2\8\\0.16\\\1\4.38\2.45\\\\2\9.45\\0.16\\Mod I\1\47.8\\0.25\\\1\19.78\\0.4\\escaleras\1\13.45\1.5\\\\1\13.45\\0.2\\modulo F escaleras\1\11.4\2.1\\\\2\11.4\\0.3\|
~M|04\05HEM00225|4\11\|416.3|\planta 1ª, taller v-F\10\7.85\\0.6\\\5\7.85\0.3\\\idem G\2\4.45\\0.6\\\2\4.15\\0.6\\\1\4.15\0.3\\\plan. 1-2, frent forjados, alz A-A\4\35.45\\0.6\\\1\53.47\\0.6\\alz. BB\3\108.29\\0.6\\\1\56.29\\0.6\|
~M|04\05HET00020|4\12\|1047.96|\sotano\2\16.2\\4.2\\planta baja\2\12\\4.2\\cierre sala\4\15.63\\5.9\\\4\15.72\\4.2\\\2\\0.35\4.2\\cierre cuarto exterior\2\23.1\\3.5\\\10\4.49\0.3\1\|
~M|04\05HED00101|4\13\|7979.2|\p. primera\2\63.5\\4.25\\\4\9.2\\4.25\\cubierta\2\63.5\\0.6\\\4\9.2\\0.6\\modulo I\2\25.9\\11\\\2\20.5\\11\\\2\9.1\\7.5\\\2\17.1\\7.5\\\2\13.4\\7.5\\\2\2.4\\11\\\2\8.45\\11\\\2\13.5\\11\\\2\10.5\\11\\mod F, escalera fondo, primera\4\15.6\\4.25\\cierre de patios\40\4.1\\4.35\\cierre rampa\1\23.6\\2.5\\alberca\8\10.21\\1.45\\pilar en fachada con figura\19\1\4.65\4.15\\\16\1\4.65\4.15\\\55\1\4.65\4.15\\p. primera\29\1\4.65\4.15\\\11\6\4.65\4.15\\\4\1\4.65\4.15\\\\\\\\\\\\\|
~M|04\05HED00051|4\14\|1339.96|\Paso sectores mod A\2\3.7\1.9\\\\4\3.7\\0.17\\cubierta\1\6.3\3.6\\\\2\6.3\\0.17\\escaleras\1\11.4\2.35\\\\2\11.4\\0.3\\talleres\5\11.15\1.32\\\\10\11.15\\0.3\\escaleras pasillo\1\11.4\1.54\\\\2\11.4\\0.2\\mod G\1\18.15\2.7\\\\2\18.15\\0.3\\\1\7.65\2.3\\\\2\7.65\\0.3\\\1\7.65\15.8\0.35\\escaleras\6\11.4\1.54\\\\12\11.4\\0.3\\lucernarios en cubiertas\8\7.15\3.15\\\\16\7.15\\0.22\\\3\10.5\3.15\\\\6\10.5\\0.22\\Mod H, lucernarios\4\7.15\3.15\\\\8\7.15\\0.22\\\2\10.5\3.15\\\\4\10.5\\0.22\\castilletes\1\5.5\2.45\\\\2\8\\0.16\\\1\7\2.45\\\\2\9.45\\0.16\\Mod I\1\47.8\\0.25\\\1\19.78\\0.4\\escaleras\1\13.45\1.5\\\\1\13.45\\0.2\\modulo F escaleras\2\11.4\2.1\\\\4\11.4\\0.3\\modulo B, C, D, E, escaleras\8\11.4\1.9\\1\\16\11.4\\0.3\\\\\\\|
~M|04\05WAL00100|4\15\|75.1|\\75.1\\\\|
~M|04\05HEM00321|4\16\|4428.28|\zona A, cierre con escaleras, baja\2\15.35\\4.25\\\2\29.65\\1.1\\\2\19.25\\1.6\\cierre alberca\2\4.05\\1.6\\\2\4.05\\1.1\\p. primera\2\63.5\\4.25\\\4\9.2\\4.25\\cubierta\2\63.5\\0.6\\\4\9.2\\0.6\\modulo I\2\25.9\\11\\\2\20.5\\11\\\2\9.1\\7.5\\\2\17.1\\7.5\\\2\13.4\\7.5\\\2\2.4\\11\\\2\8.45\\11\\\2\13.5\\11\\\2\10.5\\11\\mod F, escalera fondo, primera\4\15.6\\4.25\\cierre de patios\23\4.1\\4.35\\cierre rampa\1\23.6\\2.5\\\10\4.1\\0.65\\alberca\8\13.6\\1.45\\\8\2.8\\1.46\\\1\8.66\\2.5\\\\\\\|
~M|04\05HHJ00103|4\17\|510.72|\planta 1ª, taller v-F\10\7.85\0.3\0.6\\idem G\1\4.45\0.3\0.6\\\1\4.15\0.3\0.6\\zona E, v-E\2\16.6\0.5\0.55\\idem v-C\2\78.05\0.6\0.35\\v-12\10\14.7\0.3\0.35\\v--8, v-7\6\11.55\0.6\0.55\\\1\62.1\0.2\0.45\\\1\6.95\0.6\0.35\\v-1\1\14.85\0.5\0.35\\zona B, borde\1\14.96\0.2\0.45\\\1\23.8\0.4\0.45\\\1\47.4\0.2\0.45\\\1\12.35\0.6\0.55\\D\3\12.35\0.6\0.55\\E\1\8.3\0.6\0.85\\\1\8.3\0.6\0.55\\a\1\7\0.6\0.35\\A-patios\1\31.3\0.6\0.35\\v12\1\15\0.5\0.35\\v11\1\15.8\0.6\0.45\\v2\2\7.85\0.5\0.35\1\\\\\\\planta 2ª, zonD z-9\4\15.45\0.4\0.35\\b\8\3.7\0.6\0.15\\C\4\78.75\0.6\0.35\\A\4\78.75\0.6\0.35\\D\1\78.76\0.6\0.15\\zona A, v1\1\63.85\0.6\0.35\\v4\1\23\0.3\0.35\\v2\1\63\0.4\0.35\\escaleras M\2\15.25\0.3\0.7\\v3\1\73.3\0.25\0.45\\v8\1\4.15\0.6\0.45\\v8\1\16\0.6\0.35\\v10\1\8.26\0.6\0.85\\\1\7.85\0.6\0.35\\\1\28.8\0.6\0.55\\v12\2\7.8\0.6\0.35\\v10\2\8.26\0.6\0.85\\\1\12.25\0.6\0.55\\\1\7.85\0.6\0.35\\zona B, v14\1\87.25\0.6\0.35\\v15\1\87.25\0.4\0.35\\v17\1\15.1\0.4\0.35\\\4\15.25\0.3\0.35\\v16\1\89.9\0.25\0.8\\v13\1\12\0.6\0.55\\\8\7.35\0.6\0.35\\\4\8.26\0.6\0.85\\\2\12.25\0.6\0.55\\\1\7.85\0.6\0.35\\\1\4.36\0.6\0.45\\zona E, v-E\2\16.6\0.5\0.55\\idem v-C\2\78.05\0.6\0.35\\v-12\10\14.7\0.3\0.35\\v--8, v-7\6\11.55\0.6\0.55\\\1\62.1\0.2\0.45\\\1\6.95\0.6\0.35\\v-1\1\14.85\0.5\0.35\1\\\\\\\P. Cubierta zona E, v-E\2\16.6\0.5\0.55\\v--8, v-7\6\11.55\0.6\0.55\\\1\62.1\0.2\0.45\\\1\6.95\0.6\0.35\\v-1\1\14.85\0.5\0.35\\zona C v1\9\16.7\0.5\2\\zona A v1\1\63.85\0.6\0.35\\v3\1\62.81\0.4\0.35\\v4\1\19.76\0.6\0.35\\\6\7.3\0.6\0.35\\v5\3\7.46\0.6\0.55\\v7\3\11.36\0.6\0.55\\zzona B v9\1\85.9\0.6\0.35\\v10\2\19.9\0.4\0.35\\\1\38.65\0.4\0.35\\v11\1\86.8\0.4\0.35\\v8\1\20.06\0.6\0.35\\v6\7\7.3\0.6\0.35\\v4\1\11.76\0.6\0.35\\v5\4\7.46\0.6\0.55\\v7\2\11.76\0.6\0.55\1\\\\\\\deducir\-1\386.27\\\1\\\\\\2\\\\\\|
~M|04\05HHM00115|4\18\|766.73|\zona A, cierre con escaleras, baja\1\15.35\0.4\4.25\\\1\29.65\0.35\1.1\\\1\19.25\0.3\1.6\\cierre alberca\1\4.05\0.3\1.6\\\1\4.05\0.3\1.1\\mod G, muro central\1\83\0.4\4.25\\\1\83\0.4\4.25\\\1\80.3\0.4\0.6\\mod H\1\22.45\0.4\4.25\\\2\9.2\0.4\4.25\\\1\20.35\0.4\4.25\\p. primera\1\63.5\0.4\4.25\\\2\9.2\0.4\4.25\\cubierta\1\63.5\0.4\0.6\\\2\9.2\0.4\0.6\\modulo I\1\25.9\0.4\11\\\1\20.5\0.4\11\\\1\9.1\0.4\7.5\\\1\17.1\0.4\7.5\\\1\13.4\0.4\7.5\\\1\2.4\0.4\11\\\1\8.45\0.4\11\\\1\13.5\0.4\11\\\1\10.5\0.4\11\\mod F, escalera fondo, primera\2\15.6\0.3\4.25\\cierre de patios\20\4.1\0.2\4.35\\cierre rampa\1\23.6\0.4\2.5\\\10\4.1\0.2\0.65\\alberca\8\13.6\0.3\1.45\\\8\2.8\0.3\1.46\1\\\\\\\deducir\-1\521.21\\\1\\\\\\2\\\\\\|
~M|04\05HHL00103|4\19\|241.18|\Paso sectores mod A\2\3.7\1.9\0.17\\cubierta\1\6.3\3.6\0.17\\escaleras\1\11.4\2.35\0.3\\mod G\1\18.15\2.7\0.3\\\1\7.65\2.3\0.3\\\1\7.65\15.8\0.35\\escaleras\6\11.4\1.54\0.3\\lucernarios en cubiertas\8\7.15\3.15\0.22\\\3\10.5\3.15\0.22\\Mod H, lucernarios\4\7.15\3.15\0.22\\\2\10.5\3.15\0.22\\castilletes\1\5.5\2.45\0.16\\\1\7\2.45\0.16\\Mod I\\\\\\\1\19.78\\0.4\\escaleras\1\13.45\1.5\0.2\\Bancadas A.A Cubierta\3\13.5\2\0.25\\\1\0.07\1\1\|
~M|04\05HHP00103|4\20\|698.26|\pilar en fachada con figura\19\1\0.96\4.15\\\16\1\0.96\4.15\\\20\1\0.96\4.15\\\55\1\0.96\1\\p. primera\37\1\0.96\4.15\\\11\6\0.96\4.15\\\4\1\0.96\4.15\\\1\0.05\1\1\|
~M|04\NP05HHJ00110|4\21\|42|\\42\\\\|
~M|04\NP05HHJ00111|4\22\|258.98|\\258.98\\\\|
~M|04\NP05HHJ00112|4\23\|160|\MODULO F\2\80\\\|
~M|05\06LPC00001|5\1\|2842.46|\P. SOTANO\\\\\\  Talleres\3\2.4\\4.85\\  Ascensor\1\3.9\\4.85\\\2\2.4\\4.85\\   Aseo\2\8.25\\4.85\\\2\3.75\\4.85\\  Pasillo\1\47\\4.85\\  Bajo rampa\1\5.35\\3.5\\\1\5.35\\4.5\\\1\14.5\\3.5\\   Escaleras\3\10.2\\0.95\1\\1\10.7\\0.95\\P. BAJA\\\\\\  Ascensor\1\3.9\\4.05\\\2\2.4\\4.05\\\2\7.15\\4.05\\\4\2\\4.05\\   Aulas\1\47\\4.05\\\3\2.4\\4.05\\\1\15.4\\4.05\1\   Aseos\2\7.95\\4.05\\\2\3.6\\4.05\\\4\1.1\\3\\\4\1.7\\3\\   Patio Central\2\84.6\\0.25\\\1\15.5\\0.25\\    CT\1\14.85\\4.05\\\1\9.8\\4.05\\\3\8.8\\4.05\\\4\2.65\\4.054\\    Escaleras\4\10.9\\0.95\\\1\1.1\\0.95\\\2\10.7\\0.95\\\1\1.6\\0.9\\\1\12.45\\0.9\\\1\3\\0.9\\    BIES\4\1.1\\3\\\1\1.1\\4.05\\    Cuarto Bajo Esc. Vest\1\8.13\\3.5\\\1\3.5\\4.05\\    Salón de Grados\1\11.55\\4.05\\\1\3.3\\4.05\\\1\0.95\\4.05\\\1\8.15\\1.5\\    Salón de Actos\1\14.42\\4.8\\\1\2.2\\2\\\1\6.7\\5.15\\\1\2.2\\5.15\\   Remate Patios\4\78.5\\0.4\\\4\3.65\\0.4\\\\\\\\P. ALTA\\\\\\    Ascensor\1\3.9\\4.05\\\2\2.4\\4.05\\\2\7.15\\4.05\\\4\2\\4.05\\    Laboratorios\1\47\\4.05\\\10\0.75\\4.05\\\1\75.5\\0.6\\\1\12.85\\4.05\\    Aseos\2\7.95\\4.05\\\2\3.6\\4.05\\\4\1.1\\2.5\\\4\1.7\\2.5\\    CT\1\12.35\\4.05\\\2\7.95\\4.05\\\3\8.7\\4.05\\\1\5.9\\4.05\\     Escaleras\4\1.4\\0.9\\\4\12.2\\0.9\\\4\2.9\\0.9\\\1\3.8\\0.9\\\1\9.85\\0.9\\\4\8.6\\0.9\\\2\9.5\\0.9\\\1\2.05\\0.9\\\2\5.75\\4.05\\\1\2.4\\2\\\2\2.1\\0.7\\Bancadas Instalaciones\\\\\\    Contra incendios\2\1.5\\1\\\2\1\\2\|
~M|05\06DTD00001|5\2\|34.5|\Pasillo Ext A\1\57.5\\0.6\|
~M|05\06LPM00001|5\3\|406.24|\P. SOTANO\\\\\\   Ascensor\1\4.65\\4.85\\\1\3.9\\4.85\\P. BAJA\\\\\\   Ascensores\1\3.9\\4.05\\\1\2.4\\4.05\\   Salón de Actos\1\13.05\\5.05\\   Petos Talleres\3\13.35\\1.2\\\2\5.85\\1.2\\P. ALTA\\\\\\   Ascensores\1\3.9\\4.05\\\1\2.4\\4.05\\   Petos Talleres\1\13.35\\1.2\\   Cafeteria\1\8.3\\2.8\\CUBIERTA\\\\\\    Petos escalera\2\5.75\\0.7\\\1\1.7\\0.7\\\1\2.4\\0.7\\    Petos Bancadas a/C\4\12\\0.7\\\4\12\\1.3\\\8\3.1\\0.7\\    Ascensores\2\3.9\\0.7\\\2\2.4\\0.7\\\2\7.15\\0.7\\\2\2.4\\0.7\|
~M|05\06PCI00330|5\4\|1049.84|\P. BAJA\\\\\\  Escaleras aulas WR\4\12.85\\4.05\\\4\1.75\\4.05\\\4\8.4\\4.05\\\4\3.1\\4.05\\\4\1.7\\4.05\1\  Muebles\\\\\\    Biblioteca\11\5.4\\0.7\\\11\\0.1\0.7\\\11\5.5\\0.8\\\22\5.5\0.1\\\\11\0.8\0.1\\\\88\0.35\\0.7\1\\88\\0.1\0.7\\    Copisteria\1\5.4\\1\\\1\\0.1\1\\\1\5.5\\0.8\\\2\5.5\0.1\\\\1\0.8\0.1\\\\5\0.7\\1\1\\5\\0.1\1\\    Barra Cafeteria\1\9.5\\1\\\1\2.9\\1\\\7\0.65\\1\\\7\\0.1\1\\\1\2.25\\0.8\\\2\2.25\0.1\\\\1\0.8\0.1\\\\1\10.15\\0.8\1\\2\10.15\0.1\\\Aseos aulas WR\4\2.65\\4.05\\\4\2.1\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  Escaleras aulas  WR\4\12.65\\4.05\\  Aseos laboratorios\4\2.65\\4.05\\\4\2.1\\4.05\\  Aseos Intermedios WR\4\2.15\\4.05\\\4\1.8\\4.05\|
~M|05\06PCI00360|5\5\|1677.43|\P.BAJA\\\\\\BLOQUE F\\\\\\Carp.Despa.1pers.\1\82.95\\1.46\\\1\82.95\\0.93\\BLOQUE G+H\\\\\\Carp.Sala Lectura\1\131.1\\1.23\\\1\7.6\\1.6\\BLOQUE E\\\\\\Carp.Aulas\1\79.2\\1.62\\\1\3.67\\1.62\\\1\17.4\\1.53\\BLOQUE A,B,C y D\\\\\\Pasillos Aulas\4\79.2\\0.9\\P.ALTA\\\\\\BLOQUE F\\\\\\Carp.Despa.1pers.\1\82.95\\1.46\\\1\82.95\\0.93\\BLOQUE G+H\\\\\\Carp.Despa.Admi.\1\131.5\\1.23\\\1\9.8\\1.6\\BLOQUE E\\\\\\Carp.Laboratorios\1\79.2\\1.62\\\1\3.67\\1.62\\\1\17.4\\3.72\\BLOQUE A,B,C y D\\\\\\Pasillos laboratorios\4\79.2\\0.9\|
~M|05\06PCI00340|5\6\|5565.31|\P. BAJA\\\\\\Aseos despacho una persona\2\3.9\\4.05\\\1\19.05\\4.05\\Div. despachos una persona\5\3.55\\4.05\\\36\5\\4.05\\\63\0.55\\4.05\\\9\19.05\\4.05\\Delegación Alm., Admon y Secrt.\1\7.45\\4.05\\\1\2.2\\4.05\\\1\7.7\\4.05\\\1\1.3\\4.05\\Salón Actos\1\4.45\\4.05\\\1\4.93\\4.05\\P. ALTA\\\\\\Aseos despacho una persona\2\3.9\\4.05\\\1\19.05\\4.05\\Div. despachos una persona\5\3.55\\4.05\\\36\5\\4.05\\\63\0.55\\4.05\\\9\19.05\\4.05\\Despachos administración\1\127.5\\4.05\\\29\3.45\\4.05\\\3\1.2\\4.05\\\13\4.2\\4.05\\\1\12.5\\4.05\\\5\20\\4.05\\Armarios\1\0.55\\4.05\\\2\0.9\\4.05\\\3\2.97\\4.05\\\5\2.5\\4.05\\\5\0.7\\4.05\\\1\0.45\\4.05\\\4\4.2\\4.05\\\29\3.45\\4.05\\\1\2.4\\4.05\\Cocina\1\11.45\\2.8\\\1\1.35\\2.8\\A Descontar Huecos Armarios\\\\\\A3   Sala Prof.\-5\2.38\2.1\\\A4  Sala Prof.\-2\2.93\2.1\\\A5  Desp. Prof.\-4\3.98\2.1\\\A6  Desp. Prof.\-9\3.45\2.1\\\A7   Desp. Prof.\-20\3.45\2.1\\|
~M|05\06PCI00370|5\7\|323.55|\P. SOTANO\\\\\\Talleres\3\13.4\\4.55\\\2\5.9\\4.55\\\5\3.4\\4.55\\\1\2.11\\4.55\|
~M|05\06PIC00400|5\8\|153.27|\PUERTAS DOBLES\\\\\\SOTANO\\\\\\  PD1  Ent. Pasillo.\2\2.5\\4.75\\P. BAJA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\4\2.4\\4.05\\  PD2F Pasillo E\1\2.4\\4.05\\  PD1F Pasillo F\1\2.4\\4.05\\  PDE2F Huecos Escaleras\4\1.98\\2.1\\  PD2F Biblioteca Pasillo.\4\2.5\\3\\  M1F Biblioteca Vestibulo\1\4.5\\3\\  M1F Copisteria Vestibulo\1\4.5\\3\\  M2F Salón Actos\1\4.3\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\4\2.4\\4.05\\  PD2F Pasillo E\1\2.4\\4.05\\  PD1F Pasillo F\1\2.4\\4.05\\  PDE2F Huecos Escaleras\4\1.98\\2.1\\  M3F Cafeteria\1\7.02\\4.05\\  PD2F Pasillo Direccion\6\2.4\\3\\PUERTAS SIMPLES\\\\\\  P2F.  Int. Taller.\7\1.5\\4.05\\  PE2F.   Entrada Taller.\6\1.5\\4.05\\A DESCONTAR PUERTAS\\\\\\SOTANO\\\\\\  PD1  Ent. Pasillo.\-2\1.98\\2.1\\P. BAJA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\-4\1.98\\2.1\\  PD2F Pasillo E\-1\1.98\\2.1\\  PD1F Pasillo F\-1\1.98\\2.1\\  PDE2F Huecos Escaleras\-8\1.98\\2.1\\  PD2F Biblioteca Pasillo.\-4\1.98\\2.1\\  M1F Biblioteca Vestibulo\-2\1.98\\2.1\\  M1F Copisteria Vestibulo\-2\1.98\\2.1\\  M2F.   Ent. A. Magna.\-1\4.3\\2.1\\P. ALTA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\-4\1.98\\2.1\\  PD2F Pasillo E\-1\1.98\\2.1\\  PD1F Pasillo F\-1\1.98\\2.1\\  PDE2F Huecos Escaleras\-8\1.98\\2.1\\  M3F Cafeteria\-3\1.98\\2.1\\  PD2F Pasillo Direccion\-6\1.98\\2.1\\PUERTAS SIMPLES\\\\\\  P2F.  Int. Taller.\-7\1.5\\2.1\\  PE2F.   Entrada Taller.\-6\1.5\\2.1\|
~M|05\06PCI00380|5\9\|15|\P. SOTANO\\\\\\Formación de armarios en aseos\1\\\\\P. BAJA\\\\\\Formación de armarios en aseos\7\\\\\P. ALTA\\\\\\Formación de armarios en aseos\7\\\\|
~M|05\10TWW01000|5\10\|1011.44|\LUCERNARIOS\\\\\\  Techo\12\0.7\3.5\\\\5\2.95\3.5\\\  Rampa\17\5.9\3.5\\\  Techo\16\3.6\3.5\\\  Techo\1\4\3.5\\\  Tabica frontal\17\1.5\3.5\\\  Lateral\17\9.8\\\\ESCALERAS\\\\\\  B,C,D y E\4\2.2\1.65\\\\4\1.24\1.65\\\\4\3.92\1.65\\\  A\1\1.87\1.55\\\\1\1.55\1.55\\\\1\4.63\1.55\\\  F\1\3.6\2.2\\\\1\1.3\2.2\\\\1\3.5\2.2\\\  Vestíblo\1\3.2\3.32\\\\1\1.85\3.32\\\\1\3.5\3.32\\|
~M|05\06WWT00300|5\11\|14|\Salón de Actos\1\1.75\8\\|
~M|05\06WWT00200|5\12\|229.19|\SALON DE ACTOS\1\\\20.81\\\1\\\21.28\\\1\\\21.77\\\1\\\22.2\\\1\\\22.68\\\1\\\23.15\\\1\\\23.62\\\1\\\24.09\\\1\\\24.56\\\1\\\25.03\|
~M|05\06WWT00100|5\14\|309.95|\Salón de Actos\1\69.85\\\\Bancadas a/c\4\12\3.1\\\\1\91.3\\\|
~M|05\06WPP00100|5\15\|829.9|\Vestíbulo\4\1.4\28\\\Sótano\1\1.25\30\\\Centrales\4\1.6\28\\\Talleres\5\1.15\30\\\F\1\1.9\28\\\Principal\1\3.25\28\\\Cafeteria\1\1.55\34\\\Sótano Ext.\1\2\30\\\Azotea\1\0.9\30\\|
~M|05\05HHJ00200|5\16\|1383.81|\\1383.81\\\\|
~M|05\06BMA00100|5\18\|466.52|\P. SOTANO\\\\\\  Cerramiento Talleres\1\15.1\\4.75\\\3\11.5\\4.75\\\1\4.75\\4.75\1\\1\2.6\\4.75\\Zócalo 1m Patio\1\116\\1\\\1\80\\1\|
~M|05\06PIC00500|5\22\|8|\Taller soldadura\8\\\\|
~M|05\06PEH00100|5\23\|169|\\169\\\\|
~M|05\06PEH00200|5\24\|432|\\432\\\\|
~M|05\06PIC00300|5\25\|5660.7|\SOTANO\\\\\\  Ascensor\1\4.75\\4.55\\\1\3.45\\4.55\\\\\\\\  Pasillo Talleres\1\74.55\\4.55\\\1\4.22\\4.55\\\2\2.5\\4.55\\  Pasillo Escalera\1\22.95\\4.55\\\1\15.5\\4.55\\\2\2.2\\4.55\\  Talleres\10\11.65\\5.05\\\3\14.45\\5.05\\\2\7\\5.05\\   Metrología\1\14.45\\4.05\\\2\15.2\\4.05\\\1\11\\4.05\\   Puertas\-1\2.45\\4.05\\\-5\3.35\\4.05\\  C. Instalaciones\1\15.8\\4.55\\    Pilares\2\3.6\\4.05\\\4\2.2\\4.05\\  Cuarto Bajo escalera\1\13.1\\4.05\\  Almacenes Talleres\5\2.35\\4.55\\\4\13.35\\4.55\\\2\5.85\\4.55\\\8\0.75\\4.55\\\5\3.2\\4.55\\P. BAJA\\\\\\  petos fab. 1pié Talleres\3\13.5\\1.2\\\3\13.5\\2.33\\\3\13.5\\0.3\\\2\6\\1.2\\\2\6\\2.33\\\2\6\\0.3\\  Aulas\4\15.4\\4.05\\\1\15.4\\4.05\\  Conserjeria\1\7.15\\4.05\\  Cuartos instalaciones\2\3.9\\4.05\\  Salon Actos\1\14.3\\5\\\1\12.8\\5\\\2\2.27\\5\\\2\6.7\\5\\\1\3.26\\5\\  Salón de Grados\1\11.43\\4.05\\\1\3.43\\4.05\\\1\1.5\\4.05\\\2\3.48\\4.05\\\1\0.9\\4.05\\\1\10.2\\1.9\\  Copist., D.A. y Admon.\1\18.45\\4.05\\\1\8.9\\4.05\\  Escalera F\1\3.26\\2.2\\\2\1.2\\2.1\\\1\1\\2.2\\  Tradosado Puertas\\\\\\    Despacho 1P\54\1.2\\2.3\\\9\0.95\\0.95\\  Tapetas Exteriores Carp.\62\0.45\\3\\\22\0.2\\3\\  Almacen Biblioteca\1\8.8\\4.05\\\2\2.58\\4.05\\    Pilar\1\1.2\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  Laboratorios\5\12.75\\4.05\\  Cuarto instalaciones\2\3.9\\4.05\\  Salas Profesores\1\8.85\\4.05\\  Escalera\2\3.6\\4.05\\\2\0.5\\4.05\\\1\6.75\\4.05\\  Taller AT entrepanta\1\14.4\\2\\  Rack taller AT\1\14.7\\4.05\\\1\14.7\\5.5\\  Pilares\2\2\\3.3\\\2\1.6\\3.3\\  Tradosado Puertas\\\\\\    Despacho 1P\54\1.2\\2.3\\\9\0.95\\0.95\\  Tapetas Exteriores Carp.\55\0.45\\2.5\\\8\0.2\\2.5\\\14\0.2\\3\\\29\0.45\\3\\  Tapetas int. Armarios\52\2.1\\0.55\\\36\1.65\\0.55\\\22\2.1\\0.55\\\22\3.4\\0.55\\\20\2.1\\0.55\\\36\1.2\\0.55\\  Cuarto Grupo elec.\2\8.98\\4.05\\\2\4.02\\4.05\\     Pilares\1\1.2\\4.05\\\1\1.3\\4.05\\\1\1.8\\4.05\\   Frontal Cafeteria\1\11.5\\1\\PETOS DE ESCALERAS\\\\\\   Vestíbulo\4\1.2\0.25\\\\4\10\\2.4\\\4\10\0.25\\\\4\1.9\\2.4\\\4\1.9\1\\\\1\12.8\\2.4\\\3\11.5\\2.4\\\1\12.8\0.25\\\\3\11.5\0.25\\\\4\3.3\\2.4\\\4\3.3\0.8\\\\4\\1\0.95\\  Bajada a sótano\1\\0.25\1.2\\\1\10.45\\2.4\\\1\10.45\0.25\\\\1\1.45\\2.4\\\1\1.45\0.25\\\\1\11.7\\2.4\\\1\11.7\0.25\\\\1\2.5\\2.4\\\1\2.5\1.14\\\\1\\1.2\0.95\\   Centrales\4\\0.25\1.2\\\4\3.95\\2.4\\\4\3.95\0.25\\\\4\\0.25\0.95\\\4\9\\2.4\\\4\9\0.25\\\\4\1.9\\2.4\\\4\1.9\0.8\\\   Sótano Talleres\5\\0.25\1.2\\\5\10.5\\1.4\\\5\10.5\0.35\\\  Salón de Actos\1\2.35\\1.55\\\1\2.35\\2.15\\\1\2.15\0.3\\\\1\1.5\\2.15\\\1\1.2\\0.95\\\1\1.2\1.5\\\\1\0.85\0.3\\\  Bloque F\1\\0.25\1.2\\\1\10.8\\2.4\\\1\10.8\0.25\\\\1\13.3\\2.4\\\1\2.6\\2.4\\\1\13.3\\2.4\\\1\13.3\0.35\\\\1\2.6\0.8\\\\1\13.3\0.8\\\\2\\0.25\1.2\\   Principal\1\\0.25\1.2\\\1\4.36\\2.4\\\1\11.1\0.25\\\\1\\0.4\2.4\\\1\10\\2.4\\\1\10\0.25\\\\1\3.8\\2.4\\\1\3.8\0.25\\|
~M|05\06PCI00310|5\26\|6581.9|\P. BAJA\\\\\\  Aulas\29\14.5\\4.05\\\9\15.4\\4.05\\  Pasillo F\1\7.5\\4.05\\  Conserjeria\1\3.75\\4.05\\  Aseos despachos una persona\1\3.9\\4.05\\  Vestuario\1\7.85\\4.05\\  Zona despachos una persona\1\8.75\\4.05\\\18\4.8\\4.05\\\4\13.7\\4.05\\  Paso instalaciones\10\1.5\\4.05\\  Talleres\6\13\\4.05\\  Delegación Alm., Admon y Secrt.\2\7.45\\4.05\\\1\0.5\\4.05\\\2\0.6\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  Pasillo F\1\7.5\\4.05\\  Laboratorios\32\11.9\\4.05\\\17\12.8\\4.05\\  Aseos despachos una persona\1\3.9\\4.05\\  Vestuario\1\7.85\\4.05\\  Zona despachos una persona\18\4.85\\4.05\\\1\8.75\\4.05\\\4\13.7\\4.05\\  Paso instalaciones\10\1.5\\4.05\|
~M|05\06PCI00320|5\27\|7553.45|\SOTANO\\\\\\   Escalera\1\12.87\\5.05\\P. BAJA\\\\\\  Aulas\30\14.5\\4.05\\\4\15.4\\4.05\\  Despachos una persona\1\8.75\\4.05\\\4\13.7\\4.05\\\18\4.85\\4.05\\\11\0.5\\4.05\\  Conserjeria\1\3.75\\4.05\\\2\7\\4.05\\  Escalera vestibulo\1\5.5\\4.05\\\1\3.5\\4.05\\  Escalera Mod F\1\9.4\\4.05\\\1\2.2\\4.05\\  Pizarras\4\8.1\\1.55\\\30\4.35\\1.55\\  Ascen/Conserj\1\11.05\\4.05\\\2\1.5\\4.05\\  escaleras\4\15.5\\4.5\\\1\12.87\\4.5\\  Ascensor\1\0.3\\4.05\\\1\2.35\\4.05\\\1\3.42\\4.05\\\1\4.85\\4.05\\  Sala lectura\1\90\\4.05\\\2\8.85\\4.05\\\\\\\\P. ALTA\\\\\\  Pizarras\44\4.35\\1.55\\  Rack Taller AT\1\3.54\\4.05\\  Laboratorios\10\12.8\\4.05\\\32\11.9\\4.05\\\2\12.8\\4.5\\  Despachos una persona\1\8.75\\4.05\\\4\13.7\\4.05\\\18\4.85\\4.05\\  Ascensores\1\18.95\\4.05\\\2\1.43\\4.05\\\1\7\\4.05\\  Escaleras\4\15.5\\4.05\\\1\12.87\\4.05\\  Ascensor\1\0.3\\4.05\\\1\2.35\\4.05\\\1\3.42\\4.05\\\1\4.85\\4.05\|
~M|05\06PCI00350|5\28\|4040.37|\P. BAJA\\\\\\  Aulas\30\7.2\\4.05\\\60\0.75\\4.05\\\4\10.95\\4.05\\\8\0.75\\4.05\\  Talleres\3\13.4\\4.05\\\5\3.05\\4.05\\\5\2.3\\4.05\\\8\0.75\\4.05\\\1\13.5\\4.05\\\1\3.35\\4.05\\\2\5.9\\4.05\\   Metrología\2\2.35\\4.05\\  Escaleras aulas\4\7.2\\3\\\8\0.75\\3\\\4\5.3\\0.5\\  Almacen Biblioteca\1\8.8\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  Laboratorios\36\7.2\\4.05\\\72\0.75\\4.05\\  Talleres\8\7.2\\4.05\\\16\0.75\\4.05\\\1\14.7\\4.05\\\4\0.75\\4.05\\  Cuartos Instalaciones\4\3.45\\4.05\\\4\3.5\\4.05\\  Cuarto Grupo elec.\2\8.75\\4.05\\\2\2.75\\4.05\\  Fondos Escaleres Talleres\5\11.36\\1\\  Escalera Parque Nat.\1\10\\2.3\\PETOS DE ESCALERAS\\\\\\   Vestíbulo\4\10\\0.95\\\4\1.9\\0.95\\\1\12.8\\0.95\\\3\11.5\\0.95\\\4\3.3\\0.95\\\4\1\\0.95\\  Bajada a sótano\1\10.45\\0.95\\\1\1.45\\0.95\\\1\11.7\\0.95\\\1\2.5\\0.95\\   Centrales\4\3.95\\0.95\\\4\9\\0.95\\\4\1.9\\0.95\\  Sótano Talleres\5\10.5\\0.95\\  Bloque F\1\10.8\\0.95\\\1\13.3\\0.95\\\1\2.6\\0.95\\\1\13.3\\0.95\\   Principal\1\4.36\\0.95\\   Principal\1\10\\0.95\\\1\3.8\\0.95\\PLADUR DEFECTUOSO\\\\\\PLANTA SOTANO ALICATADO\-4\3.6\\\\PLANTA BAJA\\\\\\PASILLO PRAL ESCALERAS\-5\11.35\\4.05\\PLANTA ALTA\\\\\\VIDRIOS ESCALERA PRAL\-4\2.87\\1\\SALA LECTURAS\-1\19.45\\1\\\-1\5.18\\1\\PLADUR DEFECTUOSO\\\\\\PLANTA SOTANO ALICATADO\4\3.6\\\\PLANTA BAJA\\\\\\PASILLO PRAL ESCALERAS\5\11.35\\4.05\\PLANTA ALTA\\\\\\VIDRIOS ESCALERAS PAS. PRAL\4\2.87\\1\\SALA LECTURAS\1\19.45\\1\\\1\5.18\\1\|
~M|05\NP06PCI00351|5\29\|2861.51|\TALLER METROLOGÍA\\\\\\  Paredes\1\14\\4.05\\\2\14.8\\4.05\\\1\11\\4.05\\  Techo\1\214.8\\\1\  Vigas Techo\4\14\\1\\CUELGUES Y PETOS\\\\\\P.BAJA\\\\\\  Aseos intermedios\4\3.25\\0.65\\  Talleres\3\14.35\\0.8\\\2\7\\0.8\\\1\14.35\\0.8\\  Aulas\4\10.75\\0.65\\\30\7\\0.65\\  Despachos 1pers.\10\14.5\\0.95\\\10\14.5\\1.35\\  Salon Actos\1\3.2\\4.05\\P.ALTA\\\\\\  Salas Profesores\1\131.05\\4.05\\\10\5.65\0.3\\\  Aseos intermedios\8\3.25\\0.65\\  Laboratorios\72\7.2\\0.65\\  Talleres\16\7.2\\0.8\\  Despachos 1pers.\10\14.5\\0.95\\\10\14.5\\1.35\\  Taller AT\1\14.35\\0.8\\  Cafeteria\1\19.8\\3\\\1\10.2\\3\\  Cocina\1\9.1\\2.6\\\1\11.41\\2.6\\\1\8.28\\2.6\\\1\2.4\\2.6\\  Cuarto Grupo elec.\1\8.75\\4.05\\DESCUELGUES MODULO I\\\\\\   PA 1\1\17.25\\2.3\\   PA2\1\6.06\\2.3\\  CAFETERIA\\\\\\    C10\1\6.07\\2.3\\    C11\1\15.3\\2.3\\    C12\1\6.33\\2.3\\    C13\1\14\\2.3\\    C14\1\13.3\\2.3\\   PDE6\1\2.25\\2.3\\   PDE7\2\2.76\\2.3\\ PLANTA BAJA\\\\\\   C17\1\6.34\\2.3\\   C18\1\15.34\\2.3\\PLADUR DEFECTUOSO\\\\\\PLANTA BAJA\\\\\\BAJO VENTANAS DESPACHOS\-9\14.13\\0.9\\PLANTA ALTA\\\\\\BAJO VENTANAS DESPACHOS\-9\14.13\\0.9\\TRASERA AULAS\-8\29.52\\0.8\\CAFETERIA\-2\11.41\\3\\PLADUR DEFECTUOSO\\\\\\PLANTA BAJA\\\\\\BAJO VENTANAS DESPACHOS\9\14.13\\0.9\\PLANTA ALTA\\\\\\BAJO VENTANAS DESPACHOS\9\14.13\\0.9\\TRASERA AULAS\8\29.52\\0.8\\CAFETERIA\2\11.41\\3\|
~M|05\NP06PCI00352|5\30\|912.53|\DIVISION CABINAS ASEOS\\\\\\P.SOTANO\\\\\\  Aseos\1\6.37\\2.2\\\4\1.5\\2.2\\P.BAJA\\\\\\  Vestuarios\1\3.76\\2.2\\\2\1.65\\2.2\\\1\2.25\\2.2\\\2\1.55\\2.2\\  Aseos desp.\1\2.95\\2.2\\\1\2.8\\2.2\\\5\1.55\\2.2\\  Aseos aulas.\4\11.2\\2.2\\\1\6.4\\2.2\\\40\1.55\\2.2\\  Aseos intermedios\4\7.75\\2.2\\\36\1.55\\2.2\\P.Primera\\\\\\  Vestuarios\1\3.76\\2.2\\\2\1.65\\2.2\\\1\2.25\\2.2\\\2\1.55\\2.2\\  Aseos desp.\1\2.95\\2.2\\\1\2.8\\2.2\\\5\1.55\\2.2\\  Aseos aulas.\4\8.55\\2.2\\\1\6.4\\2.2\\\28\1.55\\2.2\\  Aseos interm.\4\5.8\\2.2\\\28\1.55\\2.2\|
~M|05\NP06PCI00353|5\31\|2199.22|\PILARES\\\\\\P.Baja\97\4.6\0.3\3\\P.Alta\104\4.6\0.3\3\\LUCERNARIOS\46\1.95\0.3\\\\46\1.9\0.3\\\\92\2.15\0.3\\\MUROS\\\\\\Aula magna/Salon de grados\1\25.75\0.3\11\\\1\9.25\0.3\6.9\\\1\13\0.3\11\\\1\17\0.3\11\\\1\17.5\0.3\7\\\1\21.7\0.3\4\\\1\2\0.3\11\\\1\20\0.3\11\\\1\13.5\0.3\11\\\2\8.45\0.3\9.5\\\1\7.95\0.3\9.5\\\1\1.75\0.3\9.5\\\1\1.25\0.3\9.5\\  A deducir\\\\\\  C3\-1\14\0.3\3\\  C12,C17\-2\6.35\0.3\3\\  PD3\-1\1.44\0.3\2.1\\  C14\-1\13.5\0.3\3\\  V7\-1\1.52\0.3\3\\  PDE7\-2\2.76\0.3\3\\  V5\-1\6\0.3\3\\  V14\-1\1.11\0.3\3\\Perimetrales\1\104.25\0.3\0.8\\\1\104.25\0.3\0.2\\\1\26.1\0.3\5.2\\\1\5.35\0.3\1.6\\\2\10.8\0.3\0.8\\\1\148.1\0.3\2\\\1\148.1\0.3\0.5\\\1\3.5\0.3\1\\Estanques\2\3.5\0.2\0.5\\\10\19.5\0.2\0.5\\\10\0.5\0.2\0.5\\Escalera despachos 1 persona\2\15.5\0.1\4.05\\Patios despachos 1 persona\10\3.6\0.1\9.6\\Escalera ppal\1\76.85\0.2\\\Galeria ppal\17\9\0.2\\\\1\102.2\0.2\3\\  A deducir\\\\\\  PD2\-4\2.5\0.2\3\\  V1\-9\1.8\0.2\1.8\\Vestibulo\2\2.87\0.2\3\\\2\2.25\0.2\3\\PETOS Y CUELGUES EXT.\\\\\\Alzado 2\\\\\\  P.Baja\1\152.6\0.1\1.5\\  P.Alta\1\152.6\0.1\1.5\\  P.Cubierta\1\152.6\0.1\2\\Alzado 4\\\\\\  P.Baja\2\25.9\\0.9\\  P.Alta\1\104.25\0.1\2\\\1\104.25\0.1\0.5\\  P.Cubierta\1\104.25\0.1\2\\Alzado 1\\\\\\  P.Baja\1\23.6\0.1\1.5\\\1\13.9\0.1\1.5\\  P.Alta\1\109.6\0.1\2\\\1\109.6\0.1\0.5\\  P.Cubierta\1\109.6\0.1\2\\Alzado 3\\\\\\  P.Baja\1\86\0.1\1.5\\PETOS Y CUELGUES INT.\\\\\\Pasillos\\\\\\  P.Alta\4\39\0.1\2\\\4\37.5\0.1\2\\  P.Cubierta\4\39\0.1\2\\\4\37.5\0.1\2\\Pasarelas\\\\\\  P.Alta\12\3.7\0.1\2\\\8\3.7\0.1\0.5\\  P.Cubierta\12\6.3\0.1\2\\Despachos de 1 persona\\\\\\  P.Baja\9\14.5\0.1\0.85\\  P.Primera\1\14.5\0.1\1.5\\\9\14.5\0.1\3.15\\  P.Cubierta\1\14.5\0.1\2\\\9\14.5\0.1\2.9\\REPARACION DEFECTUOSA\-1\16\\\\REPARACION DEFECTUOSA\1\16\\\|
~M|05\NP06PCI00354|5\32\|2835.98|\PILARES\\\\\\P.Baja\97\4.6\0.3\3\\P.Alta\104\4.6\0.3\3\\LUCERNARIOS\46\1.95\0.3\\\\46\1.9\0.3\\\\92\2.15\0.3\\\MUROS\\\\\\Aula magna/Salon de grados\1\25.75\0.3\11\\\1\9.25\0.3\6.9\\\1\13\0.3\11\\\1\17\0.3\11\\\1\17.5\0.3\7\\\1\21.7\0.3\4\\\1\2\0.3\11\\\1\20\0.3\11\\\1\13.5\0.3\11\\\2\8.45\0.3\9.5\\\1\7.95\0.3\9.5\\\1\1.75\0.3\9.5\\\1\1.25\0.3\9.5\\  A deducir\\\\\\  C3\-1\14\0.3\3\\  C12,C17\-2\6.35\0.3\3\\  PD3\-1\1.44\0.3\2.1\\  C14\-1\13.5\0.3\3\\  V7\-1\1.52\0.3\3\\  PDE7\-2\2.76\0.3\3\\  V5\-1\6\0.3\3\\  V14\-1\1.11\0.3\3\\Perimetrales\1\104.25\0.3\0.8\\\1\104.25\0.3\0.2\\\1\26.1\0.3\5.2\\\1\5.35\0.3\1.6\\\2\10.8\0.3\0.8\\\1\148.1\0.3\2\\\1\148.1\0.3\0.5\\\1\3.5\0.3\1\\Estanques\2\3.5\0.2\0.5\\\10\19.5\0.2\0.5\\\10\0.5\0.2\0.5\\Escalera despachos 1 persona\2\15.5\0.2\4.05\\Patios despachos 1 persona\10\3.6\0.2\9.6\\Escalera ppal\1\76.85\0.2\\\Galeria ppal\17\9\0.2\\\\1\102.2\0.2\3\\  A deducir\\\\\\  PD2\-4\2.5\0.3\3\\  V1\-9\1.8\0.3\1.8\\Vestibulo\2\2.87\0.3\3\\\2\2.25\0.3\3\\PETOS Y CUELGUES EXT.\\\\\\Alzado 2\\\\\\  P.Baja\1\152.6\0.3\1.5\\  P.Alta\1\152.6\0.3\1.5\\  P.Cubierta\1\152.6\0.3\2\\Alzado 4\\\\\\  P.Baja\2\25.9\0.3\0.9\\  P.Alta\1\104.25\0.3\2\\\1\104.25\0.3\0.5\\  P.Cubierta\1\104.25\0.3\2\\Alzado 1\\\\\\  P.Baja\1\23.6\0.3\1.5\\\1\13.9\0.3\1.5\\  P.Alta\1\109.6\0.3\2\\\1\109.6\0.3\0.5\\  P.Cubierta\1\109.6\0.3\2\\Alzado 3\\\\\\  P.Baja\1\86\0.3\1.5\\PETOS Y CUELGUES INT.\\\\\\Pasillos\\\\\\  P.Alta\4\39\0.2\2\\\4\37.5\0.2\2\\  P.Cubierta\4\39\0.2\2\\\4\37.5\0.2\2\\Pasarelas\\\\\\  P.Alta\12\3.7\0.2\2\\\8\3.7\0.2\0.5\\  P.Cubierta\12\6.3\0.2\2\\Despachos de 1 persona\\\\\\  P.Baja\9\14.5\0.2\0.85\\  P.Primera\1\14.5\0.2\1.5\\\9\14.5\0.2\3.15\\  P.Cubierta\1\14.5\0.2\2\\\9\14.5\0.2\2.9\|
~M|05\NP06PCI00355|5\33\|798.6|\P. SOTANO\\\\\\  División Talleres\6\14.5\\4.85\\P. Baja\\\\\\  División Talleres\6\15.5\\4.05\|
~M|05\06PEH00300|5\34\|917.41|\\108.15\\\\\\320.38\\\\\\104.13\\\\\\384.75\\\\|
~M|05\06PEH00400|5\35\|692.71|\\692.71\\\\|
~M|05\NP06PCI00356|5\36\|169|\\1\\\\\\168\\\\|
~M|05\NP06PCI00357|5\37\|432|\\432\\\\|
~M|05\NP06PCI00358|5\38\|25.62|\\25.62\\\\|
~M|05\NP06PCI00359|5\39\|91|\\91\\\\|
~M|05\NP06PCI00361|5\40\|21046.27|\VUELOS\\\\\\ PLANTA ALTA\\\\\\   G-H\1\236\1\\\   F\1\181\1\\\   E\1\147.17\1\\\   PATIOS A,B,C,D\4\64\1\\\ PLANTA BAJA\\\\\\   G-H\1\215\1\\\   F\1\202.93\1\\\   E\1\182.11\1\\\   PATIOS A,B,C,D\4\64\1\\\PREFABRICADOS\\\\\\ PETOS\\\\\\   BORDE FORJ. CUBIERTA (6 MLxUD)\1\692.71\2.04\1\\   BORDE FORJ. 1ºPLANTA (6 MLxUD)\1\646.25\1.43\1\\   BORDE FORJ. SANITARIO (6 MLxUD)\1\271.16\1.3\1\\ VERTICALES\\\\\\   PIEZAS IN-SITU:\1\192\4.61\3.05\\   PIEZAS PEQUEÑAS\1\432\1.77\3.05\\   PIEZAS MEDIANAS\1\168\3.59\3.05\\PLACA VIROC\\\\\\ PLANTA ALTA\\\\\\   G-H\1\236\1\\\   F\1\181\1\\\   E\1\147.17\1\\\   PATIOS A,B,C,D\4\64\1\\\ PLANTA BAJA\\\\\\   G-H\1\215\1\\\   F\1\202.93\1\\\   E\1\182.11\1\\\   PATIOS A,B,C,D\4\64\1\\\HORMIGON VISTO\\\\\\   LUCERNARIOS\46\1\1\8.94\\   PATIOS BLOQUE (F)\5\37.24\1\9.6\\   deducir\-5\29.06\1\5.4\\   SALON DE ACTOS Y CAFETERIA\1\8.33\1\10.09\\\1\13.49\1\10.09\\\1\10.47\1\10.09\\\1\2.36\1\10.09\\\1\25.82\1\10.09\\\1\9.08\1\7\\\1\17.06\1\7\\   rampa\1\16.46\1\1.2\\\1\13.05\1\7\\\1\20.24\1\10.99\\\1\2.5\1\7\\   PASILLO BIBLIOTECA (ARRIBA Y ABAJO)\0.3\143.1\1\4.35\\   PETOS PERIMETRALES (CUBIERTA)\1\361\1\2\\   PETOS PERIMETRALES (1º FORJADO)\1\361\1\1.45\\   PATIOS BLOQUE (A,B,C,D) (1º FORJADO)\4\76.65\1\2\\   PATIOS BLOQUE (A,B,C,D) (CUBIERTA)\4\79.15\1\2\\   PASILLOS PATIOS BLOQUE (A,B,C,D) (1º FORJADO)\12\6.33\1\2\\   PASILLOS PATIOS BLOQUE (A,B,C,D) (CUBIERTA)\12\6.33\1\2\\SOTANO\\\\\\   CAMARA BUFA\1\77.3\1\1\\   CAMARA BUFA\1\29.77\1\1\\   Zócalo Zinc\1\77.3\1\1\\   SOTANO\1\15.5\1\4.75\\   SOTANO (RAMPA)\1\24.18\1\4.75\\TRASDOSADO DE VIROC\\\\\\   TRASDOSADO PARQUE Baja y 1º\2\105.48\1\3.05\\   Escalera exterior\1\37.12\1\1\\   A Deducir P. Baja\-4\6.9\1\3.05\\   A Deducir P. Alta\-4\6.9\1\2.5\\   Murete Parque\2\108.8\1\0.6\\   Muretes Tachada A\3\104.25\1\0.6\\   PARQUE TECHO PLANTA ALTA\1\109.6\2.73\1\\   TECHO PLANTA ALTA BLOQUE A\1\103.95\2.17\1\\   TECHO PLANTA ALTA BLOQUE A\1\15.5\1\1\\   PARQUE TECHO PLANTA BAJA\1\109.6\2.73\1\\   TECHO PLANTA BAJA BLOQUE A\1\103.95\2.17\1\\   TECHO PLANTA BAJA BLOQUE A\1\15.5\1\1\\   BLOQUE F PLANTA BAJA\1\23.63\3.1\0.6\\   BLOQUE F Vestuarios\2\7.9\1\3.05\\ESTANQUES\\\\\\   ESTANQUE SOTANO\4\46.7\1\0.6\\   MURETES FRENESTANQUES\1\148.05\1\0.6\\EJECUTADO\1\14447.03\\\\EJECUTADO\-1\14447.03\\\\DEFECTUOSO\-1\1192.31\\\\DEFECTUOSO\1\1192.31\\\|
~M|05\NP06PCI00362|5\41\|3798.74|\FACHADA F\\\\\\  Tipo A (In situ)\24\3.48\\3.05\\  Tipo B\58\1.77\\3.05\\  Tipo C\22\3.59\\3.05\\  Prefabricado P. Baja\1\86\\1.5\\  Prefabricado P. Primera\1\86\\1.5\\  Prefabricado P. Cubierta\1\86\\2\\FACHADA E\\\\\\  Tipo A (In situ)\31\3.48\\3.05\\  Tipo B\52\1.77\\3.05\\  Tipo C\17\3.59\\3.05\\  Prefabricado P. Primera\1\86\\1.5\\  Prefabricado P. Cubierta\1\86\\2\\FACHADA I\\\\\\   Cafeteria\1\353.5\\\\\1\17\\7\\   Paso Cafeteria\\\\\\    Prefabricado P. Baja\1\13.5\\1.5\\    Prefabricado P. Primera\1\13.5\\1.5\\    Prefabricado P. Cubierta\1\13.5\\2\\FACHADA PARQUE NAT\\\\\\    Prefabricado P. Primera\1\23.6\\1.5\\    Prefabricado P. Cubierta\1\23.6\\2\\    Prefabricado P. Primera\1\109.6\\2\1\    Prefabricado P. Cubierta\1\109.6\\2\\ACCESO CAFETERIA\\\\\\    Muro Escalera\1\114.5\\\\    Escalera\1\13.2\1.8\\\    Muro S. Actos\1\13\6\\\    Muro S. Grados\1\10.5\11.1\\\    Prefabricado P. Primera\1\6.2\\1.5\1\    Prefabricado P. Cubierta\1\30\\2\|
~M|05\NP06PCI00363|5\42\|46|\\46\\\\|
~M|05\NP06PCI00364|5\43\|20|\\1\20\\\|
~M|05\NP06PCI00365|5\44\|1|\\1\\\\|
~M|05\NP06PCI00366|5\45\|1|\\1\\\\|
~M|05\NP06PCI00367|5\46\|2018.34|\P.BAJA\\\\\\  BLOQUE F\\\\\\    Carp.Despa.1pers.\1\82.95\\\\\1\82.95\\\\  BLOQUE G+H\\\\\\    Carp.Sala Lectura\1\131.1\\\\\1\7.6\\\\  BLOQUE E\\\\\\    Carp.Aulas\1\79.2\\\\\1\3.67\\\\\1\17.4\\\\  BLOQUE A,B,C y D\\\\\\    Pasillos Aulas\4\79.2\\\\P.ALTA\\\\\\  BLOQUE F\\\\\\    Carp.Despa.1pers.\1\82.95\\\\\1\82.95\\\\  BLOQUE G+H\\\\\\    Carp.Despa.Admi.\1\131.5\\\\\1\9.8\\\\  BLOQUE E\\\\\\    Carp.Laboratorios\1\79.2\\\\\1\3.67\\\\\1\17.4\\\\  BLOQUE A,B,C y D\\\\\\    Pasillos laboratorios\4\79.2\\\\TECHO VIROC\\\\\\  P. BAJA\\\\\\    Pasillo Ext\1\109\\\\\4\7.2\\\\\1\23.6\\\\   Pasarelas\4\7.2\2\\\  P. ALTA\\\\\\    Pasillo Ext\1\107\\\\\4\9.6\\\\\1\102\\\\\1\23.6\\\\   Pasarelas\4\7.2\2\\\   Cafeteria\1\12.9\\\\\1\11.9\\\|
~M|06\07IW00100|6\2\|747.24|\LUCERNARIOS\\\\\\A\5\3.5\2.95\\\\5\6.64\2.95\\\\5\3.98\0.25\\\\5\3.21\3.2\\\\5\5.65\0.6\\\\5\0.82\3.2\\\\5\0.25\5\\\B\5\0.75\2.95\\\\5\6.64\2.95\\\\5\3.98\0.25\\\\5\3.21\3.2\\\\5\5.65\0.6\\\\5\0.82\3.2\\\\5\0.25\5\\\B1\1\0.75\2.95\\\\1\6.64\2.95\\\\1\3.98\0.25\\\\1\3.21\3.2\\\\1\0.82\3.2\\\\1\0.25\5\\\C\6\0.75\2.95\\\\6\6.64\2.95\\\\6\3.98\0.25\\\\6\0.6\3.2\\\\6\0.6\3.2\\\\6\0.25\2.62\\\Cubierta\2\125.38\0.4\\\\2\2.95\0.4\\\ZONA HORIZONTAL HUNDIDA\-4\11.38\\\\ZONA HORIZONTAL HUNDIDA\4\11.38\\\|
~M|06\07HAF01000|6\4\|1392.02|\P. ALTA\\\\\\Zona aulas\4\\\144.45\1\\4\\\138.75\\Zona despachos una persona\1\\\53.22\1\\4\\\51.5\\EJECUTADO\1\233\\\\EJECUTADO\-1\233\\\|
~M|06\09ISS00520|6\5\|1084.89|\P. BAJA\\\\\\  Pasarelas\4\4.6\1.8\\\  Rampas\2\26.1\5.3\\\  Escalera Parque\1\\\34\\P. PRIMERA\\\\\\  Pasarelas\4\7.16\1.8\\\  Pasillo exterior laboratorios\1\\\551.32\\  CT\1\\\11.62\\  Cafeteria\1\\\26.51\\  Escalera Cafeteria\1\17.6\1.6\\\  Grupo\1\\\31.95\\P. CUBIERTA\\\\\\  Escalera cubierta\1\1.5\6.2\\\  Ascensores\1\\\21.75\\\1\\\8.95\|
~M|06\NP06.05|6\7\|155.1|\P. CUBIERTA\1\109.6\\\\\1\23.6\\\1\\1\21.9\\\|
~M|06\07HAW00300|6\8\|301.45|\P. BAJA\1\153.4\\\\P. ALTA\1\148.05\\\|
~M|06\09IJJ00100|6\9\|126.2|\P. BAJA\12\\\4.45\\P. ALTA\14\\\5.2\|
~M|06\07HTF00100|6\11\|192|\TERRAZA CAFETERIA\1\\\192\|
~M|06\09WWW00200|6\12\|64|\HORIZONTALES\1\64\\\|
~M|06\09WWW00300|6\13\|141|\HORIZONTALES\1\101\\\\VERTICALES\1\40\\\|
~M|06\09WWW00100|6\14\|88501.2|\SOPORTES\\\\\\\1\100067.29\\\\  A deducir crucetas\\\\\\CRUCETAS UPN 120\-369\6.8\1.95\13.4\\RIGIDIZADORES EN CRUCETAS\-738\0.65\0.06\24\\CONECTORES UPN 120\-58\1.9\\13.4\\\-30\1.1\\13.4\\\-128\0.75\\13.4\\\-2\1.6\\13.4\\\-6\1.5\\13.4\\POR REPASOS\\\\\\mod A, HEB 300, 4-20-32\3\4.85\117\1\\HEB220, 36 a 39\4\4.85\71.5\0.5\\HEB 160, 37A\1\4.85\42.6\0.5\\HEB280, 6..30\7\4.85\103\1\\IDEM, 4\1\4.15\103\1\\HEB 220, 4* , 6 a 30\8\4.15\71.5\0.5\\HEB 200, 4*, 36 a 39\5\4.15\61.3\0.5\\HEB 160, 36  a 39, 20-32, 4, 6  a 30\14\4.15\42.6\1\\mod F, HEB 300\3\4.15\117\1\\HEB 260\8\4.15\93\0.5\\HEB 240\7\4.15\83.2\0.5\\HEB 220\5\4.15\71.5\0.5\\HEB 200\43\4.15\61.3\0.4\\mod I  B Y C, HEB 280\22\4.15\103\0.65\\HEB 260\8\4.15\93\1\\HEB 240\2\4.15\83.2\1\\HEB 220\20\4.15\71.5\1\\HEB 200\24\4.15\61.3\1\\HEB 180\20\4.15\51.2\1\\HEB 160\4\4.15\42.6\1\\mod D-E,  HEB 400\4\4.15\155\0.15\\HEB 340\2\4.15\134\0.25\\HEB  320\4\4.15\127\0.25\\HEB 300\4\4.15\117\0.25\\HEB 280\14\4.15\103\0.25\\HEB 260\12\4.15\93\0.25\\HEB 240\6\4.15\83.2\0.25\\HEB 220\14\4.15\71.5\0.6\\HEB 200\20\4.15\61.3\0.4\\HEB 180\14\4.15\51.2\0.25\\HEB 160\2\4.15\42.6\1\\VIGAS\\\\\\MODULO I\\\\\\P.BAJA\\\\\\Viga HEB 240\1\4.5\\83.2\\P.PRIMERA\\\\\\Viga HEB 200\1\4.5\\61.3\|
~M|06\NPPC5|6\15\|11489.42|\Modulo A\1\1490.38\\\\Adeducir\-1\46.8\\\\Modulo B\1\1294.12\\\\Adeducir\-1\45.12\\\\Modulo C\1\1289.7\\\\Adeducir\-1\45.12\\\\Modulo D\1\1289.7\\\\Adeducir\-1\45.12\\\\Modulo E\1\1345.08\\\1\Adeducir\-1\45.12\\\\Modulo F\1\1873.87\\\1\Adeducir\-1\326\\\\Modulo G,H\1\3139.22\\\\Adeducir\-1\522.82\\\\Modulo I\1\92.41\\\\Pasillos\4\12.08\\\\Terrazas\4\\\89.65\\\4\\\86.03\\CUBIERTA DEFECTUOSA\\\\\\PERIMETROS CUBIERTA\-1\697.66\1.5\0.56\\PERIMETROS CLIMATIZACION\-1\158.56\1.5\0.56\\PERIMETROS PATIOS\-1\941.65\1.5\0.56\\CUBIERTA DEFECTUOSA\\\\\\PERIMETROS CUBIERTA\1\697.66\1.5\0.56\\PERIMETROS CLIMATIZACION\1\158.56\1.5\0.56\\PERIMETROS PATIOS\1\941.65\1.5\0.56\|
~M|06\NP06.15|6\16\|242.92|\P.ALTA\\\\\\Terrazas\4\89.65\\0.2\\\4\86.03\\0.2\\Estanques\5\19.5\3.5\0.3\|
~M|06\NP06.14|6\17\|451.76|\CAFETERIA\1\451.76\\\|
~M|06\NP06.151|6\18\|11667.24|\P. BAJA\\\\\\  HEB 180\1\4.05\\51.2\\  HEB 400\10\4.05\\155\\P. ALTA\\\\\\  HEB 240\3\4.05\\83.2\\  HEB 280\10\4.05\\103\|
~M|06\NP06.16|6\19\|17|\\1\17\\\\DEFECTUOSO\1\\\\\DEFECTUOSO\-1\\\\|
~M|06\NPPC 06.01|6\20\|244|\MURO A TALLERES\1\80\\\\CT\1\30\\\\CAMARA BUFA EXT\1\104\\\\\1\30\\\\MPERMEABILIZACION DEFECTUOSA\1\22.98\\\\IMPERMEABILIZACION DEFECTUOSA\-1\22.98\\\|
~M|06\NP06.19|6\21\|1697.86|\AULAS Y LABORATORIOS\\\\\\P.BAJA\\\\\\  Modulo F\1\181\\\\  Modulo E\1\147.17\\\\  Modulo H\1\236\\\1\  Modulos A a D\4\64\\\\P.PRIMERA\\\\\\  Modulo F\1\202.93\\\\  Modulo E\1\182.11\\\\  Modulo H\1\215\\\\  Modulos A a D\4\64\\\\  CAFETERIA\\\\\\    C10\1\4.5\\0.5\\    C11\1\13.7\\0.5\\    C12\1\5.7\\0.5\\ PLANTA BAJA\\\\\\   C17\1\5.7\\0.5\\   C18\1\13.7\\0.5\\\\\\\\DEFECTUOSO\-1\803.63\\\\DEFECTUOSO\1\803.63\\\|
~M|07\10CEE00003|7\3\|1766.96|\P. SÓTANO\\\\\\   Ascensores\2\1.7\\6.35\\\2\1.65\\6.35\\   Cuarto Baja Rampa\2\5.35\\3.25\\\1\5.35\\4.25\\\1\14.5\\3.25\\P. BAJA\\\\\\   Ascensores\2\1.7\\4.5\\\2\1.65\\4.5\\\6\1.75\\4.5\\\6\1.7\\4.5\\\1\7.15\\3.5\\   Cuarto Ascensores\1\1.15\\4.5\\\2\1.7\\4.5\\    Aseos\4\1.1\\3\\\4\1.7\\3\\    BIEs\4\1.1\\3\\\4\1.1\\3.5\\    Salón de Actos\1\13.05\\5.05\\    Patio Central\2\84.6\\0.25\\\1\15.5\\0.25\\    Cuarto Bajo Esc Vest\1\8.15\\3.5\\\1\3.5\\4.05\\    CT\8\2.6\\4.05\\\8\2.25\\4.05\\\1\2.55\\4.05\\\1\8.75\\4.05\\\1\12.45\\4.05\\\1\6.1\\4.05\\\1\9.8\\4.05\\\1\2.75\\4.05\\   Remate Patios\4\78.5\\0.4\1\\4\3.65\\0.4\\P. ALTA\\\\\\   Ascensores\2\1.7\\4.9\\\2\1.65\\4.9\\\6\1.75\\4.9\\\6\1.7\\4.9\\\1\7.15\\3.5\\   Cuarto Ascensores\1\1.15\\4.9\\\2\1.7\\4.9\\    Aseos\4\1.1\\2.5\\\4\1.7\\2.5\\    Petos Lab A\2\75.5\\0.7\\  CT\2\7.95\\4.05\\\3\5.9\\4.05\\   Ojos de Buey\10\5.5\\0.5\\CUBIERTA\\\\\\    Escalera\2\5.55\\2.5\\\2\1.2\\2.5\\    Peto escalera\2\5.75\\0.7\\\1\2.1\\0.7\\\1\1.7\\0.7\\    Ascensor\2\3.9\\0.7\\\2\2.4\\0.7\\\2\7.15\\0.7\\\2\2.4\\0.7\\    Bancadas a/c\4\12\\0.7\\\8\12\\0.25\\\8\12.5\\0.7\\\4\12\\1.3\\\8\3.1\\0.7\\\8\3.1\\0.25\\\8\2.6\\0.7\|
~M|07\10CEE00004|7\4\|122.38|\P.SOTANO\\\\\\   Rampa\1\14.5\\5.35\\P. BAJA\\\\\\    CT\4\2.6\\2.25\\P.ALTA\\\\\\   Ascensores\3\4.6\\\\\1\7.6\\\|
~M|07\10SMS00001|7\9\|607.3|\Salon Grados\1\96\\\\Rodapie\0.1\40\\\1\Salon Actos\\\\\\Laterales\2\12\\\\Planta\1.1\421\\\\Rodapie\0.1\92\\\1\Frontal Tarima\1\20\0.55\\|
~M|07\10TWW00011|7\10\|2625.71|\SÓTANO\\\\\\  Entradas. Talleres\5\3.7\\\\  Vestíbulo\1\68.93\\\\  Almacen Pasillo\1\19.64\\\\P.BAJA\\\\\\  Despachos F\8\6.7\1.1\\\\1\8.7\1.1\\\\54\2.3\0.8\\\  escalera pasll\4\42.67\\\\\1\75.3\\\\\1\10.53\\\\  escaleras bloques\4\5.88\\\\  Escalera F\1\18.5\\\\\1\7\\\\  Entrada Admon.\1\5.4\\\\  Aulas\30\2.32\\\\\18\0.96\1.05\\\  Talleres\2\19.84\\\\    A.T.\1\36.61\\\\\1\19.84\\\\  Ascensores\2\10.3\\\\\1\16.88\\\\   Salón Grados\1\4.8\\\\P.ALTA\\\\\\  Despachos F\8\6.1\1.1\\\\1\8.7\1.1\\\\54\2.3\0.8\\\  Laboratorios\32\2.32\\\\\30\0.96\\\\  esc.castill.\1\12.2\\\\  Ascensores\2\10.3\\\\\1\7.72\\\\  Rack y almacen\1\35.5\\\\Lucernarios\46\10\3.2\\\DEFECTUOSO\-4\14.95\\\\DEFECTUOSO\4\14.95\\\|
~M|07\10WWW00104|7\16\|1163.6|\LUCERNARIOS\\\\\\A\5\25.31\1\\\\5\2.54\-1\\\\5\11.76\1\\\\5\2\2.95\\\B\5\25.31\1\\\\5\2.54\-1\\\\5\11.76\1\\\\5\2\2.95\\\B1\1\25.31\1\\\\1\11.76\1\\\\1\2\2.95\\\C\6\12.71\1\\\\6\6.98\1\\\\6\2\2.95\\\Cubierta\2\125.38\0.3\\\\2\2.95\0.3\\\CT\\\\\\\2\3.1\8.93\0.9\\\2\3.1\8.93\0.1\\\1\3.1\15\0.9\\\1\3.1\15\0.1\\\1\3.1\12.37\0.89\\\1\3.1\12.37\0.11\\FACHADA TALLERES\\\\\\\1\80\\5.2\\  M5\-5\3.5\\4.5\\  M6\-1\3.5\\4.5\\  M4\1\4.72\\5.1\|
~M|07\10WWW00106|7\17\|609.77|\P.BAJA\\\\\\  GH\5\0.5\\3\\  Aulas\46\0.7\\3\\\4\0.7\\3\\  Aseos\4\3.2\\3\\  F\20\0.5\0.5\3\\  F\20\0.5\0.5\3\\  Bloque A\11\0.5\\3\\P.ALTA\\\\\\  Aseos\4\3.2\\2.5\\  Aulas\48\0.7\\2.5\\\4\0.7\\2.5\\  F\20\0.5\0.5\3\\  F\20\0.5\0.5\3\\  GH\29\0.7\\3\1\  Bloque A\11\0.5\\2.5\\PUERTAS\\\\\\  PA 1\1\17.25\\0.9\\  PA2\1\6.06\\0.9\\  P. Pasillos\12\0.4\\3\1\  P. Pasarelas\8\2\\3\\DESCUELGUES\\\\\\CAFETERIA\\\\\\  C10\1\6.07\\1.2\\  C11\1\15.3\\1.2\\  C12\1\6.33\\1.2\\  C13\1\14\\1.2\\  C14\1\13.3\\1.2\\  PDE6\1\2.25\\1.2\\  PDE7\2\2.76\\1.2\\PLANTA BAJA\\\\\\  C17\1\6.34\\1.2\1\  C18\1\15.34\\1.2\|
~M|07\10WWW00111|7\23\|231.85|\P.ALTA\1\103.45\\\\\1\15.5\\\\\1\109.6\\\\\1\3.3\\\|
~M|07\10WWW00112|7\24\|1797.9|\Patios\4\86\\\\\4\90\\\\\5\40\\\\Perímetro\1\661\\\\Cafeteria\1\150\\\\\1\38.5\\\\\1\13.4\\\\\1\7.5\\\\Grupo\1\23.5\\\|
~M|07\10WWW00113|7\25\|598.8|\P.BAJA\1\31\\\\\8\4.5\\\\\1\115\\\\P.ALTA\45\8\\\\\4\5\\\\\8\4.6\\\|
~M|07\10WWW00107|7\27\|99.32|\P.SOTANO\1\6.25\0.55\\\P.BAJA\1\4.59\0.65\\\\1\2.9\0.65\\\\1\3.3\0.65\\\\4\7.05\0.65\\\\4\3.85\0.65\\\\1\6.35\0.65\\\\8\2.45\0.65\\\P.ALTA\1\4.59\0.65\\\\1\2.9\0.65\\\\1\3.3\0.65\\\\4\8.5\0.65\\\\1\6.35\0.65\\\\8\2\0.65\\\\\\\\|
~M|07\10WWW00200|7\28\|259.77|\P.BAJA\1\3.8\\\\\1\127.4\\\\P.ALTA\1\3.8\\\\\1\124.77\\\|
~M|07\15PSS05000|7\29\|380.45|\P.ALTA\\\\\\C.T.\1\104.8\\\\INSTALACIONES\1\61\\\\Metrología\1\214.65\\\|
~M|07\NPFP080|7\31\|311.4|\Metrología\1\214.65\\\\  Ejecucón conductos en solera\1\96.75\\\\\\\\\|
~M|07\NPPCR07.13|7\32\|3556.66|\P.BAJA\\\\\\Pasillo aulas\4\77.5\\4.05\\\92\0.95\\2.1\\\1\77.5\\4.05\\\12\0.9\\2.1\\P.ALTA\\\\\\Pasillo aulas\4\77.5\\4.05\\\76\0.9\\2.1\\\1\77.5\\4.05\\\36\0.9\\2.1\|
~M|07\NPPCR07.14|7\33\|1990.26|\SOTANO\\\\\\   Aseo\2\7.95\\4.55\\\2\3.45\\4.55\\P. BAJA\\\\\\  Aseos aulas\8\15.2\\4.05\\\2\7.9\\4.05\\\10\3.4\\4.05\\  Talleres\5\15.4\\4.05\\  Aseos despachos una persona\2\3.9\\4.05\\\2\1.7\\4.05\\\1\0.5\\4.05\\  Vestuario\1\3.9\\4.05\\  Aseos Despachos 1P\1\17.2\\4.05\\\2\0.5\\4.05\\P. ALTA\\\\\\  Aseos laboratorios\2\7.9\\4.05\\\8\12.5\\4.05\\\10\3.4\\4.05\\  Aseos despachos una persona\2\1.7\\4.05\\\1\0.5\\4.05\\\2\3.9\\4.05\\  Vestuario\1\3.9\\4.05\\  Aseos Despachos 1P\1\17.2\\4.05\\\2\0.5\\4.05\|
~M|07\NP10AAL000041|7\34\|4612.07|\P.SOTANO\\\\\\  Taller Alta Tension\2\14.5\\5.2\\\2\11.65\\5.2\\  T.Mecanico\2\14.5\\5.2\\\2\11.65\\5.2\\  Máquina CNC\2\7\\5.2\\\2\11.65\\5.2\\  Ensayos Mater.\2\7\\5.2\\\2\11.65\\5.2\\  Maquin.yMotores\2\14.5\\5.2\\\2\11.65\\5.2\\\\\\\\P.ALTA\\\\\\Laboratorios\9\12.55\2\1.6\\Cafeteria\\\\\\\1\3.1\\3\\\2\11.4\\3\\\1\3.95\\3\\\2\0.6\\3\1\\\\\\\ASEOS\\\\\\P.SOTANO\\\\\\Aseos\2\7.65\\1.6\\\2\3.4\\1.6\\  Cabinas\2\6.37\\1.6\\\8\1.55\\1.6\\P.BAJA\\\\\\Vestuario\2\7.8\\1.6\\\2\3.81\\1.6\\  cabinas\2\3.75\\1.6\\\4\1.65\\1.6\\\2\2.22\\1.6\\\4\1.55\\1.6\\Aseos\2\3.86\\1.6\\\6\3.82\\1.6\\\2\4.3\\1.6\\\2\1.8\\1.6\\\2\1.7\\1.6\\  cabinas\2\2.95\\1.6\\\2\3.3\\1.6\\\12\1.55\\1.6\\\8\15.15\\1.6\\\8\3.42\\1.6\\\8\2\\1.6\\\8\2.53\\1.6\\\2\7.95\\1.6\\\2\3.42\\1.6\\\8\1.7\\1.6\\\8\0.55\\1.6\\  cabinas\8\11.2\\1.6\\\144\1.55\\1.6\\\2\6.35\\1.6\\\8\1.55\\1.6\\Aseos interm.\8\14.4\\1.6\\\8\3.15\\1.6\\  cabinas\8\7.75\\1.6\\\72\1.55\\1.6\\P.ALTA\\\\\\Vestuario\2\7.8\\1.6\\\2\3.81\\1.6\\  cabinas\2\3.75\\1.6\\\4\1.65\\1.6\\\2\2.22\\1.6\\\4\1.55\\1.6\\Aseos\2\3.86\\1.6\\\6\3.82\\1.6\\\2\4.3\\1.6\\\2\1.8\\1.6\\  cabinas\2\2.95\\1.6\\\2\3.3\\1.6\\\12\1.55\\1.6\\\8\12.5\\1.6\\\8\3.42\\1.6\\\8\2.55\\1.6\\\8\2\\1.6\\\2\7.65\\1.6\\\2\3.42\\1.6\\  cabinas\8\8.55\\1.6\\\48\1.55\\1.6\\\2\6.35\\1.6\\\8\1.55\\1.6\\Aseos interm.\8\11.85\\1.6\\\8\3.15\\1.6\\\8\2.45\\1.6\\\8\1.9\\1.6\\  cabinas\8\5.8\\1.6\\\56\1.55\\1.6\\Tapetas de Frontales de Cabinas\1\51.82\\1\\DEFECTUOSO TALLERES\-4\3.6\\\\DEFECTUOSO TALLERES\4\3.6\\\|
~M|07\NP07.22|7\35\|19497.35|\P.SOTANO\\\\\\Aseos\1\26.25\\\\P.BAJA\\\\\\Vestuarios\1\29.3\\\\Aseos Despachos\\\\\\\1\16.42\\\\\1\14.85\\\\\1\7\\\\\1\14.05\\\\Aseos Aulas\4\51.55\\\\\1\27.5\\\\Vestibulo y pasillo\1\1725\\\\Conserjeria\1\20.7\\\\Copisteria/Administr/Delg.\1\165.55\\\\Vestib. Salones\1\150\\\\Pasillos Aulas\2\215.85\\\\\2\210.35\\\\Pasillo Talleres\1\210.45\\\\\3\40.75\\\\\1\42.6\\\\Pasillos Despachos\1\387.4\\\\Biblioteca\1\800\\\\Aseos Intermedios\4\41.65\\\\\4\19.65\\\\Despachos 1 per.\9\65.55\\\\Salas Reuniones\1\30.7\\\\\4\23.15\\\\\4\22.55\\\\Aula 144 Alumnos\4\158\\\\Aula 96 Alumnos\20\102\\\\Aula Informatica\10\102\\\\Vestib.Ascen.\1\17.6\\\\cuartos\4\7.4\\\\Almacenes Talleres\2\41\\\\\2\17.85\\\\\1\41.4\\\\Soldadura\1\216\\\\Salon Grados\1\4.15\\\\Aula Magna\1\43\\\\salida ext y rampa\1\32.7\1.2\\1\\\\\\\P.PRIMERA\\\\\\Vestuarios\1\29.3\\\\Aseos\\\\\\\1\16.42\\\\\1\14.85\\\\\1\7\\\\\1\14.05\\\\Aseos aulas\4\42.65\\\\\1\26.25\\\\vestibulo\1\940\\\\despachos\1\1157\\\\pasillos aulas\5\210\\\\\4\43.65\\\\pasillo despachos\1\450\\\\\-1\19.6\\\\despachos 1 persona\9\65.55\\\\Salas Reuniones\1\30.7\\\\\4\23.15\\\\\4\22.5\\\\Laboratorios\44\84\\\\Aseos Intermedios\4\32.63\\\\\4\4.9\\\\Pasillo salida ext.\1\28.9\\\\Vestibulo escalera\1\6.75\\\\Cuarto proximo escalera\1\11.4\\\\Almacen Talleres\1\45.2\\\\Dependencias cafeteria\1\408\\\1\\1\250\\\\EJECUTADO\1\18901.98\\\\EJECUTADO\-1\18901.98\\\\DEFECTUOSO Y PULIDO\\\\\\JUNTAS SOLERIA\-1\259.77\1.2\\\PASILLO PRAL P. ALTA\-1\180.34\0.6\\\PASILLOS\-1\214.37\\0.5\\PULIDO\-1\18901.98\0.16\0.5\\DEFECTUOSO Y PULIDO\\\\\\JUNTAS SOLERIA\1\259.77\1.2\\\PASILLO PRAL P. ALTA\1\180.34\0.6\\\PASILLOS\1\214.37\\0.5\\PULIDO\1\18901.98\0.16\0.5\|
~M|07\NP07.23|7\36\|7315.75|\P.SOTANO\\\\\\  Vestibulo\1\7.75\\\\\1\1.53\\\\\1\18.3\\\\\1\4.7\\\\\1\16.45\\\\\1\4.4\\\\P.BAJA\\\\\\  Sala Lectura\1\106.06\\\\\11\7.9\\\\  Copisteria\1\43.94\\\\\2\8.22\\\\\1\16.1\\\\  Delegación alumnos\1\17.09\\\\  Administración\1\10.36\\\\  Cuarto tecnico\1\21.6\\\\  Vestibulo Salon Actos\1\14.86\\\\  Almacen Salon Actos\1\4.25\\\\\1\6.3\\\\\1\2.3\\\\\1\6.7\\\\\1\1.2\\\\\1\9.15\\\\\1\2.45\\\\\1\2\\\\\1\3\\\\\1\15.87\\\\  Galeria ppal\1\19\\\\\1\5.7\\\\\1\19.3\\\\\1\115.34\\\\\1\4.85\\\\\1\2.93\\\\\2\9.95\\\\\1\17\\\\\4\12.12\\\\\1\28.34\\\\  Aulas\30\36.6\\\\\4\40.3\\\\  Almacen talleres\3\31.09\\\\\2\16.09\\\\  Pasillos intermedios\4\15.5\\\\\4\3.6\\\\  Cuarto Tecnico\4\22.07\\\\  Cuarto electricidad\4\8.03\\\\  Conserjeria\1\13.15\\\\  Sala control\1\13.62\\\\  Zona despachos 1 pers.\\\\\\  Pasillo\1\13.9\\\\\1\3.9\\\\\1\28.6\\\\\3\51.9\\\\\1\32.84\\\\\1\15.36\\\\  Despachos\54\15.25\\\\  Sala reuniones\1\14.8\\\\\8\12.76\\\\PLANTA ALTA\\\\\\  Galeria principal\1\5.87\\\\\1\15.3\\\\\4\17.36\\\\\1\2.3\\\\\1\12.06\\\\\4\23.16\\\\\4\3.8\\\\  Cuarto electricidad\4\8.03\\\\  Sala control\1\13.62\\\\  Despachos direccion\26\10.15\\\\\4\11\\\\\1\11.52\\\\  Office\1\31.1\\\\  Sala de profesores\5\53.35\\\\  Pasillos dirección\1\150.1\\\\\5\30\\\\  Zona despachos 1 pers.\\\\\\  Pasillo\1\13.9\\\\\1\3.9\\\\\1\28.6\\\\\3\51.9\\\\\1\32.84\\\\\1\31.23\\\\  Despachos\54\15.25\\\\  Sala reuniones\1\14.8\\\\\8\12.76\\\\  Laboratorios\27\31.4\\\\  Pasillos Intermedios\4\14.66\\\\\4\12.87\\\\\8\8.55\\\\  Cuarto tecnico\4\8.03\\\\ESCALERAS\\\\\\1\1\\10\\\2\1\\10\\\3\1\\10\\\4\1\\10\\\5\1\\10.5\\\6\2\\19\\\7\2\\19\\\8\2\\19\\\9\2\\19\\\10\2\\19\\\11\1\\10.5\\\12\1\\10.5\\\13\1\\10.5\\\14\1\\10.5\\\15\1\\10.5\\\16\1\\9.6\\\17\2\\5.5\\\18\2\\20.9\\|
~M|07\NP07.25|7\37\|1011.4|\ESCALERAS\\\\\\1\1\31\1.4\\\2\1\31\1.4\\\3\1\31\1.4\\\4\1\31\1.4\\\5\1\33\1.3\\\6\1\30\1.7\\\7\1\30\1.7\\\8\1\30\1.7\\\9\1\30\1.6\\\10\1\31\1.9\\\11\1\33\1.2\\\12\1\32\1.2\\\13\1\32\1.2\\\14\1\32\1.2\\\15\1\32\1.2\\\16\1\33\3.2\\\17\1\10\1.3\\\18\1\36\1.2\\\19\1\33\2.2\\\20\1\40\1.6\\\21\1\31\1.4\\|
~M|07\NP07.26|7\38\|6373.99|\P.BAJA\\\\\\  Vestibulo\1\195\\\\\1\393\\\\\6\12.45\\\\\4\8.2\\\\  Vestib.Salones\1\150\\\\  pasillo despachos\1\340.34\\\\  pasillos aulas\5\198\\\\  Sala lectura\1\800\\\\   Escaleras\4\28\\\\P.ALTA\\\\\\  Vestibulo\1\1040\\\\  Cafeteria*\1\462.75\\\\  Escaleras\4\47\\\\  pasillo despachos\1\450\\\\  pasillo departament\1\215.4\\\\  pasillos laboratorios\5\186\\\\% COGIDAS TECHO\1\474\\\\% COGIDAS TECHO\-1\474\\\|
~M|07\NP07.38|7\39\|12816.71|\P.SOTANO\\\\\\   Aseo\1\21.8\2\\\  Motores Térmicos\1\53.8\2\\\\1\14.3\1\\\  Ensayos Materiales\1\38.7\2\\\  Maquinas CNC\1\38.7\2\\\  Taller Mecanico\1\53.8\2\\\\1\14.3\1\\\  Taller AT\2\9\2\\\\2\14\1\\\P.BAJA\\\\\\   Soldadura\1\57.5\2\\\  Galeria Principal\1\146.28\1\\\\1\22.05\3\\\  Escaleras\5\27.52\1\\\  Aulas\30\41.8\2\\\\4\49.3\2\\\  Aseos\4\35.3\2\\\\1\21.8\2\\\  Aseos despachos\1\9.9\2\\\\1\14.7\2\\\\1\14.7\2\\\  Vestuarios\1\20.88\2\\\  Aseos Intermedios\4\35.2\2\\\  Despachos 1 pers.\54\9.6\2\\\  Sala reuniones\8\16.5\2\\\\1\19.8\2\\\  Salón Grados\1\8\1\\\  Salón Actos\1\95\1\\\\4\3.6\0.4\\\\8\2\0.2\\\  Copisteria\1\33.9\2\\\  Delegación\1\18.2\2\\\  Administración\1\18.2\2\\\P.ALTA\\\\\\  Galeria Principal\5\20\1\\\\1\12.3\1\\\  Laboratorios\44\36.7\2\\\  Aseos\4\30.8\2\\\\1\21.8\2\\\  Aseos despachos\1\9.9\2\\\\1\14.7\2\\\\1\14.7\2\\\  Vestuarios\1\20.88\2\\\  Aseos Intermedios\4\29.4\2\\\  Despachos 1 pers.\54\9.6\2\\\  Sala reuniones\8\16.5\2\\\\1\19.8\2\\\  Despachos dirección\22\12.1\2\\\\2\11.1\2\\\\5\19.3\2\\\   Profesores asociados\4\39.3\2\\\\1\39.7\2\\\\1\14.8\2\\\  Director\1\45.4\2\\\   Rack\1\10.3\1\\\TABICA SIN SUJECCION\-0.5\12816.71\0.25\\\TABICA SIN SUJECCION\0.5\12816.71\0.25\\|
~M|07\NP07.81|7\40\|2794.31|\P.BAJA\\\\\\  BLOQUE F\\\\\\    Carp.Despa.1pers.\1\82.95\1.46\\\\1\82.95\0.93\\\  BLOQUE G+H\\\\\\    Carp.Sala Lectura\1\131.1\1.23\\\\1\7.6\1.6\\\  BLOQUE E\\\\\\    Carp.Aulas\1\79.2\1.62\\\\1\3.67\1.62\\\\1\17.4\1.53\\\  BLOQUE A,B,C y D\\\\\\    Pasillos Aulas\4\79.2\0.9\\\P.ALTA\\\\\\  BLOQUE F\\\\\\    Carp.Despa.1pers.\1\82.95\1.46\\\\1\82.95\0.93\\\  BLOQUE G+H\\\\\\    Carp.Despa.Admi.\1\131.5\1.23\\\\1\9.8\1.6\\\  BLOQUE E\\\\\\   Carp.Laboratorios\1\79.2\1.62\\\\1\3.67\1.62\\\\1\17.4\3.72\\\  BLOQUE A,B,C y D\\\\\\Pasillos laboratorios\4\79.2\0.9\\1\EXTERIOR\\\\\\P. BAJA\\\\\\  Parque\1\109\3\\\  Parque F\1\23\3\\1\  Pasarelas\4\4.5\1.7\\\P. ALTA\\\\\\  Parque\1\109\3\\\  Parque F\1\23\0.8\\\  Pasillo A\1\100\2.3\\\\1\12.3\1.23\\1\  Pasarelas\4\7.2\1.7\\\  Cafeteria\1\12.45\2.2\\\\1\15.6\1.5\\1\\1\1875.85\\\\EJECUTADO\-1\1875.85\\\\PLACAS SUELTAS Y ALABEADAS\-1\4\\\\PLACAS SUELTAS Y ALABEADAS\1\4\\\|
~M|07\NP07.29|7\41\|512|\Salon Grados\1\96\\\\Salon Actos\1\416\\\|
~M|07\NP07.41|7\42\|1130.18|\Ascensores\2\7\\3\\\-6\1\\2.3\\Barra Cafeteria\1\11.5\\1.2\\ASEOS\\\\\\P.SOTANO\\\\\\Aseos\2\7.65\\0.6\\\2\3.4\\0.6\\  Cabinas\2\6.37\\0.6\\\8\1.55\\0.6\\P.BAJA\\\\\\Vestuario\2\7.8\\0.6\\\2\3.81\\0.6\\  cabinas\2\3.75\\0.6\\\4\1.65\\0.6\\\2\2.22\\0.6\\\4\1.55\\0.6\\Aseos\2\3.86\\0.6\\\6\3.82\\0.6\\\2\4.3\\0.6\\\2\1.8\\0.6\\\2\1.7\\0.6\\  cabinas\2\2.95\\0.6\\\2\3.3\\0.6\\\12\1.55\\0.6\\\8\15.15\\0.6\\\8\3.42\\0.6\\\8\2\\0.6\\\8\2.53\\0.6\\\2\7.95\\0.6\\\2\3.42\\0.6\\\8\1.7\\0.6\\\8\0.55\\0.6\\  cabinas\8\11.2\\0.6\\\144\1.55\\0.6\\\2\6.35\\0.6\\\8\1.55\\0.6\\Aseos interm.\8\14.4\\0.6\\\8\3.15\\0.6\\  cabinas\8\7.75\\0.6\\\72\1.55\\0.6\\P.ALTA\\\\\\Vestuario\2\7.8\\0.6\\\2\3.81\\0.6\\  cabinas\2\3.75\\0.6\\\4\1.65\\0.6\\\2\2.22\\0.6\\\4\1.55\\0.6\\Aseos\2\3.86\\0.6\\\6\3.82\\0.6\\\2\4.3\\0.6\\\2\1.8\\0.6\\  cabinas\2\2.95\\0.6\\\2\3.3\\0.6\\\12\1.55\\0.6\\\8\12.5\\0.6\\\8\3.42\\0.6\\\8\2.55\\0.6\\\8\2\\0.6\\\2\7.65\\0.6\\\2\3.42\\0.6\\  cabinas\8\8.55\\0.6\\\48\1.55\\0.6\\\2\6.35\\0.6\\\8\1.55\\0.6\\Aseos interm.\8\11.85\\0.6\\\8\3.15\\0.6\\\8\2.45\\0.6\\\8\1.9\\0.6\\  cabinas\8\5.8\\0.6\1\\56\1.55\\0.6\|
~M|07\NP07.31|7\43\|356.4|\Salon Grados\1\92\2.7\\\Salon Actos\1\40\2.7\\|
~M|07\NP07.32|7\44\|438.56|\PETOS ESCALERAS\\\\\\\4\12.3\\\\\2\12.7\\\\\4\10.81\\\\\4\8.64\\\\\1\13.67\\\\\1\11.35\\\\\1\10.23\\\\\2\9.49\\\\\1\2.05\\\\\1\1.45\\\\\4\4.81\\\\\5\11.78\\\\\1\3.5\\\\\1\9.59\\\\P. BAJA\\\\\\Pretil escalera\1\1.55\\\\\1\12.9\\\\\1\3\\\\P. ALTA\\\\\\Pretil escaleras\4\1.55\\\\\4\12.45\\\\\4\3\\\\PETOS EN TALLERES\\\\\\\3\13.35\\\\\2\5.85\\\\\1\337.45\\\\EJECUTADO\-1\337.45\\\\DEFECTUOSO\-0.01\337.45\\\\DEFECTUOSO\0.01\337.45\\\|
~M|07\NP24.03|7\45\|192|\Terraza cafeteria\1\192\\\|
~M|07\NP07.48|7\46\|10900.78|\DESPACHOS (MOD. F)\\\\\\  DESPACHOS 1P\108\6.48\\\\  SALA REUNIONES\16\14.4\\\2\\2\20.16\\\\AULAS Y LABORATORIOS\\\\\\ PLANTA BAJA\\\\\\  BLOQUE-B\9\93.6\\\\  BLOQUE-C\9\93.6\\\\  BLOQUE-D\6\93.6\\\\\2\145.44\\\\  BLOQUE-E\6\93.6\\\\\2\145.44\\\\ PLANTA ALTA\\\\\\  BLOQUE-B/C/D/E\36\77.76\\\\  BLOQUE-A\6\73.8\\\\\1\147.6\\\\  LUCERNARIOS\-44\9\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ASEOS\\\\\\ PLANTA BAJA\\\\\\  B/C/D/E PASILLO BIBLIOTECA\4\43.2\\\\\-4\4.32\\\\     CUARTO INTERIOR\4\4.63\\\\  B/C/D/E PASILLO CENTRAL\4\41.4\\\\\-4\4.32\\\\  B/C/D/E PASILLO CENTRAL RACK\4\9.31\\\\\4\5.25\\\\  VESTUARIOS\1\19.8\\\\  VESTUARIOS\1\10.8\\\\  VESTUARIOS\1\12.96\\\\  VESTUARIOS\1\4.32\\\\  MODULO A\1\21.6\\\\PLANTA ALTA\\\\\\  B/C/D/E PASILLO BIBLIOTECA\4\36\\\\\-4\4.32\\\\     CUARTO INTERIOR\4\4.63\\\\  B/C/D/E PASILLO CENTRAL\4\34.2\\\\\-4\4.32\\\\     CUARTO INTERIOR\4\4.79\\\\  VESTUARIOS\1\19.8\\\\  VESTUARIOS\1\10.8\\\\  VESTUARIOS\1\12.96\\\\  VESTUARIOS\1\4.32\\\\  MODULO -A\1\21.6\\\\ SOTANO\\\\\\  ASEO SOTANO\1\21.6\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\RESTO DESPACHOS\\\\\\ PLANTA BAJA\\\\\\  COPISTERIA\1\80.64\\\\\1\10.08\\\\  DELEGACIÓN DE ALUMNOS\1\21.6\\\\  ADMINISTRACIÓN\1\21.6\\\\  PASILLO\1\8.66\\\\  ANEXO S. GRADOS\1\4.16\\\\  ANEXO S. ACTOS\1\51.27\\\\  CONSERJERÍA\1\26.2\\\\  SALA CONTROL\1\14.82\\\\\\\\\\ PLANTA ALTA\\\\\\  DESPACHOS P. ASOCIADOS\4\64.8\\\\\1\47.52\\\\\1\12.96\\\\  OFFICE\1\43.2\\\\  DESPACHO DIRECTOR\1\25.2\\\\  SALA REUNIONES\5\18\\\\  DESPACHOS 1P\22\7.2\\\\  DESPACHOS 1P\2\5.4\\\\  SALA CONTROL\1\14.82\\\\  ESCALERA AZOTEA\1\12.13\\\\\1\6.35\\\\\1\5.26\\\\  COCINA\1\40\\\\CT Y TRAFO\\\\\\ PLANTA BAJA\\\\\\  CENTRO TRANSFORMACIÓN\1\81.36\\\\  CUARTO ANEXO BOBLIOTECA\1\32\\\\ PLANTA ALTA\\\\\\  CUARTO INSTALACION ELECTRICA\1\32\\\\  TRAFO\1\23.49\\\\TALLERES\\\\\\  ENSAYO DE MATERIALES Y CNC\2\83.52\\\\  MAQUINA DE MOTORES TÉRMICOS\1\164.88\\\\  MECÁNICO\1\164.88\\\\  ALTA TENSIÓN\1\102.96\\\\  LUCERNARIOS\-2\9\\\\\\\\\\  SOLDADURA\1\196.56\\\\  METROLOGÍA\\\\\\  ALMACENES TALLERES\4\31\\\\\2\17.8\\\\  CUARTO INSTALACIONES\1\389.25\\\\  PASILLO SÓTANO\1\205.35\\\\  RELLANO SÓTANO\1\55.38\\\\EJECUTADO\1\10550.11\\\\EJECUTADO\-1\10550.11\\\\TECHO DEFECTUOSO\\\\\\P.BAJA\\\\\\AULAS\-1\1175.79\0.6\\\TALLERES\-1\285.37\1.2\\\DESPACHOS\-9\68\0.25\\\P.ALTA\\\\\\AULAS\-1\1282.89\0.6\\\DESPACHOS\-9\68\0.25\\\TECHO DEFECTUOSO\\\\\\P.BAJA\\\\\\AULAS\1\1175.79\0.6\\\TALLERES\1\285.37\1.2\\\DESPACHOS\9\68\0.25\\\P.ALTA\\\\\\AULAS\1\1282.89\0.6\\\DESPACHOS\9\68\0.25\\|
~M|07\NP07.35|7\47\|760.68|\Gres Cafeteria\1\100\\\\Pasillo ext Cafeteria\1\22\\\\Pasarelas entre modulos\\\\\\  P.Baja\4\8.2\\\\  P.Alta\4\12.65\\\\Pasillos Exteriores\\\\\\  P.Alta\1\109\2.6\\\\1\100.35\2.3\\1\  CT\1\12.3\0.75\\\CUBIERTA\\\\\\  Castilletes\1\21.75\\\\\1\10.09\\\|
~M|07\NP07.36|7\48\|890.89|\PASILLO EXT EVACUACION\\\\\\P.BAJA\4\15.5\\3\\  A\1\83.26\\\\  F\1\8\\3\\\5\\0.6\3\\   Pasarelas\4\4.5\0.5\4\\P.ALTA\5\12.9\\3\3\0.5\4\7.2\0.5\2\3\0.5\4\7.2\0.5\2\\\-1\0.01\\\\\10\0.5\\3\3\0.5\1\107.65\0.5\2\3\0.5\1\107.65\0.5\2\3\0.5\1\100.18\0.5\2\3\0.5\1\100.18\0.5\2\\\1\13\0.5\\\  F\1\8\\3\\\5\\0.6\3\\   Pasarelas\4\8.5\0.5\4\\DEFECTUOSO\-1\21\\\\DEFECTUOSO\1\21\\\|
~M|07\NPPC 07.01|7\49\|548.8|\LUCERNARIOS\46\10.8\\\\SALON DE ACTOS\4\13\\\\LUCERNARIO DEFECTUOSO\-6\10.8\\\\LUCERNARIO DEFECTUOSO\6\10.8\\\|
~M|07\NPPC 07.02|7\50\|530.26|\Peto Dragados\1\109.6\\2\\\1\30\\2\\Zócalo 1m Patio\1\116\\1\\\1\80\\1\\Rampa\1\28.6\0.5\3.85\|
~M|07\NPPC 07.51|7\51\|1015.17|\Pasillo y C. Instalaciones\1\103\\4.55\\\1\23.8\\4.55\\EXTERIOR\\\\\\largo\1\77.3\\3.85\\Fondo\1\85.56\\\\Rampa\1\28.6\0.5\3.85\|
~M|07\NPFP002|7\52\|87|\\1\87\\\|
~M|08\NP08.01|8\8\|506.78|\P3.  Cuarto Aseos.\16\1.04\2.1\\\P4.  Cuarto aseos Asc.\5\0.96\2.1\\\P5.   Aseos Asc.\6\0.77\2.1\\\P6.  Almacen Taller.\6\0.89\2.1\\\P7.  Despacho.\112\0.97\2.1\\\P8.   Office. Incluida Corrdera. P-13\4\1\2.1\\\P12.   A. Magna + S. Grado.\8\1.04\2.1\\\P13 Cabinas servicios.\134\0.7\1.8\\\P13 Cabinas servicios Minusvalido.\10\1\1.8\\|
~M|08\NP08.02|8\9\|114.59|\P7.- PUERTAS DESPACHOS\14\0.92\\2.1\\REVESTIDO ENRASADO\2\14.59\\3\|
~M|08\NP08.03|8\10\|113.32|\P4'.- PUERTAS ASEOS ENRASADAS\8\0.92\\2.1\\P11.- PUERTA ASEOS CORRED.\2\1\\2.1\\REVESTIDO ENRASADO A PUERTA\2\15.61\\3\|
~M|08\NP08.04|8\11\|47.38|\P7-V. DESPACHO DIRECCION\24\0.94\\2.1\|
~M|08\NP08.05|8\12\|345.07|\PE2. ENTRADA  AULAS\66\1.04\2.1\\\PE2. Laboratorios\90\1.04\2.1\\\PE2. ENTRADA  AULAS\2\1.04\2.1\\|
~M|08\NP08.06|8\13\|41.49|\PE1.   ENTRADA ASEOS JUNTO AULAS.\8\1.04\2.1\\\PE1.  ENTRADA ASEOS.\11\1.04\2.1\\|
~M|08\NP08.07|8\14\|35.33|\P1.  Copisteria\1\1.28\2.1\\\PD4.  Zona Adminit.\6\1.5\2.1\\\PD6.   Pasillo Desp. 1º\3\1.2\2.1\\\PD7.  Cafeteria\1\1.35\2.1\\\PDE3.  A. Magna.\1\1.59\2.1\\|
~M|08\NP08.08|8\15\|113.82|\SOTANO\\\\\\  P2F\7\1.04\2.1\\\P. BAJA\\\\\\  PE2F\6\1.04\2.1\\\  PD2F Biblioteca Pasillo.\4\1.98\2.1\\\  M1F Biblioteca Vestibulo\1\4.78\2.1\\\  M1F Copisteria Vestibulo\1\4.78\2.1\\\  M2F.   Ent. A. Magna.\1\4.3\2.1\\\P. ALTA\\\\\\  M3F Cafeteria\1\7.02\2.1\\\  PD2F Pasillo Direccion\6\1.98\2.1\\|
~M|08\NP08.09|8\16\|124.74|\SOTANO\\\\\\  PDE1F  Ent. Pasillo.\2\1.98\2.1\\\P. BAJA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\4\1.98\2.1\\\  PD2F Pasillo E\1\1.98\2.1\\\  PD1F Pasillo F\1\1.98\2.1\\\  PDE2F Huecos Escaleras\4\1.98\2.1\\\  PDE2F* Huecos Escaleras\4\1.98\2.1\\\P. ALTA\\\\\\  PDE1F Pasillos A,B,C y D\4\1.98\2.1\\\  PD2F Pasillo E\1\1.98\2.1\\\  PD1F Pasillo F\1\1.98\2.1\\\  PDE2F Huecos Escaleras\4\1.98\2.1\\\  PDE2F* Huecos Escaleras\4\1.98\2.1\\|
~M|08\NP08.10|8\17\|319.02|\A1     Int. Aseos Esc.\11\1.3\2.1\\\A2     Int. Aseos Asc.\4\0.97\2.1\\\A3   Sala Prof.\5\2.38\2.1\\\A4  Sala Prof.\2\2.93\2.1\\\A5  Desp. Prof.\4\3.98\2.1\\\A6  Desp. Prof.\9\3.45\2.1\\\A7   Desp. Prof.\20\3.45\2.1\\|
~M|09\11LVF00201|9\5\|2656.4|\C1\1\4.76\\2.1\\\1\3.44\\2.1\\C2\24\3.13\\3\\C3\10\6.4\\3\\C4\5\5.09\\3\\C6\1\3.6\\3\\C7\1\5.15\\3\\C8\1\3.08\\3\\C9\1\2.56\\3\\\1\3.92\\3\\C20\1\5.67\\3\\C22\1\6.35\\3\\C23\2\3.13\\3\\C25\8\5.2\\3\\C26\8\5.67\\3\\C27\8\1.35\\3\\C28\2\7.55\\3\\C29\2\1.3\\3\\C32\1\13.02\\3\\C33\1\7.4\\3\3\0.5\2\13.02\\3\3\0.5\2\13.02\\3\\C48\1\1.95\\3\\V3\4\3.1\\2.5\\V4\4\1.88\\3\\V5\1\6\\2.5\\V6\4\8.8\\3\\V7\1\1.52\\2.5\\V8\46\5.05\\2.5\\V9\40\5.05\\3\\V10\4\3.1\\2.5\\V11\4\1.88\\2.5\\V12\2\5.05\\2.5\\V13\4\1.02\\2.5\\V14\1\1.11\\2.5\\V15\4\1.02\\3\\P9\5\1.66\\2.1\\PUERTAS\\\\\\PA1\1\17.25\\2.1\\PA2\2\6.06\\2.1\\% DEFECTUOSAS- SELLADO\-0.01\2511.01\\\\% DEFECTUOSAS- SELLADO\0.01\2511.01\\\|
~M|09\11LWW00100|9\6\|391.5|\C16\18\14.5\\1.35\\C19\2\14.5\\1.35\\% DEFECTUOSAS Y SELLADO\-0.02\391.5\\\\% DEFECTUOSAS Y SELLADO\0.02\391.5\\\|
~M|09\11LWW00102|9\7\|160.01|\  PDE3\1\1.5\\2.1\\  PDE4\1\1.5\\3\\  Final Pasillos\10\1.5\\3\\  PDE5\2\2.21\\3\\  Pasarelas\8\2.21\\3\\  PDE6\1\2.25\\2.1\\  PDE7\2\2.75\\2.1\\  Lucernarios\7\0.6\\3\\  P9\5\0.74\\2.1\\  C1\1\2.1\\2.1\\% DEFECTUOSAS\-0.3\21.03\\\\% DEFECTUOSAS\0.3\21.03\\\|
~M|09\11LWW00104|9\8\|25.4|\V2\10\2.54\\\|
~M|09\NP11LWW00105|9\9\|708.89|\C2\24\0.68\\3\\C3\10\1.2\\3\\C4\5\1.93\\3\\C8\1\0.9\\3\\C7 y C9\2\1.2\\3\\\2\1.3\\3\\C20\1\1.25\\3\\\1\0.68\\3\\C22\1\0.68\\3\\C23\2\0.68\\3\\C25\8\1.25\\3\\C26\8\1.25\\3\\C28\2\1.25\\3\\C33\1\1.25\\3\\V6\8\0.98\\3\\V8\92\0.98\\2.5\\V9\80\0.98\\3\\V12\4\1\\2.5\\\\\\\\Descuento Cerraduras\1\-53.71\\\\DESCUENTO CERRADURA\1\53.71\\\\% DEFECTUOSAS Y SELLADOS\-0.02\655.18\\\\% DEFECTUOSAS Y SELLADOS\0.02\655.18\\\|
~M|09\NP11LWW00106|9\10\|1089.6|\P. BAJA\\\\\\   BLOQUE F\10\14.65\\\\   PATIOS INT.\4\39\\\\\4\37\\\\   BLOQUE A\1\74.5\\\\\1\15.2\\\\   BLOQUE I\\\\\\    Salon actos\1\6\\\\    Salón de Grados\2\1.6\\\\P. ALTA\\\\\\   BLOQUE F\10\14.65\\\\   PATIOS INT.\4\39\\\\\4\37\\\\   BLOQUE A\1\74.5\\\\\1\15.2\\\\Pendiente\1\-610\\\\PENDIENTE\1\610\\\|
~M|09\NP11LWW00107|9\11\|910.2|\P. BAJA\\\\\\   BLOQUE F\10\14.65\\\\   PATIOS INT.\4\39\\\\\4\37\\\\   BLOQUE I\\\\\\    Salon actos\1\6\\\\    Salón de Grados\2\1.6\\\\P. ALTA\\\\\\   BLOQUE F\10\14.65\\\\   PATIOS INT.\4\39\\\\\4\37\\\\Pendiente\1\-565\\\\\1\565\\\|
~M|09\NP11LWW00108|9\12\|746.3|\P. BAJA\\\\\\   BLOQUE F\1\14.65\\\\\54\2.3\\\\   BLOQUE I\\\\\\    Salon actos\1\6\\\\P. ALTA\\\\\\   BLOQUE F\1\14.65\\\\\54\2.3\\\\   Laboratorios\45\7\\\\   Aseos\4\1\\\\\4\3.15\\\\PUERTAS\\\\\\   P9\5\2.5\\\\\5\2.1\\2\\REMATE SOLERIA\\\\\\\17\4.5\\\\\6\3.5\\\\Pendiente\1\-400\\\\PENDIENTE\1\400\\\|
~M|10\11LWW00101|10\5\|317.5|\Armarios\\\\\\  A8\4\5.7\\4\\  A9\4\7\\4\\  A8.1\3\5.7\\3\\  A9.1\3\7\\3\|
~M|10\11AWW00102|10\6\|46|\L4\46\1\1\\|
~M|10\11AWW00104|10\7\|212.52|\Lucernarios\\\\\\   B5A\5\20\\\\   B6A\5\3.73\\\\   B7A\1\12.37\\\\Cafeteria\\\\\\   B19A\1\14\\\\   B20A\1\11.5\\\\   Acceso Rampa\1\21.5\\\\   Rampa Salon actos\1\18.5\\\\   Patios interiores\4\4\\\|
~M|10\11AWW00103|10\8\|245.97|\Pasamanos\\\\\\  B8B\5\11.78\\\\  B9B\1\11.78\\\\  B10B\4\10.72\\\\  B14B\1\10.94\\\\  B17B\4\10.81\\\\  B19B\1\14\\\\  B21B\1\10.23\\\\  B31B\2\4.81\\\\  B32B\2\11.69\\\\  int. Salon de Actos\1\2.5\\\\  Rampa Salon actos\1\18.5\\\|
~M|10\11AWW001031|10\9\|228.18|\  B27C\1\107.6\\\\  B28C\1\102.88\\\\  B29C\1\3.1\\\\  B30C\1\14.6\\\|
~M|10\11AWW001032|10\10\|239.82|\  B2D\8\7.19\\\\  B1A\8\4.6\\\\  Rampa Talleres\1\31.5\\\\  Coronación pantalla\1\114\\\|
~M|10\11AWW00105|10\11\|1893.28|\P.BAJA\\\\\\  Carp.Despa.1pers.\1\77.89\\\\  Bloque G-H\1\140.5\\\\  Pasillos F\1\109.8\\\\  Pasillos E\1\99.57\\\\  Pasillos Aulas\4\78.8\\\\\4\4.5\\\\\5\2.4\\\\  C34\1\15\\\\  Talleres\3\14.5\\\\\2\7\\\\  Descuelgues I\\\\\\    C1\1\7.3\\2\\\1\3.44\\2\\    C18\1\15.33\\2\\    C17\1\6.32\\2\\    V7\1\1.52\\2\1\    V5\1\7.85\\2\\P.ALTA\\\\\\  Carp.Despa.1pers.\1\77.89\\\\  Bloque G-H\1\140.5\\\\  Pasillos F\1\114\\\\  Pasillos E\1\99.57\\\\   Laboratorioa A\1\15\\\\  Pasillos Aulas\4\78.8\\\\\4\7.15\\\\\5\2.4\\\\  C33\1\15\\\\  Descuelgues I\\\\\\    M3F\1\7.8\\2\\    C10\1\6.11\\2\\    C11\1\15.45\\2\\    C12\1\9.54\\2\\    C13\1\13.76\\2\\    C14\1\20.61\\2\|
~M|10\11AWW00106|10\12\|32.4|\\6\1.8\\3\|
~M|10\NP10.13|10\13\|10.73|\PD8\1\1.7\\3\\PD9\1\1.5\\2.25\\P14\1\1\\2.25\|
~M|10\NP10.10|10\14\|126.1|\M4\1\13.05\\\\\1\9.45\\\\M4.1\1\8.7\\\\\1\6.3\\\\M5\1\30.61\\\\\1\42.28\\\\M6\1\3.57\\4.4\|
~M|10\NP10.15|10\15\|11.51|\PDE9\1\0.96\\2.4\\  Instalaciones\1\0.96\\2.4\\  Pasillos Sotano\1\0.96\\2.4\\  Ascensor\3\0.64\\2.4\|
~M|10\NP10.12|10\16\|45.6|\LAMAS\\\\\\  PDE8\7\1.7\\3\\  PDE9\1\1.7\\3\\Instalaciones\1\2\\2.4\|
~M|10\NP10.16|10\17\|17.81|\CUADROS Y BATERIAS\1\6.9\\\\\2\1.45\\\\\3\1.5\\\\CELDAS\1\3.51\\\|
~M|10\NP10.21|10\18\|194.5|\\17\3.5\\\\\6\3.8\\\1\\17\6.6\\\|
~M|11\12WWW05001|11\5\|1210.95|\CERRAMIENTOS\\\\\\  C2\24\3.8\\3\\  C3\10\7.5\\3\\  C4\5\6.97\\3\\  C6\1\3.6\\3\\  C7\1\7.63\\3\\  C8\1\4.1\\3\\  C9\1\8.88\\3\\  C20\1\7.55\\3\\  C22\1\6.98\\3\\  C23\2\3.8\\3\\  C25\8\6.4\\3\\  C26\8\6.87\\3\\  C27\8\1.35\\3\\  C28\2\8.75\\3\\  C29\2\1.3\\3\\  C33\1\8.5\\3\\  C48\1\1.95\\3\\PUERTAS\\\\\\  P9\5\2.5\\2.1\\% ROTURAS Y SELLADOS\-0.005\1205.1\\\\% ROTURAS Y SELLADOS\0.005\1205.1\\\|
~M|11\12WWW07000|11\6\|106.66|\P.SOTANO\\\\\\  Aseos\1\6.25\\0.7\\P.BAJA\\\\\\  Aseos\2\3\\0.7\\\1\2.8\\0.7\\\1\3.2\\0.7\\\1\0.7\\0.7\\\4\7.2\\0.7\\\4\3.75\\0.7\\\1\6.25\\0.7\\  Aseos Interm.\8\2.45\\0.7\\P.ALTA\\\\\\  Aseos\2\3\\0.7\\\1\2.8\\0.7\\\1\3.2\\0.7\\\1\0.7\\0.7\\\4\7.2\\0.7\\\1\6.25\\0.7\\  Aseos Interm.\8\2\\0.7\|
~M|11\12WWW07001|11\7\|61.68|\  PA1\1\17.25\\2.1\\  PA2\2\6.06\\2.1\|
~M|11\NP12WWW07002|11\8\|3771.37|\Cerramientos Vidrio\\\\\\  C1\1\4.75\\2.1\\\1\3.44\\2.1\\\1\2.25\\2.1\\  C5\1\1.26\\3\\  C17\1\6.34\\2.1\\  C18\1\15.34\\2.1\\  C24\1\4.94\\3\\  C30\4\4.34\\3\\  C31\4\1.04\\3\\  C32\1\13.02\\3\\  C34\1\13.02\\3\\  C35\4\6.97\\3\\  C36\4\1.04\\3\\  C37\1\2.15\\3\\  C38\1\78\\3\\  C39\2\1.16\\3\\  C40\4\3.77\\3\\  C41\2\77.63\\3\\  C42\1\7.36\\3\\  C43\1\21.32\\3\\  C44\1\80.23\\3\\  C45\1\1.2\\3\\  C46\1\17.22\\3\\  C49\8\37.6\\3\1\  C50\8\38.25\\3\\VENTANAS\\\\\\  L1\17\3.4\\3\\\-7\0.6\\3\\  L2\11\2.68\\3\\\11\2.52\0.5\3\\  L3\6\0.45\\3\1\\6\2.52\0.5\3\\PUERTAS\\\\\\  PDE3\1\1.5\\2.1\\  PDE4\1\1.95\\3\\  PDE8\5\2.5\\3\\  PDE2\5\2.5\\3\\  PDE5\2\2.25\\3\\  PDE1\8\2.25\\3\1\  Puertas L1*\7\0.6\\3\\Cerramientos Vidrio\\\\\\C17\0.7\6.34\\2.1\\C18\0.9\15.34\\2.1\\C24\1\4.94\\3\\\-1\1.5\\3\\C30\4\4.34\\3\\C32\1\13.02\\3\\C34\1\13.02\\3\\C35\4\6.97\\3\\C37\1\2.15\\3\\C38\1\78\\3\\C39\2\1.16\\3\\C40\4\3.77\\3\\C41\2\77.63\\3\\\-1\2.5\\3\\C42\1\7.36\\3\\C43\1\21.32\\3\\C44\1\80.23\\3\\C45\1\1.2\\3\\C46\1\17.22\\3\\C49\8\37.6\\3\\\-8\2.5\\3\\C50\8\38.25\\3\\\-8\2.5\\3\\EJECUTADO\-3095.79\\\\\%ROTURAS Y SELLADOS\-0.005\3095.79\\\\%ROTURAS Y SELLADOS\0.005\3095.79\\\|
~M|11\NP12WWW07003|11\9\|1975.87|\  V2\10\2.54\\\\  V3\4\3.1\\2.5\\  V4\4\1.88\\3\\  V5\1\6\\2.5\\  V6\4\8.8\\3\\\8\0.98\\3\\  V7\1\1.52\\2.7\\  V8\44\5.05\\2.5\\\92\0.98\\2.5\\  V9\40\5.05\\3\\\80\0.98\\3\\  V10\4\3.1\\2.5\\  V11\4\1.88\\2.5\\  V12\2\5.05\\2.5\\\4\1\\2.5\\  V13\4\1.02\\2.5\\  V14\1\1.11\\2.5\\  V15\4\1.02\\3\\PUERTAS\\\\\\  PDE6\1\2.25\\2.1\\  PDE7\2\2.76\\2.1\\% DEFECTUOSOS\-0.005\1870.91\\\\% DEFECTUOSOS\0.005\1870.91\\\|
~M|11\NP12WWW07004|11\10\|435.2|\  C16\18\14.5\\1.35\\  C19\2\14.5\\1.35\\  L4\46\1\\0.95\\% ROTURAS Y SELLADO\-0.005\435.2\\\\% ROTURAS Y SELLADO\0.005\435.2\\\|
~M|11\12WWW05000|11\11\|66|\  C21\1\22\\3\\% ROTURAS Y SELLADOS\-0.005\66\\\\% ROTURAS Y SELLADOS\0.005\66\\\|
~M|11\NP12WWW07005|11\12\|119.7|\CAFETERIA\\\\\\  C10\1\6.07\\2.1\\  C11\1\15.3\\2.1\\  C12\1\6.33\\2.1\\  C13\1\14\\2.1\\  C14\1\15.3\\2.1\\CAFETERIA\\\\\\\\\\\\  C11\1\15.3\\2.1\\\-1\4\\2.1\\  C12\1\6.33\\2.1\\\-1\1.2\\2.1\\  C13\1\14\\2.1\\\-1\1.7\\2.1\\  C14\0.5\15.3\\2.1\\EJECUTADO\-1\76.4\\\\% DEFECTUOSOS\-0.005\76.4\\\\% DEFECTUOSOS\0.005\76.4\\\|
~M|12\13IPP00001|12\1\|54655.47|\\1\54655.47\\\\EJECUTADO\1\29000\\\\DEFECTUOSO HONGOS\-1\29000\\\|
~M|12\13EEE00040|12\3\|90.71|\PD8\1\1.7\\3\\PD9\1\1.5\\2.25\\Cabinas\\\\\\P10\9\1.21\\2.1\\P14\1\1\\2.25\\PDE9\1\0.96\\2.4\\Instalaciones\1\0.96\\2.4\\Pasillos Sotano\1\0.96\\2.4\\Ascensor\2\0.96\\2.4\\LAMAS\\\\\\  PDE8\7\1.7\\3\\  PDE9\1\1.7\\3\\Instalaciones\1\2\\2.4\|
~M|12\NP12.03|12\4\|2667.5|\PARAMENTOS VERTICALES\\\\\\IDEM 07.19\1\2667.5\\\|
~M|Subcapt13.3\O8CAV00040|13\3\11\|0|\circuito 1\1\10\\\\circuito 3\1\15\\\\circuito 5\1\40\\\\circuito 6\1\115\\\\circuito 7\1\105\\\|
~M|MODULO A\NP1.10MODUL|14\1\1\1\|8|\\0.9\8\\\\\0.1\8\\\\DEFECTUOSO\-0.05\8\\\\DEFECTUOSO\0.05\8\\\|
~M|MODULO A\NP1.11MODUL|14\1\1\2\|2|\\0.9\2\\\\\0.1\2\\\\DEFECTUOSO\-0.05\2\\\\DEFECTUOSO\0.05\2\\\|
~M|MODULO A\NP1.12MODUL|14\1\1\3\|2|\\2\\\\|
~M|MODULO A\NP1.13MODUL|14\1\1\4\|2|\\2\\\\|
~M|MODULO A\NP1.14MODUL|14\1\1\5\|2|\\2\\\\|
~M|MODULO A\NP1.15MODUL|14\1\1\6\|8|\\8\\\\|
~M|MODULO B\NP1.16MODUL|14\1\2\1\|27|\\0.9\27\\\\\0.1\27\\\\DEFECTUOSO\-0.05\27\\\\DEFECTUOSO\0.05\27\\\|
~M|MODULO B\NP1.17MODUL|14\1\2\2\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO B\NP1.18MODUL|14\1\2\3\|3|\\0.9\3\\\\\0.1\3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO B\NP1.19MODUL|14\1\2\4\|14|\\14\\\\|
~M|MODULO B\NP1.20MODUL|14\1\2\5\|9|\\9\\\\|
~M|MODULO B\NP1.21MODUL|14\1\2\6\|27|\\27\\\\|
~M|MODULO C\NP1.22MODC P|14\1\3\1\|27|\\0.9\27\\\\\0.1\27\\\\DEFECTUOSO\-0.05\27\\\\DEFECTUOSO\0.05\27\\\|
~M|MODULO C\NP1.23MODC P|14\1\3\2\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO C\NP1.24MODC P|14\1\3\3\|3|\\1\2.7\\\\\1\0.3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO C\NP1.25MODC P|14\1\3\4\|14|\\14\\\\|
~M|MODULO C\NP1.26MODC P|14\1\3\5\|9|\\9\\\\|
~M|MODULO C\NP1.27MODC P|14\1\3\6\|27|\\27\\\\|
~M|MODULO D\NP1.16MODUL|14\1\4\1\|25|\\0.9\25\\\\\0.1\25\\\\DEFECTUOSO\-0.05\25\\\\DEFECTUOSO\0.05\25\\\|
~M|MODULO D\NP1.27MODD P|14\1\4\2\|4|\\0.9\4\\\\\0.1\4\\\\DEFECTUOSO\-0.05\4\\\\DEFECTUOSO\0.05\4\\\|
~M|MODULO D\NP1.271MODD|14\1\4\3\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO D\NP1.272MODD|14\1\4\4\|3|\\0.9\3\\\\\0.1\3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO D\NP1.28MODD P|14\1\4\5\|15|\\15\\\\|
~M|MODULO D\NP1.29MODD P|14\1\4\6\|9|\\9\\\\|
~M|MODULO D\NP1.30MODD P|14\1\4\7\|1|\\1\\\\|
~M|MODULO D\NP1.31MODD P|14\1\4\8\|29|\\29\\\\|
~M|MODULO E\NP1.32MODE P|14\1\5\1\|27|\\0.9\27\\\\\0.1\27\\\\DEFECTUOSO\-0.05\27\\\\DEFECTUOSO\0.05\27\\\|
~M|MODULO E\NP1.33MODE P|14\1\5\2\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO E\NP1.34MODE P|14\1\5\3\|3|\\0.9\3\\\\\0.1\3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO E\NP1.35MODE P|14\1\5\4\|11|\\11\\\\|
~M|MODULO E\NP1.36MODE P|14\1\5\5\|8|\\8\\\\|
~M|MODULO E\NP1.37MODE P|14\1\5\6\|1|\\1\\\\|
~M|MODULO E\NP1.38MODE P|14\1\5\7\|27|\\27\\\\|
~M|MODULO F\NP1.39MODF P|14\1\6\1\|26|\\0.9\26\\\\\0.1\26\\\\DEFECTUOSO\-0.05\26\\\\DEFECTUOSO\0.05\26\\\|
~M|MODULO F\NP1.40MODF P|14\1\6\2\|108|\\0.1\108\\\\\0.9\108\\\\DEFECTUOSO\-0.05\108\\\\DEFECTUOSO\0.05\108\\\|
~M|MODULO F\NP1.41MODF P|14\1\6\3\|3|\\0.1\3\\\\\0.9\3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO F\NP1.42MODF P|14\1\6\4\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO F\NP1.43MODF P|14\1\6\5\|4|\\4\\\\|
~M|MODULO F\NP1.44MODF P|14\1\6\6\|48|\\48\\\\|
~M|MODULO F\NP1.45MODF P|14\1\6\7\|7|\\7\\\\|
~M|MODULO F\1.46MODULOF P|14\1\6\8\|64|\\64\\\\|
~M|MODULO F\NP1.47MODF P|14\1\6\9\|126|\\126\\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.48MODGYH|14\1\7\1\|4|\\0.9\4\\\\\0.1\4\\\\DEFECTUOSO\-0.05\4\\\\DEFECTUOSO\0.05\4\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.49MODGYH|14\1\7\2\|7|\\0.9\7\\\\\0.1\7\\\\DEFECTUOSO\-0.05\7\\\\DEFECTUOSO\0.05\7\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.50MODGYH|14\1\7\3\|10|\\1\9\\\\\1\1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\10\\\\DEFECTUOSO\0.05\10\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.51MODGYH|14\1\7\4\|24|\\0.9\24\\\\\0.1\24\\\\DEFECTUOSO\-0.05\24\\\\DEFECTUOSO\0.05\24\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.52MODGYH|14\1\7\5\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.53MODGYH|14\1\7\6\|3|\\0.9\3\\\\\0.1\3\\\\DEFECTUOSO\-0.05\3\\\\DEFECTUOSO\0.05\3\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.54MODGYH|14\1\7\7\|2|\\0.9\2\\\\\0.1\2\\\\DEFECTUOSO\-0.05\2\\\\DEFECTUOSO\0.05\2\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.55MODGYH|14\1\7\8\|1|\\1\0.9\\\\\1\0.1\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.56MODGYH|14\1\7\9\|6|\\6\\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.57MODGYH|14\1\7\10\|18|\\18\\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.58MODGYH|14\1\7\11\|5|\\5\\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.59MODGYH|14\1\7\12\|17|\\17\\\\|
~M|MODULO G y H\NP1.60MODGYH|14\1\7\13\|49|\\49\\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.62CAFETE|14\1\8\1\|2|\\0.9\2\\\\\0.1\2\\\\DEFECTUOSO\-0.05\2\\\\DEFECTUOSO\0.05\2\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.63CAFETE|14\1\8\2\|2|\\0.9\2\\\\\0.1\2\\\\DEFECTUOSO\-0.05\2\\\\DEFECTUOSO\0.05\2\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.64CAFETE|14\1\8\3\|3|\\1\3\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.65CAFETE|14\1\8\4\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\\DEFECTUOSO\-0.05\1\\\\DEFECTUOSO\0.05\1\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.66CAFETE|14\1\8\5\|4|\\4\\\\|
~M|CAFETERÍA\NP1.67CAFETE|14\1\8\6\|65|\\1\58.5\\\\\1\6.5\\\|
~M|CAPITULO 2\NP2.11 PCC|14\2\1\|3|\\3\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.54 PCC|14\3\1\|10.47|\\1\10.47\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.55 PCC|14\3\2\|17.25|\\1\17.25\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.56 PCC|14\3\3\|5.98|\\1\5.98\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.57 PCC|14\3\4\|1.15|\\1\1.15\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.58 PCC|14\3\5\|16.1|\\1\16.1\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.11 PCC|14\3\6\|40.83|\\40.83\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.12 PCC|14\3\7\|148.58|\\148.58\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.13 PCC|14\3\8\|40.83|\\40.83\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.14 PCC|14\3\9\|33.93|\\33.93\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.15 PCC|14\3\10\|114.66|\\114.66\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.16 PCC|14\3\11\|87.98|\\87.98\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.17 PCC|14\3\12\|170.55|\\170.55\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.18 PCC|14\3\13\|87.98|\\87.98\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.19 PCC|14\3\14\|131.91|\\131.91\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.20 PCC|14\3\15\|147.89|\\147.89\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.21 PCC|14\3\16\|90.85|\\90.85\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.22 PCC|14\3\17\|87.98|\\87.98\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.23 PCC|14\3\18\|170.55|\\170.55\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.24 PCC|14\3\19\|87.98|\\87.98\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.25 PCC|14\3\20\|131.91|\\131.91\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.26 PCC|14\3\21\|147.89|\\147.89\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.27 PCC|14\3\22\|90.85|\\90.85\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.28 PCC|14\3\23\|101.09|\\101.09\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.29 PCC|14\3\24\|168.48|\\168.48\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.30 PCC|14\3\25\|101.09|\\101.09\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.31 PCC|14\3\26\|124.55|\\124.55\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.32 PCC|14\3\27\|145.94|\\145.94\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.33 PCC|14\3\28\|81.19|\\81.19\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.34 PCC|14\3\29\|89.47|\\89.47\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.35 PCC|14\3\30\|164.22|\\164.22\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.36 PCC|14\3\31\|89.47|\\89.47\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.37 PCC|14\3\32\|128.8|\\128.8\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.38 PCC|14\3\33\|144.79|\\144.79\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.39 PCC|14\3\34\|90.85|\\90.85\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.40 PCC|14\3\35\|329.82|\\329.82\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.41 PCC|14\3\36\|461.15|\\461.15\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.42 PCC|14\3\37\|215.05|\\215.05\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.43 PCC|14\3\38\|277.15|\\277.15\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.44 PCC|14\3\39\|202.4|\\202.4\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.45 PCC|14\3\40\|54.05|\\54.05\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.46 PCC|14\3\41\|161|\\161\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.47 PCC|14\3\42\|102.58|\\102.58\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.48 PCC|14\3\43\|263.01|\\263.01\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.49 PCC|14\3\44\|139.04|\\139.04\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.50 PCC|14\3\45\|121.56|\\121.56\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.51 PCC|14\3\46\|181.82|\\181.82\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.52 PCC|14\3\47\|25.79|\\25.79\\\\|
~M|CAPITULO 3\NP3.53 PCC|14\3\48\|41.4|\\41.4\\\\|
~M|CAPITULO 4\NP4.1 PCC|14\4\1\|5852.25|\1\1\75\\\\1\1\5777.25\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.11 PCC|14\5\1\|150|\\1\150\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.12 PCC|14\5\2\|84|\\1\32\\\\\1\40\\\\\1\12\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.13 PCC|14\5\3\|208|\\1\168\\\\\1\40\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.14 PCC|14\5\4\|22|\\22\\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.15 PCC|14\5\5\|84|\\1\84\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.16 PCC|14\5\6\|72|\\1\72\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.17 PCC|14\5\7\|108|\\108\\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.18 PCC|14\5\8\|26|\\26\\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.19 PCC|14\5\9\|36|\\36\\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.20 PCC|14\5\10\|215|\\1\110\\\\\1\60\\\\\1\45\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.21 PCC|14\5\11\|36|\\1\36\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.22 PCC|14\5\12\|14|\\1\14\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.23 PCC|14\5\13\|7|\\1\7\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.24 PCC|14\5\14\|2|\\1\2\\\|
~M|CAPITULO 5\NP5.25 PCC|14\5\15\|1|\\1\1\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.10 PCC|14\6\1\|116|\\2\\\\\\68\\\\\\34.4\\\\\\11.6\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.20 PCC|14\6\2\|8|\\5\\\\\\2.2\\\\\\0.8\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.30 PCC|14\6\3\|124|\\90\\\\\\21\\\\\\13\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.40 PCC|14\6\4\|2|\\1.9\\\\\\0.1\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.50 PCC|14\6\5\|8|\\7.6\\\\\\0.4\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.60 PCC|14\6\6\|2|\\1.9\\\\\\0.1\\\\|
~M|CAPITULO 6\NP6.70 PCC|14\6\7\|170|\\140\\\\\\10\\\\\\20\\\\|
~M|CAPITULO 7\NP7.10 PCC|14\7\1\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|CAPITULO 7\NP7.20 PCC|14\7\2\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|CAPITULO 7\NP7.30 PCC|14\7\3\|695.75|\\1\70.75\\\\\1\625\\\|
~M|CAPITULO 7\NP7.40 PCC|14\7\4\|12|\\12\\\\|
~M|CAPITULO 7\NP7.50 PCC|14\7\5\|22|\\22\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.90 PCC|14\8\1\|164|\\1\164\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.91 PCC|14\8\2\|6|\\1\6\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.10 PCC|14\8\3\|8|\\7.6\\\\\\0.4\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.20 PCC|14\8\4\|8|\\7.6\\\\\\0.4\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.30 PCC|14\8\5\|4|\\3.8\\\\\\0.2\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.40 PCC|14\8\6\|8|\\7.6\\\\\\0.4\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.50 PCC|14\8\7\|75|\\67.5\\\\\\7.5\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.60 PCC|14\8\8\|110|\\99\\\\\\11\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.70 PCC|14\8\9\|195|\\170\\\\\\25\\\\|
~M|CAPITULO 8\NP10.80 PCC|14\8\10\|170|\\153\\\\\\17\\\\|
~M|CAPITULO 9\NP11.01|14\9\1\|7|\RACK\7\\\\|
~M|CAPITULO 9\NP11.02|14\9\2\|1|\Sala Control\1\\\\|
~M|CAPITULO 9\NP11.03|14\9\3\|8|\RACK\7\\\\\CONTROL\1\\\\|
~M|Subcapt14.1\NPPCE14.1.01|15\1\1\1\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.1\NPPCE14.1.02|15\1\1\2\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EDS00100|15\1\2\1\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00100|15\1\2\2\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00125|15\1\2\3\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00150|15\1\2\4\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00165|15\1\2\5\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00170|15\1\2\6\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00180|15\1\2\7\|1|\\0.85\\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00195|15\1\2\8\|1|\\0.85\\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00200|15\1\2\9\|1|\\0.85\\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00210|15\1\2\10\|1|\\0.85\\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00225|15\1\2\12\|1|\\0.85\\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00230|15\1\2\13\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00245|15\1\2\14\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00250|15\1\2\15\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00265|15\1\2\16\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00270|15\1\2\17\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00285|15\1\2\18\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00290|15\1\2\19\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00310|15\1\2\23\|1|\\\\\\\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00315|15\1\2\24\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00320|15\1\2\25\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\NP08EWC00326|15\1\2\27\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00330|15\1\2\28\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00335|15\1\2\29\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00340|15\1\2\30\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00345|15\1\2\31\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00350|15\1\2\32\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00355|15\1\2\33\|20|\\1\17\\\\\3\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00360|15\1\2\34\|10|\\1\8.5\\\\\1.5\\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00365|15\1\2\35\|4|\\1\3.4\\\\\1\0.6\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00370|15\1\2\36\|8|\\1\6.8\\\\\1\1.2\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00375|15\1\2\37\|2|\\1\1.7\\\\\1\0.3\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00380|15\1\2\38\|17|\\1\14.45\\\\\1\2.55\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00384|15\1\2\39\|16|\\1\13.6\\\\\1\2.4\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00390|15\1\2\40\|9|\\1\7.65\\\\\1\1.35\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00395|15\1\2\41\|2|\\1\1.7\\\\\1\0.3\\\|
~M|Subcapt14.2\08EWC00397|15\1\2\42\|1|\\1\0.85\\\\\0.15\\\\|
~M|Subcapt14.2\NPPCE14.2.01|15\1\2\44\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\NPPCE14.2.02|15\1\2\45\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.2\NPPCE14.2.03|15\1\2\46\|1|\\1\0.85\\\\\1\0.15\\\|
~M|Subcapt14.3\08ECC00405|15\1\3\11\|665.9|\\1\665.9\\\\DEFECTUOSO\-0.05\665.9\\\\\0.05\665.9\\\|
~M|Subcapt14.3\08ECC00410|15\1\3\12\|5296.06|\\1\5296.06\\\\DEFECTUOSO\-0.05\5296.06\\\\DEFECTUOSO\0.05\5296.06\\\|
~M|Subcapt14.3\08ECC00415|15\1\3\13\|161.19|\\1\161.19\\\\DEFECTUOSO\-0.05\161.19\\\\DEFECTUOSO\0.05\161.19\\\|
~M|Subcapt14.3\08ECC00420|15\1\3\14\|202.6|\\1\202.6\\\\DEFECTUOSO\-0.05\202.6\\\\DEFECTUOSO\0.05\202.6\\\|
~M|Subcapt14.3\08ECC00455|15\1\3\19\|1745.77|\\0.75\1745.77\\\\\0.25\1745.77\\\|
~M|Subcapt14.3\NPPCE14.3.01|15\1\3\20\|209.7|\1\0.98\57.6\2\\\\0.02\57.6\2\\\21\0.98\94.5\\\\\0.02\94.5\\\|
~M|Subcapt14.3\NPPCE14.3.02|15\1\3\21\|1218.48|\\0.98\1218.48\\\\\0.02\1218.48\\\|
~M|Subcapt14.3\NPPCE14.3.03|15\1\3\22\|1533.3|\\0.98\1533.3\\\\\0.02\1533.3\\\|
~M|Subcapt14.4\08ECC00102|15\1\4\8\|20835|\\1\17709.75\\\\\1\3125.25\\\|
~M|Subcapt14.4\08ECC00103|15\1\4\9\|30250|\\1\25712.5\\\\\1\4537.5\\\|
~M|Subcapt14.4\08ECC00104|15\1\4\10\|3780|\\1\3213\\\\\1\567\\\|
~M|Subcapt14.4\08ECC00109|15\1\4\11\|5656|\\1\4807.6\\\\\1\848.4\\\|
~M|Subcapt14.4\08ECC00110|15\1\4\12\|2915|\\1\2477.75\\\\\1\437.25\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00500|15\1\5\1\|905|\\0.85\905\\\\\0.15\905\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00515|15\1\5\2\|350|\\0.85\350\\\\\0.15\350\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00525|15\1\5\3\|1200|\\0.85\1200\\\\\0.15\1200\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00535|15\1\5\4\|455.63|\\0.85\455.63\\\\\0.15\455.63\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00545|15\1\5\5\|335|\\0.85\335\\\\\0.15\335\\\|
~M|Subcapt14.5\08ECB00560|15\1\5\6\|650|\\0.85\650\\\\\0.15\650\\\|
~M|Subcapt14.5\NPPCE14.5.1|15\1\5\7\|1320|\\1\1122\\\\\1\198\\\|
~M|Subcapt14.6\08ELW00001|15\1\6\17\|942|\EMERGENCIAS 160 LUX\\\\\\ P.SÓTANO\\\\\\   Aljibe y Grupos\2\\\\\   Almacen Bajo éscalera\1\\\\\ P. BAJA\\\\\\   Anexos salón Actos\4\\\\\   Almacen Bajo éscalera\2\\\\\   Delegación pas y anex\6\\\\\ P.PRIMERA\\\\\\   Director\4\\\\\   Profesores Asociados\16\\\\\   Despachos\24\\\\\\10\\\\\   Pasillo GH\22\\\\\ ASEOS\\\\\\  Tipo 1\4\4\\\\  Tipo 2\3\3\\\\  Tipo 3\4\5\\\\  Tipo 4\2\7\\\\  Tipo 5\4\5\\\1\  Tipo 6\4\4\\\\EMERGENCIAS 300 LUX\\\\\\ P.SÓTANO\\\\\\  Cuarto instalaciones\8\\\\\  Rellano\5\\\\\  Pasillo\11\\\\\  Taller Metrología\7\\\\\  Taller AT\7\\\\\  Taller Mecánico\7\\\\\  Taller Máquinas CNC\5\\\\\  Taller Ensayos Mat.\5\\\\\  Taller Motores Term.\7\\\\\ P. BAJA\\\\\\  Salón actos\15\\\\\  Salón Grados\4\\\\\  Entrada\1\\\\\  Conserjeria\1\\\\\  Rack\2\\\\\  Copisteria\2\\\\\  Delegación\1\\\\\  Sala Control\1\\\\\  Biblioteca\18\\\\\  Anexo Biblioteca\2\\\\\  CT\3\\\\\  Pasillos F\32\\\\\  Pasillos B,C,D y E\14\4\\\\  Pasillos A\12\\\\\  Talleres\22\\\\\ P.PRIMERA\\\\\\  Cafetería\17\\\\\  Sala Control\2\\\\\  Pasillos F\33\\\\\  Pasillos B,C,D y E\14\4\\\\  Pasillos A\12\\\\\  Anexo Grupo Elec\6\\\\\  Escalera Azotea\3\\\\\  Talleres\2\\\\\ AULAS\\\\\\  Tipo 1\20\3\\\\  Tipo 3\10\3\\\\  Tipo 4\4\4\\\\ LABORATORIOS\\\\\\  Tipo 1\17\3\\\\  Tipo 3\16\3\\\\  Tipo 4\9\3\\\\  Tipo 5\2\3\\\\ DESPACHOS F\\\\\\  Tipo 1\8\14\\\\  Tipo 3\2\7\\\1\  Tipo 4\9\3\\\\EJECUTADO\1\765\\\\EJECUTADO\-1\765\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00015|15\1\6\18\|87|\\87\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00016|15\1\6\19\|20|\P. BAJA\\\\\\  Talleres\2\6\\\\\2\4\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00017|15\1\6\20\|5|\  Taller AT\1\5\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00018|15\1\6\21\|1937|\SOTANO\\\\\\  Instalaciones\30\\\\\  Talleres\4\5\\\\\2\2\\\\  Pasillos\34\\\\1\ PLANTA BAJA\\\\\\  Copisteria\9\\\\\  Delegación\11\\\\\  anexos\3\\\\\  Conserjería\6\\\\\  Rack\4\\\\\  CT\9\\\\\   Anexo\3\\\\1\   Anexo Grados\6\\\\\  Talleres\3\5\\\\\2\2\\\1\PLANTA PRIMERA\\\\\\   Rack AT\1\6\\\\   Sala Control\4\\\\\   Director\12\\\\\   Asociados\5\10\\\\   Despachos GH\24\2\\\\\5\4\\\\   Grupo\6\\\\\  Talleres\1\5\\\\ AULAS\\\\\\  Tipo 1\20\18\\\\  Tipo 3\10\18\\\\  Tipo 4\4\24\\\\ LABORATORIOS\\\\\\  Tipo 1\17\16\\\\  Tipo 2\16\16\\\\  Tipo 4\9\16\\\\  Tipo 5\2\16\\\\ DESPACHOS F\\\\\\  Tipo 1\8\32\\\\  Tipo 2\2\16\\\\\1\1873\\\\\-1\1873\\\\DEFECTUOSO\-1\27\\\\DEFECTUOSO\1\27\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00019|15\1\6\22\|381|\ASEOS\\\\\\  Tipo 1\4\11\\\\  Tipo 2\3\7\\\\  Tipo 3\4\11\\\\  Tipo 4\2\14\\\\  Tipo 5\4\10\\\1\  Tipo 6\4\8\\\\Talleres\2\6\\\\CAFETERIA\73\\\\\SALÓN ACTOS\70\\\\\SALÓN DE GRADOS\17\\\\\EJECUTADO\209\\\\\EJECUTADO\-209\\\\\DEFECTUOSO\-9\\\\\DEFECTUOSO\9\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00020|15\1\6\23\|83|\\83\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00021|15\1\6\24\|9|\\9\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00022|15\1\6\25\|41|\Salón Grados\10\3\\\\\2\2\\\\\1\7\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00023|15\1\6\26\|1002|\EMERGENCIAS 160 LUX\\\\\\ P.SÓTANO\\\\\\   Aljibe y Grupos\2\\\\\   Almacen Bajo éscalera\1\\\\\ P. BAJA\\\\\\   Anexos salón Actos\4\\\\\   Almacen Bajo éscalera\2\\\\\   Delegación pas y anex\6\\\\\ P.PRIMERA\\\\\\   Director\4\\\\\   Profesores Asociados\16\\\\\   Despachos\24\\\\\\10\\\\\   Pasillo GH\22\\\\\ ASEOS\\\\\\  Tipo 1\4\4\\\\  Tipo 2\3\3\\\\  Tipo 3\4\5\\\\  Tipo 4\2\7\\\\  Tipo 5\4\5\\\1\  Tipo 6\4\4\\\\EMERGENCIAS 300 LUX\\\\\\ P.SÓTANO\\\\\\  Cuarto instalaciones\8\\\\\  Rellano\5\\\\\  Pasillo\11\\\\\  Taller Metrología\6\\\\\  Taller AT\7\\\\\  Taller Mecánico\7\\\\\  Taller Máquinas CNC\5\\\\\  Taller Ensayos Mat.\5\\\\\  Taller Motores Term.\7\\\\\ P. BAJA\\\\\\  Salón actos\15\\\\\  Salón Grados\4\\\\\  Entrada\1\\\\\  Conserjeria\1\\\\\  Rack\2\\\\\  Copisteria\2\\\\\  Delegación\1\\\\\  Sala Control\1\\\\\  Biblioteca\18\\\\\  Anexo Biblioteca\2\\\\\  CT\3\\\\\  Pasillos F\32\\\\\  Pasillos B,C,D y E\14\4\\\\  Pasillos A\12\\\\\  Talleres\22\\\\\ P.PRIMERA\\\\\\  Cafetería\17\\\\\  Sala Control\2\\\\\  Pasillos F\33\\\\\  Pasillos B,C,D y E\14\4\\\\  Pasillos A\12\\\\\  Anexo Grupo Elec\6\\\\\  Escalera Azotea\3\\\\\  Talleres\2\\\\\ AULAS\\\\\\  Tipo 1\20\3\\\\  Tipo 3\10\3\\\\  Tipo 4\4\4\\\\ LABORATORIOS\\\\\\  Tipo 1\17\3\\\\  Tipo 3\16\3\\\\  Tipo 4\9\3\\\\  Tipo 5\2\3\\\\ DESPACHOS F\\\\\\  Tipo 1\8\14\\\\  Tipo 3\2\7\\\\  Tipo 4\9\3\\\\KIT EMERGENCIA\\\\\\  BAJA\1\39\\\1\  PRIMERA\1\22\\\\EJECUTADO\1\147\\\\EJECUTADO\-1\147\\\\DEFECTUOSO\-1\6\\\\DEFECTUOSO\1\6\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00024|15\1\6\27\|634|\SOTANO\\\\\\  Aljibe y Grupos\2\\\\\  Almacen Bajo éscalera\1\\\\\  Cuarto instalaciones\2\\\\\  Rellano\\\\\\  Pasillo\\\\\\  Taller Metrología\4\\\\\  Taller AT\1\\\\\  Taller Mecánico\1\\\\\  Taller Máquinas CNC\1\\\\\  Taller Ensayos Mat.\1\\\\\  Taller Motores Term.\1\\\\\P. BAJA\\\\\\  Taller Soldadura\3\\\\\  Taller AT\3\\\\\  Taller Mecánico\3\\\\\  Taller Máquinas CNC\3\\\\\  Taller Ensayos Mat.\3\\\\\  Taller Motores Term.\3\\\\\  Salón actos\\\\\1\  Anexo Actos\3\\\\\  Salón Grados\2\\\\1\  Anexo Grados\1\\\\\  Entrada\\\\\\  Conserjeria\2\\\\\  Rack\1\\\\\  Almacen bajo escalera\2\\\\\  Copisteria\\\\\\  Delegación\1\\\\\  Anexos Deleg\4\\\\\  Biblioteca\3\\\\\  Anexo Biblioteca\1\\\\\  CT\1\\\\\   Anexo\\\\\\  Pasillos F\2\\\\\  Pasillos B,C,D y E\2\4\\\\  Pasillos A\2\\\\1\PLANTA PRIMERA\\\\\\   Rack AT\1\\\\\   Taller AT\1\\\\\   Cafetería\6\\\\\   Pasillos F\2\\\\\   Pasillos B,C,D y E\2\4\\\\   Pasillos A\2\\\\\   Pasillos GH\\\\\\   Grupo\2\\\\\   Anexo Grupo Elec\2\\\\\   Escalera Azotea\2\\\\\   Sala Control\1\\\\\   Director\2\\\\\   Asociados\4\\\\\   Despachos GH\24\\\\\\5\\\\\AULAS\\\\\\  Tipo 1\20\4\\\\  Tipo 3\10\4\\\\  Tipo 4\4\4\\\\LABORATORIOS\\\\\\  Tipo 1\17\4\\\\  Tipo 2\16\4\\\\  Tipo 4\9\4\\\\  Tipo 5\2\4\\\\ASEOS\\\\\\  Tipo 1\4\3\\\\  Tipo 2\3\3\\\\  Tipo 3\4\4\\\\  Tipo 4\2\4\\\\  Tipo 5\4\4\\\\  Tipo 6\4\2\\\\ DESPACHOS F\\\\\\  Tipo 1\8\14\\\\  Tipo 2\2\7\\\\EJECUTADO\1\186.6\\\\EJECUTADO\1\189\\\\EJECUTADO\-1\186.6\\\\EJECUTADO\-1\189\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00025|15\1\6\28\|47|\SOTANO\\\\\\  Taller Metrología\2\\\\\  Taller AT\2\\\\\  Taller Mecánico\2\\\\\  Taller Máquinas CNC\2\\\\\  Taller Ensayos Mat.\2\\\\\  Taller Motores Term.\2\\\\\P. BAJA\\\\\\  Taller Soldadura\2\\\\\  Taller AT\2\\\\\  Taller Mecánico\2\\\\\  Taller Máquinas CNC\2\\\\\  Taller Ensayos Mat.\2\\\\\  Taller Motores Term.\2\\\\\  Taller Mecánico\3\\\\\  Salón actos\3\\\\1\  Anexo Actos\1\\\\\  Salón Grados\\\\\1\  Anexo Grados\\\\\\  Entrada\6\\\\\  Conserjeria\\\\\\  Rack\\\\\\  Almacen bajo escalera\\\\\\  Copisteria\\\\\\  Delegación\\\\\\  Anexos Deleg\2\\\\\  Biblioteca\\\\\\  Anexo Biblioteca\\\\\\  CT\2\\\\\   Anexo\\\\\\  Pasillos F\\\\\\  Pasillos B,C,D y E\\\\\\  Pasillos A\\\\\1\PLANTA PRIMERA\\\\\\   Rack AT\\\\\\   Taller AT\\\\\\   Cafetería\\\\\\   Pasillos F\\\\\\   Pasillos B,C,D y E\\4\\\\   Pasillos A\\\\\\   Pasillos GH\\\\\\   Grupo\\\\\\   Anexo Grupo Elec\\\\\\   Escalera Azotea\\\\\\   Sala Control\\\\\\   Director\\\\\\   Asociados\2\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00026|15\1\6\29\|3606|\LUMINARIA INDUSTRIAL 455 mm.\1\20\\\\LUMINARIA EMPOTRAR 4x18 W.\1\64\\\\LUMINARIA EMPOTRAR 4x18 W.\1\1873\\\\LUMINARIA EMPOTRAR 2x13 W. D=213 mm.\1\381\\\\PLAFON C/VISERA 60W.\1\83\\\\PROYECTOR ASIMETRICO VSAP 150W.\1\9\\\\PILOTO DE BALIZAMIENTO\1\41\\\\LUMINARIA MURAL 1X80w\1\33\\\\PANTALLA ESTANCA 2X58 W\1\47\\\\\1\24\\\\PROYECTOR VSAP 250 W\1\7\\\\LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 2X35W TUBO T5\1\300\0.5\\\LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 2X35W TUBO T5\1\300\0.5\\\LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 1X54W TUBO T5\1\230\\\\LUMINARIA SCRREENLUZ (2) 1X49W TUBO T5 TIRA CONTINUA\1\164\\\\LUMINARIA SCREENLUZ 2X24W TUBO T5\1\106\\\\LUMINARIA SCREENLUZ 2X54W TUBO T5\1\14\\\\LUMINARIA PHILIPS TCS054 1xTL-D58w HFS (pizarras)\1\164\\\\PROYECTOR BLANCO CDM-TD 70w/942 YPSILON (lucernarios)\1\46\\\\EJECUTADO\1\3157\\\\EJECUTADO\-1\3157\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00027|15\1\6\30\|101|\LUMINARIA MURAL EXTERIOR 1x42 W.\1\32\\\\PANTALLA ESTANCA IP67 1x36W.\1\87\\\\\1\-18\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00028|15\1\6\31\|18|\\1\18\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00029|15\1\6\32\|273|\SCREENLUZ 2X35\\\\\\  Baja\134\\\\1\  1º planta\139\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00030|15\1\6\33\|230|\SCREENLUZ 1X54\\\\\\Galería principal PB\138\\\\1\Galería principal P1ª\92\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00031|15\1\6\34\|164|\SCREENLUZ 1X49 Cont.\\\\\\Biblioteca\164\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00032|15\1\6\35\|106|\SCREENLUZ 2X24\\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\\P. 1ª\\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\1\Pasillos Departamentos\46\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00033|15\1\6\36\|14|\SCREENLUZ 2X54\\\\\\Galería principal P1ª\14\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00034|15\1\6\37\|658|\PLANTA SOTANO\\\\\\Pasillos Talleres\\\\\\--------------------\\\\\\P. BAJA\\\\\\Pasillos aulas, lab\134\\\\\Galería principal PB\138\\\\\Biblioteca\35\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\\-------------------\\\\\\PLANTA 1ª\\\\\\Pasillos aulas, lab\139\\\\\Galería principal P1ª 1X54\30\\\\\Galería principal P1ª 1X54\62\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\\Pasillos Departamentos\46\\\\\Galería principal P1ª 2X54\14\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00035|15\1\6\38\|787|\PLANTA SOTANO\\\\\\Paillos Talleres\\\\\\P. BAJA\\\\\\Pasillos aulas, lab\134\\\\\Galería principal PB\138\\\\\Biblioteca\164\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\\P. 1ª\\\\\\Pasillos aulas, lab\139\\\\\Galería principal P1ª 1X54\92\\\\\Pasillos Despachos\5\6\\\\Pasillos Departamentos\46\\\\\Galería principal P1ª 2X54\14\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00036|15\1\6\39\|33|\PLANTA BAJA\12\\\\\PLANTA 1ª\21\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00037|15\1\6\40\|47|\PLANTA SOTANO\\\\\\  T. Metrología Dimensional\24\\\\\PLANTA BAJA\\\\\\  Taller Soldadura\12\\\\\  Centro Transformación\7\\\\\PLANTA PRIMERA\\\\\\  Cafetería\4\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00038|15\1\6\41\|7|\Patio talleres\7\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00039|15\1\6\42\|164|\\1\163\\\\\1\\\\|
~M|Subcapt14.6\NP08ELL00040|15\1\6\43\|46|\\1\45\\\\\1\\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00500|15\1\7\1\|398|\\398\\\\\EJECUTADO\1\139.3\\\\EJECUTADO\-1\139.3\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00515|15\1\7\2\|418|\P.SÓTANO\7\\\\\P.BAJA\40\\\\\P.PRIMERA\69\\\\\  AULA T.1 P.BAJA\20\2\\\\  AULA T.3 P.BAJA\10\2\\\\  AULA T.4 P.BAJA\4\2\\\\  DESPACHOS T.1 P\8\20\\\\  DESPACHOS T.2 P\2\10\\\\  ASEOS T1\4\2\\\\  ASEOS T2\3\2\\\\  ASEOS T3\4\2\\\\  ASEOS T4\2\8\\\\  ASEOS T5\4\2\\\\  ASEOS T6\4\2\\\\EJECUTADO\1\319.9\\\\EJECUTADO\-1\319.9\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00525|15\1\7\3\|263|\\263\\\\\EJECUTADO\1\150\\\\EJECUTADO\-1\150\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00545|15\1\7\4\|27|\\27\\\\\\1\6.2\\\\\-1\6.2\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00555|15\1\7\5\|217|\\217\\\\\\1\43.01\\\\\-1\43.01\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00560|15\1\7\6\|285|\\285\\\\\\1\54.8\\\\\-1\54.8\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00575|15\1\7\7\|1036|\LAB T.1 P.ALTA\17\30\\\\LAB T.2 P.ALTA\16\16\\\\LAB T.4 P.ALTA\9\30\\\\EJECUTADO\1\315.6\\\\EJECUTADO\-1\315.6\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00580|15\1\7\8\|24|\Metrología\24\\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00585|15\1\7\9\|69|\\69\\\\\EJECUTADO\1\34.5\\\\EJECUTADO\-1\34.5\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00590|15\1\7\10\|156|\\156\\\\\EJECUTADO\1\35.88\\\\EJECUTADO\-1\35.88\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00595|15\1\7\11\|48|\\48\\\\\EJECUTADO\1\24\\\\EJECUTADO\-1\24\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00597|15\1\7\12\|79|\\79\\\\\\1\39.5\\\\\-1\39.5\\\|
~M|Subcapt14.7\08ETT00599|15\1\7\13\|23|\\23\\\\\EJECUTADO\1\11.5\\\\EJECUTADO\-1\11.5\\\|
~M|Subcapt14.7\NPPCE14.7.01|15\1\7\14\|263|\\263\\\\\EJECUTADO\1\62\\\\EJECUTADO\-1\62\\\|
~M|Subcapt14.8\08EPP00003|15\1\8\1\|6|\\6\\\\|
~M|Subcapt14.8\08EPP00515|15\1\8\2\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt14.8\08EPP00005|15\1\8\3\|11|\\11\\\\|
~M|Subcapt14.8\08EPP00152|15\1\8\4\|200|\\200\\\\|
~M|Subcapt14.9\15CAT00100|15\1\9\11\|4|\\1\0.4\\\\\1\3.6\\\|
~M|Subcapt14.9\15CBT00200|15\1\9\12\|4|\\1\0.4\\\\\1\3.6\\\|
~M|Subcapt14.9\15CTT00150|15\1\9\13\|4|\\1\0.4\\\\\1\3.6\\\|
~M|Subcapt14.9\15EBC00200|15\1\9\14\|2|\\1\0.1\\\\\1\1.9\\\|
~M|Subcapt14.9\15EBC00100|15\1\9\15\|2|\\1\0.1\\\\\1\1.9\\\|
~M|Subcapt14.9\15TTH00100|15\1\9\16\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|Subcapt14.9\15TTN00100|15\1\9\17\|4|\\1\0.4\\\\\1\3.6\\\|
~M|Subcapt14.9\15CAC00100|15\1\9\18\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|Subcapt14.9\15EDS00100|15\1\9\19\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.01|15\1\9\20\|2|\\2\\\\\EJECUTADO\1\1.8\\\\EJECUTADO\-1\1.8\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.02|15\1\9\21\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.03|15\1\9\22\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.04|15\1\9\23\|4|\\1\0.4\\\\\1\3.6\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.05|15\1\9\24\|4|\\1\0.8\\\\\1\3.2\\\|
~M|Subcapt14.9\NPPCE14.9.06|15\1\9\25\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt14.10\08PPA00002|15\1\10\1\|4|\\0.5\4\\\\\0.5\4\\\|
~M|Subcapt14.10\08PPC00001|15\1\10\2\|36|\\4\9\0.5\\\\4\9\0.5\\|
~M|CAPITULO 14.2\NPPCE14.10.01|15\2\1\|1|\\1\0.9\\\\\0.1\\\\|
~M|SUBB1\NP14.7.2|15\3\1\1\|9|\\9\\\\|
~M|SUBB1\NPN13.1|15\3\1\2\|252|\\252\\\\|
~M|SUBB2\NP19.1|15\3\2\1\|3960|\\1\2940\\\\\1\1020\\\|
~M|SUBB2\NP19.2|15\3\2\2\|981.57|\Sal. Act. Alum. Proyector\3\98\\\\Preinstalacion Butacas\3\\\20.81\\\3\\\21.28\\\3\\\21.77\\\3\\\22.2\\\3\\\22.68\\\3\\\23.15\\\3\\\23.62\\\3\\\24.09\\\3\\\24.56\\\3\\\25.03\|
~M|SUBB2\NPN1.1|15\3\2\3\|78|\\78\\\\|
~M|SUBB2\NP14.7.2|15\3\2\4\|17|\\17\\\\|
~M|SUBB2\NPN13.1|15\3\2\5\|1053|\\1053\\\\|
~M|SUBB2\NPN21.1|15\3\2\6\|20|\\20\\\\|
~M|SUBB3\NPN22|15\3\3\1\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB3\NPN23|15\3\3\2\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB3\NPN24|15\3\3\3\|1|\\1\\\\|
~M|CAPITULO 14.4\NP17.3.1|15\4\1\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00100|16\1\1\|2.7|\\2.7\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00150|16\1\2\|3.12|\\3.12\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00175|16\1\3\|1.8|\\1.8\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00190|16\1\4\|3.6|\\3.6\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00195|16\1\5\|3.12|\\3.12\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00200|16\1\6\|3.9|\\3.9\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00400|16\1\7\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt15.1\08FIC00600|16\1\8\|10|\\10\\\\|
~M|Subcapt15.2\08FAA00100|16\2\1\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.2\08FAA00200|16\2\2\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.2\08FAC00150|16\2\3\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.2\08FAC00155|16\2\4\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.3\08FCP00200|16\3\1\|145|\VERTICALES\4\12\\\\Red Agua fria\1\140\\\\deducir\-1\43\\\|
~M|Subcapt15.3\08FCP00100|16\3\2\|107|\deducir\-1\100\\\\VERTICALES\6\12\\\\RED A.FRIA\1\135\\\|
~M|Subcapt15.3\08FCP00300|16\3\3\|220|\RED A.FRIA\1\130\\\\VERTICALES FLUXORES\10\9\\\|
~M|Subcapt15.3\08FCP00325|16\3\4\|70|\RED FLUXORES\1\110\\\\deducir\-1\40\\\|
~M|Subcapt15.3\08FCP00350|16\3\5\|165|\RED FLUXORES\1\155\\\\VERTICALES\1\15\\\\VERTICALES FLUXORES\1\15\\\\deducir\-1\20\\\|
~M|Subcapt15.4\08MBE00400|16\4\1\|1|\\1\0.2\\\\\1\0.8\\\|
~M|Subcapt15.4\08MBE00450|16\4\2\|1|\\1\0.2\\\\\1\0.8\\\|
~M|Subcapt15.4\08MDA00071|16\4\3\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.4\08MDA00171|16\4\4\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt15.5\08FSD00002|16\5\1\|6|\\6\\\\|
~M|Subcapt15.5\08FSI00051|16\5\2\|133|\p. sotano\3\1\\\\p. primera\1\3\\\\\4\8\\\\\2\3\\\\\1\2\\\\\4\8\\\\p. segunda\1\3\\\\\4\5\\\\\4\6\\\\\2\3\\\\\1\2\\\|
~M|Subcapt15.5\08FSL00195|16\5\3\|152|\p. sotano\6\1\\\\p. primera\1\6\\\\\4\7\\\\\2\4\\\\\2\3\\\\\2\1\\\\\8\3\\\\p. segunda\1\6\\\\\4\8\\\\\2\1\\\\\8\4\\\|
~M|Subcapt15.5\08FSW00001|16\5\4\|15|\p. sotano\1\1\\\\p. primera y segunda\2\7\\\|
~M|Subcapt15.5\08FSW00071|16\5\5\|8|\p. primera\2\4\\\|
~M|Subcapt15.5\08FTC00651|16\5\6\|23|\\7\2\\\\\4\2\\\\\1\1\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGD00002|16\5\7\|6|\vestuarios\2\3\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGL00003|16\5\8\|148|\p. sotano\6\1\\\\p. primera\1\6\\\\\4\7\\\\\2\4\\\\\2\3\\\\\8\3\\\\p. segunda\1\6\\\\\4\8\\\\\8\4\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGL00008|16\5\9\|4|\\2\2\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGW00002|16\5\10\|12|\\6\1\\\\\6\1\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGW00008|16\5\11\|15|\p. sotano\1\1\\\\p. primera y segunda\2\7\\\|
~M|Subcapt15.5\08FGW00061|16\5\12\|133|\p. sotano\3\1\\\\p. primera\1\3\\\\\4\8\\\\\2\3\\\\\1\2\\\\\4\8\\\\p. segunda\1\3\\\\\4\5\\\\\4\6\\\\\2\3\\\\\1\2\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00020|17\1\2\|168|\Planta baja\89\\\\\Planta primera\79\\\\\\1\159\\\\\-1\159\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00022|17\1\3\|2|\Planta baja\1\\\\\Planta primera\1\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00105|17\1\4\|77|\Planta sótano\4\\\\\Planta baja\35\\\\\Planta primera\38\\\\\\76\\\\\Metrología\-76\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00200|17\1\5\|51|\Planta baja\26\\\\\Planta primera\25\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00065|17\1\6\|12|\Planta baja\6\\\\\Planta primera\6\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PIW00100|17\1\7\|12|\Planta baja\6\\\\\Planta primera\6\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PIW00150|17\1\8\|12|\Planta baja\6\\\\\Planta primera\6\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00079|17\1\9\|3|\Planta sotano\1\\\\\Planta baja\2\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00006|17\1\10\|35|\Planta sotano\1\9\\\\Planta baja\2\13\\\|
~M|Subcapt16.1\08PIF00112|17\1\11\|2|\\2\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PIF00115|17\1\12\|2|\\2\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PIF00117|17\1\13\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00114|17\1\14\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00067|17\1\15\|6|\Planta sotano\3\\\\\Planta baja\3\\\\|
~M|Subcapt16.1\08PID00070|17\1\16\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt16.1\08ECC00125|17\1\17\|2000|\\2000\\\\|
~M|Subcapt16.1\NP08ECC00124|17\1\18\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt16.1\NP08ECC00126|17\1\19\|3611|\\3611\\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIC00019|17\2\7\|1250|\\1250\\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIC00017|17\2\8\|250|\\250\\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIC00014|17\2\9\|150|\\150\\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIM00125|17\2\10\|42|\\42\0.5\\\\\42\0.5\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIM00135|17\2\11\|5|\\5\\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIE00023|17\2\12\|96|\Planta sotano\1\7\\\\Planta baja\1\58\\\\Planta primera\1\31\\\|
~M|Subcapt16.2\08PIE00033|17\2\13\|26|\Planta sotano\1\2\\\\Planta baja\1\12\\\\Planta primera\1\12\\\|
~M|Subcapt16.2\NP.C.C.I.16.2|17\2\14\|1|\\1\0.2\\\\\1\0.8\\\|
~M|Subcapt16.2\NP.C.C.I.1_2|17\2\15\|1|\\1\0.1\\\\\1\0.9\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00068|17\3\1\|2|\\2\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00098|17\3\2\|2100|\\2100\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIV00200|17\3\3\|3|\\3\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIV00250|17\3\4\|4|\\4\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00400|17\3\5\|4|\\4\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00450|17\3\6\|1|\\1\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00096|17\3\7\|45|\\45\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00196|17\3\8\|27|\\27\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00197|17\3\9\|18|\\18\\\\|
~M|Subcapt16.3\08PIF00199|17\3\10\|45|\\45\\\\|
~M|Subcapt16.3\NP16.03.11|17\3\11\|115|\\115\\\\|
~M|Subcapt16.3\NP16.03.12|17\3\12\|45|\\45\\\\|
~M|Subcapt16.3\NP16.03.13|17\3\13\|60|\\60\\\\|
~M|Subcapt16.3\NP16.03.14|17\3\14\|80|\\80\\\\|
~M|Subcapt16.4\08PIW01000|17\4\1\|700|\\1\2\\\\\1\698\\\|
~M|Subcapt16.4\08PIW01100|17\4\2\|306|\Pulsadores\77\\\\\Sirenas\51\\\\\Disparo\2\\\\\Bloqueo\2\\\\\Sirena\5\\\\\Boca incendio\47\\\\\Extintor ABC\96\\\\\Extintor CO2\26\\\\|
~M|Subcapt16.5\05HHL00103|17\5\1\|16.96|\escaleras\1\11.4\1.8\0.3\\\1\1\1.8\1\\\1\10\3.6\0.25\|
~M|Subcapt16.5\05HAC00015|17\5\2\|1102.14|\escaleras\65\11.4\1.8\0.3\\\65\1\1.8\1\\\65\10\3.6\0.25\|
~M|Subcapt16.5\05HEM00201|17\5\3\|20.52|\\1\11.4\1.8\\|
~M|Subcapt16.5\06WPP00100|17\5\4\|39.2|\\1\1.4\28\\|
~M|Subcapt16.5\NP07.25|17\5\5\|55.8|\ESCALERAS\\\\\\1\1\31\1.8\\|
~M|Subcapt16.5\11AWW00104|17\5\6\|26.8|\\2\11.4\\\\\1\4\\\|
~M|Subcapt16.5\NPFP050|17\5\7\|1|\\1\1\\\|
~M|Subcapt16.5\NP06PCI00353|17\5\8\|27.32|\\1\11.4\1.8\\\\2\3.4\\\|
~M|Subcapt16.5\NP06PCI00361|17\5\9\|27.32|\\1\11.4\1.8\\\\2\3.4\\\|
~M|Subcapt16.5\NP07.35|17\5\10\|36|\\1\10\3.6\\|
~M|Subcapt16.5\08PIW00100|17\5\11\|3|\Ampliacion\1\3\\\|
~M|Subcapt16.5\08PIW00150|17\5\12\|3|\Ampliacion\1\3\\\|
~M|Subcapt16.5\08PID00067|17\5\13\|13|\Ampliación\13\\\\|
~M|Subcapt16.5\NP08ECC00126|17\5\14\|1135|\Ampliación\1135\\\\|
~M|Subcapt16.5\NPRET SL|17\5\15\|4|\\1\4\\\|
~M|Subcapt16.5\09ISS00520|17\5\16\|23.76|\ESCALERAS\\\\\\1\1\13.2\1.8\\|
~M|Subcapt16.5\NPFP014.2|17\5\17\|4|\\4\\\\|
~M|Subcapt16.5\NPFP015.2|17\5\18\|4|\\4\\\\|
~M|Subcapt16.5\NPFP051|17\5\19\|10|\Sirenas\1\10\\\|
~M|CAPITULO17PC\NP08ECB00100|18\1\22\|13955.2|\\13955.2\\\\\EJECUTADO\1\13471\\\\EJECUTADO\-1\13471\\\|
~M|CAPITULO17PC\NP08ECB00101|18\1\23\|5972.4|\\5972.4\\\\\EJECUTADO\1\5755\\\\EJECUTADO\-1\5755\\\|
~M|CAPITULO17PC\08ECB00525|18\1\24\|235|\\235\\\\|
~M|CAPITULO17PC\08ECB00545|18\1\25\|1440|\\1440\\\\\EJECUTADO\1\1375\\\\EJECUTADO\-1\1375\\\|
~M|CAPITULO17PC\08ECB00535|18\1\26\|193|\\193\\\\|
~M|CAPITULO17PC\NP08ECB00536|18\1\27\|247|\\247\\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NP14.7.1|18\2\1\|355|\\355\\\\\TAPAS CANALETAS\-223\\\\\TAPAS CANALETAS\223\\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NP14.7.2|18\2\2\|57|\\57\\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NPN3|18\2\3\|78|\\78\\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NPN4|18\2\4\|78|\\78\\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NPN13|18\2\5\|5968|\\5968\\\\\EJECUTADO\1\5888\\\\EJECUTADO\-1\5888\\\|
~M|CAPITULOVDPE\NPN20|18\2\6\|1068|\\1068\\\\|
~M|SUBB4\NP08KTW01030|19\1\1\|435.5|\\1\435.5\\\|
~M|SUBB4\NP08KTW01031|19\1\2\|2|\\1\2\\\|
~M|SUBB4\NP08KTW01032|19\1\3\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB4\NP08KTW01033|19\1\4\|22|\\1\22\\\|
~M|SUBB4\NP08KTW01034|19\1\5\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01011|19\2\11\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01012|19\2\12\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01013|19\2\13\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01014|19\2\14\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01015|19\2\15\|404|\\404\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01016|19\2\16\|380|\\380\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01017|19\2\17\|552|\\552\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01018|19\2\18\|8|\\8\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01019|19\2\19\|1|\\1\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01020|19\2\20\|12|\\12\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01021|19\2\21\|60|\\60\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01022|19\2\22\|12|\\12\\\\|
~M|SUBB5\NP08KTW01023|19\2\23\|10|\\10\\\\|
~M|SUBB6\NP08KTW01025|19\3\1\|1|\\1\\\\|
~M|19\NPNWVDC20|20\3\|5242|\\1\5242\\\\EJECUTADO\1\4717.8\\\\EJECUTADO\-1\4717.8\\\|
~M|20\NPNWVDC20|21\5\|1620.5|\\1\1620.5\\\\EJECUTADO\1\1458.8\\\\EJECUTADO\-1\1458.8\\\|
~M|21\NPNWVDC20|22\2\|2856|\\1\56\\\\\1\2800\\\|
~M|22\NPNWVDC20|23\2\|6411|\\1\6411\\\\EJECUTADO\1\6224\\\\EJECUTADO\-1\6224\\\|
~M|23\08MAA00185|24\1\|3|\\1\0.6\\\\\1\2.4\\\|
~M|23\08MAA00850|24\2\|1|\\1\0.2\\\\\1\0.8\\\|
~M|23\NP23.03|24\3\|1|\\1\0.2\\\\\1\0.8\\\|
~M|24\15PSS05000|25\3\|525.95|\Pasillo Exterior\1\237\\\\\1\52\\\\Patio\0.15\1221\\\\entrada Ppa.\1\53.8\\\|
~M|24\NP24.04|25\5\|2961.22|\Pasillo Exterior\1\237\\\\\1\52\\\\Rmapas\2\247\\\\Paseo + Patio\1\2011.47\\\\entrada Ppa.\1\53.8\\\\Entrada GH\1\51\\\\\1\30.19\\\\Rampa Salon Actos\1\31.76\\\|
~M|24\NPPC 24.01|25\6\|276.48|\Sótano\1\25.6\5.3\\\\1\25.6\5.5\\|
~M|25\WWSEGURIDAD|26\1\|0.69|\\1\0.68\\\\\1\0.01\\\|
~M|25\NPPC 25.01|26\2\|13667.98|\\1\13667.98\\\|
~M|25\NPPC6|26\3\|1|\\1\\\\|
